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四大数据集数据卡
矿山装备制造领域高质量数据集建设及场景应用项目配套设施
数据加工生产服务
我方按四个领域、四种用途形成四张汇总卡和十六张子集卡，逐卡记录84项字段，配套业务字典、标签定义、规范样本、判分依据及独立解析方法。数据卡与内容、指纹、质检、验证及正式评测证据按实际版本绑定。
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1 数据卡组织与版本管理
1.1 数据卡范围
我方按供需计划、产品工艺设计、制造过程、产品质量四个领域组织数据卡。每个领域设置一张汇总卡，并分别为预训练、有监督指令微调、人类偏好对齐和基准评测设置独立子集卡，共形成四张汇总卡、十六张用途子集卡。数据卡与对应版本的数据内容、版本指纹、质检报告、验证报告共同交付，数据字典及自描述封装文件随版本提供。
汇总卡记录所属领域的业务范围、四类用途、规模分项、模态与时间分布、来源关系及发布条件。子集卡记录具体生产任务的内容、组织方式、来源、标签、处理方法、质量证据和使用条件。预训练规模以有效Tokens计量，有监督指令微调以完整任务条数计量，人类偏好对齐以完整比较组数计量，基准评测以完整题目条数计量。不同计量单位分别列示，汇总卡不将Tokens、条和组相加为一个样本总数。
卡片采用基本信息、内容特征、建设过程、应用说明、质量验证、安全合规、指纹血缘七组84个字段。字段编码及名称保持一致；大规模样本清单、统计分布、标注规范和实验记录采用同版文件引用。卡内内容能够定位到实际文件、对象和执行记录，单独取得封装的使用方可以读取数据、理解字段和复核主要统计。
[image: ]
图1-1 数据卡组织与版本关系
1.2 编号与文件命名
数据卡编号由项目码、类别码、领域码、序号和版本组成。项目码为GHY26691，类别码为DC，领域码01、02、03、04分别对应供需计划、产品工艺设计、制造过程、产品质量。序号0000用于汇总卡，0001用于预训练，0002用于有监督指令微调，0003用于人类偏好对齐，0004用于基准评测。V1.0表示本套卡片结构及业务定义的首版；项目数据实际发布时登记对应数据版本、真实发布日期和统计结果，卡片结构版本与数据内容版本分别保存。
文件名采用完整卡号加扩展名，人可读文件采用DOCX，机器可读文件采用JSON，整合文本采用UTF-8编码的Markdown。卡片身份不随文件存放位置变化。后续修订保留原卡号的稳定部分并更新版本，原文件、变更原因、审批记录和替代关系共同归档。
数据文件采用领域码、用途码、数据版本、分片序号命名。用途码为PT、SFT、PREF、EVAL，分片序号从000001递增。文件名只承担定位，不承载可能泄露客户、人员、合同价格或设备位置的敏感内容。记录内部的业务标识与文件名分开，数据片移动或重新分片后仍可追溯原对象。
1.3 四域规模与计量单位
表1-1 四域规模与计量单位
	数据集
	预训练有效Tokens
	指令微调完整任务
	人类偏好完整组
	基准评测完整题目

	供需计划
	276亿
	400000条
	32000组
	4000条

	产品工艺设计
	70亿
	100000条
	8000组
	1000条

	制造过程
	105亿
	150000条
	10000组
	2000条

	产品质量
	164亿
	240000条
	16000组
	2500条

	分用途合计
	615亿
	890000条
	66000组
	9500条



十六项规模均为完成质量检查、去重、必要修正和验证后的有效交付净量。采集候选、解析失败、越权内容、重复损耗、标签不合格和正式基准泄漏命中分别登记，损耗不抵减交付目标。合格内容剔除后重新统计并补足相应用途，跨领域调配保留业务主归属和合法来源关系，不能通过重复登记满足两个领域的净量。
预训练记录按完整业务语义组织，保留有效Tokens整数、实际语义记录数、分词器及其词表版本、配置和执行摘要。切分长度按资料结构及模型输入条件验证，滑窗重叠不重复计入有效净量。指令微调的一条任务包含完整输入与合格目标输出，偏好一组包含同一输入下可比较的候选及有效偏好依据，基准一题包含固定输入、判分依据和必要资源。
1.4 模态与时间统计
项目数据包含文本、图像、时序和视频四类模态，每个领域不少于三种有效模态。图纸、表格、扫描件属于业务内容或载体类型，按实际信息形态识别其模态，不因扩展名或版面形式增加模态种类。多模态记录同时具备至少两种有效且业务关联成立的模态；缺少可读载荷、资源悬空或对应错误的记录不能计入多模态分子。
多模态条数占比和近三年数据条数占比均达到不低于40%的要求，按领域及用途保留完整分子、分母和统计结果。预训练分母为有效语义记录，指令微调分母为完整任务，偏好分母为完整比较组，基准分母为完整题目。领域汇总沿相同记录单位规则汇集，并披露用途切片；不能以Tokens占比替代条数占比，也不能以少数子集的高占比掩盖其他交付范围不足。
近三年窗口以实际发布日期为基准，向前推36个自然月，按确认的业务时区计算。下界对应日期不存在时取该月最后一个自然日；日期型记录采用包含上下界的日期判断。带时间的记录按同一时区及明确边界判断。原始业务形成时间、资料成文时间、采集时间和导入时间分别保存，复制或重新加工不更新原业务时间。仅知月份或区间时保留精度，能够确定落在窗口内的才计入近期分子；不能确定及时间未知的有效记录留在分母。
模态出现统计允许一条记录同时计入多个模态，互斥组合统计则每条只归入一种组合。两类统计分别命名，互斥组合数量之和等于有效记录总数。时间、来源、主题和标签统计均保留未知及不适用状态的数量，按适用规则处理，禁止通过删除困难对象提高占比。
1.5 来源性质与用途隔离
真实来源与合成来源为来源性质，增强为加工方式，两者分开记录。每条记录标明真实未增强、真实增强、合成未增强、合成增强四种互斥状态之一，并继承其来源家族、授权条件和加工关系。格式转换是否构成合成按实际新增内容判断：忠实结构转换保留原事实关系；新增事实、推理或答案的生成内容按合成管理。
预训练子集合成与增强来源内容的并集不超过有效Tokens的20%，交集只计一次。指令微调总体合成来源占比不超过45%；真实数据充足任务不超过30%，推理与长尾任务不超过60%，任务分类在生产前确认且始终服从总体45%的限制。偏好组只要含合成候选或其派生内容，即计入合成来源组，占比不超过50%；纯真实内容的允许增强仍按实际加工属性登记。基准评测合成占比为零，不能使用人为增强扩充题量。
正式基准来源在加工前按文档、产品实例、设备事件、相邻时间片段及派生关系划分家族，与训练用途隔离。时间外推评测再按固定业务截止时间划分，时间切分不能替代来源家族隔离。同一事实的改写、翻译、摘要、问答和相邻视频帧保持共同家族身份。跨领域关联材料作为证据引用时登记来源与用途，按实际有效内容计量，不因多次引用重复扩大规模。
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图1-2 来源划分与正式发布
1.6 字段取值与证据状态
卡片将交付要求、业务定义和实际运行结果分别管理。固定要求记录数值、单位及适用范围；统计结果记录实际版本、对象集合、执行时间、方法和明细位置；审批或专业结论记录有权岗位及依据。未取得实际结果的字段建立明确生成责任和发布前检查条件，禁止用目标数值冒充实测值，禁止用结构设计完成替代生产或评测完成。
机器字段保留字段编码、值、单位、取值性质、适用性、证据引用和生成时间。过程状态可以表示未执行、执行中、失败或已完成，正式发布须满足对应完整性和质量条件。零值、空集合、不适用和未知分别解释；没有缺陷与未开展检查不是同一种状态。基准结果和签名值只能由实际评测及签名过程产生。
本套规范样本统一采用specification_example来源标识，存放于examples目录，交付计量资格为false。规范样本用于固定结构、语义和校验行为，不进入生产净量、训练划分或正式基准题库。正式数据卡的代表样本从对应已核验版本选取，沿相同记录结构保留真实来源、合法授权及有效资源引用，每个子集不少于三条，覆盖实际存在的不同模态和任务难度。
1.7 申请访问与技术支持
数据获取通过神兽 OS中的数据集运营服务管理入口办理。申请人选择领域、用途、版本和资源范围，登记使用目的、执行环境、访问期限、是否下载及成果输出方式。业务责任岗位确认必要性，数据权限管理岗位核查授权和安全条件，按批准范围开通查询、受控下载或隔离环境访问。获取记录关联卡号、实际数据版本、权限策略和封装清单，使用方接收后核验摘要、结构及版本。
权限调整按申请补充、业务复核、权限配置、验证生效和审计归档执行。敏感资源、受限合同及正式基准答案采用单独权限；能够查看数据目录不自动获得全部内容下载权。授权到期后停止相应访问，既有下载副本按许可与合同约定管理。发布前由接收岗位实际走通申请入口、批准、获取及读取流程，确认卡内路径与系统配置一致。
技术支持通过平台服务工单入口受理，关联数据集卡号、文件清单摘要、问题对象、复现步骤、运行环境及必要日志。安全事件按应急流程处理，普通解析、字段理解及统计差异由相应技术和业务岗位办理。工单受理、分派、修复、复核和关闭保留实际时间。具体服务时段及响应要求执行项目统一售后服务安排，并同步到平台展示和接收记录；验收合格起提供不少于12个月质保，质保期满后提供24个月免费技术服务。
1.8 质量检查与发布条件
生产质检检查保真度、完备性、规整性、均衡性、可用性、可信性六项内容；业务治理按完整性、准确性、一致性、唯一性、及时性、有效性管理；正式质量评测按说明文档、数据质量、模型应用三个维度分别判定。各体系共享对象及版本证据，分别计算指标，不能互换维度名称或以一项结论替代另一项结论。
正式质量评测覆盖81项指标，三个维度分别达到90分，综合得分不低于85分。高危命中100%人工复核，高风险缺陷清零，中低风险缺陷整改完成率100%。安排不少于4次集中完整复测，首次检查、日常回归与批次抽查不计作该次数；未达标继续整改并按正式流程复测，取得第三方正式盖章报告。
卡片发布同时核查十六项净量、模态、时效、合成增强比例、来源隔离、安全权利、质检、训练验证、正式评测和文档一致性。内部生产状态与正式交付状态分开，必要条件未满足的内容不进入正式发布包。修改数据、标签、来源或划分后重新确认受影响证据，重新生成后继版本，既有报告和旧版卡片保持可追溯。
2 四个领域汇总卡
2.1 供需计划数据集汇总卡
2.1.1 基本信息
表2-1 基本信息
	字段
	名称
	内容

	A10
	存储总量
	按实际文件逐一累计未压缩字节数，同时记录压缩包字节数；显示GB值及换算规则，去重共享资源按文件清单唯一计量

	A11
	文件类型与编码
	记录文件采用UTF-8 JSONL，字典与卡片采用UTF-8 JSON；图像、时序、视频按实际载体保留格式及解析参数，清单逐项登记扩展名、媒体类型和编码

	A01
	数据卡编号
	GHY26691-DC-01-0000-V1.0

	A02
	数据集名称
	供需计划数据集

	A03
	用途子集
	领域汇总，分别关联预训练、有监督指令微调、人类偏好对齐和基准评测

	A04
	所属业务域
	01 供需计划；关联对象为项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点

	A05
	版本号
	卡片结构V1.0；实际数据发布版本由冻结记录绑定，并与内容、报告及封装一致

	A06
	发布日期
	发布审批生效时记录实际日期和业务时区；该日期作为近三年窗口基准，编制日期不替代发布日期

	A08
	样本总数
	预训练：27600000000Tokens；有监督指令微调：400000条；人类偏好对齐：32000组；基准评测：4000条

	A09
	Token 总数
	预训练有效净量27600000000 Tokens，即276亿Tokens；保存分词器、配置和执行摘要

	A12
	数据结构说明
	采用第7章公共记录结构及本领域扩展字典；按四类用途分别统计的完整有效对象具有稳定标识、业务对象、来源家族、时间、内容、资源、标签与证据关系

	A13
	目录组织方式
	根目录按01-ALL及数据版本组织；data保存记录，resources保存模态载荷，metadata保存来源与关系，dictionary保存字段和标签，cards保存卡片，reports保存报告，tools保存解析程序

	A14
	文件命名规则
	01-ALL-数据版本-六位分片序号.jsonl；资源以稳定资源标识命名；卡片使用完整卡号；路径采用相对路径并拒绝越界和重名冲突

	A15
	获取方式
	神兽 OS数据集运营服务管理入口：选择卡号、用途和版本，提交目的、环境与权限范围，完成业务及权限审核后按批准方式获取；具体流程执行1.7节

	A16
	技术支持渠道
	平台服务工单按卡号、数据版本及问题对象受理；由技术与营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位协同处理，服务时段和响应要求执行统一售后安排

	A17
	配套件清单
	数据字典、标签字典、来源清单、授权资料、数据卡、文件清单、质检报告、验证报告、正式评测及复测材料、读取程序与规范样本共同封装，固定相对路径和版本



A07 数据集简介：本卡覆盖销售需求、矿方工况、产品选型条件、订单、物料需求、采购到货、库存状态、生产计划与交付约束。以项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点建立对象关系，来源范围包括CRM中的项目与商机、ERP中的订单和物料需求、SCM中的采购与到货、WMS中的库存及出入库、MES中的计划与进度、PLM中的产品配置、OA中的合同及审批资料。四类用途保持独立生产任务与发布证据，规模按Tokens、条及组分别核算。数据支持产品智能选型、库存控制智能化、合同合规审查智能助手、决策数据智能问答助手；相关制度与标书内容按适用任务衔接，结论依据实际输入、专业条件和验证范围使用。涉及客户信息、联系人信息、合同价格、供应商条件、库存分布和经营计划时执行相应授权及安全处理。业务事实、推断与未知状态分别标记，数据版本与引用依据保持一致。
2.1.2 内容特征
表2-2 内容特征
	字段
	名称
	内容

	B01
	模态构成
	文本、图像、时序、视频按有效载荷统计；重点关联项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点；图纸、表格载体不独立增加模态数

	B02
	模态种类数
	领域不少于三种有效模态；每个子集据实际合格资源登记种类和数量，汇总时核验资源及关系有效性

	B03
	多模态条数占比
	以按四类用途分别统计的完整有效对象为分母，至少两种有效关联模态的记录为分子；分子、分母及互斥组合清单齐备，按1.4节满足40%要求

	B04
	近三年数据条数占比
	以实际发布日期倒推36个自然月；业务形成时间合格的完整记录计入分子，未知或无法确认窗口的记录留在分母，按1.4节满足40%要求

	B05
	业务主题分布
	按SP01需求与合同、SP02选型约束、SP03物料与采购、SP04库存与可用量、SP05计划与协同、SP06经营决策依据统计；主主题互斥，辅助主题允许多选并另列

	B06
	样本长度分布
	文本统计有效Tokens与长度分位数；时序统计时间跨度、采样点和缺口；视频统计片段时长、帧率与有效区间；各单位分别报告

	B07
	来源分布
	按源系统、业务对象、原始批次、来源家族和授权类别分层，披露最大来源占比及集中度；跨系统复制保留同源关系

	B08
	难度分布
	四个子集按各自任务难度或语料复杂性分别统计，汇总保留定义差异，不拼成一个无统一含义的难度分布

	B09
	标签体系
	采用本领域六项主题及本用途标签定义；标签版本固定，状态类标签保留未知、候选、确认和不适用的区别

	B10
	标签分布
	逐标签报告条数、占比、来源与难度切片；互斥标签总量守恒，多标签重叠另列；长尾不足以真实补充和任务调整处理

	B11
	样本示例
	四张子集卡分别提供规范样本及正式样本选取条件

	B12
	已知局限性
	特定矿区工况、特殊交货条件、长周期采购和异常库存状态的覆盖需分层核验；历史价格和交期具有时点属性，不能直接作为当前交易承诺；选型结论受配套接口及专业校核条件限制。实际局限按检查证据、影响对象、可用边界和改进安排登记，已知错误按缺陷整改处理

	B13
	时间跨度
	分别统计最早及最晚业务时间、采集时间、未知数量和时间精度分布；不同来源区间按对象可追溯，不以最近导入日重置历史时间

	B14
	合成样本占比
	预训练并集20%，指令整体45%及任务30%／60%，偏好50%，基准0%；各用途独立计算分子分母，不作跨用途平均



2.1.3 建设过程
表2-3 建设过程
	字段
	名称
	内容

	C01
	数据来源清单
	CRM中的项目与商机、ERP中的订单和物料需求、SCM中的采购与到货、WMS中的库存及出入库、MES中的计划与进度、PLM中的产品配置、OA中的合同及审批资料；逐源登记组织、资料类别、业务期间、采集期间及许可依据

	C02
	采集方法
	结构化来源通过授权只读接口、视图或文件接收；文档按目录及附件关系导入；时序按设备测点与时间水位获取；影像保留原资源及事件映射；初次全量与后续增量分别留痕

	C03
	许可状态
	按企业自有、授权使用和公开许可逐源核验实际权利；来源类别不自动证明商用、训练或再分发许可，许可范围覆盖目标用途后入集

	C04
	加工处理流程
	对齐项目及订单身份，保留需求变更时间；库存按组织、物料、库位、批次、质量状态和截止时点对账；采购到货与可用库存分别登记；选型输入保留工况、约束、候选配置和校核依据；随后按用途完成标注、受控合成增强、去重、质检、训练验证和版本发布

	C05
	预处理参数
	保存解析器、字典、切分、窗口、重叠、单位换算、时间校正和对齐配置；项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点为关联校验重点；参数经真实资料验证后冻结

	C06
	标注规范编号
	各用途引用适用的专业标注规范、标签字典及生效版本，汇总检查子集引用完整

	C07
	标注组织方式
	由营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位承担专业定义与争议裁决，标注人员依规范执行；自检、交叉复核、专家仲裁分别保存原始结果及修订记录

	C08
	跨标注员一致性
	对实际独立重叠标注样本统计一致性；类别、区间与多标签采用对应指标，记录样本量、分母、标签分布及分歧处置，仲裁结果不回写独立原始判断

	C09
	黄金集通过率
	黄金样本版本、适用任务、检查量、通过量及错误对象分别记录；校准集与正式基准家族隔离，实际通过率由执行记录复算

	C10
	合成方法记录
	基准用途禁止合成；其他用途逐条保留种子来源、合成方法、提示词版本、模型版本和人工核验结果，来源链继承原始授权

	C11
	教师模型许可登记
	使用教师模型时登记实际许可、调用方式、训练及交付权利；许可不覆盖目标用途的生成内容不得入集

	C12
	增强方法记录
	增强保留算子、参数、原始对象和标签同步结果；专业含义、关联条件和真实来源必须可核查，增强前后分布及质量分别比较

	C13
	去重与相似度比对结论
	按来源家族先隔离再加工，开展集内、跨集及训练与基准比对；文本、影像、时序和业务身份联合检查，命中按实际泄漏关系处置并保留复核证据

	C14
	版本变更记录
	逐版本记录新增、修订、剔除、划分变化、原因、责任角色与实际时间；比较实际清单差异，涉及标签或来源变化时重核质检及验证范围



2.1.4 应用说明
表2-4 应用说明
	字段
	名称
	内容

	D01
	使用许可条款
	仅在经核验的来源授权及项目合同允许范围内训练、验证和使用；商用、署名、派生、再分发、地域及期限逐项登记，限制随资源和派生内容传递

	D02
	目标应用场景
	产品智能选型、库存控制智能化、合同合规审查智能助手、决策数据智能问答助手；相关制度与标书内容按适用任务衔接；验证结论按实际场景、输入条件和版本形成

	D03
	目标模型任务类型
	继续预训练、指令微调、偏好对齐及基准评测分别组织，保留各阶段模型与数据引用

	D04
	推荐评测指标
	订单与物料字段抽取精确率及召回率、库存数量计算正确率、约束满足率、证据引用正确率、缺少条件时的合理澄清率；各用途采用本卡评价协议并保留定义、方向和统计单位

	D05
	评测协议
	固定输入版本、模型阶段、执行环境、推理参数、随机种子、评分程序和失败处理；涉及人工评判采用盲评、专业依据和争议裁决，重复运行保留差异

	D06
	基线结果
	实际评测后登记模型与数据版本、逐题输出、切片结果和比较结论；汇总值由原始评分复算，尚无实际证据时不得声明性能增量或已验证效果

	D07
	可复现实现参考
	按第7章读取、校验及独立复算流程执行，程序读取封装内相对路径；业务评价配置与代码随数据版本交付，依赖和运行记录齐备

	D08
	典型应用案例
	以本领域规范样本所列业务任务组织结构核验；正式应用案例保留真实输入输出、证据、环境、模型版本和实际效果，不以规范样本替代场景验证

	D09
	不适用情形
	特定矿区工况、特殊交货条件、长周期采购和异常库存状态的覆盖需分层核验；历史价格和交期具有时点属性，不能直接作为当前交易承诺；选型结论受配套接口及专业校核条件限制；使用范围受实际授权与验证条件限制

	D10
	配套数据集
	关联本领域0001至0004四张子集卡及0000汇总卡；跨域证据通过稳定对象与固定版本引用；训练内容与正式基准保持隔离



2.1.5 质量验证
表2-5 质量验证
	字段
	名称
	内容

	E01
	质检报告编号
	发布时形成GHY26691-QC-01-0000及实际版本对应的质检档案，绑定受检清单与内容根摘要；汇总卡检查各子集报告引用

	E02
	六维度质检结果
	分别报告保真度、完备性、规整性、均衡性、可用性、可信性的方法、结果与问题；按项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点检查关键业务关联

	E03
	质检结论
	根据实际质量检查形成结论；发布所需条件全部满足后才进入正式交付；内部处理中或条件性结论不得替代正式合格状态

	E04
	未关闭缺陷
	按缺陷标识、级别、对象、用途、版本和状态列明；高风险清零，中低风险100%整改，高危命中100%人工复核；关闭证据与复测结果关联

	E05
	验证报告编号
	验证报告采用GHY26691-VR-01-0000及实际版本；引用数据、模型、协议、实验和原始输出，汇总与子集范围分别标明

	E06
	能力增量结论
	按同一协议比较招标指定基础模型与各训练阶段，保留逐项增量、退化、失败和不确定性；不得仅选择有利切片形成整体提升结论

	E07
	场景可用性结论
	由营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位结合产品智能选型、库存控制智能化、合同合规审查智能助手、决策数据智能问答助手；相关制度与标书内容按适用任务衔接的真实验证记录判定；数据支持能力与实际场景建设成果分别确认

	E08
	第三方评测状态
	正式评测覆盖81项指标，说明文档、数据质量、模型应用各90分且综合不低于85分；报告与受评版本一致，第三方正式盖章报告纳入交付

	E09
	依据标准版本
	依据招标文件高质量数据集质量评测规范及项目适用标准清单，登记标准编号、有效版本、适用条款及规则配置；历史结果保留当时有效依据

	E10
	复测记录
	不少于4次集中完整复测，首次检查和日常回归不计入；每轮关联问题、修复版本、受检范围、实际结果及正式报告，未达标继续整改



2.1.6 安全合规
表2-6 安全合规
	字段
	名称
	内容

	F01
	数据分类
	生产经营数据中的供需计划相关数据；按销售需求、矿方工况、产品选型条件、订单、物料需求、采购到货、库存状态、生产计划与交付约束细分并关联资产目录

	F02
	数据分级
	采用L1公开、L2内部、L3重要、L4敏感、L5机密五级；按实际内容及批准分级确定资源和字段控制，卡片汇总保留各级分布

	F03
	涉及敏感信息类型
	客户信息、联系人信息、合同价格、供应商条件、库存分布和经营计划；实际敏感要素由检测与人工复核确认，未知状态不按无敏感信息处理

	F04
	去标识化方法
	客户、供应商及联系人采用稳定替代标识；合同价格按用途实施受控访问或经批准的转换，保留币种、含税状态和金额关系；用于库存计算的必要数量在授权环境保真处理

	F05
	去标识化效果评估
	同时核查敏感残留、可识别风险、关联可用性和专业信息保真；文本、图片、视频、附件及元数据均纳入检查，发现影响重新处理并复核

	F06
	商用可用性核查
	逐源及所用工具核验商业使用条件，来源类别和公开可见性不替代授权；限制与实际目标用途不符的内容退出目标交付范围

	F07
	来源合法性承诺
	保存来源、取得方式、授权主体、凭证、用途范围和责任记录；加工派生继承限制，缺少合法来源依据的内容不进入有效供给

	F08
	访问权限范围
	营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位按业务必要性申请；加工、质量与评测岗位取得任务所需权限，基准答案、原始敏感资料和替代映射分别控制

	F09
	审计记录位置
	按卡号GHY26691-DC-01-0000-V1.0、实际数据版本、对象标识和工单关联查询采集、加工、访问、下载、评测及发布审计；交付留存必要受控记录

	F10
	出境与共享限制
	跨境与对外共享执行来源许可、适用管理要求及甲方批准范围；未经批准不扩大地域、对象或用途；接收方及派生使用保留审计



2.1.7 指纹血缘
表2-7 指纹血缘
	字段
	名称
	内容

	G01
	文件清单摘要
	最终封装清单按规范化相对路径列出实际字节数与摘要；清单摘要计算排除自身摘要及签名字段，算法和序列化规则固定

	G02
	内容根摘要
	先对数据内容、必要元数据和字典形成确定性内容根摘要，质检与验证据此绑定；最终封装再绑定卡片及报告，避免循环计算

	G03
	摘要算法
	采用项目密码方案规定的摘要算法；记录算法标识、编码、路径排序、规范化规则与执行工具版本，按同一字节序列复算

	G04
	签名算法
	采用项目密码方案规定的发布签名算法与参数；签名覆盖对象、证书及验证资料随受控发布档案保存

	G05
	签名值
	由实际发布签名操作生成，签名对象固定为规定的最终发布摘要或清单；验证成功并满足证书及权限条件后交付

	G06
	签名时间
	记录真实签名时点、时区和时间来源，核对发布记录、证书有效条件及授权，不能预先编造签名时间

	G07
	自描述封装文件
	01-ALL根目录内package.json登记身份、数据版本、结构版本、字典、卡片、资源和文件清单；脱离平台按第7章完成读取及核验

	G08
	上游版本
	记录直接前序版本、替代关系及来源版本；首版的无前序状态有发布记录支撑，结构首版不自动意味着业务内容无历史

	G09
	血缘标识
	原始批次、业务对象、来源家族、加工任务、样本、用途、数据版本与模型实验形成有向追溯关系；冻结节点不回写，修复生成后继节点



2.1.8 子集关联与汇总检查
表2-8 子集关联与汇总检查
	用途
	卡片编号
	有效交付净量

	预训练
	GHY26691-DC-01-0001-V1.0
	27600000000Tokens

	有监督指令微调
	GHY26691-DC-01-0002-V1.0
	400000条

	人类偏好对齐
	GHY26691-DC-01-0003-V1.0
	32000组

	基准评测
	GHY26691-DC-01-0004-V1.0
	4000条



汇总检查以四张子集卡对应的实际版本为输入。逐用途核对净量和质量证据，列出来源家族、共享资源、独立内容及跨域引用。对齐项目及订单身份，保留需求变更时间；库存按组织、物料、库位、批次、质量状态和截止时点对账；采购到货与可用库存分别登记；选型输入保留工况、约束、候选配置和校核依据。共同资源在存储清单中按文件身份去重，各用途的实际任务内容按规定单位计量。
领域质量审核由营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位确认业务适用性，数据质量岗位复核统计与证据。汇总卡的合格结论要求四个子集分别满足交付条件；部分子集通过时保留各自真实状态，不提前将整个领域标记为正式完成。
2.2 产品工艺设计数据集汇总卡
2.2.1 基本信息
表2-9 基本信息
	字段
	名称
	内容

	A10
	存储总量
	按实际文件逐一累计未压缩字节数，同时记录压缩包字节数；显示GB值及换算规则，去重共享资源按文件清单唯一计量

	A11
	文件类型与编码
	记录文件采用UTF-8 JSONL，字典与卡片采用UTF-8 JSON；图像、时序、视频按实际载体保留格式及解析参数，清单逐项登记扩展名、媒体类型和编码

	A01
	数据卡编号
	GHY26691-DC-02-0000-V1.0

	A02
	数据集名称
	产品工艺设计数据集

	A03
	用途子集
	领域汇总，分别关联预训练、有监督指令微调、人类偏好对齐和基准评测

	A04
	所属业务域
	02 产品工艺设计；关联对象为产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围

	A05
	版本号
	卡片结构V1.0；实际数据发布版本由冻结记录绑定，并与内容、报告及封装一致

	A06
	发布日期
	发布审批生效时记录实际日期和业务时区；该日期作为近三年窗口基准，编制日期不替代发布日期

	A08
	样本总数
	预训练：7000000000Tokens；有监督指令微调：100000条；人类偏好对齐：8000组；基准评测：1000条

	A09
	Token 总数
	预训练有效净量7000000000 Tokens，即70亿Tokens；保存分词器、配置和执行摘要

	A12
	数据结构说明
	采用第7章公共记录结构及本领域扩展字典；按四类用途分别统计的完整有效对象具有稳定标识、业务对象、来源家族、时间、内容、资源、标签与证据关系

	A13
	目录组织方式
	根目录按02-ALL及数据版本组织；data保存记录，resources保存模态载荷，metadata保存来源与关系，dictionary保存字段和标签，cards保存卡片，reports保存报告，tools保存解析程序

	A14
	文件命名规则
	02-ALL-数据版本-六位分片序号.jsonl；资源以稳定资源标识命名；卡片使用完整卡号；路径采用相对路径并拒绝越界和重名冲突

	A15
	获取方式
	神兽 OS数据集运营服务管理入口：选择卡号、用途和版本，提交目的、环境与权限范围，完成业务及权限审核后按批准方式获取；具体流程执行1.7节

	A16
	技术支持渠道
	平台服务工单按卡号、数据版本及问题对象受理；由技术与产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位协同处理，服务时段和响应要求执行统一售后安排

	A17
	配套件清单
	数据字典、标签字典、来源清单、授权资料、数据卡、文件清单、质检报告、验证报告、正式评测及复测材料、读取程序与规范样本共同封装，固定相对路径和版本



A07 数据集简介：本卡覆盖产品型谱、图纸、产品配置、材料要求、物料清单、工艺路线、备料、焊接、热处理、机加工及检验要求之间的设计关系。以产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围建立对象关系，来源范围包括PLM中的图纸、配置及设计变更，ERP中的物料清单与材料主数据，MES中的工艺引用及工序反馈，QMS中的检验要求，企业工艺资料及经授权的技术标准。四类用途保持独立生产任务与发布证据，规模按Tokens、条及组分别核算。数据支持产品智能选型、板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、标准规范智能问答助手，结论依据实际输入、专业条件和验证范围使用。涉及未公开设计图纸、结构尺寸、专有工艺、材料组合、专利资料和设计人员信息时执行相应授权及安全处理。业务事实、推断与未知状态分别标记，数据版本与引用依据保持一致。
2.2.2 内容特征
表2-10 内容特征
	字段
	名称
	内容

	B01
	模态构成
	文本、图像、时序、视频按有效载荷统计；重点关联产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围；图纸、表格载体不独立增加模态数

	B02
	模态种类数
	领域不少于三种有效模态；每个子集据实际合格资源登记种类和数量，汇总时核验资源及关系有效性

	B03
	多模态条数占比
	以按四类用途分别统计的完整有效对象为分母，至少两种有效关联模态的记录为分子；分子、分母及互斥组合清单齐备，按1.4节满足40%要求

	B04
	近三年数据条数占比
	以实际发布日期倒推36个自然月；业务形成时间合格的完整记录计入分子，未知或无法确认窗口的记录留在分母，按1.4节满足40%要求

	B05
	业务主题分布
	按PD01产品结构与配置、PD02图纸与技术条件、PD03材料与备料、PD04工艺路线、PD05焊接与热处理、PD06设计变更与检验统计；主主题互斥，辅助主题允许多选并另列

	B06
	样本长度分布
	文本统计有效Tokens与长度分位数；时序统计时间跨度、采样点和缺口；视频统计片段时长、帧率与有效区间；各单位分别报告

	B07
	来源分布
	按源系统、业务对象、原始批次、来源家族和授权类别分层，披露最大来源占比及集中度；跨系统复制保留同源关系

	B08
	难度分布
	四个子集按各自任务难度或语料复杂性分别统计，汇总保留定义差异，不拼成一个无统一含义的难度分布

	B09
	标签体系
	采用本领域六项主题及本用途标签定义；标签版本固定，状态类标签保留未知、候选、确认和不适用的区别

	B10
	标签分布
	逐标签报告条数、占比、来源与难度切片；互斥标签总量守恒，多标签重叠另列；长尾不足以真实补充和任务调整处理

	B11
	样本示例
	四张子集卡分别提供规范样本及正式样本选取条件

	B12
	已知局限性
	异型结构、特殊材料、复杂焊缝和历史图纸清晰度需独立检查；相近型号不能自动共享工艺；工艺可行性受材料、设备、人员资质和检验条件共同约束。实际局限按检查证据、影响对象、可用边界和改进安排登记，已知错误按缺陷整改处理

	B13
	时间跨度
	分别统计最早及最晚业务时间、采集时间、未知数量和时间精度分布；不同来源区间按对象可追溯，不以最近导入日重置历史时间

	B14
	合成样本占比
	预训练并集20%，指令整体45%及任务30%／60%，偏好50%，基准0%；各用途独立计算分子分母，不作跨用途平均



2.2.3 建设过程
表2-11 建设过程
	字段
	名称
	内容

	C01
	数据来源清单
	PLM中的图纸、配置及设计变更，ERP中的物料清单与材料主数据，MES中的工艺引用及工序反馈，QMS中的检验要求，企业工艺资料及经授权的技术标准；逐源登记组织、资料类别、业务期间、采集期间及许可依据

	C02
	采集方法
	结构化来源通过授权只读接口、视图或文件接收；文档按目录及附件关系导入；时序按设备测点与时间水位获取；影像保留原资源及事件映射；初次全量与后续增量分别留痕

	C03
	许可状态
	按企业自有、授权使用和公开许可逐源核验实际权利；来源类别不自动证明商用、训练或再分发许可，许可范围覆盖目标用途后入集

	C04
	加工处理流程
	图纸解析保留尺寸、公差、基准及版面定位；关联产品配置与适用版次；把材料、工序、设备适用条件和检验依据连接到工艺路线；变更按生效对象及批次区分；专业参数由有效批准依据确认；随后按用途完成标注、受控合成增强、去重、质检、训练验证和版本发布

	C05
	预处理参数
	保存解析器、字典、切分、窗口、重叠、单位换算、时间校正和对齐配置；产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围为关联校验重点；参数经真实资料验证后冻结

	C06
	标注规范编号
	各用途引用适用的专业标注规范、标签字典及生效版本，汇总检查子集引用完整

	C07
	标注组织方式
	由产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位承担专业定义与争议裁决，标注人员依规范执行；自检、交叉复核、专家仲裁分别保存原始结果及修订记录

	C08
	跨标注员一致性
	对实际独立重叠标注样本统计一致性；类别、区间与多标签采用对应指标，记录样本量、分母、标签分布及分歧处置，仲裁结果不回写独立原始判断

	C09
	黄金集通过率
	黄金样本版本、适用任务、检查量、通过量及错误对象分别记录；校准集与正式基准家族隔离，实际通过率由执行记录复算

	C10
	合成方法记录
	基准用途禁止合成；其他用途逐条保留种子来源、合成方法、提示词版本、模型版本和人工核验结果，来源链继承原始授权

	C11
	教师模型许可登记
	使用教师模型时登记实际许可、调用方式、训练及交付权利；许可不覆盖目标用途的生成内容不得入集

	C12
	增强方法记录
	增强保留算子、参数、原始对象和标签同步结果；专业含义、关联条件和真实来源必须可核查，增强前后分布及质量分别比较

	C13
	去重与相似度比对结论
	按来源家族先隔离再加工，开展集内、跨集及训练与基准比对；文本、影像、时序和业务身份联合检查，命中按实际泄漏关系处置并保留复核证据

	C14
	版本变更记录
	逐版本记录新增、修订、剔除、划分变化、原因、责任角色与实际时间；比较实际清单差异，涉及标签或来源变化时重核质检及验证范围



2.2.4 应用说明
表2-12 应用说明
	字段
	名称
	内容

	D01
	使用许可条款
	仅在经核验的来源授权及项目合同允许范围内训练、验证和使用；商用、署名、派生、再分发、地域及期限逐项登记，限制随资源和派生内容传递

	D02
	目标应用场景
	产品智能选型、板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、标准规范智能问答助手；验证结论按实际场景、输入条件和版本形成

	D03
	目标模型任务类型
	继续预训练、指令微调、偏好对齐及基准评测分别组织，保留各阶段模型与数据引用

	D04
	推荐评测指标
	图纸字段抽取精确率及召回率、单位与公差识别正确率、工艺次序判断正确率、适用版本判断正确率、专业证据引用正确率；各用途采用本卡评价协议并保留定义、方向和统计单位

	D05
	评测协议
	固定输入版本、模型阶段、执行环境、推理参数、随机种子、评分程序和失败处理；涉及人工评判采用盲评、专业依据和争议裁决，重复运行保留差异

	D06
	基线结果
	实际评测后登记模型与数据版本、逐题输出、切片结果和比较结论；汇总值由原始评分复算，尚无实际证据时不得声明性能增量或已验证效果

	D07
	可复现实现参考
	按第7章读取、校验及独立复算流程执行，程序读取封装内相对路径；业务评价配置与代码随数据版本交付，依赖和运行记录齐备

	D08
	典型应用案例
	以本领域规范样本所列业务任务组织结构核验；正式应用案例保留真实输入输出、证据、环境、模型版本和实际效果，不以规范样本替代场景验证

	D09
	不适用情形
	异型结构、特殊材料、复杂焊缝和历史图纸清晰度需独立检查；相近型号不能自动共享工艺；工艺可行性受材料、设备、人员资质和检验条件共同约束；使用范围受实际授权与验证条件限制

	D10
	配套数据集
	关联本领域0001至0004四张子集卡及0000汇总卡；跨域证据通过稳定对象与固定版本引用；训练内容与正式基准保持隔离



2.2.5 质量验证
表2-13 质量验证
	字段
	名称
	内容

	E01
	质检报告编号
	发布时形成GHY26691-QC-02-0000及实际版本对应的质检档案，绑定受检清单与内容根摘要；汇总卡检查各子集报告引用

	E02
	六维度质检结果
	分别报告保真度、完备性、规整性、均衡性、可用性、可信性的方法、结果与问题；按产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围检查关键业务关联

	E03
	质检结论
	根据实际质量检查形成结论；发布所需条件全部满足后才进入正式交付；内部处理中或条件性结论不得替代正式合格状态

	E04
	未关闭缺陷
	按缺陷标识、级别、对象、用途、版本和状态列明；高风险清零，中低风险100%整改，高危命中100%人工复核；关闭证据与复测结果关联

	E05
	验证报告编号
	验证报告采用GHY26691-VR-02-0000及实际版本；引用数据、模型、协议、实验和原始输出，汇总与子集范围分别标明

	E06
	能力增量结论
	按同一协议比较招标指定基础模型与各训练阶段，保留逐项增量、退化、失败和不确定性；不得仅选择有利切片形成整体提升结论

	E07
	场景可用性结论
	由产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位结合产品智能选型、板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、标准规范智能问答助手的真实验证记录判定；数据支持能力与实际场景建设成果分别确认

	E08
	第三方评测状态
	正式评测覆盖81项指标，说明文档、数据质量、模型应用各90分且综合不低于85分；报告与受评版本一致，第三方正式盖章报告纳入交付

	E09
	依据标准版本
	依据招标文件高质量数据集质量评测规范及项目适用标准清单，登记标准编号、有效版本、适用条款及规则配置；历史结果保留当时有效依据

	E10
	复测记录
	不少于4次集中完整复测，首次检查和日常回归不计入；每轮关联问题、修复版本、受检范围、实际结果及正式报告，未达标继续整改



2.2.6 安全合规
表2-14 安全合规
	字段
	名称
	内容

	F01
	数据分类
	生产经营数据中的产品工艺设计相关数据；按产品型谱、图纸、产品配置、材料要求、物料清单、工艺路线、备料、焊接、热处理、机加工及检验要求之间的设计关系细分并关联资产目录

	F02
	数据分级
	采用L1公开、L2内部、L3重要、L4敏感、L5机密五级；按实际内容及批准分级确定资源和字段控制，卡片汇总保留各级分布

	F03
	涉及敏感信息类型
	未公开设计图纸、结构尺寸、专有工艺、材料组合、专利资料和设计人员信息；实际敏感要素由检测与人工复核确认，未知状态不按无敏感信息处理

	F04
	去标识化方法
	设计人员身份与签署信息按授权范围替代或受控保留；产品及图号使用稳定映射；必要尺寸与公差保留单位和精度，涉及商业秘密的完整图纸按资源权限提供

	F05
	去标识化效果评估
	同时核查敏感残留、可识别风险、关联可用性和专业信息保真；文本、图片、视频、附件及元数据均纳入检查，发现影响重新处理并复核

	F06
	商用可用性核查
	逐源及所用工具核验商业使用条件，来源类别和公开可见性不替代授权；限制与实际目标用途不符的内容退出目标交付范围

	F07
	来源合法性承诺
	保存来源、取得方式、授权主体、凭证、用途范围和责任记录；加工派生继承限制，缺少合法来源依据的内容不进入有效供给

	F08
	访问权限范围
	产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位按业务必要性申请；加工、质量与评测岗位取得任务所需权限，基准答案、原始敏感资料和替代映射分别控制

	F09
	审计记录位置
	按卡号GHY26691-DC-02-0000-V1.0、实际数据版本、对象标识和工单关联查询采集、加工、访问、下载、评测及发布审计；交付留存必要受控记录

	F10
	出境与共享限制
	跨境与对外共享执行来源许可、适用管理要求及甲方批准范围；未经批准不扩大地域、对象或用途；接收方及派生使用保留审计



2.2.7 指纹血缘
表2-15 指纹血缘
	字段
	名称
	内容

	G01
	文件清单摘要
	最终封装清单按规范化相对路径列出实际字节数与摘要；清单摘要计算排除自身摘要及签名字段，算法和序列化规则固定

	G02
	内容根摘要
	先对数据内容、必要元数据和字典形成确定性内容根摘要，质检与验证据此绑定；最终封装再绑定卡片及报告，避免循环计算

	G03
	摘要算法
	采用项目密码方案规定的摘要算法；记录算法标识、编码、路径排序、规范化规则与执行工具版本，按同一字节序列复算

	G04
	签名算法
	采用项目密码方案规定的发布签名算法与参数；签名覆盖对象、证书及验证资料随受控发布档案保存

	G05
	签名值
	由实际发布签名操作生成，签名对象固定为规定的最终发布摘要或清单；验证成功并满足证书及权限条件后交付

	G06
	签名时间
	记录真实签名时点、时区和时间来源，核对发布记录、证书有效条件及授权，不能预先编造签名时间

	G07
	自描述封装文件
	02-ALL根目录内package.json登记身份、数据版本、结构版本、字典、卡片、资源和文件清单；脱离平台按第7章完成读取及核验

	G08
	上游版本
	记录直接前序版本、替代关系及来源版本；首版的无前序状态有发布记录支撑，结构首版不自动意味着业务内容无历史

	G09
	血缘标识
	原始批次、业务对象、来源家族、加工任务、样本、用途、数据版本与模型实验形成有向追溯关系；冻结节点不回写，修复生成后继节点



2.2.8 子集关联与汇总检查
表2-16 子集关联与汇总检查
	用途
	卡片编号
	有效交付净量

	预训练
	GHY26691-DC-02-0001-V1.0
	7000000000Tokens

	有监督指令微调
	GHY26691-DC-02-0002-V1.0
	100000条

	人类偏好对齐
	GHY26691-DC-02-0003-V1.0
	8000组

	基准评测
	GHY26691-DC-02-0004-V1.0
	1000条



汇总检查以四张子集卡对应的实际版本为输入。逐用途核对净量和质量证据，列出来源家族、共享资源、独立内容及跨域引用。图纸解析保留尺寸、公差、基准及版面定位；关联产品配置与适用版次；把材料、工序、设备适用条件和检验依据连接到工艺路线；变更按生效对象及批次区分；专业参数由有效批准依据确认。共同资源在存储清单中按文件身份去重，各用途的实际任务内容按规定单位计量。
领域质量审核由产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位确认业务适用性，数据质量岗位复核统计与证据。汇总卡的合格结论要求四个子集分别满足交付条件；部分子集通过时保留各自真实状态，不提前将整个领域标记为正式完成。
2.3 制造过程数据集汇总卡
2.3.1 基本信息
表2-17 基本信息
	字段
	名称
	内容

	A10
	存储总量
	按实际文件逐一累计未压缩字节数，同时记录压缩包字节数；显示GB值及换算规则，去重共享资源按文件清单唯一计量

	A11
	文件类型与编码
	记录文件采用UTF-8 JSONL，字典与卡片采用UTF-8 JSON；图像、时序、视频按实际载体保留格式及解析参数，清单逐项登记扩展名、媒体类型和编码

	A01
	数据卡编号
	GHY26691-DC-03-0000-V1.0

	A02
	数据集名称
	制造过程数据集

	A03
	用途子集
	领域汇总，分别关联预训练、有监督指令微调、人类偏好对齐和基准评测

	A04
	所属业务域
	03 制造过程；关联对象为工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口

	A05
	版本号
	卡片结构V1.0；实际数据发布版本由冻结记录绑定，并与内容、报告及封装一致

	A06
	发布日期
	发布审批生效时记录实际日期和业务时区；该日期作为近三年窗口基准，编制日期不替代发布日期

	A08
	样本总数
	预训练：10500000000Tokens；有监督指令微调：150000条；人类偏好对齐：10000组；基准评测：2000条

	A09
	Token 总数
	预训练有效净量10500000000 Tokens，即105亿Tokens；保存分词器、配置和执行摘要

	A12
	数据结构说明
	采用第7章公共记录结构及本领域扩展字典；按四类用途分别统计的完整有效对象具有稳定标识、业务对象、来源家族、时间、内容、资源、标签与证据关系

	A13
	目录组织方式
	根目录按03-ALL及数据版本组织；data保存记录，resources保存模态载荷，metadata保存来源与关系，dictionary保存字段和标签，cards保存卡片，reports保存报告，tools保存解析程序

	A14
	文件命名规则
	03-ALL-数据版本-六位分片序号.jsonl；资源以稳定资源标识命名；卡片使用完整卡号；路径采用相对路径并拒绝越界和重名冲突

	A15
	获取方式
	神兽 OS数据集运营服务管理入口：选择卡号、用途和版本，提交目的、环境与权限范围，完成业务及权限审核后按批准方式获取；具体流程执行1.7节

	A16
	技术支持渠道
	平台服务工单按卡号、数据版本及问题对象受理；由技术与生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位协同处理，服务时段和响应要求执行统一售后安排

	A17
	配套件清单
	数据字典、标签字典、来源清单、授权资料、数据卡、文件清单、质检报告、验证报告、正式评测及复测材料、读取程序与规范样本共同封装，固定相对路径和版本



A07 数据集简介：本卡覆盖工单执行、工序流转、板材备料、焊接、热处理、机加工、设备运行、能源关联、过程异常与维修活动。以工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口建立对象关系，来源范围包括MES中的工单和报工，SCADA中的过程采样，热处理群控中的炉次及曲线，EMS中的能源记录，EAM中的设备和维修，QMS中的过程检验，LMS、WMS中的物流与领退料记录。四类用途保持独立生产任务与发布证据，规模按Tokens、条及组分别核算。数据支持板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、决策数据智能问答助手，结论依据实际输入、专业条件和验证范围使用。涉及生产节拍、设备状态、现场视频、人员影像、关键过程参数和运行位置时执行相应授权及安全处理。业务事实、推断与未知状态分别标记，数据版本与引用依据保持一致。
2.3.2 内容特征
表2-18 内容特征
	字段
	名称
	内容

	B01
	模态构成
	文本、图像、时序、视频按有效载荷统计；重点关联工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口；图纸、表格载体不独立增加模态数

	B02
	模态种类数
	领域不少于三种有效模态；每个子集据实际合格资源登记种类和数量，汇总时核验资源及关系有效性

	B03
	多模态条数占比
	以按四类用途分别统计的完整有效对象为分母，至少两种有效关联模态的记录为分子；分子、分母及互斥组合清单齐备，按1.4节满足40%要求

	B04
	近三年数据条数占比
	以实际发布日期倒推36个自然月；业务形成时间合格的完整记录计入分子，未知或无法确认窗口的记录留在分母，按1.4节满足40%要求

	B05
	业务主题分布
	按MP01工单与工序、MP02备料与加工、MP03焊接过程、MP04热处理过程、MP05设备与能耗、MP06异常与维修统计；主主题互斥，辅助主题允许多选并另列

	B06
	样本长度分布
	文本统计有效Tokens与长度分位数；时序统计时间跨度、采样点和缺口；视频统计片段时长、帧率与有效区间；各单位分别报告

	B07
	来源分布
	按源系统、业务对象、原始批次、来源家族和授权类别分层，披露最大来源占比及集中度；跨系统复制保留同源关系

	B08
	难度分布
	四个子集按各自任务难度或语料复杂性分别统计，汇总保留定义差异，不拼成一个无统一含义的难度分布

	B09
	标签体系
	采用本领域六项主题及本用途标签定义；标签版本固定，状态类标签保留未知、候选、确认和不适用的区别

	B10
	标签分布
	逐标签报告条数、占比、来源与难度切片；互斥标签总量守恒，多标签重叠另列；长尾不足以真实补充和任务调整处理

	B11
	样本示例
	四张子集卡分别提供规范样本及正式样本选取条件

	B12
	已知局限性
	不同设备、采样策略、材料与工艺阶段的分布不可直接混合；停机、断网、换件及传感器校准会改变观测条件；未观测故障不能等同无故障。实际局限按检查证据、影响对象、可用边界和改进安排登记，已知错误按缺陷整改处理

	B13
	时间跨度
	分别统计最早及最晚业务时间、采集时间、未知数量和时间精度分布；不同来源区间按对象可追溯，不以最近导入日重置历史时间

	B14
	合成样本占比
	预训练并集20%，指令整体45%及任务30%／60%，偏好50%，基准0%；各用途独立计算分子分母，不作跨用途平均



2.3.3 建设过程
表2-19 建设过程
	字段
	名称
	内容

	C01
	数据来源清单
	MES中的工单和报工，SCADA中的过程采样，热处理群控中的炉次及曲线，EMS中的能源记录，EAM中的设备和维修，QMS中的过程检验，LMS、WMS中的物流与领退料记录；逐源登记组织、资料类别、业务期间、采集期间及许可依据

	C02
	采集方法
	结构化来源通过授权只读接口、视图或文件接收；文档按目录及附件关系导入；时序按设备测点与时间水位获取；影像保留原资源及事件映射；初次全量与后续增量分别留痕

	C03
	许可状态
	按企业自有、授权使用和公开许可逐源核验实际权利；来源类别不自动证明商用、训练或再分发许可，许可范围覆盖目标用途后入集

	C04
	加工处理流程
	按设备实物身份与工单组织记录，固定原时钟和校正关系；以业务事件划定时序窗口；分开真实工艺异常、传感器异常和采集链路异常；图像视频与工序阶段、位置及批次对齐；过程结论连接实际检验或维修证据；随后按用途完成标注、受控合成增强、去重、质检、训练验证和版本发布

	C05
	预处理参数
	保存解析器、字典、切分、窗口、重叠、单位换算、时间校正和对齐配置；工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口为关联校验重点；参数经真实资料验证后冻结

	C06
	标注规范编号
	各用途引用适用的专业标注规范、标签字典及生效版本，汇总检查子集引用完整

	C07
	标注组织方式
	由生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位承担专业定义与争议裁决，标注人员依规范执行；自检、交叉复核、专家仲裁分别保存原始结果及修订记录

	C08
	跨标注员一致性
	对实际独立重叠标注样本统计一致性；类别、区间与多标签采用对应指标，记录样本量、分母、标签分布及分歧处置，仲裁结果不回写独立原始判断

	C09
	黄金集通过率
	黄金样本版本、适用任务、检查量、通过量及错误对象分别记录；校准集与正式基准家族隔离，实际通过率由执行记录复算

	C10
	合成方法记录
	基准用途禁止合成；其他用途逐条保留种子来源、合成方法、提示词版本、模型版本和人工核验结果，来源链继承原始授权

	C11
	教师模型许可登记
	使用教师模型时登记实际许可、调用方式、训练及交付权利；许可不覆盖目标用途的生成内容不得入集

	C12
	增强方法记录
	增强保留算子、参数、原始对象和标签同步结果；专业含义、关联条件和真实来源必须可核查，增强前后分布及质量分别比较

	C13
	去重与相似度比对结论
	按来源家族先隔离再加工，开展集内、跨集及训练与基准比对；文本、影像、时序和业务身份联合检查，命中按实际泄漏关系处置并保留复核证据

	C14
	版本变更记录
	逐版本记录新增、修订、剔除、划分变化、原因、责任角色与实际时间；比较实际清单差异，涉及标签或来源变化时重核质检及验证范围



2.3.4 应用说明
表2-20 应用说明
	字段
	名称
	内容

	D01
	使用许可条款
	仅在经核验的来源授权及项目合同允许范围内训练、验证和使用；商用、署名、派生、再分发、地域及期限逐项登记，限制随资源和派生内容传递

	D02
	目标应用场景
	板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、决策数据智能问答助手；验证结论按实际场景、输入条件和版本形成

	D03
	目标模型任务类型
	继续预训练、指令微调、偏好对齐及基准评测分别组织，保留各阶段模型与数据引用

	D04
	推荐评测指标
	事件与工序识别F1、时序片段定位误差、过程关联正确率、采集缺口识别召回率、异常解释证据正确率及设备切片稳定性；各用途采用本卡评价协议并保留定义、方向和统计单位

	D05
	评测协议
	固定输入版本、模型阶段、执行环境、推理参数、随机种子、评分程序和失败处理；涉及人工评判采用盲评、专业依据和争议裁决，重复运行保留差异

	D06
	基线结果
	实际评测后登记模型与数据版本、逐题输出、切片结果和比较结论；汇总值由原始评分复算，尚无实际证据时不得声明性能增量或已验证效果

	D07
	可复现实现参考
	按第7章读取、校验及独立复算流程执行，程序读取封装内相对路径；业务评价配置与代码随数据版本交付，依赖和运行记录齐备

	D08
	典型应用案例
	以本领域规范样本所列业务任务组织结构核验；正式应用案例保留真实输入输出、证据、环境、模型版本和实际效果，不以规范样本替代场景验证

	D09
	不适用情形
	不同设备、采样策略、材料与工艺阶段的分布不可直接混合；停机、断网、换件及传感器校准会改变观测条件；未观测故障不能等同无故障；使用范围受实际授权与验证条件限制

	D10
	配套数据集
	关联本领域0001至0004四张子集卡及0000汇总卡；跨域证据通过稳定对象与固定版本引用；训练内容与正式基准保持隔离



2.3.5 质量验证
表2-21 质量验证
	字段
	名称
	内容

	E01
	质检报告编号
	发布时形成GHY26691-QC-03-0000及实际版本对应的质检档案，绑定受检清单与内容根摘要；汇总卡检查各子集报告引用

	E02
	六维度质检结果
	分别报告保真度、完备性、规整性、均衡性、可用性、可信性的方法、结果与问题；按工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口检查关键业务关联

	E03
	质检结论
	根据实际质量检查形成结论；发布所需条件全部满足后才进入正式交付；内部处理中或条件性结论不得替代正式合格状态

	E04
	未关闭缺陷
	按缺陷标识、级别、对象、用途、版本和状态列明；高风险清零，中低风险100%整改，高危命中100%人工复核；关闭证据与复测结果关联

	E05
	验证报告编号
	验证报告采用GHY26691-VR-03-0000及实际版本；引用数据、模型、协议、实验和原始输出，汇总与子集范围分别标明

	E06
	能力增量结论
	按同一协议比较招标指定基础模型与各训练阶段，保留逐项增量、退化、失败和不确定性；不得仅选择有利切片形成整体提升结论

	E07
	场景可用性结论
	由生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位结合板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、决策数据智能问答助手的真实验证记录判定；数据支持能力与实际场景建设成果分别确认

	E08
	第三方评测状态
	正式评测覆盖81项指标，说明文档、数据质量、模型应用各90分且综合不低于85分；报告与受评版本一致，第三方正式盖章报告纳入交付

	E09
	依据标准版本
	依据招标文件高质量数据集质量评测规范及项目适用标准清单，登记标准编号、有效版本、适用条款及规则配置；历史结果保留当时有效依据

	E10
	复测记录
	不少于4次集中完整复测，首次检查和日常回归不计入；每轮关联问题、修复版本、受检范围、实际结果及正式报告，未达标继续整改



2.3.6 安全合规
表2-22 安全合规
	字段
	名称
	内容

	F01
	数据分类
	生产经营数据中的制造过程相关数据；按工单执行、工序流转、板材备料、焊接、热处理、机加工、设备运行、能源关联、过程异常与维修活动细分并关联资产目录

	F02
	数据分级
	采用L1公开、L2内部、L3重要、L4敏感、L5机密五级；按实际内容及批准分级确定资源和字段控制，卡片汇总保留各级分布

	F03
	涉及敏感信息类型
	生产节拍、设备状态、现场视频、人员影像、关键过程参数和运行位置；实际敏感要素由检测与人工复核确认，未知状态不按无敏感信息处理

	F04
	去标识化方法
	人员影像和工号按用途遮蔽或替代；设备编号保持稳定受控映射；生产时间按授权用途处理并保持事件相对顺序；涉及参数的资料采用受控访问，避免变换破坏工艺含义

	F05
	去标识化效果评估
	同时核查敏感残留、可识别风险、关联可用性和专业信息保真；文本、图片、视频、附件及元数据均纳入检查，发现影响重新处理并复核

	F06
	商用可用性核查
	逐源及所用工具核验商业使用条件，来源类别和公开可见性不替代授权；限制与实际目标用途不符的内容退出目标交付范围

	F07
	来源合法性承诺
	保存来源、取得方式、授权主体、凭证、用途范围和责任记录；加工派生继承限制，缺少合法来源依据的内容不进入有效供给

	F08
	访问权限范围
	生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位按业务必要性申请；加工、质量与评测岗位取得任务所需权限，基准答案、原始敏感资料和替代映射分别控制

	F09
	审计记录位置
	按卡号GHY26691-DC-03-0000-V1.0、实际数据版本、对象标识和工单关联查询采集、加工、访问、下载、评测及发布审计；交付留存必要受控记录

	F10
	出境与共享限制
	跨境与对外共享执行来源许可、适用管理要求及甲方批准范围；未经批准不扩大地域、对象或用途；接收方及派生使用保留审计



2.3.7 指纹血缘
表2-23 指纹血缘
	字段
	名称
	内容

	G01
	文件清单摘要
	最终封装清单按规范化相对路径列出实际字节数与摘要；清单摘要计算排除自身摘要及签名字段，算法和序列化规则固定

	G02
	内容根摘要
	先对数据内容、必要元数据和字典形成确定性内容根摘要，质检与验证据此绑定；最终封装再绑定卡片及报告，避免循环计算

	G03
	摘要算法
	采用项目密码方案规定的摘要算法；记录算法标识、编码、路径排序、规范化规则与执行工具版本，按同一字节序列复算

	G04
	签名算法
	采用项目密码方案规定的发布签名算法与参数；签名覆盖对象、证书及验证资料随受控发布档案保存

	G05
	签名值
	由实际发布签名操作生成，签名对象固定为规定的最终发布摘要或清单；验证成功并满足证书及权限条件后交付

	G06
	签名时间
	记录真实签名时点、时区和时间来源，核对发布记录、证书有效条件及授权，不能预先编造签名时间

	G07
	自描述封装文件
	03-ALL根目录内package.json登记身份、数据版本、结构版本、字典、卡片、资源和文件清单；脱离平台按第7章完成读取及核验

	G08
	上游版本
	记录直接前序版本、替代关系及来源版本；首版的无前序状态有发布记录支撑，结构首版不自动意味着业务内容无历史

	G09
	血缘标识
	原始批次、业务对象、来源家族、加工任务、样本、用途、数据版本与模型实验形成有向追溯关系；冻结节点不回写，修复生成后继节点



2.3.8 子集关联与汇总检查
表2-24 子集关联与汇总检查
	用途
	卡片编号
	有效交付净量

	预训练
	GHY26691-DC-03-0001-V1.0
	10500000000Tokens

	有监督指令微调
	GHY26691-DC-03-0002-V1.0
	150000条

	人类偏好对齐
	GHY26691-DC-03-0003-V1.0
	10000组

	基准评测
	GHY26691-DC-03-0004-V1.0
	2000条



汇总检查以四张子集卡对应的实际版本为输入。逐用途核对净量和质量证据，列出来源家族、共享资源、独立内容及跨域引用。按设备实物身份与工单组织记录，固定原时钟和校正关系；以业务事件划定时序窗口；分开真实工艺异常、传感器异常和采集链路异常；图像视频与工序阶段、位置及批次对齐；过程结论连接实际检验或维修证据。共同资源在存储清单中按文件身份去重，各用途的实际任务内容按规定单位计量。
领域质量审核由生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位确认业务适用性，数据质量岗位复核统计与证据。汇总卡的合格结论要求四个子集分别满足交付条件；部分子集通过时保留各自真实状态，不提前将整个领域标记为正式完成。
2.4 产品质量数据集汇总卡
2.4.1 基本信息
表2-25 基本信息
	字段
	名称
	内容

	A10
	存储总量
	按实际文件逐一累计未压缩字节数，同时记录压缩包字节数；显示GB值及换算规则，去重共享资源按文件清单唯一计量

	A11
	文件类型与编码
	记录文件采用UTF-8 JSONL，字典与卡片采用UTF-8 JSON；图像、时序、视频按实际载体保留格式及解析参数，清单逐项登记扩展名、媒体类型和编码

	A01
	数据卡编号
	GHY26691-DC-04-0000-V1.0

	A02
	数据集名称
	产品质量数据集

	A03
	用途子集
	领域汇总，分别关联预训练、有监督指令微调、人类偏好对齐和基准评测

	A04
	所属业务域
	04 产品质量；关联对象为产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态

	A05
	版本号
	卡片结构V1.0；实际数据发布版本由冻结记录绑定，并与内容、报告及封装一致

	A06
	发布日期
	发布审批生效时记录实际日期和业务时区；该日期作为近三年窗口基准，编制日期不替代发布日期

	A08
	样本总数
	预训练：16400000000Tokens；有监督指令微调：240000条；人类偏好对齐：16000组；基准评测：2500条

	A09
	Token 总数
	预训练有效净量16400000000 Tokens，即164亿Tokens；保存分词器、配置和执行摘要

	A12
	数据结构说明
	采用第7章公共记录结构及本领域扩展字典；按四类用途分别统计的完整有效对象具有稳定标识、业务对象、来源家族、时间、内容、资源、标签与证据关系

	A13
	目录组织方式
	根目录按04-ALL及数据版本组织；data保存记录，resources保存模态载荷，metadata保存来源与关系，dictionary保存字段和标签，cards保存卡片，reports保存报告，tools保存解析程序

	A14
	文件命名规则
	04-ALL-数据版本-六位分片序号.jsonl；资源以稳定资源标识命名；卡片使用完整卡号；路径采用相对路径并拒绝越界和重名冲突

	A15
	获取方式
	神兽 OS数据集运营服务管理入口：选择卡号、用途和版本，提交目的、环境与权限范围，完成业务及权限审核后按批准方式获取；具体流程执行1.7节

	A16
	技术支持渠道
	平台服务工单按卡号、数据版本及问题对象受理；由技术与质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位协同处理，服务时段和响应要求执行统一售后安排

	A17
	配套件清单
	数据字典、标签字典、来源清单、授权资料、数据卡、文件清单、质检报告、验证报告、正式评测及复测材料、读取程序与规范样本共同封装，固定相对路径和版本



A07 数据集简介：本卡覆盖来料、过程、成品和使用反馈质量，检验标准、测量记录、缺陷形态、不合格处置、复检、放行与质量追溯。以产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态建立对象关系，来源范围包括QMS中的检验及不合格记录，MES中的工单和过程批次，PLM中的技术条件，ERP与WMS中的物料及质量状态，EAM中的设备和维修记录，以及经授权的客户质量反馈。四类用途保持独立生产任务与发布证据，规模按Tokens、条及组分别核算。数据支持热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、标准规范智能问答助手、决策数据智能问答助手，结论依据实际输入、专业条件和验证范围使用。涉及检验报告、质量事件、客户反馈、产品追溯关系、工艺秘密和检验人员信息时执行相应授权及安全处理。业务事实、推断与未知状态分别标记，数据版本与引用依据保持一致。
2.4.2 内容特征
表2-26 内容特征
	字段
	名称
	内容

	B01
	模态构成
	文本、图像、时序、视频按有效载荷统计；重点关联产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态；图纸、表格载体不独立增加模态数

	B02
	模态种类数
	领域不少于三种有效模态；每个子集据实际合格资源登记种类和数量，汇总时核验资源及关系有效性

	B03
	多模态条数占比
	以按四类用途分别统计的完整有效对象为分母，至少两种有效关联模态的记录为分子；分子、分母及互斥组合清单齐备，按1.4节满足40%要求

	B04
	近三年数据条数占比
	以实际发布日期倒推36个自然月；业务形成时间合格的完整记录计入分子，未知或无法确认窗口的记录留在分母，按1.4节满足40%要求

	B05
	业务主题分布
	按PQ01来料质量、PQ02过程检验、PQ03成品检验、PQ04缺陷与不合格、PQ05处置与复检、PQ06追溯与反馈统计；主主题互斥，辅助主题允许多选并另列

	B06
	样本长度分布
	文本统计有效Tokens与长度分位数；时序统计时间跨度、采样点和缺口；视频统计片段时长、帧率与有效区间；各单位分别报告

	B07
	来源分布
	按源系统、业务对象、原始批次、来源家族和授权类别分层，披露最大来源占比及集中度；跨系统复制保留同源关系

	B08
	难度分布
	四个子集按各自任务难度或语料复杂性分别统计，汇总保留定义差异，不拼成一个无统一含义的难度分布

	B09
	标签体系
	采用本领域六项主题及本用途标签定义；标签版本固定，状态类标签保留未知、候选、确认和不适用的区别

	B10
	标签分布
	逐标签报告条数、占比、来源与难度切片；互斥标签总量守恒，多标签重叠另列；长尾不足以真实补充和任务调整处理

	B11
	样本示例
	四张子集卡分别提供规范样本及正式样本选取条件

	B12
	已知局限性
	稀缺缺陷、复合缺陷、特定材料及使用工况的覆盖需分层披露；单张影像不能替代全部检验条件；相关过程变化不能单独证明质量缺陷根因。实际局限按检查证据、影响对象、可用边界和改进安排登记，已知错误按缺陷整改处理

	B13
	时间跨度
	分别统计最早及最晚业务时间、采集时间、未知数量和时间精度分布；不同来源区间按对象可追溯，不以最近导入日重置历史时间

	B14
	合成样本占比
	预训练并集20%，指令整体45%及任务30%／60%，偏好50%，基准0%；各用途独立计算分子分母，不作跨用途平均



2.4.3 建设过程
表2-27 建设过程
	字段
	名称
	内容

	C01
	数据来源清单
	QMS中的检验及不合格记录，MES中的工单和过程批次，PLM中的技术条件，ERP与WMS中的物料及质量状态，EAM中的设备和维修记录，以及经授权的客户质量反馈；逐源登记组织、资料类别、业务期间、采集期间及许可依据

	C02
	采集方法
	结构化来源通过授权只读接口、视图或文件接收；文档按目录及附件关系导入；时序按设备测点与时间水位获取；影像保留原资源及事件映射；初次全量与后续增量分别留痕

	C03
	许可状态
	按企业自有、授权使用和公开许可逐源核验实际权利；来源类别不自动证明商用、训练或再分发许可，许可范围覆盖目标用途后入集

	C04
	加工处理流程
	检验结果绑定有效标准与测量条件；数值、单位、精度、上下限及边界条件共同解析；缺陷标签绑定位置和证据；处置、复检与放行按时序串联；质量结论沿材料、工序和产品关系追溯；随后按用途完成标注、受控合成增强、去重、质检、训练验证和版本发布

	C05
	预处理参数
	保存解析器、字典、切分、窗口、重叠、单位换算、时间校正和对齐配置；产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态为关联校验重点；参数经真实资料验证后冻结

	C06
	标注规范编号
	各用途引用适用的专业标注规范、标签字典及生效版本，汇总检查子集引用完整

	C07
	标注组织方式
	由质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位承担专业定义与争议裁决，标注人员依规范执行；自检、交叉复核、专家仲裁分别保存原始结果及修订记录

	C08
	跨标注员一致性
	对实际独立重叠标注样本统计一致性；类别、区间与多标签采用对应指标，记录样本量、分母、标签分布及分歧处置，仲裁结果不回写独立原始判断

	C09
	黄金集通过率
	黄金样本版本、适用任务、检查量、通过量及错误对象分别记录；校准集与正式基准家族隔离，实际通过率由执行记录复算

	C10
	合成方法记录
	基准用途禁止合成；其他用途逐条保留种子来源、合成方法、提示词版本、模型版本和人工核验结果，来源链继承原始授权

	C11
	教师模型许可登记
	使用教师模型时登记实际许可、调用方式、训练及交付权利；许可不覆盖目标用途的生成内容不得入集

	C12
	增强方法记录
	增强保留算子、参数、原始对象和标签同步结果；专业含义、关联条件和真实来源必须可核查，增强前后分布及质量分别比较

	C13
	去重与相似度比对结论
	按来源家族先隔离再加工，开展集内、跨集及训练与基准比对；文本、影像、时序和业务身份联合检查，命中按实际泄漏关系处置并保留复核证据

	C14
	版本变更记录
	逐版本记录新增、修订、剔除、划分变化、原因、责任角色与实际时间；比较实际清单差异，涉及标签或来源变化时重核质检及验证范围



2.4.4 应用说明
表2-28 应用说明
	字段
	名称
	内容

	D01
	使用许可条款
	仅在经核验的来源授权及项目合同允许范围内训练、验证和使用；商用、署名、派生、再分发、地域及期限逐项登记，限制随资源和派生内容传递

	D02
	目标应用场景
	热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、标准规范智能问答助手、决策数据智能问答助手；验证结论按实际场景、输入条件和版本形成

	D03
	目标模型任务类型
	继续预训练、指令微调、偏好对齐及基准评测分别组织，保留各阶段模型与数据引用

	D04
	推荐评测指标
	检验字段抽取正确率、数值与单位判定正确率、缺陷分类宏平均F1、缺陷定位指标、质量追溯证据召回率及处置建议依据正确率；各用途采用本卡评价协议并保留定义、方向和统计单位

	D05
	评测协议
	固定输入版本、模型阶段、执行环境、推理参数、随机种子、评分程序和失败处理；涉及人工评判采用盲评、专业依据和争议裁决，重复运行保留差异

	D06
	基线结果
	实际评测后登记模型与数据版本、逐题输出、切片结果和比较结论；汇总值由原始评分复算，尚无实际证据时不得声明性能增量或已验证效果

	D07
	可复现实现参考
	按第7章读取、校验及独立复算流程执行，程序读取封装内相对路径；业务评价配置与代码随数据版本交付，依赖和运行记录齐备

	D08
	典型应用案例
	以本领域规范样本所列业务任务组织结构核验；正式应用案例保留真实输入输出、证据、环境、模型版本和实际效果，不以规范样本替代场景验证

	D09
	不适用情形
	稀缺缺陷、复合缺陷、特定材料及使用工况的覆盖需分层披露；单张影像不能替代全部检验条件；相关过程变化不能单独证明质量缺陷根因；使用范围受实际授权与验证条件限制

	D10
	配套数据集
	关联本领域0001至0004四张子集卡及0000汇总卡；跨域证据通过稳定对象与固定版本引用；训练内容与正式基准保持隔离



2.4.5 质量验证
表2-29 质量验证
	字段
	名称
	内容

	E01
	质检报告编号
	发布时形成GHY26691-QC-04-0000及实际版本对应的质检档案，绑定受检清单与内容根摘要；汇总卡检查各子集报告引用

	E02
	六维度质检结果
	分别报告保真度、完备性、规整性、均衡性、可用性、可信性的方法、结果与问题；按产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态检查关键业务关联

	E03
	质检结论
	根据实际质量检查形成结论；发布所需条件全部满足后才进入正式交付；内部处理中或条件性结论不得替代正式合格状态

	E04
	未关闭缺陷
	按缺陷标识、级别、对象、用途、版本和状态列明；高风险清零，中低风险100%整改，高危命中100%人工复核；关闭证据与复测结果关联

	E05
	验证报告编号
	验证报告采用GHY26691-VR-04-0000及实际版本；引用数据、模型、协议、实验和原始输出，汇总与子集范围分别标明

	E06
	能力增量结论
	按同一协议比较招标指定基础模型与各训练阶段，保留逐项增量、退化、失败和不确定性；不得仅选择有利切片形成整体提升结论

	E07
	场景可用性结论
	由质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位结合热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、标准规范智能问答助手、决策数据智能问答助手的真实验证记录判定；数据支持能力与实际场景建设成果分别确认

	E08
	第三方评测状态
	正式评测覆盖81项指标，说明文档、数据质量、模型应用各90分且综合不低于85分；报告与受评版本一致，第三方正式盖章报告纳入交付

	E09
	依据标准版本
	依据招标文件高质量数据集质量评测规范及项目适用标准清单，登记标准编号、有效版本、适用条款及规则配置；历史结果保留当时有效依据

	E10
	复测记录
	不少于4次集中完整复测，首次检查和日常回归不计入；每轮关联问题、修复版本、受检范围、实际结果及正式报告，未达标继续整改



2.4.6 安全合规
表2-30 安全合规
	字段
	名称
	内容

	F01
	数据分类
	生产经营数据中的产品质量相关数据；按来料、过程、成品和使用反馈质量，检验标准、测量记录、缺陷形态、不合格处置、复检、放行与质量追溯细分并关联资产目录

	F02
	数据分级
	采用L1公开、L2内部、L3重要、L4敏感、L5机密五级；按实际内容及批准分级确定资源和字段控制，卡片汇总保留各级分布

	F03
	涉及敏感信息类型
	检验报告、质量事件、客户反馈、产品追溯关系、工艺秘密和检验人员信息；实际敏感要素由检测与人工复核确认，未知状态不按无敏感信息处理

	F04
	去标识化方法
	客户与人员采用稳定替代标识，报告中的签署和联系方式按授权处理；测量值、单位和判定依据在授权环境保真保留；图像遮蔽无关身份信息并复核缺陷区域完整性

	F05
	去标识化效果评估
	同时核查敏感残留、可识别风险、关联可用性和专业信息保真；文本、图片、视频、附件及元数据均纳入检查，发现影响重新处理并复核

	F06
	商用可用性核查
	逐源及所用工具核验商业使用条件，来源类别和公开可见性不替代授权；限制与实际目标用途不符的内容退出目标交付范围

	F07
	来源合法性承诺
	保存来源、取得方式、授权主体、凭证、用途范围和责任记录；加工派生继承限制，缺少合法来源依据的内容不进入有效供给

	F08
	访问权限范围
	质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位按业务必要性申请；加工、质量与评测岗位取得任务所需权限，基准答案、原始敏感资料和替代映射分别控制

	F09
	审计记录位置
	按卡号GHY26691-DC-04-0000-V1.0、实际数据版本、对象标识和工单关联查询采集、加工、访问、下载、评测及发布审计；交付留存必要受控记录

	F10
	出境与共享限制
	跨境与对外共享执行来源许可、适用管理要求及甲方批准范围；未经批准不扩大地域、对象或用途；接收方及派生使用保留审计



2.4.7 指纹血缘
表2-31 指纹血缘
	字段
	名称
	内容

	G01
	文件清单摘要
	最终封装清单按规范化相对路径列出实际字节数与摘要；清单摘要计算排除自身摘要及签名字段，算法和序列化规则固定

	G02
	内容根摘要
	先对数据内容、必要元数据和字典形成确定性内容根摘要，质检与验证据此绑定；最终封装再绑定卡片及报告，避免循环计算

	G03
	摘要算法
	采用项目密码方案规定的摘要算法；记录算法标识、编码、路径排序、规范化规则与执行工具版本，按同一字节序列复算

	G04
	签名算法
	采用项目密码方案规定的发布签名算法与参数；签名覆盖对象、证书及验证资料随受控发布档案保存

	G05
	签名值
	由实际发布签名操作生成，签名对象固定为规定的最终发布摘要或清单；验证成功并满足证书及权限条件后交付

	G06
	签名时间
	记录真实签名时点、时区和时间来源，核对发布记录、证书有效条件及授权，不能预先编造签名时间

	G07
	自描述封装文件
	04-ALL根目录内package.json登记身份、数据版本、结构版本、字典、卡片、资源和文件清单；脱离平台按第7章完成读取及核验

	G08
	上游版本
	记录直接前序版本、替代关系及来源版本；首版的无前序状态有发布记录支撑，结构首版不自动意味着业务内容无历史

	G09
	血缘标识
	原始批次、业务对象、来源家族、加工任务、样本、用途、数据版本与模型实验形成有向追溯关系；冻结节点不回写，修复生成后继节点



2.4.8 子集关联与汇总检查
表2-32 子集关联与汇总检查
	用途
	卡片编号
	有效交付净量

	预训练
	GHY26691-DC-04-0001-V1.0
	16400000000Tokens

	有监督指令微调
	GHY26691-DC-04-0002-V1.0
	240000条

	人类偏好对齐
	GHY26691-DC-04-0003-V1.0
	16000组

	基准评测
	GHY26691-DC-04-0004-V1.0
	2500条



汇总检查以四张子集卡对应的实际版本为输入。逐用途核对净量和质量证据，列出来源家族、共享资源、独立内容及跨域引用。检验结果绑定有效标准与测量条件；数值、单位、精度、上下限及边界条件共同解析；缺陷标签绑定位置和证据；处置、复检与放行按时序串联；质量结论沿材料、工序和产品关系追溯。共同资源在存储清单中按文件身份去重，各用途的实际任务内容按规定单位计量。
领域质量审核由质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位确认业务适用性，数据质量岗位复核统计与证据。汇总卡的合格结论要求四个子集分别满足交付条件；部分子集通过时保留各自真实状态，不提前将整个领域标记为正式完成。
3 供需计划用途子集数据卡
本领域以项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点组织记录，覆盖销售需求、矿方工况、产品选型条件、订单、物料需求、采购到货、库存状态、生产计划与交付约束。四个用途分别建立任务、清单、卡片和质量证据，并按实际版本管理。
[image: ]
图3-1 供需计划对象关系
3.1 预训练数据卡
3.1.1 基本信息
表3-1 基本信息
	字段
	名称
	内容

	A10
	存储总量
	按实际文件逐一累计未压缩字节数，同时记录压缩包字节数；显示GB值及换算规则，去重共享资源按文件清单唯一计量

	A11
	文件类型与编码
	记录文件采用UTF-8 JSONL，字典与卡片采用UTF-8 JSON；图像、时序、视频按实际载体保留格式及解析参数，清单逐项登记扩展名、媒体类型和编码

	A01
	数据卡编号
	GHY26691-DC-01-0001-V1.0

	A02
	数据集名称
	供需计划数据集

	A03
	用途子集
	预训练

	A04
	所属业务域
	01 供需计划；关联对象为项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点

	A05
	版本号
	卡片结构V1.0；实际数据发布版本由冻结记录绑定，并与内容、报告及封装一致

	A06
	发布日期
	发布审批生效时记录实际日期和业务时区；该日期作为近三年窗口基准，编制日期不替代发布日期

	A08
	样本总数
	预训练有效净量27600000000 Tokens；实际语义记录数由有效清单逐条统计

	A09
	Token 总数
	预训练有效净量27600000000 Tokens，即276亿Tokens；保存分词器、配置和执行摘要

	A12
	数据结构说明
	采用第7章公共记录结构及本领域扩展字典；完整业务语义记录具有稳定标识、业务对象、来源家族、时间、内容、资源、标签与证据关系

	A13
	目录组织方式
	根目录按01-PT及数据版本组织；data保存记录，resources保存模态载荷，metadata保存来源与关系，dictionary保存字段和标签，cards保存卡片，reports保存报告，tools保存解析程序

	A14
	文件命名规则
	01-PT-数据版本-六位分片序号.jsonl；资源以稳定资源标识命名；卡片使用完整卡号；路径采用相对路径并拒绝越界和重名冲突

	A15
	获取方式
	神兽 OS数据集运营服务管理入口：选择卡号、用途和版本，提交目的、环境与权限范围，完成业务及权限审核后按批准方式获取；具体流程执行1.7节

	A16
	技术支持渠道
	平台服务工单按卡号、数据版本及问题对象受理；由技术与营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位协同处理，服务时段和响应要求执行统一售后安排

	A17
	配套件清单
	数据字典、标签字典、来源清单、授权资料、数据卡、文件清单、质检报告、验证报告、正式评测及复测材料、读取程序与规范样本共同封装，固定相对路径和版本



A07 数据集简介：本卡覆盖销售需求、矿方工况、产品选型条件、订单、物料需求、采购到货、库存状态、生产计划与交付约束。以项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点建立对象关系，来源范围包括CRM中的项目与商机、ERP中的订单和物料需求、SCM中的采购与到货、WMS中的库存及出入库、MES中的计划与进度、PLM中的产品配置、OA中的合同及审批资料。面向预训练形成忠实保留原始事实、关系和适用条件的领域语料，重点检查原文保真、语义完整、有效Tokens及重复损耗。数据支持产品智能选型、库存控制智能化、合同合规审查智能助手、决策数据智能问答助手；相关制度与标书内容按适用任务衔接，结论依据实际输入、专业条件和验证范围使用。涉及客户信息、联系人信息、合同价格、供应商条件、库存分布和经营计划时执行相应授权及安全处理。业务事实、推断与未知状态分别标记，数据版本与引用依据保持一致。
3.1.2 内容特征
表3-2 内容特征
	字段
	名称
	内容

	B01
	模态构成
	文本、图像、时序、视频按有效载荷统计；重点关联项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点；图纸、表格载体不独立增加模态数

	B02
	模态种类数
	领域不少于三种有效模态；每个子集据实际合格资源登记种类和数量，汇总时核验资源及关系有效性

	B03
	多模态条数占比
	以完整业务语义记录为分母，至少两种有效关联模态的记录为分子；分子、分母及互斥组合清单齐备，按1.4节满足40%要求

	B04
	近三年数据条数占比
	以实际发布日期倒推36个自然月；业务形成时间合格的完整记录计入分子，未知或无法确认窗口的记录留在分母，按1.4节满足40%要求

	B05
	业务主题分布
	按SP01需求与合同、SP02选型约束、SP03物料与采购、SP04库存与可用量、SP05计划与协同、SP06经营决策依据统计；主主题互斥，辅助主题允许多选并另列

	B06
	样本长度分布
	文本统计有效Tokens与长度分位数；时序统计时间跨度、采样点和缺口；视频统计片段时长、帧率与有效区间；各单位分别报告

	B07
	来源分布
	按源系统、业务对象、原始批次、来源家族和授权类别分层，披露最大来源占比及集中度；跨系统复制保留同源关系

	B08
	难度分布
	按事实识读、跨段关系和条件组合区分语料复杂性，不把长度直接当作推理难度

	B09
	标签体系
	采用本领域六项主题及本用途标签定义；标签版本固定，状态类标签保留未知、候选、确认和不适用的区别

	B10
	标签分布
	逐标签报告条数、占比、来源与难度切片；互斥标签总量守恒，多标签重叠另列；长尾不足以真实补充和任务调整处理

	B11
	样本示例
	本卡规范样本部分提供三条规范样本，正式发布时从相同版本选择至少三条实际合格代表样本并保存定位

	B12
	已知局限性
	特定矿区工况、特殊交货条件、长周期采购和异常库存状态的覆盖需分层核验；历史价格和交期具有时点属性，不能直接作为当前交易承诺；选型结论受配套接口及专业校核条件限制。实际局限按检查证据、影响对象、可用边界和改进安排登记，已知错误按缺陷整改处理

	B13
	时间跨度
	分别统计最早及最晚业务时间、采集时间、未知数量和时间精度分布；不同来源区间按对象可追溯，不以最近导入日重置历史时间

	B14
	合成样本占比
	合成与增强来源内容的并集不超过有效Tokens的20%；交集去重计算



3.1.3 建设过程
表3-3 建设过程
	字段
	名称
	内容

	C01
	数据来源清单
	CRM中的项目与商机、ERP中的订单和物料需求、SCM中的采购与到货、WMS中的库存及出入库、MES中的计划与进度、PLM中的产品配置、OA中的合同及审批资料；逐源登记组织、资料类别、业务期间、采集期间及许可依据

	C02
	采集方法
	结构化来源通过授权只读接口、视图或文件接收；文档按目录及附件关系导入；时序按设备测点与时间水位获取；影像保留原资源及事件映射；初次全量与后续增量分别留痕

	C03
	许可状态
	按企业自有、授权使用和公开许可逐源核验实际权利；来源类别不自动证明商用、训练或再分发许可，许可范围覆盖目标用途后入集

	C04
	加工处理流程
	对齐项目及订单身份，保留需求变更时间；库存按组织、物料、库位、批次、质量状态和截止时点对账；采购到货与可用库存分别登记；选型输入保留工况、约束、候选配置和校核依据；随后按用途完成标注、受控合成增强、去重、质检、训练验证和版本发布

	C05
	预处理参数
	保存解析器、字典、切分、窗口、重叠、单位换算、时间校正和对齐配置；项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点为关联校验重点；参数经真实资料验证后冻结

	C06
	标注规范编号
	主题、实体、术语、版面、时间和模态关联元数据；发生专业语义标记时纳入对应标注规范；规范编号与实际生产记录绑定，不因预训练用途自动省略专业标记管理

	C07
	标注组织方式
	由营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位承担专业定义与争议裁决，标注人员依规范执行；自检、交叉复核、专家仲裁分别保存原始结果及修订记录

	C08
	跨标注员一致性
	对实际独立重叠标注样本统计一致性；类别、区间与多标签采用对应指标，记录样本量、分母、标签分布及分歧处置，仲裁结果不回写独立原始判断

	C09
	黄金集通过率
	黄金样本版本、适用任务、检查量、通过量及错误对象分别记录；校准集与正式基准家族隔离，实际通过率由执行记录复算

	C10
	合成方法记录
	基准用途禁止合成；其他用途逐条保留种子来源、合成方法、提示词版本、模型版本和人工核验结果，来源链继承原始授权

	C11
	教师模型许可登记
	使用教师模型时登记实际许可、调用方式、训练及交付权利；许可不覆盖目标用途的生成内容不得入集

	C12
	增强方法记录
	增强保留算子、参数、原始对象和标签同步结果；专业含义、关联条件和真实来源必须可核查，增强前后分布及质量分别比较

	C13
	去重与相似度比对结论
	按来源家族先隔离再加工，开展集内、跨集及训练与基准比对；文本、影像、时序和业务身份联合检查，命中按实际泄漏关系处置并保留复核证据

	C14
	版本变更记录
	逐版本记录新增、修订、剔除、划分变化、原因、责任角色与实际时间；比较实际清单差异，涉及标签或来源变化时重核质检及验证范围



3.1.4 应用说明
表3-4 应用说明
	字段
	名称
	内容

	D01
	使用许可条款
	仅在经核验的来源授权及项目合同允许范围内训练、验证和使用；商用、署名、派生、再分发、地域及期限逐项登记，限制随资源和派生内容传递

	D02
	目标应用场景
	产品智能选型、库存控制智能化、合同合规审查智能助手、决策数据智能问答助手；相关制度与标书内容按适用任务衔接；验证结论按实际场景、输入条件和版本形成

	D03
	目标模型任务类型
	继续预训练；输入接口须支持实际文本、图像、时序或视频载荷及对应关系

	D04
	推荐评测指标
	订单与物料字段抽取精确率及召回率、库存数量计算正确率、约束满足率、证据引用正确率、缺少条件时的合理澄清率；各用途采用本卡评价协议并保留定义、方向和统计单位

	D05
	评测协议
	固定输入版本、模型阶段、执行环境、推理参数、随机种子、评分程序和失败处理；涉及人工评判采用盲评、专业依据和争议裁决，重复运行保留差异

	D06
	基线结果
	实际评测后登记模型与数据版本、逐题输出、切片结果和比较结论；汇总值由原始评分复算，尚无实际证据时不得声明性能增量或已验证效果

	D07
	可复现实现参考
	按第7章读取、校验及独立复算流程执行，程序读取封装内相对路径；业务评价配置与代码随数据版本交付，依赖和运行记录齐备

	D08
	典型应用案例
	以本领域规范样本所列业务任务组织结构核验；正式应用案例保留真实输入输出、证据、环境、模型版本和实际效果，不以规范样本替代场景验证

	D09
	不适用情形
	特定矿区工况、特殊交货条件、长周期采购和异常库存状态的覆盖需分层核验；历史价格和交期具有时点属性，不能直接作为当前交易承诺；选型结论受配套接口及专业校核条件限制；使用范围受实际授权与验证条件限制

	D10
	配套数据集
	关联本领域0001至0004四张子集卡及0000汇总卡；跨域证据通过稳定对象与固定版本引用；训练内容与正式基准保持隔离



3.1.5 质量验证
表3-5 质量验证
	字段
	名称
	内容

	E01
	质检报告编号
	质检报告采用GHY26691-QC-01-0001并绑定实际版本、受检清单和内容根摘要

	E02
	六维度质检结果
	分别报告保真度、完备性、规整性、均衡性、可用性、可信性的方法、结果与问题；按项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点检查关键业务关联

	E03
	质检结论
	根据实际质量检查形成结论；发布所需条件全部满足后才进入正式交付；内部处理中或条件性结论不得替代正式合格状态

	E04
	未关闭缺陷
	按缺陷标识、级别、对象、用途、版本和状态列明；高风险清零，中低风险100%整改，高危命中100%人工复核；关闭证据与复测结果关联

	E05
	验证报告编号
	验证报告采用GHY26691-VR-01-0001及实际版本；引用数据、模型、协议、实验和原始输出，汇总与子集范围分别标明

	E06
	能力增量结论
	按同一协议比较招标指定基础模型与各训练阶段，保留逐项增量、退化、失败和不确定性；不得仅选择有利切片形成整体提升结论

	E07
	场景可用性结论
	由营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位结合产品智能选型、库存控制智能化、合同合规审查智能助手、决策数据智能问答助手；相关制度与标书内容按适用任务衔接的真实验证记录判定；数据支持能力与实际场景建设成果分别确认

	E08
	第三方评测状态
	正式评测覆盖81项指标，说明文档、数据质量、模型应用各90分且综合不低于85分；报告与受评版本一致，第三方正式盖章报告纳入交付

	E09
	依据标准版本
	依据招标文件高质量数据集质量评测规范及项目适用标准清单，登记标准编号、有效版本、适用条款及规则配置；历史结果保留当时有效依据

	E10
	复测记录
	不少于4次集中完整复测，首次检查和日常回归不计入；每轮关联问题、修复版本、受检范围、实际结果及正式报告，未达标继续整改



3.1.6 安全合规
表3-6 安全合规
	字段
	名称
	内容

	F01
	数据分类
	生产经营数据中的供需计划相关数据；按销售需求、矿方工况、产品选型条件、订单、物料需求、采购到货、库存状态、生产计划与交付约束细分并关联资产目录

	F02
	数据分级
	采用L1公开、L2内部、L3重要、L4敏感、L5机密五级；按实际内容及批准分级确定资源和字段控制，卡片汇总保留各级分布

	F03
	涉及敏感信息类型
	客户信息、联系人信息、合同价格、供应商条件、库存分布和经营计划；实际敏感要素由检测与人工复核确认，未知状态不按无敏感信息处理

	F04
	去标识化方法
	客户、供应商及联系人采用稳定替代标识；合同价格按用途实施受控访问或经批准的转换，保留币种、含税状态和金额关系；用于库存计算的必要数量在授权环境保真处理

	F05
	去标识化效果评估
	同时核查敏感残留、可识别风险、关联可用性和专业信息保真；文本、图片、视频、附件及元数据均纳入检查，发现影响重新处理并复核

	F06
	商用可用性核查
	逐源及所用工具核验商业使用条件，来源类别和公开可见性不替代授权；限制与实际目标用途不符的内容退出目标交付范围

	F07
	来源合法性承诺
	保存来源、取得方式、授权主体、凭证、用途范围和责任记录；加工派生继承限制，缺少合法来源依据的内容不进入有效供给

	F08
	访问权限范围
	营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位按业务必要性申请；加工、质量与评测岗位取得任务所需权限，基准答案、原始敏感资料和替代映射分别控制

	F09
	审计记录位置
	按卡号GHY26691-DC-01-0001-V1.0、实际数据版本、对象标识和工单关联查询采集、加工、访问、下载、评测及发布审计；交付留存必要受控记录

	F10
	出境与共享限制
	跨境与对外共享执行来源许可、适用管理要求及甲方批准范围；未经批准不扩大地域、对象或用途；接收方及派生使用保留审计



3.1.7 指纹血缘
表3-7 指纹血缘
	字段
	名称
	内容

	G01
	文件清单摘要
	最终封装清单按规范化相对路径列出实际字节数与摘要；清单摘要计算排除自身摘要及签名字段，算法和序列化规则固定

	G02
	内容根摘要
	先对数据内容、必要元数据和字典形成确定性内容根摘要，质检与验证据此绑定；最终封装再绑定卡片及报告，避免循环计算

	G03
	摘要算法
	采用项目密码方案规定的摘要算法；记录算法标识、编码、路径排序、规范化规则与执行工具版本，按同一字节序列复算

	G04
	签名算法
	采用项目密码方案规定的发布签名算法与参数；签名覆盖对象、证书及验证资料随受控发布档案保存

	G05
	签名值
	由实际发布签名操作生成，签名对象固定为规定的最终发布摘要或清单；验证成功并满足证书及权限条件后交付

	G06
	签名时间
	记录真实签名时点、时区和时间来源，核对发布记录、证书有效条件及授权，不能预先编造签名时间

	G07
	自描述封装文件
	01-PT根目录内package.json登记身份、数据版本、结构版本、字典、卡片、资源和文件清单；脱离平台按第7章完成读取及核验

	G08
	上游版本
	记录直接前序版本、替代关系及来源版本；首版的无前序状态有发布记录支撑，结构首版不自动意味着业务内容无历史

	G09
	血缘标识
	原始批次、业务对象、来源家族、加工任务、样本、用途、数据版本与模型实验形成有向追溯关系；冻结节点不回写，修复生成后继节点



3.1.8 记录字典与标签
记录采用第7章公共字段，业务扩展字段如下。字段缺失、未知与不适用按明确状态处理，数值字段保留单位和精度，业务标识在同一版本内可解析到对应对象。
表3-8 记录字典与标签
	字段
	类型
	取值与含义
	校验要求

	order_line_id
	字符串
	订单与行项目的稳定联合身份
	不得仅用合同号代表多个交付行

	material_id
	字符串
	物料主记录标识
	替代物料另列关系与生效条件

	inventory_state
	枚举
	available、pending_inspection、frozen、reserved、in_transit
	状态与统计时点共同确定可用性

	quantity
	十进制数
	带单位的业务数量
	数量、单位、状态和来源同时存在

	cutoff_time
	时间
	统一业务时区的截止时点
	跨系统比较采用同一时点或可核验调整

	constraint_refs
	数组
	交期、工况、接口及审批的证据标识
	每项约束可回到原资料与有效版本



表3-9 记录字典与标签
	主题码
	主题
	业务含义

	SP01
	需求与合同
	合同义务、数量、时间和变更依据

	SP02
	选型约束
	工况、候选产品和接口条件

	SP03
	物料与采购
	需求、替代料、采购与预计到货

	SP04
	库存与可用量
	账面、待检、冻结、占用和可用状态

	SP05
	计划与协同
	工序约束、交付窗口和调整原因

	SP06
	经营决策依据
	多来源事实、统计时点与依据引用



表3-10 记录字典与标签
	任务标签
	名称
	判定边界

	fact_reading
	事实识读
	从有效证据读取明确事实，保留原文位置

	relation_check
	关系核查
	核对身份、版次、状态和业务时间

	quantity_calculation
	数量计算
	明确单位、公式、输入及适用范围

	constraint_review
	约束核查
	逐项判断条件是否满足，未知不作通过

	evidence_insufficient
	证据不足
	说明缺少的必要依据及可判定范围

	professional_review
	专业复核
	需要有权专业岗位依据适用标准确认



表3-11 记录字典与标签
	业务细分标签
	定义与判定边界

	constraint_review
	逐项核验题定约束；缺少必要依据的条件保持未确认

	evidence_insufficient
	已有内容不足以支持所问结论，明确缺少的证据及仍可判定的范围

	quantity_calculation
	按题定数量、单位、状态及公式计算，保留中间结果和适用范围

	schedule_review
	按对应订单行的有效交期判断计划，变更仅对批准范围生效

	state_alignment
	比较对象处于相同业务时点和可比状态，区分在途、待检、冻结、占用与可用

	version_scope
	按批准版次的生效对象、期间及批次判断适用性



主主题从本领域六项主题中选择一项，辅助主题可多选。任务标签可多选，理由和证据与具体任务关联；候选缺陷、未确认故障、未知时间等状态不是错误答案的豁免标签。各样本的业务细分标签由本卡下列规范实例确定并纳入标签字典，任何新标签先定义含义、适用条件和排他关系后生效。
3.1.9 规范样本
规范样本1 库存状态与可用量核算
表3-12 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-01-PT-001

	domain
	01

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PT

	modalities
	文本与时序

	business_objects
	供需规范对象1

	labels
	SP04、quantity_calculation、state_alignment



输入内容：物料甲在同一仓库、同一计量单位下，期初账面数量80件，本期入库20件、出库35件，无调整。期末账面中待检10件、冻结5件、已占用8件，三个状态互不重叠。在途采购12件尚未入库。
表3-13 规范样本
	相对时刻或轮次
	观测值或状态

	t0
	80

	t1
	100

	t2
	65



语料正文：期末账面数量为80＋20－35＝65件。可供新需求使用的数量为65－10－5－8＝42件。在途12件仅作为预计到货单独列示，当前不计入账面和可用数量。计算适用于题定仓库、时点、单位及互斥状态。
语义组织：原输入中的对象、条件与正文结论保持同一记录。数值、阶段和版本关系保留直接定位；断句或切分不得分离关键限制条件。主题与关系标记作为必要元数据，不额外制造同义重复语料计量。
规范样本2 候选产品的接口条件核查
表3-14 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-01-PT-002

	domain
	01

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PT

	modalities
	文本与图像

	business_objects
	供需规范对象2

	labels
	SP02、constraint_review、evidence_insufficient



输入内容：选型资料对候选产品甲给出的接口编号为J1，配套设备的批准接口编号为J2。资料未提供J1与J2的适配或转换批准记录。能力参数分别满足题定需求，但接口一致性尚无依据。
[image: ]
图3-2 候选产品的接口条件核查
语料正文：现有材料不足以确认可直接配套。能力参数满足仅覆盖相应能力条件，接口J1与J2仍需逐项比对尺寸、连接、电气或控制等实际适用条件，并取得有效适配或转换批准记录。补证前保留接口条件未确认的判断。
语义组织：原输入中的对象、条件与正文结论保持同一记录。数值、阶段和版本关系保留直接定位；断句或切分不得分离关键限制条件。主题与关系标记作为必要元数据，不额外制造同义重复语料计量。
规范样本3 合同变更与计划交期引用
表3-15 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-01-PT-003

	domain
	01

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PT

	modalities
	文本

	business_objects
	供需规范对象3

	labels
	SP01、version_scope、schedule_review



输入内容：合同原约定交期为业务日D30，双方有效变更文件将订单行甲调整为D40。订单行乙不在变更范围内。原计划记录保留D30，调整后计划将行甲安排在D38，行乙安排在D35。
语料正文：行甲按有效变更后的D40判断，D38满足该交期条件；行乙仍按原D30判断，D35晚于约定交期。行甲引用变更文件及其适用订单行，行乙引用原合同。其他未给出的交付条件不能据此推定已满足。
语义组织：原输入中的对象、条件与正文结论保持同一记录。数值、阶段和版本关系保留直接定位；断句或切分不得分离关键限制条件。主题与关系标记作为必要元数据，不额外制造同义重复语料计量。
3.1.10 生产与使用核验
在固定保留语料上统计有效损失与困惑度，在独立业务探针上检查知识、关系和条件理解；不同分词器的困惑度不直接横比。本领域同时检查订单与物料字段抽取精确率及召回率、库存数量计算正确率、约束满足率、证据引用正确率、缺少条件时的合理澄清率。统计按任务类型、来源、模态、难度及关键业务对象分层，保留题目或记录级结果和失败对象。
生产检查从来源记录开始核对项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点，确认对齐项目及订单身份，保留需求变更时间；库存按组织、物料、库位、批次、质量状态和截止时点对账；采购到货与可用库存分别登记；选型输入保留工况、约束、候选配置和校核依据。专业分歧由营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位根据有效资料裁决，保留争议内容及理由。检查结果涉及共用转换程序或映射时扩展到同类对象，并核查下游用途。
版本修订逐项列出内容、元数据、标签、资源和引用的变化。删除或替换记录后重新计算净量、模态、时间及来源比例；修改答案或判分依据后重跑受影响评价；改变来源或划分后重做隔离检查。卡片、字典、报告与封装清单在同一发布审批中核对，旧版本保持可查询。
3.2 有监督指令微调数据卡
3.2.1 基本信息
表3-16 基本信息
	字段
	名称
	内容

	A10
	存储总量
	按实际文件逐一累计未压缩字节数，同时记录压缩包字节数；显示GB值及换算规则，去重共享资源按文件清单唯一计量

	A11
	文件类型与编码
	记录文件采用UTF-8 JSONL，字典与卡片采用UTF-8 JSON；图像、时序、视频按实际载体保留格式及解析参数，清单逐项登记扩展名、媒体类型和编码

	A01
	数据卡编号
	GHY26691-DC-01-0002-V1.0

	A02
	数据集名称
	供需计划数据集

	A03
	用途子集
	有监督指令微调

	A04
	所属业务域
	01 供需计划；关联对象为项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点

	A05
	版本号
	卡片结构V1.0；实际数据发布版本由冻结记录绑定，并与内容、报告及封装一致

	A06
	发布日期
	发布审批生效时记录实际日期和业务时区；该日期作为近三年窗口基准，编制日期不替代发布日期

	A08
	样本总数
	有效交付净量400000条；以完整输入与合格目标输出构成的任务为计数单位

	A09
	Token 总数
	本用途规模按条验收；如统计输入输出Tokens，分开保存且不替代任务或比较组数量

	A12
	数据结构说明
	采用第7章公共记录结构及本领域扩展字典；完整输入与合格目标输出构成的任务具有稳定标识、业务对象、来源家族、时间、内容、资源、标签与证据关系

	A13
	目录组织方式
	根目录按01-SFT及数据版本组织；data保存记录，resources保存模态载荷，metadata保存来源与关系，dictionary保存字段和标签，cards保存卡片，reports保存报告，tools保存解析程序

	A14
	文件命名规则
	01-SFT-数据版本-六位分片序号.jsonl；资源以稳定资源标识命名；卡片使用完整卡号；路径采用相对路径并拒绝越界和重名冲突

	A15
	获取方式
	神兽 OS数据集运营服务管理入口：选择卡号、用途和版本，提交目的、环境与权限范围，完成业务及权限审核后按批准方式获取；具体流程执行1.7节

	A16
	技术支持渠道
	平台服务工单按卡号、数据版本及问题对象受理；由技术与营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位协同处理，服务时段和响应要求执行统一售后安排

	A17
	配套件清单
	数据字典、标签字典、来源清单、授权资料、数据卡、文件清单、质检报告、验证报告、正式评测及复测材料、读取程序与规范样本共同封装，固定相对路径和版本



A07 数据集简介：本卡覆盖销售需求、矿方工况、产品选型条件、订单、物料需求、采购到货、库存状态、生产计划与交付约束。以项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点建立对象关系，来源范围包括CRM中的项目与商机、ERP中的订单和物料需求、SCM中的采购与到货、WMS中的库存及出入库、MES中的计划与进度、PLM中的产品配置、OA中的合同及审批资料。面向有监督指令微调形成具有明确任务、证据、目标输出和边界条件的指令样本，重点检查指令明确、答案正确、证据充分、资源可读和任务完整。数据支持产品智能选型、库存控制智能化、合同合规审查智能助手、决策数据智能问答助手；相关制度与标书内容按适用任务衔接，结论依据实际输入、专业条件和验证范围使用。涉及客户信息、联系人信息、合同价格、供应商条件、库存分布和经营计划时执行相应授权及安全处理。业务事实、推断与未知状态分别标记，数据版本与引用依据保持一致。
3.2.2 内容特征
表3-17 内容特征
	字段
	名称
	内容

	B01
	模态构成
	文本、图像、时序、视频按有效载荷统计；重点关联项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点；图纸、表格载体不独立增加模态数

	B02
	模态种类数
	领域不少于三种有效模态；每个子集据实际合格资源登记种类和数量，汇总时核验资源及关系有效性

	B03
	多模态条数占比
	以完整输入与合格目标输出构成的任务为分母，至少两种有效关联模态的记录为分子；分子、分母及互斥组合清单齐备，按1.4节满足40%要求

	B04
	近三年数据条数占比
	以实际发布日期倒推36个自然月；业务形成时间合格的完整记录计入分子，未知或无法确认窗口的记录留在分母，按1.4节满足40%要求

	B05
	业务主题分布
	按SP01需求与合同、SP02选型约束、SP03物料与采购、SP04库存与可用量、SP05计划与协同、SP06经营决策依据统计；主主题互斥，辅助主题允许多选并另列

	B06
	样本长度分布
	文本统计有效Tokens与长度分位数；时序统计时间跨度、采样点和缺口；视频统计片段时长、帧率与有效区间；各单位分别报告

	B07
	来源分布
	按源系统、业务对象、原始批次、来源家族和授权类别分层，披露最大来源占比及集中度；跨系统复制保留同源关系

	B08
	难度分布
	单一证据直接识读为基础，跨对象关联或有限计算为组合，多条件判断及证据冲突为复杂；分类依据任务认知要求

	B09
	标签体系
	采用本领域六项主题及本用途标签定义；标签版本固定，状态类标签保留未知、候选、确认和不适用的区别

	B10
	标签分布
	逐标签报告条数、占比、来源与难度切片；互斥标签总量守恒，多标签重叠另列；长尾不足以真实补充和任务调整处理

	B11
	样本示例
	本卡规范样本部分提供三条规范样本，正式发布时从相同版本选择至少三条实际合格代表样本并保存定位

	B12
	已知局限性
	特定矿区工况、特殊交货条件、长周期采购和异常库存状态的覆盖需分层核验；历史价格和交期具有时点属性，不能直接作为当前交易承诺；选型结论受配套接口及专业校核条件限制。实际局限按检查证据、影响对象、可用边界和改进安排登记，已知错误按缺陷整改处理

	B13
	时间跨度
	分别统计最早及最晚业务时间、采集时间、未知数量和时间精度分布；不同来源区间按对象可追溯，不以最近导入日重置历史时间

	B14
	合成样本占比
	整体合成来源不超过45%；真实数据充足任务不超过30%，推理及长尾任务不超过60%，并服从整体45%上限



3.2.3 建设过程
表3-18 建设过程
	字段
	名称
	内容

	C01
	数据来源清单
	CRM中的项目与商机、ERP中的订单和物料需求、SCM中的采购与到货、WMS中的库存及出入库、MES中的计划与进度、PLM中的产品配置、OA中的合同及审批资料；逐源登记组织、资料类别、业务期间、采集期间及许可依据

	C02
	采集方法
	结构化来源通过授权只读接口、视图或文件接收；文档按目录及附件关系导入；时序按设备测点与时间水位获取；影像保留原资源及事件映射；初次全量与后续增量分别留痕

	C03
	许可状态
	按企业自有、授权使用和公开许可逐源核验实际权利；来源类别不自动证明商用、训练或再分发许可，许可范围覆盖目标用途后入集

	C04
	加工处理流程
	对齐项目及订单身份，保留需求变更时间；库存按组织、物料、库位、批次、质量状态和截止时点对账；采购到货与可用库存分别登记；选型输入保留工况、约束、候选配置和校核依据；随后按用途完成标注、受控合成增强、去重、质检、训练验证和版本发布

	C05
	预处理参数
	保存解析器、字典、切分、窗口、重叠、单位换算、时间校正和对齐配置；项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点为关联校验重点；参数经真实资料验证后冻结

	C06
	标注规范编号
	任务类型、输入条件、目标答案、证据定位、适用边界、难度及必要的多模态标签；规范编号与实际生产记录绑定，不因预训练用途自动省略专业标记管理

	C07
	标注组织方式
	由营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位承担专业定义与争议裁决，标注人员依规范执行；自检、交叉复核、专家仲裁分别保存原始结果及修订记录

	C08
	跨标注员一致性
	对实际独立重叠标注样本统计一致性；类别、区间与多标签采用对应指标，记录样本量、分母、标签分布及分歧处置，仲裁结果不回写独立原始判断

	C09
	黄金集通过率
	黄金样本版本、适用任务、检查量、通过量及错误对象分别记录；校准集与正式基准家族隔离，实际通过率由执行记录复算

	C10
	合成方法记录
	基准用途禁止合成；其他用途逐条保留种子来源、合成方法、提示词版本、模型版本和人工核验结果，来源链继承原始授权

	C11
	教师模型许可登记
	使用教师模型时登记实际许可、调用方式、训练及交付权利；许可不覆盖目标用途的生成内容不得入集

	C12
	增强方法记录
	增强保留算子、参数、原始对象和标签同步结果；专业含义、关联条件和真实来源必须可核查，增强前后分布及质量分别比较

	C13
	去重与相似度比对结论
	按来源家族先隔离再加工，开展集内、跨集及训练与基准比对；文本、影像、时序和业务身份联合检查，命中按实际泄漏关系处置并保留复核证据

	C14
	版本变更记录
	逐版本记录新增、修订、剔除、划分变化、原因、责任角色与实际时间；比较实际清单差异，涉及标签或来源变化时重核质检及验证范围



3.2.4 应用说明
表3-19 应用说明
	字段
	名称
	内容

	D01
	使用许可条款
	仅在经核验的来源授权及项目合同允许范围内训练、验证和使用；商用、署名、派生、再分发、地域及期限逐项登记，限制随资源和派生内容传递

	D02
	目标应用场景
	产品智能选型、库存控制智能化、合同合规审查智能助手、决策数据智能问答助手；相关制度与标书内容按适用任务衔接；验证结论按实际场景、输入条件和版本形成

	D03
	目标模型任务类型
	指令微调；输入接口须支持实际文本、图像、时序或视频载荷及对应关系

	D04
	推荐评测指标
	订单与物料字段抽取精确率及召回率、库存数量计算正确率、约束满足率、证据引用正确率、缺少条件时的合理澄清率；各用途采用本卡评价协议并保留定义、方向和统计单位

	D05
	评测协议
	固定输入版本、模型阶段、执行环境、推理参数、随机种子、评分程序和失败处理；涉及人工评判采用盲评、专业依据和争议裁决，重复运行保留差异

	D06
	基线结果
	实际评测后登记模型与数据版本、逐题输出、切片结果和比较结论；汇总值由原始评分复算，尚无实际证据时不得声明性能增量或已验证效果

	D07
	可复现实现参考
	按第7章读取、校验及独立复算流程执行，程序读取封装内相对路径；业务评价配置与代码随数据版本交付，依赖和运行记录齐备

	D08
	典型应用案例
	以本领域规范样本所列业务任务组织结构核验；正式应用案例保留真实输入输出、证据、环境、模型版本和实际效果，不以规范样本替代场景验证

	D09
	不适用情形
	特定矿区工况、特殊交货条件、长周期采购和异常库存状态的覆盖需分层核验；历史价格和交期具有时点属性，不能直接作为当前交易承诺；选型结论受配套接口及专业校核条件限制；使用范围受实际授权与验证条件限制

	D10
	配套数据集
	关联本领域0001至0004四张子集卡及0000汇总卡；跨域证据通过稳定对象与固定版本引用；训练内容与正式基准保持隔离



3.2.5 质量验证
表3-20 质量验证
	字段
	名称
	内容

	E01
	质检报告编号
	质检报告采用GHY26691-QC-01-0002并绑定实际版本、受检清单和内容根摘要

	E02
	六维度质检结果
	分别报告保真度、完备性、规整性、均衡性、可用性、可信性的方法、结果与问题；按项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点检查关键业务关联

	E03
	质检结论
	根据实际质量检查形成结论；发布所需条件全部满足后才进入正式交付；内部处理中或条件性结论不得替代正式合格状态

	E04
	未关闭缺陷
	按缺陷标识、级别、对象、用途、版本和状态列明；高风险清零，中低风险100%整改，高危命中100%人工复核；关闭证据与复测结果关联

	E05
	验证报告编号
	验证报告采用GHY26691-VR-01-0002及实际版本；引用数据、模型、协议、实验和原始输出，汇总与子集范围分别标明

	E06
	能力增量结论
	按同一协议比较招标指定基础模型与各训练阶段，保留逐项增量、退化、失败和不确定性；不得仅选择有利切片形成整体提升结论

	E07
	场景可用性结论
	由营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位结合产品智能选型、库存控制智能化、合同合规审查智能助手、决策数据智能问答助手；相关制度与标书内容按适用任务衔接的真实验证记录判定；数据支持能力与实际场景建设成果分别确认

	E08
	第三方评测状态
	正式评测覆盖81项指标，说明文档、数据质量、模型应用各90分且综合不低于85分；报告与受评版本一致，第三方正式盖章报告纳入交付

	E09
	依据标准版本
	依据招标文件高质量数据集质量评测规范及项目适用标准清单，登记标准编号、有效版本、适用条款及规则配置；历史结果保留当时有效依据

	E10
	复测记录
	不少于4次集中完整复测，首次检查和日常回归不计入；每轮关联问题、修复版本、受检范围、实际结果及正式报告，未达标继续整改



3.2.6 安全合规
表3-21 安全合规
	字段
	名称
	内容

	F01
	数据分类
	生产经营数据中的供需计划相关数据；按销售需求、矿方工况、产品选型条件、订单、物料需求、采购到货、库存状态、生产计划与交付约束细分并关联资产目录

	F02
	数据分级
	采用L1公开、L2内部、L3重要、L4敏感、L5机密五级；按实际内容及批准分级确定资源和字段控制，卡片汇总保留各级分布

	F03
	涉及敏感信息类型
	客户信息、联系人信息、合同价格、供应商条件、库存分布和经营计划；实际敏感要素由检测与人工复核确认，未知状态不按无敏感信息处理

	F04
	去标识化方法
	客户、供应商及联系人采用稳定替代标识；合同价格按用途实施受控访问或经批准的转换，保留币种、含税状态和金额关系；用于库存计算的必要数量在授权环境保真处理

	F05
	去标识化效果评估
	同时核查敏感残留、可识别风险、关联可用性和专业信息保真；文本、图片、视频、附件及元数据均纳入检查，发现影响重新处理并复核

	F06
	商用可用性核查
	逐源及所用工具核验商业使用条件，来源类别和公开可见性不替代授权；限制与实际目标用途不符的内容退出目标交付范围

	F07
	来源合法性承诺
	保存来源、取得方式、授权主体、凭证、用途范围和责任记录；加工派生继承限制，缺少合法来源依据的内容不进入有效供给

	F08
	访问权限范围
	营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位按业务必要性申请；加工、质量与评测岗位取得任务所需权限，基准答案、原始敏感资料和替代映射分别控制

	F09
	审计记录位置
	按卡号GHY26691-DC-01-0002-V1.0、实际数据版本、对象标识和工单关联查询采集、加工、访问、下载、评测及发布审计；交付留存必要受控记录

	F10
	出境与共享限制
	跨境与对外共享执行来源许可、适用管理要求及甲方批准范围；未经批准不扩大地域、对象或用途；接收方及派生使用保留审计



3.2.7 指纹血缘
表3-22 指纹血缘
	字段
	名称
	内容

	G01
	文件清单摘要
	最终封装清单按规范化相对路径列出实际字节数与摘要；清单摘要计算排除自身摘要及签名字段，算法和序列化规则固定

	G02
	内容根摘要
	先对数据内容、必要元数据和字典形成确定性内容根摘要，质检与验证据此绑定；最终封装再绑定卡片及报告，避免循环计算

	G03
	摘要算法
	采用项目密码方案规定的摘要算法；记录算法标识、编码、路径排序、规范化规则与执行工具版本，按同一字节序列复算

	G04
	签名算法
	采用项目密码方案规定的发布签名算法与参数；签名覆盖对象、证书及验证资料随受控发布档案保存

	G05
	签名值
	由实际发布签名操作生成，签名对象固定为规定的最终发布摘要或清单；验证成功并满足证书及权限条件后交付

	G06
	签名时间
	记录真实签名时点、时区和时间来源，核对发布记录、证书有效条件及授权，不能预先编造签名时间

	G07
	自描述封装文件
	01-SFT根目录内package.json登记身份、数据版本、结构版本、字典、卡片、资源和文件清单；脱离平台按第7章完成读取及核验

	G08
	上游版本
	记录直接前序版本、替代关系及来源版本；首版的无前序状态有发布记录支撑，结构首版不自动意味着业务内容无历史

	G09
	血缘标识
	原始批次、业务对象、来源家族、加工任务、样本、用途、数据版本与模型实验形成有向追溯关系；冻结节点不回写，修复生成后继节点



3.2.8 记录字典与标签
记录采用第7章公共字段，业务扩展字段如下。字段缺失、未知与不适用按明确状态处理，数值字段保留单位和精度，业务标识在同一版本内可解析到对应对象。
表3-23 记录字典与标签
	字段
	类型
	取值与含义
	校验要求

	order_line_id
	字符串
	订单与行项目的稳定联合身份
	不得仅用合同号代表多个交付行

	material_id
	字符串
	物料主记录标识
	替代物料另列关系与生效条件

	inventory_state
	枚举
	available、pending_inspection、frozen、reserved、in_transit
	状态与统计时点共同确定可用性

	quantity
	十进制数
	带单位的业务数量
	数量、单位、状态和来源同时存在

	cutoff_time
	时间
	统一业务时区的截止时点
	跨系统比较采用同一时点或可核验调整

	constraint_refs
	数组
	交期、工况、接口及审批的证据标识
	每项约束可回到原资料与有效版本



表3-24 记录字典与标签
	主题码
	主题
	业务含义

	SP01
	需求与合同
	合同义务、数量、时间和变更依据

	SP02
	选型约束
	工况、候选产品和接口条件

	SP03
	物料与采购
	需求、替代料、采购与预计到货

	SP04
	库存与可用量
	账面、待检、冻结、占用和可用状态

	SP05
	计划与协同
	工序约束、交付窗口和调整原因

	SP06
	经营决策依据
	多来源事实、统计时点与依据引用



表3-25 记录字典与标签
	任务标签
	名称
	判定边界

	fact_reading
	事实识读
	从有效证据读取明确事实，保留原文位置

	relation_check
	关系核查
	核对身份、版次、状态和业务时间

	quantity_calculation
	数量计算
	明确单位、公式、输入及适用范围

	constraint_review
	约束核查
	逐项判断条件是否满足，未知不作通过

	evidence_insufficient
	证据不足
	说明缺少的必要依据及可判定范围

	professional_review
	专业复核
	需要有权专业岗位依据适用标准确认



表3-26 记录字典与标签
	业务细分标签
	定义与判定边界

	constraint_review
	逐项核验题定约束；缺少必要依据的条件保持未确认

	evidence_insufficient
	已有内容不足以支持所问结论，明确缺少的证据及仍可判定的范围

	quantity_calculation
	按题定数量、单位、状态及公式计算，保留中间结果和适用范围

	schedule_review
	按对应订单行的有效交期判断计划，变更仅对批准范围生效

	state_alignment
	比较对象处于相同业务时点和可比状态，区分在途、待检、冻结、占用与可用

	version_scope
	按批准版次的生效对象、期间及批次判断适用性



主主题从本领域六项主题中选择一项，辅助主题可多选。任务标签可多选，理由和证据与具体任务关联；候选缺陷、未确认故障、未知时间等状态不是错误答案的豁免标签。各样本的业务细分标签由本卡下列规范实例确定并纳入标签字典，任何新标签先定义含义、适用条件和排他关系后生效。
3.2.9 规范样本
规范样本1 库存状态与可用量核算
表3-27 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-01-SFT-001

	domain
	01

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	SFT

	modalities
	文本与时序

	business_objects
	供需规范对象1

	labels
	SP04、quantity_calculation、state_alignment



输入内容：物料甲在同一仓库、同一计量单位下，期初账面数量80件，本期入库20件、出库35件，无调整。期末账面中待检10件、冻结5件、已占用8件，三个状态互不重叠。在途采购12件尚未入库。
表3-28 规范样本
	相对时刻或轮次
	观测值或状态

	t0
	80

	t1
	100

	t2
	65



任务指令：计算期末账面数量与可供新需求使用的数量，并说明在途采购的处理。
目标输出：期末账面数量为80＋20－35＝65件。可供新需求使用的数量为65－10－5－8＝42件。在途12件仅作为预计到货单独列示，当前不计入账面和可用数量。计算适用于题定仓库、时点、单位及互斥状态。
标注核验：账面65件；可用42件；在途单列；时点与单位一致。答案应包含结论及必要依据，不能用泛化建议代替题定判断。语义等价的表达可以接受，擅自添加未给出的事实应判为内容错误。
规范样本2 候选产品的接口条件核查
表3-29 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-01-SFT-002

	domain
	01

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	SFT

	modalities
	文本与图像

	business_objects
	供需规范对象2

	labels
	SP02、constraint_review、evidence_insufficient



输入内容：选型资料对候选产品甲给出的接口编号为J1，配套设备的批准接口编号为J2。资料未提供J1与J2的适配或转换批准记录。能力参数分别满足题定需求，但接口一致性尚无依据。
[image: ]
图3-3 候选产品的接口条件核查
任务指令：能否据此确认候选产品甲可直接配套？应补充什么证据？
目标输出：现有材料不足以确认可直接配套。能力参数满足仅覆盖相应能力条件，接口J1与J2仍需逐项比对尺寸、连接、电气或控制等实际适用条件，并取得有效适配或转换批准记录。补证前保留接口条件未确认的判断。
标注核验：不能直接确认；区分能力与接口；要求有效适配证据；不编造批准。答案应包含结论及必要依据，不能用泛化建议代替题定判断。语义等价的表达可以接受，擅自添加未给出的事实应判为内容错误。
规范样本3 合同变更与计划交期引用
表3-30 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-01-SFT-003

	domain
	01

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	SFT

	modalities
	文本

	business_objects
	供需规范对象3

	labels
	SP01、version_scope、schedule_review



输入内容：合同原约定交期为业务日D30，双方有效变更文件将订单行甲调整为D40。订单行乙不在变更范围内。原计划记录保留D30，调整后计划将行甲安排在D38，行乙安排在D35。
任务指令：按现有证据判断两行计划是否满足交期，并指出应引用的文件。
目标输出：行甲按有效变更后的D40判断，D38满足该交期条件；行乙仍按原D30判断，D35晚于约定交期。行甲引用变更文件及其适用订单行，行乙引用原合同。其他未给出的交付条件不能据此推定已满足。
标注核验：行甲满足题定交期；行乙晚于D30；变更范围限行甲；保留其他条件边界。答案应包含结论及必要依据，不能用泛化建议代替题定判断。语义等价的表达可以接受，擅自添加未给出的事实应判为内容错误。
3.2.10 生产与使用核验
逐任务核查答案正确性、事实一致性、约束满足和证据引用，开放回答结合固定要点评分及Rouge-L等辅助指标；文字相似度不代替业务正确性。本领域同时检查订单与物料字段抽取精确率及召回率、库存数量计算正确率、约束满足率、证据引用正确率、缺少条件时的合理澄清率。统计按任务类型、来源、模态、难度及关键业务对象分层，保留题目或记录级结果和失败对象。
生产检查从来源记录开始核对项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点，确认对齐项目及订单身份，保留需求变更时间；库存按组织、物料、库位、批次、质量状态和截止时点对账；采购到货与可用库存分别登记；选型输入保留工况、约束、候选配置和校核依据。专业分歧由营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位根据有效资料裁决，保留争议内容及理由。检查结果涉及共用转换程序或映射时扩展到同类对象，并核查下游用途。
版本修订逐项列出内容、元数据、标签、资源和引用的变化。删除或替换记录后重新计算净量、模态、时间及来源比例；修改答案或判分依据后重跑受影响评价；改变来源或划分后重做隔离检查。卡片、字典、报告与封装清单在同一发布审批中核对，旧版本保持可查询。
3.3 人类偏好对齐数据卡
3.3.1 基本信息
表3-31 基本信息
	字段
	名称
	内容

	A10
	存储总量
	按实际文件逐一累计未压缩字节数，同时记录压缩包字节数；显示GB值及换算规则，去重共享资源按文件清单唯一计量

	A11
	文件类型与编码
	记录文件采用UTF-8 JSONL，字典与卡片采用UTF-8 JSON；图像、时序、视频按实际载体保留格式及解析参数，清单逐项登记扩展名、媒体类型和编码

	A01
	数据卡编号
	GHY26691-DC-01-0003-V1.0

	A02
	数据集名称
	供需计划数据集

	A03
	用途子集
	人类偏好对齐

	A04
	所属业务域
	01 供需计划；关联对象为项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点

	A05
	版本号
	卡片结构V1.0；实际数据发布版本由冻结记录绑定，并与内容、报告及封装一致

	A06
	发布日期
	发布审批生效时记录实际日期和业务时区；该日期作为近三年窗口基准，编制日期不替代发布日期

	A08
	样本总数
	有效交付净量32000组；以同一输入下完整候选回答及偏好依据构成的比较组为计数单位

	A09
	Token 总数
	本用途规模按组验收；如统计输入输出Tokens，分开保存且不替代任务或比较组数量

	A12
	数据结构说明
	采用第7章公共记录结构及本领域扩展字典；同一输入下完整候选回答及偏好依据构成的比较组具有稳定标识、业务对象、来源家族、时间、内容、资源、标签与证据关系

	A13
	目录组织方式
	根目录按01-PREF及数据版本组织；data保存记录，resources保存模态载荷，metadata保存来源与关系，dictionary保存字段和标签，cards保存卡片，reports保存报告，tools保存解析程序

	A14
	文件命名规则
	01-PREF-数据版本-六位分片序号.jsonl；资源以稳定资源标识命名；卡片使用完整卡号；路径采用相对路径并拒绝越界和重名冲突

	A15
	获取方式
	神兽 OS数据集运营服务管理入口：选择卡号、用途和版本，提交目的、环境与权限范围，完成业务及权限审核后按批准方式获取；具体流程执行1.7节

	A16
	技术支持渠道
	平台服务工单按卡号、数据版本及问题对象受理；由技术与营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位协同处理，服务时段和响应要求执行统一售后安排

	A17
	配套件清单
	数据字典、标签字典、来源清单、授权资料、数据卡、文件清单、质检报告、验证报告、正式评测及复测材料、读取程序与规范样本共同封装，固定相对路径和版本



A07 数据集简介：本卡覆盖销售需求、矿方工况、产品选型条件、订单、物料需求、采购到货、库存状态、生产计划与交付约束。以项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点建立对象关系，来源范围包括CRM中的项目与商机、ERP中的订单和物料需求、SCM中的采购与到货、WMS中的库存及出入库、MES中的计划与进度、PLM中的产品配置、OA中的合同及审批资料。面向人类偏好对齐形成可比较的候选、独立判断结果、理由及仲裁记录，重点检查输入一致、候选可比、偏好依据有效、匿名展示和组完整性。数据支持产品智能选型、库存控制智能化、合同合规审查智能助手、决策数据智能问答助手；相关制度与标书内容按适用任务衔接，结论依据实际输入、专业条件和验证范围使用。涉及客户信息、联系人信息、合同价格、供应商条件、库存分布和经营计划时执行相应授权及安全处理。业务事实、推断与未知状态分别标记，数据版本与引用依据保持一致。
3.3.2 内容特征
表3-32 内容特征
	字段
	名称
	内容

	B01
	模态构成
	文本、图像、时序、视频按有效载荷统计；重点关联项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点；图纸、表格载体不独立增加模态数

	B02
	模态种类数
	领域不少于三种有效模态；每个子集据实际合格资源登记种类和数量，汇总时核验资源及关系有效性

	B03
	多模态条数占比
	以同一输入下完整候选回答及偏好依据构成的比较组为分母，至少两种有效关联模态的记录为分子；分子、分母及互斥组合清单齐备，按1.4节满足40%要求

	B04
	近三年数据条数占比
	以实际发布日期倒推36个自然月；业务形成时间合格的完整记录计入分子，未知或无法确认窗口的记录留在分母，按1.4节满足40%要求

	B05
	业务主题分布
	按SP01需求与合同、SP02选型约束、SP03物料与采购、SP04库存与可用量、SP05计划与协同、SP06经营决策依据统计；主主题互斥，辅助主题允许多选并另列

	B06
	样本长度分布
	文本统计有效Tokens与长度分位数；时序统计时间跨度、采样点和缺口；视频统计片段时长、帧率与有效区间；各单位分别报告

	B07
	来源分布
	按源系统、业务对象、原始批次、来源家族和授权类别分层，披露最大来源占比及集中度；跨系统复制保留同源关系

	B08
	难度分布
	按候选差异涉及的事实、约束、证据与风险判断复杂性分层，不能仅按回答长短或文风判优

	B09
	标签体系
	采用本领域六项主题及本用途标签定义；标签版本固定，状态类标签保留未知、候选、确认和不适用的区别

	B10
	标签分布
	逐标签报告条数、占比、来源与难度切片；互斥标签总量守恒，多标签重叠另列；长尾不足以真实补充和任务调整处理

	B11
	样本示例
	本卡规范样本部分提供三条规范样本，正式发布时从相同版本选择至少三条实际合格代表样本并保存定位

	B12
	已知局限性
	特定矿区工况、特殊交货条件、长周期采购和异常库存状态的覆盖需分层核验；历史价格和交期具有时点属性，不能直接作为当前交易承诺；选型结论受配套接口及专业校核条件限制。实际局限按检查证据、影响对象、可用边界和改进安排登记，已知错误按缺陷整改处理

	B13
	时间跨度
	分别统计最早及最晚业务时间、采集时间、未知数量和时间精度分布；不同来源区间按对象可追溯，不以最近导入日重置历史时间

	B14
	合成样本占比
	组内包含合成候选或其派生内容即计入合成来源组，比例不超过50%；纯真实增强另记加工属性



3.3.3 建设过程
表3-33 建设过程
	字段
	名称
	内容

	C01
	数据来源清单
	CRM中的项目与商机、ERP中的订单和物料需求、SCM中的采购与到货、WMS中的库存及出入库、MES中的计划与进度、PLM中的产品配置、OA中的合同及审批资料；逐源登记组织、资料类别、业务期间、采集期间及许可依据

	C02
	采集方法
	结构化来源通过授权只读接口、视图或文件接收；文档按目录及附件关系导入；时序按设备测点与时间水位获取；影像保留原资源及事件映射；初次全量与后续增量分别留痕

	C03
	许可状态
	按企业自有、授权使用和公开许可逐源核验实际权利；来源类别不自动证明商用、训练或再分发许可，许可范围覆盖目标用途后入集

	C04
	加工处理流程
	对齐项目及订单身份，保留需求变更时间；库存按组织、物料、库位、批次、质量状态和截止时点对账；采购到货与可用库存分别登记；选型输入保留工况、约束、候选配置和校核依据；随后按用途完成标注、受控合成增强、去重、质检、训练验证和版本发布

	C05
	预处理参数
	保存解析器、字典、切分、窗口、重叠、单位换算、时间校正和对齐配置；项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点为关联校验重点；参数经真实资料验证后冻结

	C06
	标注规范编号
	候选标识、展示顺序、优选结果、可并列状态、事实与约束判断、偏好理由和仲裁结果；规范编号与实际生产记录绑定，不因预训练用途自动省略专业标记管理

	C07
	标注组织方式
	由营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位承担专业定义与争议裁决，标注人员依规范执行；自检、交叉复核、专家仲裁分别保存原始结果及修订记录

	C08
	跨标注员一致性
	对实际独立重叠标注样本统计一致性；类别、区间与多标签采用对应指标，记录样本量、分母、标签分布及分歧处置，仲裁结果不回写独立原始判断

	C09
	黄金集通过率
	黄金样本版本、适用任务、检查量、通过量及错误对象分别记录；校准集与正式基准家族隔离，实际通过率由执行记录复算

	C10
	合成方法记录
	基准用途禁止合成；其他用途逐条保留种子来源、合成方法、提示词版本、模型版本和人工核验结果，来源链继承原始授权

	C11
	教师模型许可登记
	使用教师模型时登记实际许可、调用方式、训练及交付权利；许可不覆盖目标用途的生成内容不得入集

	C12
	增强方法记录
	增强保留算子、参数、原始对象和标签同步结果；专业含义、关联条件和真实来源必须可核查，增强前后分布及质量分别比较

	C13
	去重与相似度比对结论
	按来源家族先隔离再加工，开展集内、跨集及训练与基准比对；文本、影像、时序和业务身份联合检查，命中按实际泄漏关系处置并保留复核证据

	C14
	版本变更记录
	逐版本记录新增、修订、剔除、划分变化、原因、责任角色与实际时间；比较实际清单差异，涉及标签或来源变化时重核质检及验证范围



3.3.4 应用说明
表3-34 应用说明
	字段
	名称
	内容

	D01
	使用许可条款
	仅在经核验的来源授权及项目合同允许范围内训练、验证和使用；商用、署名、派生、再分发、地域及期限逐项登记，限制随资源和派生内容传递

	D02
	目标应用场景
	产品智能选型、库存控制智能化、合同合规审查智能助手、决策数据智能问答助手；相关制度与标书内容按适用任务衔接；验证结论按实际场景、输入条件和版本形成

	D03
	目标模型任务类型
	偏好对齐；输入接口须支持实际文本、图像、时序或视频载荷及对应关系

	D04
	推荐评测指标
	订单与物料字段抽取精确率及召回率、库存数量计算正确率、约束满足率、证据引用正确率、缺少条件时的合理澄清率；各用途采用本卡评价协议并保留定义、方向和统计单位

	D05
	评测协议
	固定输入版本、模型阶段、执行环境、推理参数、随机种子、评分程序和失败处理；涉及人工评判采用盲评、专业依据和争议裁决，重复运行保留差异

	D06
	基线结果
	实际评测后登记模型与数据版本、逐题输出、切片结果和比较结论；汇总值由原始评分复算，尚无实际证据时不得声明性能增量或已验证效果

	D07
	可复现实现参考
	按第7章读取、校验及独立复算流程执行，程序读取封装内相对路径；业务评价配置与代码随数据版本交付，依赖和运行记录齐备

	D08
	典型应用案例
	以本领域规范样本所列业务任务组织结构核验；正式应用案例保留真实输入输出、证据、环境、模型版本和实际效果，不以规范样本替代场景验证

	D09
	不适用情形
	特定矿区工况、特殊交货条件、长周期采购和异常库存状态的覆盖需分层核验；历史价格和交期具有时点属性，不能直接作为当前交易承诺；选型结论受配套接口及专业校核条件限制；使用范围受实际授权与验证条件限制

	D10
	配套数据集
	关联本领域0001至0004四张子集卡及0000汇总卡；跨域证据通过稳定对象与固定版本引用；训练内容与正式基准保持隔离



3.3.5 质量验证
表3-35 质量验证
	字段
	名称
	内容

	E01
	质检报告编号
	质检报告采用GHY26691-QC-01-0003并绑定实际版本、受检清单和内容根摘要

	E02
	六维度质检结果
	分别报告保真度、完备性、规整性、均衡性、可用性、可信性的方法、结果与问题；按项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点检查关键业务关联

	E03
	质检结论
	根据实际质量检查形成结论；发布所需条件全部满足后才进入正式交付；内部处理中或条件性结论不得替代正式合格状态

	E04
	未关闭缺陷
	按缺陷标识、级别、对象、用途、版本和状态列明；高风险清零，中低风险100%整改，高危命中100%人工复核；关闭证据与复测结果关联

	E05
	验证报告编号
	验证报告采用GHY26691-VR-01-0003及实际版本；引用数据、模型、协议、实验和原始输出，汇总与子集范围分别标明

	E06
	能力增量结论
	按同一协议比较招标指定基础模型与各训练阶段，保留逐项增量、退化、失败和不确定性；不得仅选择有利切片形成整体提升结论

	E07
	场景可用性结论
	由营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位结合产品智能选型、库存控制智能化、合同合规审查智能助手、决策数据智能问答助手；相关制度与标书内容按适用任务衔接的真实验证记录判定；数据支持能力与实际场景建设成果分别确认

	E08
	第三方评测状态
	正式评测覆盖81项指标，说明文档、数据质量、模型应用各90分且综合不低于85分；报告与受评版本一致，第三方正式盖章报告纳入交付

	E09
	依据标准版本
	依据招标文件高质量数据集质量评测规范及项目适用标准清单，登记标准编号、有效版本、适用条款及规则配置；历史结果保留当时有效依据

	E10
	复测记录
	不少于4次集中完整复测，首次检查和日常回归不计入；每轮关联问题、修复版本、受检范围、实际结果及正式报告，未达标继续整改



3.3.6 安全合规
表3-36 安全合规
	字段
	名称
	内容

	F01
	数据分类
	生产经营数据中的供需计划相关数据；按销售需求、矿方工况、产品选型条件、订单、物料需求、采购到货、库存状态、生产计划与交付约束细分并关联资产目录

	F02
	数据分级
	采用L1公开、L2内部、L3重要、L4敏感、L5机密五级；按实际内容及批准分级确定资源和字段控制，卡片汇总保留各级分布

	F03
	涉及敏感信息类型
	客户信息、联系人信息、合同价格、供应商条件、库存分布和经营计划；实际敏感要素由检测与人工复核确认，未知状态不按无敏感信息处理

	F04
	去标识化方法
	客户、供应商及联系人采用稳定替代标识；合同价格按用途实施受控访问或经批准的转换，保留币种、含税状态和金额关系；用于库存计算的必要数量在授权环境保真处理

	F05
	去标识化效果评估
	同时核查敏感残留、可识别风险、关联可用性和专业信息保真；文本、图片、视频、附件及元数据均纳入检查，发现影响重新处理并复核

	F06
	商用可用性核查
	逐源及所用工具核验商业使用条件，来源类别和公开可见性不替代授权；限制与实际目标用途不符的内容退出目标交付范围

	F07
	来源合法性承诺
	保存来源、取得方式、授权主体、凭证、用途范围和责任记录；加工派生继承限制，缺少合法来源依据的内容不进入有效供给

	F08
	访问权限范围
	营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位按业务必要性申请；加工、质量与评测岗位取得任务所需权限，基准答案、原始敏感资料和替代映射分别控制

	F09
	审计记录位置
	按卡号GHY26691-DC-01-0003-V1.0、实际数据版本、对象标识和工单关联查询采集、加工、访问、下载、评测及发布审计；交付留存必要受控记录

	F10
	出境与共享限制
	跨境与对外共享执行来源许可、适用管理要求及甲方批准范围；未经批准不扩大地域、对象或用途；接收方及派生使用保留审计



3.3.7 指纹血缘
表3-37 指纹血缘
	字段
	名称
	内容

	G01
	文件清单摘要
	最终封装清单按规范化相对路径列出实际字节数与摘要；清单摘要计算排除自身摘要及签名字段，算法和序列化规则固定

	G02
	内容根摘要
	先对数据内容、必要元数据和字典形成确定性内容根摘要，质检与验证据此绑定；最终封装再绑定卡片及报告，避免循环计算

	G03
	摘要算法
	采用项目密码方案规定的摘要算法；记录算法标识、编码、路径排序、规范化规则与执行工具版本，按同一字节序列复算

	G04
	签名算法
	采用项目密码方案规定的发布签名算法与参数；签名覆盖对象、证书及验证资料随受控发布档案保存

	G05
	签名值
	由实际发布签名操作生成，签名对象固定为规定的最终发布摘要或清单；验证成功并满足证书及权限条件后交付

	G06
	签名时间
	记录真实签名时点、时区和时间来源，核对发布记录、证书有效条件及授权，不能预先编造签名时间

	G07
	自描述封装文件
	01-PREF根目录内package.json登记身份、数据版本、结构版本、字典、卡片、资源和文件清单；脱离平台按第7章完成读取及核验

	G08
	上游版本
	记录直接前序版本、替代关系及来源版本；首版的无前序状态有发布记录支撑，结构首版不自动意味着业务内容无历史

	G09
	血缘标识
	原始批次、业务对象、来源家族、加工任务、样本、用途、数据版本与模型实验形成有向追溯关系；冻结节点不回写，修复生成后继节点



3.3.8 记录字典与标签
记录采用第7章公共字段，业务扩展字段如下。字段缺失、未知与不适用按明确状态处理，数值字段保留单位和精度，业务标识在同一版本内可解析到对应对象。
表3-38 记录字典与标签
	字段
	类型
	取值与含义
	校验要求

	order_line_id
	字符串
	订单与行项目的稳定联合身份
	不得仅用合同号代表多个交付行

	material_id
	字符串
	物料主记录标识
	替代物料另列关系与生效条件

	inventory_state
	枚举
	available、pending_inspection、frozen、reserved、in_transit
	状态与统计时点共同确定可用性

	quantity
	十进制数
	带单位的业务数量
	数量、单位、状态和来源同时存在

	cutoff_time
	时间
	统一业务时区的截止时点
	跨系统比较采用同一时点或可核验调整

	constraint_refs
	数组
	交期、工况、接口及审批的证据标识
	每项约束可回到原资料与有效版本



表3-39 记录字典与标签
	主题码
	主题
	业务含义

	SP01
	需求与合同
	合同义务、数量、时间和变更依据

	SP02
	选型约束
	工况、候选产品和接口条件

	SP03
	物料与采购
	需求、替代料、采购与预计到货

	SP04
	库存与可用量
	账面、待检、冻结、占用和可用状态

	SP05
	计划与协同
	工序约束、交付窗口和调整原因

	SP06
	经营决策依据
	多来源事实、统计时点与依据引用



表3-40 记录字典与标签
	任务标签
	名称
	判定边界

	fact_reading
	事实识读
	从有效证据读取明确事实，保留原文位置

	relation_check
	关系核查
	核对身份、版次、状态和业务时间

	quantity_calculation
	数量计算
	明确单位、公式、输入及适用范围

	constraint_review
	约束核查
	逐项判断条件是否满足，未知不作通过

	evidence_insufficient
	证据不足
	说明缺少的必要依据及可判定范围

	professional_review
	专业复核
	需要有权专业岗位依据适用标准确认



表3-41 记录字典与标签
	业务细分标签
	定义与判定边界

	constraint_review
	逐项核验题定约束；缺少必要依据的条件保持未确认

	evidence_insufficient
	已有内容不足以支持所问结论，明确缺少的证据及仍可判定的范围

	quantity_calculation
	按题定数量、单位、状态及公式计算，保留中间结果和适用范围

	schedule_review
	按对应订单行的有效交期判断计划，变更仅对批准范围生效

	state_alignment
	比较对象处于相同业务时点和可比状态，区分在途、待检、冻结、占用与可用

	version_scope
	按批准版次的生效对象、期间及批次判断适用性



主主题从本领域六项主题中选择一项，辅助主题可多选。任务标签可多选，理由和证据与具体任务关联；候选缺陷、未确认故障、未知时间等状态不是错误答案的豁免标签。各样本的业务细分标签由本卡下列规范实例确定并纳入标签字典，任何新标签先定义含义、适用条件和排他关系后生效。
3.3.9 规范样本
规范样本1 库存状态与可用量核算
表3-42 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-01-PREF-001

	domain
	01

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PREF

	modalities
	文本与时序

	business_objects
	供需规范对象1

	labels
	SP04、quantity_calculation、state_alignment



输入内容：物料甲在同一仓库、同一计量单位下，期初账面数量80件，本期入库20件、出库35件，无调整。期末账面中待检10件、冻结5件、已占用8件，三个状态互不重叠。在途采购12件尚未入库。
表3-43 规范样本
	相对时刻或轮次
	观测值或状态

	t0
	80

	t1
	100

	t2
	65



共同任务：计算期末账面数量与可供新需求使用的数量，并说明在途采购的处理。
候选甲：期末账面数量为80＋20－35＝65件。可供新需求使用的数量为65－10－5－8＝42件。在途12件仅作为预计到货单独列示，当前不计入账面和可用数量。计算适用于题定仓库、时点、单位及互斥状态。
候选乙：期末可用数量为65＋12＝77件，采购在途也能立即供给。
偏好结论：候选甲优于候选乙。判断依据为账面65件、可用42件、在途单列、时点与单位一致。候选乙的错误涉及事实或约束，不以字数、语气或展示位置决定偏好。实际比较时随机交换展示顺序，保留原候选标识及独立判断。
规范样本2 候选产品的接口条件核查
表3-44 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-01-PREF-002

	domain
	01

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PREF

	modalities
	文本与图像

	business_objects
	供需规范对象2

	labels
	SP02、constraint_review、evidence_insufficient



输入内容：选型资料对候选产品甲给出的接口编号为J1，配套设备的批准接口编号为J2。资料未提供J1与J2的适配或转换批准记录。能力参数分别满足题定需求，但接口一致性尚无依据。
[image: ]
图3-4 候选产品的接口条件核查
共同任务：能否据此确认候选产品甲可直接配套？应补充什么证据？
候选甲：现有材料不足以确认可直接配套。能力参数满足仅覆盖相应能力条件，接口J1与J2仍需逐项比对尺寸、连接、电气或控制等实际适用条件，并取得有效适配或转换批准记录。补证前保留接口条件未确认的判断。
候选乙：能力参数均满足要求，因此接口编号不同不影响直接配套。
偏好结论：候选甲优于候选乙。判断依据为不能直接确认、区分能力与接口、要求有效适配证据、不编造批准。候选乙的错误涉及事实或约束，不以字数、语气或展示位置决定偏好。实际比较时随机交换展示顺序，保留原候选标识及独立判断。
规范样本3 合同变更与计划交期引用
表3-45 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-01-PREF-003

	domain
	01

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PREF

	modalities
	文本

	business_objects
	供需规范对象3

	labels
	SP01、version_scope、schedule_review



输入内容：合同原约定交期为业务日D30，双方有效变更文件将订单行甲调整为D40。订单行乙不在变更范围内。原计划记录保留D30，调整后计划将行甲安排在D38，行乙安排在D35。
共同任务：按现有证据判断两行计划是否满足交期，并指出应引用的文件。
候选甲：行甲按有效变更后的D40判断，D38满足该交期条件；行乙仍按原D30判断，D35晚于约定交期。行甲引用变更文件及其适用订单行，行乙引用原合同。其他未给出的交付条件不能据此推定已满足。
候选乙：合同已变更为D40，所以行甲和行乙都满足交期。
偏好结论：候选甲优于候选乙。判断依据为行甲满足题定交期、行乙晚于D30、变更范围限行甲、保留其他条件边界。候选乙的错误涉及事实或约束，不以字数、语气或展示位置决定偏好。实际比较时随机交换展示顺序，保留原候选标识及独立判断。
3.3.10 生产与使用核验
统计专业偏好一致率、固定协议下的胜率及平局率、事实约束违反率；展示次序随机化，盲化候选来源并保留交换顺序复核。本领域同时检查订单与物料字段抽取精确率及召回率、库存数量计算正确率、约束满足率、证据引用正确率、缺少条件时的合理澄清率。统计按任务类型、来源、模态、难度及关键业务对象分层，保留题目或记录级结果和失败对象。
生产检查从来源记录开始核对项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点，确认对齐项目及订单身份，保留需求变更时间；库存按组织、物料、库位、批次、质量状态和截止时点对账；采购到货与可用库存分别登记；选型输入保留工况、约束、候选配置和校核依据。专业分歧由营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位根据有效资料裁决，保留争议内容及理由。检查结果涉及共用转换程序或映射时扩展到同类对象，并核查下游用途。
版本修订逐项列出内容、元数据、标签、资源和引用的变化。删除或替换记录后重新计算净量、模态、时间及来源比例；修改答案或判分依据后重跑受影响评价；改变来源或划分后重做隔离检查。卡片、字典、报告与封装清单在同一发布审批中核对，旧版本保持可查询。
3.4 基准评测数据卡
3.4.1 基本信息
表3-46 基本信息
	字段
	名称
	内容

	A10
	存储总量
	按实际文件逐一累计未压缩字节数，同时记录压缩包字节数；显示GB值及换算规则，去重共享资源按文件清单唯一计量

	A11
	文件类型与编码
	记录文件采用UTF-8 JSONL，字典与卡片采用UTF-8 JSON；图像、时序、视频按实际载体保留格式及解析参数，清单逐项登记扩展名、媒体类型和编码

	A01
	数据卡编号
	GHY26691-DC-01-0004-V1.0

	A02
	数据集名称
	供需计划数据集

	A03
	用途子集
	基准评测

	A04
	所属业务域
	01 供需计划；关联对象为项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点

	A05
	版本号
	卡片结构V1.0；实际数据发布版本由冻结记录绑定，并与内容、报告及封装一致

	A06
	发布日期
	发布审批生效时记录实际日期和业务时区；该日期作为近三年窗口基准，编制日期不替代发布日期

	A08
	样本总数
	有效交付净量4000条；以固定输入、必要资源、参考依据与判分规则构成的完整题目为计数单位

	A09
	Token 总数
	本用途规模按条验收；如统计输入输出Tokens，分开保存且不替代任务或比较组数量

	A12
	数据结构说明
	采用第7章公共记录结构及本领域扩展字典；固定输入、必要资源、参考依据与判分规则构成的完整题目具有稳定标识、业务对象、来源家族、时间、内容、资源、标签与证据关系

	A13
	目录组织方式
	根目录按01-EVAL及数据版本组织；data保存记录，resources保存模态载荷，metadata保存来源与关系，dictionary保存字段和标签，cards保存卡片，reports保存报告，tools保存解析程序

	A14
	文件命名规则
	01-EVAL-数据版本-六位分片序号.jsonl；资源以稳定资源标识命名；卡片使用完整卡号；路径采用相对路径并拒绝越界和重名冲突

	A15
	获取方式
	神兽 OS数据集运营服务管理入口：选择卡号、用途和版本，提交目的、环境与权限范围，完成业务及权限审核后按批准方式获取；具体流程执行1.7节

	A16
	技术支持渠道
	平台服务工单按卡号、数据版本及问题对象受理；由技术与营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位协同处理，服务时段和响应要求执行统一售后安排

	A17
	配套件清单
	数据字典、标签字典、来源清单、授权资料、数据卡、文件清单、质检报告、验证报告、正式评测及复测材料、读取程序与规范样本共同封装，固定相对路径和版本



A07 数据集简介：本卡覆盖销售需求、矿方工况、产品选型条件、订单、物料需求、采购到货、库存状态、生产计划与交付约束。以项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点建立对象关系，来源范围包括CRM中的项目与商机、ERP中的订单和物料需求、SCM中的采购与到货、WMS中的库存及出入库、MES中的计划与进度、PLM中的产品配置、OA中的合同及审批资料。面向基准评测形成真实来源独立题目、固定判分依据和可复现实验结果，重点检查来源真实、家族隔离、答案正确、题目完整、判分稳定和答案保密。数据支持产品智能选型、库存控制智能化、合同合规审查智能助手、决策数据智能问答助手；相关制度与标书内容按适用任务衔接，结论依据实际输入、专业条件和验证范围使用。涉及客户信息、联系人信息、合同价格、供应商条件、库存分布和经营计划时执行相应授权及安全处理。业务事实、推断与未知状态分别标记，数据版本与引用依据保持一致。
3.4.2 内容特征
表3-47 内容特征
	字段
	名称
	内容

	B01
	模态构成
	文本、图像、时序、视频按有效载荷统计；重点关联项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点；图纸、表格载体不独立增加模态数

	B02
	模态种类数
	领域不少于三种有效模态；每个子集据实际合格资源登记种类和数量，汇总时核验资源及关系有效性

	B03
	多模态条数占比
	以固定输入、必要资源、参考依据与判分规则构成的完整题目为分母，至少两种有效关联模态的记录为分子；分子、分母及互斥组合清单齐备，按1.4节满足40%要求

	B04
	近三年数据条数占比
	以实际发布日期倒推36个自然月；业务形成时间合格的完整记录计入分子，未知或无法确认窗口的记录留在分母，按1.4节满足40%要求

	B05
	业务主题分布
	按SP01需求与合同、SP02选型约束、SP03物料与采购、SP04库存与可用量、SP05计划与协同、SP06经营决策依据统计；主主题互斥，辅助主题允许多选并另列

	B06
	样本长度分布
	文本统计有效Tokens与长度分位数；时序统计时间跨度、采样点和缺口；视频统计片段时长、帧率与有效区间；各单位分别报告

	B07
	来源分布
	按源系统、业务对象、原始批次、来源家族和授权类别分层，披露最大来源占比及集中度；跨系统复制保留同源关系

	B08
	难度分布
	基础识读、关联计算、复杂条件与证据不足判断分别成层；稀缺题型独立报告，避免总体分数掩盖薄弱项

	B09
	标签体系
	采用本领域六项主题及本用途标签定义；标签版本固定，状态类标签保留未知、候选、确认和不适用的区别

	B10
	标签分布
	逐标签报告条数、占比、来源与难度切片；互斥标签总量守恒，多标签重叠另列；长尾不足以真实补充和任务调整处理

	B11
	样本示例
	本卡规范样本部分提供三条规范样本，正式发布时从相同版本选择至少三条实际合格代表样本并保存定位

	B12
	已知局限性
	特定矿区工况、特殊交货条件、长周期采购和异常库存状态的覆盖需分层核验；历史价格和交期具有时点属性，不能直接作为当前交易承诺；选型结论受配套接口及专业校核条件限制。实际局限按检查证据、影响对象、可用边界和改进安排登记，已知错误按缺陷整改处理

	B13
	时间跨度
	分别统计最早及最晚业务时间、采集时间、未知数量和时间精度分布；不同来源区间按对象可追溯，不以最近导入日重置历史时间

	B14
	合成样本占比
	合成占比为0%；不使用人为增强扩充题目数量



3.4.3 建设过程
表3-48 建设过程
	字段
	名称
	内容

	C01
	数据来源清单
	CRM中的项目与商机、ERP中的订单和物料需求、SCM中的采购与到货、WMS中的库存及出入库、MES中的计划与进度、PLM中的产品配置、OA中的合同及审批资料；逐源登记组织、资料类别、业务期间、采集期间及许可依据

	C02
	采集方法
	结构化来源通过授权只读接口、视图或文件接收；文档按目录及附件关系导入；时序按设备测点与时间水位获取；影像保留原资源及事件映射；初次全量与后续增量分别留痕

	C03
	许可状态
	按企业自有、授权使用和公开许可逐源核验实际权利；来源类别不自动证明商用、训练或再分发许可，许可范围覆盖目标用途后入集

	C04
	加工处理流程
	对齐项目及订单身份，保留需求变更时间；库存按组织、物料、库位、批次、质量状态和截止时点对账；采购到货与可用库存分别登记；选型输入保留工况、约束、候选配置和校核依据；随后按用途完成标注、受控合成增强、去重、质检、训练验证和版本发布

	C05
	预处理参数
	保存解析器、字典、切分、窗口、重叠、单位换算、时间校正和对齐配置；项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点为关联校验重点；参数经真实资料验证后冻结

	C06
	标注规范编号
	题型、考核能力、参考答案、评分点、扣分条件、适用范围、难度及裁决依据；规范编号与实际生产记录绑定，不因预训练用途自动省略专业标记管理

	C07
	标注组织方式
	由营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位承担专业定义与争议裁决，标注人员依规范执行；自检、交叉复核、专家仲裁分别保存原始结果及修订记录

	C08
	跨标注员一致性
	对实际独立重叠标注样本统计一致性；类别、区间与多标签采用对应指标，记录样本量、分母、标签分布及分歧处置，仲裁结果不回写独立原始判断

	C09
	黄金集通过率
	黄金样本版本、适用任务、检查量、通过量及错误对象分别记录；校准集与正式基准家族隔离，实际通过率由执行记录复算

	C10
	合成方法记录
	正式基准不进行任何形式的合成；核查来源家族和派生记录，发现生成内容即退出有效基准并补足真实合格题目

	C11
	教师模型许可登记
	正式基准答案由真实证据和专业审核确定；辅助工具使用单独留痕，不把教师生成内容计作真实基准来源

	C12
	增强方法记录
	不以改写、扰动、裁剪派生或其他人为增强扩充正式题量；必要格式标准化保持原始题目身份与证据，不重复计数

	C13
	去重与相似度比对结论
	按来源家族先隔离再加工，开展集内、跨集及训练与基准比对；文本、影像、时序和业务身份联合检查，命中按实际泄漏关系处置并保留复核证据

	C14
	版本变更记录
	逐版本记录新增、修订、剔除、划分变化、原因、责任角色与实际时间；比较实际清单差异，涉及标签或来源变化时重核质检及验证范围



3.4.4 应用说明
表3-49 应用说明
	字段
	名称
	内容

	D01
	使用许可条款
	仅在经核验的来源授权及项目合同允许范围内训练、验证和使用；商用、署名、派生、再分发、地域及期限逐项登记，限制随资源和派生内容传递

	D02
	目标应用场景
	产品智能选型、库存控制智能化、合同合规审查智能助手、决策数据智能问答助手；相关制度与标书内容按适用任务衔接；验证结论按实际场景、输入条件和版本形成

	D03
	目标模型任务类型
	基准评测；输入接口须支持实际文本、图像、时序或视频载荷及对应关系

	D04
	推荐评测指标
	订单与物料字段抽取精确率及召回率、库存数量计算正确率、约束满足率、证据引用正确率、缺少条件时的合理澄清率；各用途采用本卡评价协议并保留定义、方向和统计单位

	D05
	评测协议
	固定输入版本、模型阶段、执行环境、推理参数、随机种子、评分程序和失败处理；涉及人工评判采用盲评、专业依据和争议裁决，重复运行保留差异

	D06
	基线结果
	实际评测后登记模型与数据版本、逐题输出、切片结果和比较结论；汇总值由原始评分复算，尚无实际证据时不得声明性能增量或已验证效果

	D07
	可复现实现参考
	按第7章读取、校验及独立复算流程执行，程序读取封装内相对路径；业务评价配置与代码随数据版本交付，依赖和运行记录齐备

	D08
	典型应用案例
	以本领域规范样本所列业务任务组织结构核验；正式应用案例保留真实输入输出、证据、环境、模型版本和实际效果，不以规范样本替代场景验证

	D09
	不适用情形
	特定矿区工况、特殊交货条件、长周期采购和异常库存状态的覆盖需分层核验；历史价格和交期具有时点属性，不能直接作为当前交易承诺；选型结论受配套接口及专业校核条件限制；使用范围受实际授权与验证条件限制

	D10
	配套数据集
	关联本领域0001至0004四张子集卡及0000汇总卡；跨域证据通过稳定对象与固定版本引用；训练内容与正式基准保持隔离



3.4.5 质量验证
表3-50 质量验证
	字段
	名称
	内容

	E01
	质检报告编号
	质检报告采用GHY26691-QC-01-0004并绑定实际版本、受检清单和内容根摘要

	E02
	六维度质检结果
	分别报告保真度、完备性、规整性、均衡性、可用性、可信性的方法、结果与问题；按项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点检查关键业务关联

	E03
	质检结论
	根据实际质量检查形成结论；发布所需条件全部满足后才进入正式交付；内部处理中或条件性结论不得替代正式合格状态

	E04
	未关闭缺陷
	按缺陷标识、级别、对象、用途、版本和状态列明；高风险清零，中低风险100%整改，高危命中100%人工复核；关闭证据与复测结果关联

	E05
	验证报告编号
	验证报告采用GHY26691-VR-01-0004及实际版本；引用数据、模型、协议、实验和原始输出，汇总与子集范围分别标明

	E06
	能力增量结论
	按同一协议比较招标指定基础模型与各训练阶段，保留逐项增量、退化、失败和不确定性；不得仅选择有利切片形成整体提升结论

	E07
	场景可用性结论
	由营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位结合产品智能选型、库存控制智能化、合同合规审查智能助手、决策数据智能问答助手；相关制度与标书内容按适用任务衔接的真实验证记录判定；数据支持能力与实际场景建设成果分别确认

	E08
	第三方评测状态
	正式评测覆盖81项指标，说明文档、数据质量、模型应用各90分且综合不低于85分；报告与受评版本一致，第三方正式盖章报告纳入交付

	E09
	依据标准版本
	依据招标文件高质量数据集质量评测规范及项目适用标准清单，登记标准编号、有效版本、适用条款及规则配置；历史结果保留当时有效依据

	E10
	复测记录
	不少于4次集中完整复测，首次检查和日常回归不计入；每轮关联问题、修复版本、受检范围、实际结果及正式报告，未达标继续整改



3.4.6 安全合规
表3-51 安全合规
	字段
	名称
	内容

	F01
	数据分类
	生产经营数据中的供需计划相关数据；按销售需求、矿方工况、产品选型条件、订单、物料需求、采购到货、库存状态、生产计划与交付约束细分并关联资产目录

	F02
	数据分级
	采用L1公开、L2内部、L3重要、L4敏感、L5机密五级；按实际内容及批准分级确定资源和字段控制，卡片汇总保留各级分布

	F03
	涉及敏感信息类型
	客户信息、联系人信息、合同价格、供应商条件、库存分布和经营计划；实际敏感要素由检测与人工复核确认，未知状态不按无敏感信息处理

	F04
	去标识化方法
	客户、供应商及联系人采用稳定替代标识；合同价格按用途实施受控访问或经批准的转换，保留币种、含税状态和金额关系；用于库存计算的必要数量在授权环境保真处理

	F05
	去标识化效果评估
	同时核查敏感残留、可识别风险、关联可用性和专业信息保真；文本、图片、视频、附件及元数据均纳入检查，发现影响重新处理并复核

	F06
	商用可用性核查
	逐源及所用工具核验商业使用条件，来源类别和公开可见性不替代授权；限制与实际目标用途不符的内容退出目标交付范围

	F07
	来源合法性承诺
	保存来源、取得方式、授权主体、凭证、用途范围和责任记录；加工派生继承限制，缺少合法来源依据的内容不进入有效供给

	F08
	访问权限范围
	营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位按业务必要性申请；加工、质量与评测岗位取得任务所需权限，基准答案、原始敏感资料和替代映射分别控制

	F09
	审计记录位置
	按卡号GHY26691-DC-01-0004-V1.0、实际数据版本、对象标识和工单关联查询采集、加工、访问、下载、评测及发布审计；交付留存必要受控记录

	F10
	出境与共享限制
	跨境与对外共享执行来源许可、适用管理要求及甲方批准范围；未经批准不扩大地域、对象或用途；接收方及派生使用保留审计



3.4.7 指纹血缘
表3-52 指纹血缘
	字段
	名称
	内容

	G01
	文件清单摘要
	最终封装清单按规范化相对路径列出实际字节数与摘要；清单摘要计算排除自身摘要及签名字段，算法和序列化规则固定

	G02
	内容根摘要
	先对数据内容、必要元数据和字典形成确定性内容根摘要，质检与验证据此绑定；最终封装再绑定卡片及报告，避免循环计算

	G03
	摘要算法
	采用项目密码方案规定的摘要算法；记录算法标识、编码、路径排序、规范化规则与执行工具版本，按同一字节序列复算

	G04
	签名算法
	采用项目密码方案规定的发布签名算法与参数；签名覆盖对象、证书及验证资料随受控发布档案保存

	G05
	签名值
	由实际发布签名操作生成，签名对象固定为规定的最终发布摘要或清单；验证成功并满足证书及权限条件后交付

	G06
	签名时间
	记录真实签名时点、时区和时间来源，核对发布记录、证书有效条件及授权，不能预先编造签名时间

	G07
	自描述封装文件
	01-EVAL根目录内package.json登记身份、数据版本、结构版本、字典、卡片、资源和文件清单；脱离平台按第7章完成读取及核验

	G08
	上游版本
	记录直接前序版本、替代关系及来源版本；首版的无前序状态有发布记录支撑，结构首版不自动意味着业务内容无历史

	G09
	血缘标识
	原始批次、业务对象、来源家族、加工任务、样本、用途、数据版本与模型实验形成有向追溯关系；冻结节点不回写，修复生成后继节点



3.4.8 记录字典与标签
记录采用第7章公共字段，业务扩展字段如下。字段缺失、未知与不适用按明确状态处理，数值字段保留单位和精度，业务标识在同一版本内可解析到对应对象。
表3-53 记录字典与标签
	字段
	类型
	取值与含义
	校验要求

	order_line_id
	字符串
	订单与行项目的稳定联合身份
	不得仅用合同号代表多个交付行

	material_id
	字符串
	物料主记录标识
	替代物料另列关系与生效条件

	inventory_state
	枚举
	available、pending_inspection、frozen、reserved、in_transit
	状态与统计时点共同确定可用性

	quantity
	十进制数
	带单位的业务数量
	数量、单位、状态和来源同时存在

	cutoff_time
	时间
	统一业务时区的截止时点
	跨系统比较采用同一时点或可核验调整

	constraint_refs
	数组
	交期、工况、接口及审批的证据标识
	每项约束可回到原资料与有效版本



表3-54 记录字典与标签
	主题码
	主题
	业务含义

	SP01
	需求与合同
	合同义务、数量、时间和变更依据

	SP02
	选型约束
	工况、候选产品和接口条件

	SP03
	物料与采购
	需求、替代料、采购与预计到货

	SP04
	库存与可用量
	账面、待检、冻结、占用和可用状态

	SP05
	计划与协同
	工序约束、交付窗口和调整原因

	SP06
	经营决策依据
	多来源事实、统计时点与依据引用



表3-55 记录字典与标签
	任务标签
	名称
	判定边界

	fact_reading
	事实识读
	从有效证据读取明确事实，保留原文位置

	relation_check
	关系核查
	核对身份、版次、状态和业务时间

	quantity_calculation
	数量计算
	明确单位、公式、输入及适用范围

	constraint_review
	约束核查
	逐项判断条件是否满足，未知不作通过

	evidence_insufficient
	证据不足
	说明缺少的必要依据及可判定范围

	professional_review
	专业复核
	需要有权专业岗位依据适用标准确认



表3-56 记录字典与标签
	业务细分标签
	定义与判定边界

	constraint_review
	逐项核验题定约束；缺少必要依据的条件保持未确认

	evidence_insufficient
	已有内容不足以支持所问结论，明确缺少的证据及仍可判定的范围

	quantity_calculation
	按题定数量、单位、状态及公式计算，保留中间结果和适用范围

	schedule_review
	按对应订单行的有效交期判断计划，变更仅对批准范围生效

	state_alignment
	比较对象处于相同业务时点和可比状态，区分在途、待检、冻结、占用与可用

	version_scope
	按批准版次的生效对象、期间及批次判断适用性



主主题从本领域六项主题中选择一项，辅助主题可多选。任务标签可多选，理由和证据与具体任务关联；候选缺陷、未确认故障、未知时间等状态不是错误答案的豁免标签。各样本的业务细分标签由本卡下列规范实例确定并纳入标签字典，任何新标签先定义含义、适用条件和排他关系后生效。
3.4.9 规范样本
规范样本1 库存状态与可用量核算
表3-57 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-01-EVAL-001

	domain
	01

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	EVAL

	modalities
	文本与时序

	business_objects
	供需规范对象1

	labels
	SP04、quantity_calculation、state_alignment



输入内容：物料甲在同一仓库、同一计量单位下，期初账面数量80件，本期入库20件、出库35件，无调整。期末账面中待检10件、冻结5件、已占用8件，三个状态互不重叠。在途采购12件尚未入库。
表3-58 规范样本
	相对时刻或轮次
	观测值或状态

	t0
	80

	t1
	100

	t2
	65



评测问题：计算期末账面数量与可供新需求使用的数量，并说明在途采购的处理。
参考依据：期末账面数量为80＋20－35＝65件。可供新需求使用的数量为65－10－5－8＝42件。在途12件仅作为预计到货单独列示，当前不计入账面和可用数量。计算适用于题定仓库、时点、单位及互斥状态。
表3-59 规范样本
	评分点
	分值
	判分要求

	账面65件
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	可用42件
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	在途单列
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	时点与单位一致
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断



本规范题满分4分，四个评分点各1分。未回答的点计0分；回答同时包含互相矛盾的判断，相应评分点计0分。涉及直接放行、确认故障或工艺合格的无依据结论另记关键错误标记，汇总时单独报告，不因其他评分点得分而隐去。该业务题评分用于模型任务分析，正式三维质量评测仍执行规定的独立指标体系。
规范样本2 候选产品的接口条件核查
表3-60 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-01-EVAL-002

	domain
	01

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	EVAL

	modalities
	文本与图像

	business_objects
	供需规范对象2

	labels
	SP02、constraint_review、evidence_insufficient



输入内容：选型资料对候选产品甲给出的接口编号为J1，配套设备的批准接口编号为J2。资料未提供J1与J2的适配或转换批准记录。能力参数分别满足题定需求，但接口一致性尚无依据。
[image: ]
图3-5 候选产品的接口条件核查
评测问题：能否据此确认候选产品甲可直接配套？应补充什么证据？
参考依据：现有材料不足以确认可直接配套。能力参数满足仅覆盖相应能力条件，接口J1与J2仍需逐项比对尺寸、连接、电气或控制等实际适用条件，并取得有效适配或转换批准记录。补证前保留接口条件未确认的判断。
表3-61 规范样本
	评分点
	分值
	判分要求

	不能直接确认
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	区分能力与接口
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	要求有效适配证据
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	不编造批准
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断



本规范题满分4分，四个评分点各1分。未回答的点计0分；回答同时包含互相矛盾的判断，相应评分点计0分。涉及直接放行、确认故障或工艺合格的无依据结论另记关键错误标记，汇总时单独报告，不因其他评分点得分而隐去。该业务题评分用于模型任务分析，正式三维质量评测仍执行规定的独立指标体系。
规范样本3 合同变更与计划交期引用
表3-62 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-01-EVAL-003

	domain
	01

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	EVAL

	modalities
	文本

	business_objects
	供需规范对象3

	labels
	SP01、version_scope、schedule_review



输入内容：合同原约定交期为业务日D30，双方有效变更文件将订单行甲调整为D40。订单行乙不在变更范围内。原计划记录保留D30，调整后计划将行甲安排在D38，行乙安排在D35。
评测问题：按现有证据判断两行计划是否满足交期，并指出应引用的文件。
参考依据：行甲按有效变更后的D40判断，D38满足该交期条件；行乙仍按原D30判断，D35晚于约定交期。行甲引用变更文件及其适用订单行，行乙引用原合同。其他未给出的交付条件不能据此推定已满足。
表3-63 规范样本
	评分点
	分值
	判分要求

	行甲满足题定交期
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	行乙晚于D30
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	变更范围限行甲
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	保留其他条件边界
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断



本规范题满分4分，四个评分点各1分。未回答的点计0分；回答同时包含互相矛盾的判断，相应评分点计0分。涉及直接放行、确认故障或工艺合格的无依据结论另记关键错误标记，汇总时单独报告，不因其他评分点得分而隐去。该业务题评分用于模型任务分析，正式三维质量评测仍执行规定的独立指标体系。
3.4.10 生产与使用核验
对相同题目和协议比较招标指定基础模型、继续预训练模型、指令微调模型及偏好对齐模型；逐题保存输出、评分和切片统计，未完成题目及失败调用单独报告。本领域同时检查订单与物料字段抽取精确率及召回率、库存数量计算正确率、约束满足率、证据引用正确率、缺少条件时的合理澄清率。统计按任务类型、来源、模态、难度及关键业务对象分层，保留题目或记录级结果和失败对象。
生产检查从来源记录开始核对项目、合同、订单行、物料、组织、库位、批次、状态与业务时点，确认对齐项目及订单身份，保留需求变更时间；库存按组织、物料、库位、批次、质量状态和截止时点对账；采购到货与可用库存分别登记；选型输入保留工况、约束、候选配置和校核依据。专业分歧由营销、计划、采购、仓储和产品选型专业岗位根据有效资料裁决，保留争议内容及理由。检查结果涉及共用转换程序或映射时扩展到同类对象，并核查下游用途。
版本修订逐项列出内容、元数据、标签、资源和引用的变化。删除或替换记录后重新计算净量、模态、时间及来源比例；修改答案或判分依据后重跑受影响评价；改变来源或划分后重做隔离检查。卡片、字典、报告与封装清单在同一发布审批中核对，旧版本保持可查询。
4 产品工艺设计用途子集数据卡
本领域以产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围组织记录，覆盖产品型谱、图纸、产品配置、材料要求、物料清单、工艺路线、备料、焊接、热处理、机加工及检验要求之间的设计关系。四个用途分别建立任务、清单、卡片和质量证据，并按实际版本管理。
[image: ]
图4-1 产品与工艺适用关系
4.1 预训练数据卡
4.1.1 基本信息
表4-1 基本信息
	字段
	名称
	内容

	A10
	存储总量
	按实际文件逐一累计未压缩字节数，同时记录压缩包字节数；显示GB值及换算规则，去重共享资源按文件清单唯一计量

	A11
	文件类型与编码
	记录文件采用UTF-8 JSONL，字典与卡片采用UTF-8 JSON；图像、时序、视频按实际载体保留格式及解析参数，清单逐项登记扩展名、媒体类型和编码

	A01
	数据卡编号
	GHY26691-DC-02-0001-V1.0

	A02
	数据集名称
	产品工艺设计数据集

	A03
	用途子集
	预训练

	A04
	所属业务域
	02 产品工艺设计；关联对象为产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围

	A05
	版本号
	卡片结构V1.0；实际数据发布版本由冻结记录绑定，并与内容、报告及封装一致

	A06
	发布日期
	发布审批生效时记录实际日期和业务时区；该日期作为近三年窗口基准，编制日期不替代发布日期

	A08
	样本总数
	预训练有效净量7000000000 Tokens；实际语义记录数由有效清单逐条统计

	A09
	Token 总数
	预训练有效净量7000000000 Tokens，即70亿Tokens；保存分词器、配置和执行摘要

	A12
	数据结构说明
	采用第7章公共记录结构及本领域扩展字典；完整业务语义记录具有稳定标识、业务对象、来源家族、时间、内容、资源、标签与证据关系

	A13
	目录组织方式
	根目录按02-PT及数据版本组织；data保存记录，resources保存模态载荷，metadata保存来源与关系，dictionary保存字段和标签，cards保存卡片，reports保存报告，tools保存解析程序

	A14
	文件命名规则
	02-PT-数据版本-六位分片序号.jsonl；资源以稳定资源标识命名；卡片使用完整卡号；路径采用相对路径并拒绝越界和重名冲突

	A15
	获取方式
	神兽 OS数据集运营服务管理入口：选择卡号、用途和版本，提交目的、环境与权限范围，完成业务及权限审核后按批准方式获取；具体流程执行1.7节

	A16
	技术支持渠道
	平台服务工单按卡号、数据版本及问题对象受理；由技术与产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位协同处理，服务时段和响应要求执行统一售后安排

	A17
	配套件清单
	数据字典、标签字典、来源清单、授权资料、数据卡、文件清单、质检报告、验证报告、正式评测及复测材料、读取程序与规范样本共同封装，固定相对路径和版本



A07 数据集简介：本卡覆盖产品型谱、图纸、产品配置、材料要求、物料清单、工艺路线、备料、焊接、热处理、机加工及检验要求之间的设计关系。以产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围建立对象关系，来源范围包括PLM中的图纸、配置及设计变更，ERP中的物料清单与材料主数据，MES中的工艺引用及工序反馈，QMS中的检验要求，企业工艺资料及经授权的技术标准。面向预训练形成忠实保留原始事实、关系和适用条件的领域语料，重点检查原文保真、语义完整、有效Tokens及重复损耗。数据支持产品智能选型、板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、标准规范智能问答助手，结论依据实际输入、专业条件和验证范围使用。涉及未公开设计图纸、结构尺寸、专有工艺、材料组合、专利资料和设计人员信息时执行相应授权及安全处理。业务事实、推断与未知状态分别标记，数据版本与引用依据保持一致。
4.1.2 内容特征
表4-2 内容特征
	字段
	名称
	内容

	B01
	模态构成
	文本、图像、时序、视频按有效载荷统计；重点关联产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围；图纸、表格载体不独立增加模态数

	B02
	模态种类数
	领域不少于三种有效模态；每个子集据实际合格资源登记种类和数量，汇总时核验资源及关系有效性

	B03
	多模态条数占比
	以完整业务语义记录为分母，至少两种有效关联模态的记录为分子；分子、分母及互斥组合清单齐备，按1.4节满足40%要求

	B04
	近三年数据条数占比
	以实际发布日期倒推36个自然月；业务形成时间合格的完整记录计入分子，未知或无法确认窗口的记录留在分母，按1.4节满足40%要求

	B05
	业务主题分布
	按PD01产品结构与配置、PD02图纸与技术条件、PD03材料与备料、PD04工艺路线、PD05焊接与热处理、PD06设计变更与检验统计；主主题互斥，辅助主题允许多选并另列

	B06
	样本长度分布
	文本统计有效Tokens与长度分位数；时序统计时间跨度、采样点和缺口；视频统计片段时长、帧率与有效区间；各单位分别报告

	B07
	来源分布
	按源系统、业务对象、原始批次、来源家族和授权类别分层，披露最大来源占比及集中度；跨系统复制保留同源关系

	B08
	难度分布
	按事实识读、跨段关系和条件组合区分语料复杂性，不把长度直接当作推理难度

	B09
	标签体系
	采用本领域六项主题及本用途标签定义；标签版本固定，状态类标签保留未知、候选、确认和不适用的区别

	B10
	标签分布
	逐标签报告条数、占比、来源与难度切片；互斥标签总量守恒，多标签重叠另列；长尾不足以真实补充和任务调整处理

	B11
	样本示例
	本卡规范样本部分提供三条规范样本，正式发布时从相同版本选择至少三条实际合格代表样本并保存定位

	B12
	已知局限性
	异型结构、特殊材料、复杂焊缝和历史图纸清晰度需独立检查；相近型号不能自动共享工艺；工艺可行性受材料、设备、人员资质和检验条件共同约束。实际局限按检查证据、影响对象、可用边界和改进安排登记，已知错误按缺陷整改处理

	B13
	时间跨度
	分别统计最早及最晚业务时间、采集时间、未知数量和时间精度分布；不同来源区间按对象可追溯，不以最近导入日重置历史时间

	B14
	合成样本占比
	合成与增强来源内容的并集不超过有效Tokens的20%；交集去重计算



4.1.3 建设过程
表4-3 建设过程
	字段
	名称
	内容

	C01
	数据来源清单
	PLM中的图纸、配置及设计变更，ERP中的物料清单与材料主数据，MES中的工艺引用及工序反馈，QMS中的检验要求，企业工艺资料及经授权的技术标准；逐源登记组织、资料类别、业务期间、采集期间及许可依据

	C02
	采集方法
	结构化来源通过授权只读接口、视图或文件接收；文档按目录及附件关系导入；时序按设备测点与时间水位获取；影像保留原资源及事件映射；初次全量与后续增量分别留痕

	C03
	许可状态
	按企业自有、授权使用和公开许可逐源核验实际权利；来源类别不自动证明商用、训练或再分发许可，许可范围覆盖目标用途后入集

	C04
	加工处理流程
	图纸解析保留尺寸、公差、基准及版面定位；关联产品配置与适用版次；把材料、工序、设备适用条件和检验依据连接到工艺路线；变更按生效对象及批次区分；专业参数由有效批准依据确认；随后按用途完成标注、受控合成增强、去重、质检、训练验证和版本发布

	C05
	预处理参数
	保存解析器、字典、切分、窗口、重叠、单位换算、时间校正和对齐配置；产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围为关联校验重点；参数经真实资料验证后冻结

	C06
	标注规范编号
	主题、实体、术语、版面、时间和模态关联元数据；发生专业语义标记时纳入对应标注规范；规范编号与实际生产记录绑定，不因预训练用途自动省略专业标记管理

	C07
	标注组织方式
	由产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位承担专业定义与争议裁决，标注人员依规范执行；自检、交叉复核、专家仲裁分别保存原始结果及修订记录

	C08
	跨标注员一致性
	对实际独立重叠标注样本统计一致性；类别、区间与多标签采用对应指标，记录样本量、分母、标签分布及分歧处置，仲裁结果不回写独立原始判断

	C09
	黄金集通过率
	黄金样本版本、适用任务、检查量、通过量及错误对象分别记录；校准集与正式基准家族隔离，实际通过率由执行记录复算

	C10
	合成方法记录
	基准用途禁止合成；其他用途逐条保留种子来源、合成方法、提示词版本、模型版本和人工核验结果，来源链继承原始授权

	C11
	教师模型许可登记
	使用教师模型时登记实际许可、调用方式、训练及交付权利；许可不覆盖目标用途的生成内容不得入集

	C12
	增强方法记录
	增强保留算子、参数、原始对象和标签同步结果；专业含义、关联条件和真实来源必须可核查，增强前后分布及质量分别比较

	C13
	去重与相似度比对结论
	按来源家族先隔离再加工，开展集内、跨集及训练与基准比对；文本、影像、时序和业务身份联合检查，命中按实际泄漏关系处置并保留复核证据

	C14
	版本变更记录
	逐版本记录新增、修订、剔除、划分变化、原因、责任角色与实际时间；比较实际清单差异，涉及标签或来源变化时重核质检及验证范围



4.1.4 应用说明
表4-4 应用说明
	字段
	名称
	内容

	D01
	使用许可条款
	仅在经核验的来源授权及项目合同允许范围内训练、验证和使用；商用、署名、派生、再分发、地域及期限逐项登记，限制随资源和派生内容传递

	D02
	目标应用场景
	产品智能选型、板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、标准规范智能问答助手；验证结论按实际场景、输入条件和版本形成

	D03
	目标模型任务类型
	继续预训练；输入接口须支持实际文本、图像、时序或视频载荷及对应关系

	D04
	推荐评测指标
	图纸字段抽取精确率及召回率、单位与公差识别正确率、工艺次序判断正确率、适用版本判断正确率、专业证据引用正确率；各用途采用本卡评价协议并保留定义、方向和统计单位

	D05
	评测协议
	固定输入版本、模型阶段、执行环境、推理参数、随机种子、评分程序和失败处理；涉及人工评判采用盲评、专业依据和争议裁决，重复运行保留差异

	D06
	基线结果
	实际评测后登记模型与数据版本、逐题输出、切片结果和比较结论；汇总值由原始评分复算，尚无实际证据时不得声明性能增量或已验证效果

	D07
	可复现实现参考
	按第7章读取、校验及独立复算流程执行，程序读取封装内相对路径；业务评价配置与代码随数据版本交付，依赖和运行记录齐备

	D08
	典型应用案例
	以本领域规范样本所列业务任务组织结构核验；正式应用案例保留真实输入输出、证据、环境、模型版本和实际效果，不以规范样本替代场景验证

	D09
	不适用情形
	异型结构、特殊材料、复杂焊缝和历史图纸清晰度需独立检查；相近型号不能自动共享工艺；工艺可行性受材料、设备、人员资质和检验条件共同约束；使用范围受实际授权与验证条件限制

	D10
	配套数据集
	关联本领域0001至0004四张子集卡及0000汇总卡；跨域证据通过稳定对象与固定版本引用；训练内容与正式基准保持隔离



4.1.5 质量验证
表4-5 质量验证
	字段
	名称
	内容

	E01
	质检报告编号
	质检报告采用GHY26691-QC-02-0001并绑定实际版本、受检清单和内容根摘要

	E02
	六维度质检结果
	分别报告保真度、完备性、规整性、均衡性、可用性、可信性的方法、结果与问题；按产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围检查关键业务关联

	E03
	质检结论
	根据实际质量检查形成结论；发布所需条件全部满足后才进入正式交付；内部处理中或条件性结论不得替代正式合格状态

	E04
	未关闭缺陷
	按缺陷标识、级别、对象、用途、版本和状态列明；高风险清零，中低风险100%整改，高危命中100%人工复核；关闭证据与复测结果关联

	E05
	验证报告编号
	验证报告采用GHY26691-VR-02-0001及实际版本；引用数据、模型、协议、实验和原始输出，汇总与子集范围分别标明

	E06
	能力增量结论
	按同一协议比较招标指定基础模型与各训练阶段，保留逐项增量、退化、失败和不确定性；不得仅选择有利切片形成整体提升结论

	E07
	场景可用性结论
	由产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位结合产品智能选型、板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、标准规范智能问答助手的真实验证记录判定；数据支持能力与实际场景建设成果分别确认

	E08
	第三方评测状态
	正式评测覆盖81项指标，说明文档、数据质量、模型应用各90分且综合不低于85分；报告与受评版本一致，第三方正式盖章报告纳入交付

	E09
	依据标准版本
	依据招标文件高质量数据集质量评测规范及项目适用标准清单，登记标准编号、有效版本、适用条款及规则配置；历史结果保留当时有效依据

	E10
	复测记录
	不少于4次集中完整复测，首次检查和日常回归不计入；每轮关联问题、修复版本、受检范围、实际结果及正式报告，未达标继续整改



4.1.6 安全合规
表4-6 安全合规
	字段
	名称
	内容

	F01
	数据分类
	生产经营数据中的产品工艺设计相关数据；按产品型谱、图纸、产品配置、材料要求、物料清单、工艺路线、备料、焊接、热处理、机加工及检验要求之间的设计关系细分并关联资产目录

	F02
	数据分级
	采用L1公开、L2内部、L3重要、L4敏感、L5机密五级；按实际内容及批准分级确定资源和字段控制，卡片汇总保留各级分布

	F03
	涉及敏感信息类型
	未公开设计图纸、结构尺寸、专有工艺、材料组合、专利资料和设计人员信息；实际敏感要素由检测与人工复核确认，未知状态不按无敏感信息处理

	F04
	去标识化方法
	设计人员身份与签署信息按授权范围替代或受控保留；产品及图号使用稳定映射；必要尺寸与公差保留单位和精度，涉及商业秘密的完整图纸按资源权限提供

	F05
	去标识化效果评估
	同时核查敏感残留、可识别风险、关联可用性和专业信息保真；文本、图片、视频、附件及元数据均纳入检查，发现影响重新处理并复核

	F06
	商用可用性核查
	逐源及所用工具核验商业使用条件，来源类别和公开可见性不替代授权；限制与实际目标用途不符的内容退出目标交付范围

	F07
	来源合法性承诺
	保存来源、取得方式、授权主体、凭证、用途范围和责任记录；加工派生继承限制，缺少合法来源依据的内容不进入有效供给

	F08
	访问权限范围
	产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位按业务必要性申请；加工、质量与评测岗位取得任务所需权限，基准答案、原始敏感资料和替代映射分别控制

	F09
	审计记录位置
	按卡号GHY26691-DC-02-0001-V1.0、实际数据版本、对象标识和工单关联查询采集、加工、访问、下载、评测及发布审计；交付留存必要受控记录

	F10
	出境与共享限制
	跨境与对外共享执行来源许可、适用管理要求及甲方批准范围；未经批准不扩大地域、对象或用途；接收方及派生使用保留审计



4.1.7 指纹血缘
表4-7 指纹血缘
	字段
	名称
	内容

	G01
	文件清单摘要
	最终封装清单按规范化相对路径列出实际字节数与摘要；清单摘要计算排除自身摘要及签名字段，算法和序列化规则固定

	G02
	内容根摘要
	先对数据内容、必要元数据和字典形成确定性内容根摘要，质检与验证据此绑定；最终封装再绑定卡片及报告，避免循环计算

	G03
	摘要算法
	采用项目密码方案规定的摘要算法；记录算法标识、编码、路径排序、规范化规则与执行工具版本，按同一字节序列复算

	G04
	签名算法
	采用项目密码方案规定的发布签名算法与参数；签名覆盖对象、证书及验证资料随受控发布档案保存

	G05
	签名值
	由实际发布签名操作生成，签名对象固定为规定的最终发布摘要或清单；验证成功并满足证书及权限条件后交付

	G06
	签名时间
	记录真实签名时点、时区和时间来源，核对发布记录、证书有效条件及授权，不能预先编造签名时间

	G07
	自描述封装文件
	02-PT根目录内package.json登记身份、数据版本、结构版本、字典、卡片、资源和文件清单；脱离平台按第7章完成读取及核验

	G08
	上游版本
	记录直接前序版本、替代关系及来源版本；首版的无前序状态有发布记录支撑，结构首版不自动意味着业务内容无历史

	G09
	血缘标识
	原始批次、业务对象、来源家族、加工任务、样本、用途、数据版本与模型实验形成有向追溯关系；冻结节点不回写，修复生成后继节点



4.1.8 记录字典与标签
记录采用第7章公共字段，业务扩展字段如下。字段缺失、未知与不适用按明确状态处理，数值字段保留单位和精度，业务标识在同一版本内可解析到对应对象。
表4-8 记录字典与标签
	字段
	类型
	取值与含义
	校验要求

	drawing_id
	字符串
	图纸稳定编号
	同图号不同版次分别识别

	revision
	字符串
	批准版次
	同时关联生效范围与批准证据

	configuration_id
	字符串
	产品配置身份
	不得由型号名称推定完整配置

	feature_refs
	数组
	尺寸、基准、公差及技术条件的定位
	每个值附单位、精度和原文坐标

	route_id
	字符串
	工艺路线与版本
	与零件、材料和生效范围匹配

	operation_constraints
	数组
	工序顺序、前置条件、设备及检验依据
	专业条件变更引发受影响关系重核



表4-9 记录字典与标签
	主题码
	主题
	业务含义

	PD01
	产品结构与配置
	部件关系、接口及配置适用性

	PD02
	图纸与技术条件
	尺寸、公差、材料、表面及技术要求

	PD03
	材料与备料
	板材规格、下料条件和材料追溯

	PD04
	工艺路线
	工序次序、前置条件和适用设备

	PD05
	焊接与热处理
	批准工艺、关键阶段和适用范围

	PD06
	设计变更与检验
	版本生效、影响对象和检验依据



表4-10 记录字典与标签
	任务标签
	名称
	判定边界

	fact_reading
	事实识读
	从有效证据读取明确事实，保留原文位置

	relation_check
	关系核查
	核对身份、版次、状态和业务时间

	quantity_calculation
	数量计算
	明确单位、公式、输入及适用范围

	constraint_review
	约束核查
	逐项判断条件是否满足，未知不作通过

	evidence_insufficient
	证据不足
	说明缺少的必要依据及可判定范围

	professional_review
	专业复核
	需要有权专业岗位依据适用标准确认



表4-11 记录字典与标签
	业务细分标签
	定义与判定边界

	evidence_insufficient
	已有内容不足以支持所问结论，明确缺少的证据及仍可判定的范围

	inspection_dependency
	后续动作依赖有效检验结论，复核中、无结果与通过分别识别

	legal_historical_version
	历史对象合法适用旧版，较新版次存在本身不构成旧版错误

	precedence_check
	核验后续工序全部必要前置条件，不把单一状态当作完整开工依据

	stage_sequence
	按批准阶段及其时间次序核查记录结构，不直接等同专业工艺合格

	version_scope
	按批准版次的生效对象、期间及批次判断适用性



主主题从本领域六项主题中选择一项，辅助主题可多选。任务标签可多选，理由和证据与具体任务关联；候选缺陷、未确认故障、未知时间等状态不是错误答案的豁免标签。各样本的业务细分标签由本卡下列规范实例确定并纳入标签字典，任何新标签先定义含义、适用条件和排他关系后生效。
4.1.9 规范样本
规范样本1 图纸版次的适用范围判断
表4-12 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-02-PT-001

	domain
	02

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PT

	modalities
	文本与图像

	business_objects
	工艺规范对象1

	labels
	PD06、version_scope、legal_historical_version



输入内容：图纸D甲存在R1和R2两个批准版次。变更文件规定R2适用于批次B20及以后，B19仍适用R1。工单对象为B19，工艺卡引用R1；未提供其他改变生效范围的批准文件。
[image: ]
图4-2 图纸版次的适用范围判断
语料正文：按题定生效范围，B19适用R1，现有引用不构成版本错误。应保存工单批次、图纸版次及变更生效范围的关联。R2是较新版次，并不意味着所有历史批次必须改用R2。
语义组织：原输入中的对象、条件与正文结论保持同一记录。数值、阶段和版本关系保留直接定位；断句或切分不得分离关键限制条件。主题与关系标记作为必要元数据，不额外制造同义重复语料计量。
规范样本2 工序前置条件核查
表4-13 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-02-PT-002

	domain
	02

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PT

	modalities
	文本

	business_objects
	工艺规范对象2

	labels
	PD04、precedence_check、inspection_dependency



输入内容：批准工艺规定工序P3必须在P2完成且检验通过后开始。记录显示P2已报工完成，检验状态为复核中；P3排程已经生成，但尚未下达开工指令。
语料正文：不能直接允许。P3的前置条件包含P2完成和检验通过两项，复核中不等于检验通过。排程生成也不等于开工批准。应取得有效检验通过记录后，再由授权流程确认开工条件。
语义组织：原输入中的对象、条件与正文结论保持同一记录。数值、阶段和版本关系保留直接定位；断句或切分不得分离关键限制条件。主题与关系标记作为必要元数据，不额外制造同义重复语料计量。
规范样本3 工艺曲线区间的适用性
表4-14 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-02-PT-003

	domain
	02

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PT

	modalities
	文本与时序

	business_objects
	工艺规范对象3

	labels
	PD05、stage_sequence、evidence_insufficient



输入内容：批准工艺片段划分为升温、保温、冷却三个阶段，阶段代码依次为H、S、C。提供的规范曲线记录为相对时刻0、1、2、3、4，阶段H、H、S、S、C；观测值只用于说明记录结构，未提供材料适用工艺限值。
表4-15 规范样本
	相对时刻或轮次
	观测值或状态

	0
	H

	1
	H

	2
	S

	3
	S

	4
	C



语料正文：可以核查阶段顺序、时间递增和记录结构，现有序列满足H到S再到C的题定顺序。未提供材料、工件、测点条件及批准限值，不能判定实际工艺合格。专业合格判断必须关联相应批准工艺及完整测量依据。
语义组织：原输入中的对象、条件与正文结论保持同一记录。数值、阶段和版本关系保留直接定位；断句或切分不得分离关键限制条件。主题与关系标记作为必要元数据，不额外制造同义重复语料计量。
4.1.10 生产与使用核验
在固定保留语料上统计有效损失与困惑度，在独立业务探针上检查知识、关系和条件理解；不同分词器的困惑度不直接横比。本领域同时检查图纸字段抽取精确率及召回率、单位与公差识别正确率、工艺次序判断正确率、适用版本判断正确率、专业证据引用正确率。统计按任务类型、来源、模态、难度及关键业务对象分层，保留题目或记录级结果和失败对象。
生产检查从来源记录开始核对产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围，确认图纸解析保留尺寸、公差、基准及版面定位；关联产品配置与适用版次；把材料、工序、设备适用条件和检验依据连接到工艺路线；变更按生效对象及批次区分；专业参数由有效批准依据确认。专业分歧由产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位根据有效资料裁决，保留争议内容及理由。检查结果涉及共用转换程序或映射时扩展到同类对象，并核查下游用途。
版本修订逐项列出内容、元数据、标签、资源和引用的变化。删除或替换记录后重新计算净量、模态、时间及来源比例；修改答案或判分依据后重跑受影响评价；改变来源或划分后重做隔离检查。卡片、字典、报告与封装清单在同一发布审批中核对，旧版本保持可查询。
4.2 有监督指令微调数据卡
4.2.1 基本信息
表4-16 基本信息
	字段
	名称
	内容

	A10
	存储总量
	按实际文件逐一累计未压缩字节数，同时记录压缩包字节数；显示GB值及换算规则，去重共享资源按文件清单唯一计量

	A11
	文件类型与编码
	记录文件采用UTF-8 JSONL，字典与卡片采用UTF-8 JSON；图像、时序、视频按实际载体保留格式及解析参数，清单逐项登记扩展名、媒体类型和编码

	A01
	数据卡编号
	GHY26691-DC-02-0002-V1.0

	A02
	数据集名称
	产品工艺设计数据集

	A03
	用途子集
	有监督指令微调

	A04
	所属业务域
	02 产品工艺设计；关联对象为产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围

	A05
	版本号
	卡片结构V1.0；实际数据发布版本由冻结记录绑定，并与内容、报告及封装一致

	A06
	发布日期
	发布审批生效时记录实际日期和业务时区；该日期作为近三年窗口基准，编制日期不替代发布日期

	A08
	样本总数
	有效交付净量100000条；以完整输入与合格目标输出构成的任务为计数单位

	A09
	Token 总数
	本用途规模按条验收；如统计输入输出Tokens，分开保存且不替代任务或比较组数量

	A12
	数据结构说明
	采用第7章公共记录结构及本领域扩展字典；完整输入与合格目标输出构成的任务具有稳定标识、业务对象、来源家族、时间、内容、资源、标签与证据关系

	A13
	目录组织方式
	根目录按02-SFT及数据版本组织；data保存记录，resources保存模态载荷，metadata保存来源与关系，dictionary保存字段和标签，cards保存卡片，reports保存报告，tools保存解析程序

	A14
	文件命名规则
	02-SFT-数据版本-六位分片序号.jsonl；资源以稳定资源标识命名；卡片使用完整卡号；路径采用相对路径并拒绝越界和重名冲突

	A15
	获取方式
	神兽 OS数据集运营服务管理入口：选择卡号、用途和版本，提交目的、环境与权限范围，完成业务及权限审核后按批准方式获取；具体流程执行1.7节

	A16
	技术支持渠道
	平台服务工单按卡号、数据版本及问题对象受理；由技术与产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位协同处理，服务时段和响应要求执行统一售后安排

	A17
	配套件清单
	数据字典、标签字典、来源清单、授权资料、数据卡、文件清单、质检报告、验证报告、正式评测及复测材料、读取程序与规范样本共同封装，固定相对路径和版本



A07 数据集简介：本卡覆盖产品型谱、图纸、产品配置、材料要求、物料清单、工艺路线、备料、焊接、热处理、机加工及检验要求之间的设计关系。以产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围建立对象关系，来源范围包括PLM中的图纸、配置及设计变更，ERP中的物料清单与材料主数据，MES中的工艺引用及工序反馈，QMS中的检验要求，企业工艺资料及经授权的技术标准。面向有监督指令微调形成具有明确任务、证据、目标输出和边界条件的指令样本，重点检查指令明确、答案正确、证据充分、资源可读和任务完整。数据支持产品智能选型、板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、标准规范智能问答助手，结论依据实际输入、专业条件和验证范围使用。涉及未公开设计图纸、结构尺寸、专有工艺、材料组合、专利资料和设计人员信息时执行相应授权及安全处理。业务事实、推断与未知状态分别标记，数据版本与引用依据保持一致。
4.2.2 内容特征
表4-17 内容特征
	字段
	名称
	内容

	B01
	模态构成
	文本、图像、时序、视频按有效载荷统计；重点关联产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围；图纸、表格载体不独立增加模态数

	B02
	模态种类数
	领域不少于三种有效模态；每个子集据实际合格资源登记种类和数量，汇总时核验资源及关系有效性

	B03
	多模态条数占比
	以完整输入与合格目标输出构成的任务为分母，至少两种有效关联模态的记录为分子；分子、分母及互斥组合清单齐备，按1.4节满足40%要求

	B04
	近三年数据条数占比
	以实际发布日期倒推36个自然月；业务形成时间合格的完整记录计入分子，未知或无法确认窗口的记录留在分母，按1.4节满足40%要求

	B05
	业务主题分布
	按PD01产品结构与配置、PD02图纸与技术条件、PD03材料与备料、PD04工艺路线、PD05焊接与热处理、PD06设计变更与检验统计；主主题互斥，辅助主题允许多选并另列

	B06
	样本长度分布
	文本统计有效Tokens与长度分位数；时序统计时间跨度、采样点和缺口；视频统计片段时长、帧率与有效区间；各单位分别报告

	B07
	来源分布
	按源系统、业务对象、原始批次、来源家族和授权类别分层，披露最大来源占比及集中度；跨系统复制保留同源关系

	B08
	难度分布
	单一证据直接识读为基础，跨对象关联或有限计算为组合，多条件判断及证据冲突为复杂；分类依据任务认知要求

	B09
	标签体系
	采用本领域六项主题及本用途标签定义；标签版本固定，状态类标签保留未知、候选、确认和不适用的区别

	B10
	标签分布
	逐标签报告条数、占比、来源与难度切片；互斥标签总量守恒，多标签重叠另列；长尾不足以真实补充和任务调整处理

	B11
	样本示例
	本卡规范样本部分提供三条规范样本，正式发布时从相同版本选择至少三条实际合格代表样本并保存定位

	B12
	已知局限性
	异型结构、特殊材料、复杂焊缝和历史图纸清晰度需独立检查；相近型号不能自动共享工艺；工艺可行性受材料、设备、人员资质和检验条件共同约束。实际局限按检查证据、影响对象、可用边界和改进安排登记，已知错误按缺陷整改处理

	B13
	时间跨度
	分别统计最早及最晚业务时间、采集时间、未知数量和时间精度分布；不同来源区间按对象可追溯，不以最近导入日重置历史时间

	B14
	合成样本占比
	整体合成来源不超过45%；真实数据充足任务不超过30%，推理及长尾任务不超过60%，并服从整体45%上限



4.2.3 建设过程
表4-18 建设过程
	字段
	名称
	内容

	C01
	数据来源清单
	PLM中的图纸、配置及设计变更，ERP中的物料清单与材料主数据，MES中的工艺引用及工序反馈，QMS中的检验要求，企业工艺资料及经授权的技术标准；逐源登记组织、资料类别、业务期间、采集期间及许可依据

	C02
	采集方法
	结构化来源通过授权只读接口、视图或文件接收；文档按目录及附件关系导入；时序按设备测点与时间水位获取；影像保留原资源及事件映射；初次全量与后续增量分别留痕

	C03
	许可状态
	按企业自有、授权使用和公开许可逐源核验实际权利；来源类别不自动证明商用、训练或再分发许可，许可范围覆盖目标用途后入集

	C04
	加工处理流程
	图纸解析保留尺寸、公差、基准及版面定位；关联产品配置与适用版次；把材料、工序、设备适用条件和检验依据连接到工艺路线；变更按生效对象及批次区分；专业参数由有效批准依据确认；随后按用途完成标注、受控合成增强、去重、质检、训练验证和版本发布

	C05
	预处理参数
	保存解析器、字典、切分、窗口、重叠、单位换算、时间校正和对齐配置；产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围为关联校验重点；参数经真实资料验证后冻结

	C06
	标注规范编号
	任务类型、输入条件、目标答案、证据定位、适用边界、难度及必要的多模态标签；规范编号与实际生产记录绑定，不因预训练用途自动省略专业标记管理

	C07
	标注组织方式
	由产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位承担专业定义与争议裁决，标注人员依规范执行；自检、交叉复核、专家仲裁分别保存原始结果及修订记录

	C08
	跨标注员一致性
	对实际独立重叠标注样本统计一致性；类别、区间与多标签采用对应指标，记录样本量、分母、标签分布及分歧处置，仲裁结果不回写独立原始判断

	C09
	黄金集通过率
	黄金样本版本、适用任务、检查量、通过量及错误对象分别记录；校准集与正式基准家族隔离，实际通过率由执行记录复算

	C10
	合成方法记录
	基准用途禁止合成；其他用途逐条保留种子来源、合成方法、提示词版本、模型版本和人工核验结果，来源链继承原始授权

	C11
	教师模型许可登记
	使用教师模型时登记实际许可、调用方式、训练及交付权利；许可不覆盖目标用途的生成内容不得入集

	C12
	增强方法记录
	增强保留算子、参数、原始对象和标签同步结果；专业含义、关联条件和真实来源必须可核查，增强前后分布及质量分别比较

	C13
	去重与相似度比对结论
	按来源家族先隔离再加工，开展集内、跨集及训练与基准比对；文本、影像、时序和业务身份联合检查，命中按实际泄漏关系处置并保留复核证据

	C14
	版本变更记录
	逐版本记录新增、修订、剔除、划分变化、原因、责任角色与实际时间；比较实际清单差异，涉及标签或来源变化时重核质检及验证范围



4.2.4 应用说明
表4-19 应用说明
	字段
	名称
	内容

	D01
	使用许可条款
	仅在经核验的来源授权及项目合同允许范围内训练、验证和使用；商用、署名、派生、再分发、地域及期限逐项登记，限制随资源和派生内容传递

	D02
	目标应用场景
	产品智能选型、板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、标准规范智能问答助手；验证结论按实际场景、输入条件和版本形成

	D03
	目标模型任务类型
	指令微调；输入接口须支持实际文本、图像、时序或视频载荷及对应关系

	D04
	推荐评测指标
	图纸字段抽取精确率及召回率、单位与公差识别正确率、工艺次序判断正确率、适用版本判断正确率、专业证据引用正确率；各用途采用本卡评价协议并保留定义、方向和统计单位

	D05
	评测协议
	固定输入版本、模型阶段、执行环境、推理参数、随机种子、评分程序和失败处理；涉及人工评判采用盲评、专业依据和争议裁决，重复运行保留差异

	D06
	基线结果
	实际评测后登记模型与数据版本、逐题输出、切片结果和比较结论；汇总值由原始评分复算，尚无实际证据时不得声明性能增量或已验证效果

	D07
	可复现实现参考
	按第7章读取、校验及独立复算流程执行，程序读取封装内相对路径；业务评价配置与代码随数据版本交付，依赖和运行记录齐备

	D08
	典型应用案例
	以本领域规范样本所列业务任务组织结构核验；正式应用案例保留真实输入输出、证据、环境、模型版本和实际效果，不以规范样本替代场景验证

	D09
	不适用情形
	异型结构、特殊材料、复杂焊缝和历史图纸清晰度需独立检查；相近型号不能自动共享工艺；工艺可行性受材料、设备、人员资质和检验条件共同约束；使用范围受实际授权与验证条件限制

	D10
	配套数据集
	关联本领域0001至0004四张子集卡及0000汇总卡；跨域证据通过稳定对象与固定版本引用；训练内容与正式基准保持隔离



4.2.5 质量验证
表4-20 质量验证
	字段
	名称
	内容

	E01
	质检报告编号
	质检报告采用GHY26691-QC-02-0002并绑定实际版本、受检清单和内容根摘要

	E02
	六维度质检结果
	分别报告保真度、完备性、规整性、均衡性、可用性、可信性的方法、结果与问题；按产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围检查关键业务关联

	E03
	质检结论
	根据实际质量检查形成结论；发布所需条件全部满足后才进入正式交付；内部处理中或条件性结论不得替代正式合格状态

	E04
	未关闭缺陷
	按缺陷标识、级别、对象、用途、版本和状态列明；高风险清零，中低风险100%整改，高危命中100%人工复核；关闭证据与复测结果关联

	E05
	验证报告编号
	验证报告采用GHY26691-VR-02-0002及实际版本；引用数据、模型、协议、实验和原始输出，汇总与子集范围分别标明

	E06
	能力增量结论
	按同一协议比较招标指定基础模型与各训练阶段，保留逐项增量、退化、失败和不确定性；不得仅选择有利切片形成整体提升结论

	E07
	场景可用性结论
	由产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位结合产品智能选型、板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、标准规范智能问答助手的真实验证记录判定；数据支持能力与实际场景建设成果分别确认

	E08
	第三方评测状态
	正式评测覆盖81项指标，说明文档、数据质量、模型应用各90分且综合不低于85分；报告与受评版本一致，第三方正式盖章报告纳入交付

	E09
	依据标准版本
	依据招标文件高质量数据集质量评测规范及项目适用标准清单，登记标准编号、有效版本、适用条款及规则配置；历史结果保留当时有效依据

	E10
	复测记录
	不少于4次集中完整复测，首次检查和日常回归不计入；每轮关联问题、修复版本、受检范围、实际结果及正式报告，未达标继续整改



4.2.6 安全合规
表4-21 安全合规
	字段
	名称
	内容

	F01
	数据分类
	生产经营数据中的产品工艺设计相关数据；按产品型谱、图纸、产品配置、材料要求、物料清单、工艺路线、备料、焊接、热处理、机加工及检验要求之间的设计关系细分并关联资产目录

	F02
	数据分级
	采用L1公开、L2内部、L3重要、L4敏感、L5机密五级；按实际内容及批准分级确定资源和字段控制，卡片汇总保留各级分布

	F03
	涉及敏感信息类型
	未公开设计图纸、结构尺寸、专有工艺、材料组合、专利资料和设计人员信息；实际敏感要素由检测与人工复核确认，未知状态不按无敏感信息处理

	F04
	去标识化方法
	设计人员身份与签署信息按授权范围替代或受控保留；产品及图号使用稳定映射；必要尺寸与公差保留单位和精度，涉及商业秘密的完整图纸按资源权限提供

	F05
	去标识化效果评估
	同时核查敏感残留、可识别风险、关联可用性和专业信息保真；文本、图片、视频、附件及元数据均纳入检查，发现影响重新处理并复核

	F06
	商用可用性核查
	逐源及所用工具核验商业使用条件，来源类别和公开可见性不替代授权；限制与实际目标用途不符的内容退出目标交付范围

	F07
	来源合法性承诺
	保存来源、取得方式、授权主体、凭证、用途范围和责任记录；加工派生继承限制，缺少合法来源依据的内容不进入有效供给

	F08
	访问权限范围
	产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位按业务必要性申请；加工、质量与评测岗位取得任务所需权限，基准答案、原始敏感资料和替代映射分别控制

	F09
	审计记录位置
	按卡号GHY26691-DC-02-0002-V1.0、实际数据版本、对象标识和工单关联查询采集、加工、访问、下载、评测及发布审计；交付留存必要受控记录

	F10
	出境与共享限制
	跨境与对外共享执行来源许可、适用管理要求及甲方批准范围；未经批准不扩大地域、对象或用途；接收方及派生使用保留审计



4.2.7 指纹血缘
表4-22 指纹血缘
	字段
	名称
	内容

	G01
	文件清单摘要
	最终封装清单按规范化相对路径列出实际字节数与摘要；清单摘要计算排除自身摘要及签名字段，算法和序列化规则固定

	G02
	内容根摘要
	先对数据内容、必要元数据和字典形成确定性内容根摘要，质检与验证据此绑定；最终封装再绑定卡片及报告，避免循环计算

	G03
	摘要算法
	采用项目密码方案规定的摘要算法；记录算法标识、编码、路径排序、规范化规则与执行工具版本，按同一字节序列复算

	G04
	签名算法
	采用项目密码方案规定的发布签名算法与参数；签名覆盖对象、证书及验证资料随受控发布档案保存

	G05
	签名值
	由实际发布签名操作生成，签名对象固定为规定的最终发布摘要或清单；验证成功并满足证书及权限条件后交付

	G06
	签名时间
	记录真实签名时点、时区和时间来源，核对发布记录、证书有效条件及授权，不能预先编造签名时间

	G07
	自描述封装文件
	02-SFT根目录内package.json登记身份、数据版本、结构版本、字典、卡片、资源和文件清单；脱离平台按第7章完成读取及核验

	G08
	上游版本
	记录直接前序版本、替代关系及来源版本；首版的无前序状态有发布记录支撑，结构首版不自动意味着业务内容无历史

	G09
	血缘标识
	原始批次、业务对象、来源家族、加工任务、样本、用途、数据版本与模型实验形成有向追溯关系；冻结节点不回写，修复生成后继节点



4.2.8 记录字典与标签
记录采用第7章公共字段，业务扩展字段如下。字段缺失、未知与不适用按明确状态处理，数值字段保留单位和精度，业务标识在同一版本内可解析到对应对象。
表4-23 记录字典与标签
	字段
	类型
	取值与含义
	校验要求

	drawing_id
	字符串
	图纸稳定编号
	同图号不同版次分别识别

	revision
	字符串
	批准版次
	同时关联生效范围与批准证据

	configuration_id
	字符串
	产品配置身份
	不得由型号名称推定完整配置

	feature_refs
	数组
	尺寸、基准、公差及技术条件的定位
	每个值附单位、精度和原文坐标

	route_id
	字符串
	工艺路线与版本
	与零件、材料和生效范围匹配

	operation_constraints
	数组
	工序顺序、前置条件、设备及检验依据
	专业条件变更引发受影响关系重核



表4-24 记录字典与标签
	主题码
	主题
	业务含义

	PD01
	产品结构与配置
	部件关系、接口及配置适用性

	PD02
	图纸与技术条件
	尺寸、公差、材料、表面及技术要求

	PD03
	材料与备料
	板材规格、下料条件和材料追溯

	PD04
	工艺路线
	工序次序、前置条件和适用设备

	PD05
	焊接与热处理
	批准工艺、关键阶段和适用范围

	PD06
	设计变更与检验
	版本生效、影响对象和检验依据



表4-25 记录字典与标签
	任务标签
	名称
	判定边界

	fact_reading
	事实识读
	从有效证据读取明确事实，保留原文位置

	relation_check
	关系核查
	核对身份、版次、状态和业务时间

	quantity_calculation
	数量计算
	明确单位、公式、输入及适用范围

	constraint_review
	约束核查
	逐项判断条件是否满足，未知不作通过

	evidence_insufficient
	证据不足
	说明缺少的必要依据及可判定范围

	professional_review
	专业复核
	需要有权专业岗位依据适用标准确认



表4-26 记录字典与标签
	业务细分标签
	定义与判定边界

	evidence_insufficient
	已有内容不足以支持所问结论，明确缺少的证据及仍可判定的范围

	inspection_dependency
	后续动作依赖有效检验结论，复核中、无结果与通过分别识别

	legal_historical_version
	历史对象合法适用旧版，较新版次存在本身不构成旧版错误

	precedence_check
	核验后续工序全部必要前置条件，不把单一状态当作完整开工依据

	stage_sequence
	按批准阶段及其时间次序核查记录结构，不直接等同专业工艺合格

	version_scope
	按批准版次的生效对象、期间及批次判断适用性



主主题从本领域六项主题中选择一项，辅助主题可多选。任务标签可多选，理由和证据与具体任务关联；候选缺陷、未确认故障、未知时间等状态不是错误答案的豁免标签。各样本的业务细分标签由本卡下列规范实例确定并纳入标签字典，任何新标签先定义含义、适用条件和排他关系后生效。
4.2.9 规范样本
规范样本1 图纸版次的适用范围判断
表4-27 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-02-SFT-001

	domain
	02

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	SFT

	modalities
	文本与图像

	business_objects
	工艺规范对象1

	labels
	PD06、version_scope、legal_historical_version



输入内容：图纸D甲存在R1和R2两个批准版次。变更文件规定R2适用于批次B20及以后，B19仍适用R1。工单对象为B19，工艺卡引用R1；未提供其他改变生效范围的批准文件。
[image: ]
图4-3 图纸版次的适用范围判断
任务指令：工艺卡引用R1是否构成版本错误？
目标输出：按题定生效范围，B19适用R1，现有引用不构成版本错误。应保存工单批次、图纸版次及变更生效范围的关联。R2是较新版次，并不意味着所有历史批次必须改用R2。
标注核验：B19适用R1；未构成版本错误；保留生效证据；不按最新版本机械覆盖。答案应包含结论及必要依据，不能用泛化建议代替题定判断。语义等价的表达可以接受，擅自添加未给出的事实应判为内容错误。
规范样本2 工序前置条件核查
表4-28 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-02-SFT-002

	domain
	02

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	SFT

	modalities
	文本

	business_objects
	工艺规范对象2

	labels
	PD04、precedence_check、inspection_dependency



输入内容：批准工艺规定工序P3必须在P2完成且检验通过后开始。记录显示P2已报工完成，检验状态为复核中；P3排程已经生成，但尚未下达开工指令。
任务指令：是否可以依据P2完成记录直接允许P3开工？
目标输出：不能直接允许。P3的前置条件包含P2完成和检验通过两项，复核中不等于检验通过。排程生成也不等于开工批准。应取得有效检验通过记录后，再由授权流程确认开工条件。
标注核验：识别两项前置条件；复核中不算通过；排程与开工不同；要求有效检验记录。答案应包含结论及必要依据，不能用泛化建议代替题定判断。语义等价的表达可以接受，擅自添加未给出的事实应判为内容错误。
规范样本3 工艺曲线区间的适用性
表4-29 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-02-SFT-003

	domain
	02

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	SFT

	modalities
	文本与时序

	business_objects
	工艺规范对象3

	labels
	PD05、stage_sequence、evidence_insufficient



输入内容：批准工艺片段划分为升温、保温、冷却三个阶段，阶段代码依次为H、S、C。提供的规范曲线记录为相对时刻0、1、2、3、4，阶段H、H、S、S、C；观测值只用于说明记录结构，未提供材料适用工艺限值。
表4-30 规范样本
	相对时刻或轮次
	观测值或状态

	0
	H

	1
	H

	2
	S

	3
	S

	4
	C



任务指令：能否仅凭该曲线宣布实际工艺合格？可以核查哪些内容？
目标输出：可以核查阶段顺序、时间递增和记录结构，现有序列满足H到S再到C的题定顺序。未提供材料、工件、测点条件及批准限值，不能判定实际工艺合格。专业合格判断必须关联相应批准工艺及完整测量依据。
标注核验：阶段顺序可检查；时间顺序可检查；不宣布工艺合格；要求适用限值与依据。答案应包含结论及必要依据，不能用泛化建议代替题定判断。语义等价的表达可以接受，擅自添加未给出的事实应判为内容错误。
4.2.10 生产与使用核验
逐任务核查答案正确性、事实一致性、约束满足和证据引用，开放回答结合固定要点评分及Rouge-L等辅助指标；文字相似度不代替业务正确性。本领域同时检查图纸字段抽取精确率及召回率、单位与公差识别正确率、工艺次序判断正确率、适用版本判断正确率、专业证据引用正确率。统计按任务类型、来源、模态、难度及关键业务对象分层，保留题目或记录级结果和失败对象。
生产检查从来源记录开始核对产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围，确认图纸解析保留尺寸、公差、基准及版面定位；关联产品配置与适用版次；把材料、工序、设备适用条件和检验依据连接到工艺路线；变更按生效对象及批次区分；专业参数由有效批准依据确认。专业分歧由产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位根据有效资料裁决，保留争议内容及理由。检查结果涉及共用转换程序或映射时扩展到同类对象，并核查下游用途。
版本修订逐项列出内容、元数据、标签、资源和引用的变化。删除或替换记录后重新计算净量、模态、时间及来源比例；修改答案或判分依据后重跑受影响评价；改变来源或划分后重做隔离检查。卡片、字典、报告与封装清单在同一发布审批中核对，旧版本保持可查询。
4.3 人类偏好对齐数据卡
4.3.1 基本信息
表4-31 基本信息
	字段
	名称
	内容

	A10
	存储总量
	按实际文件逐一累计未压缩字节数，同时记录压缩包字节数；显示GB值及换算规则，去重共享资源按文件清单唯一计量

	A11
	文件类型与编码
	记录文件采用UTF-8 JSONL，字典与卡片采用UTF-8 JSON；图像、时序、视频按实际载体保留格式及解析参数，清单逐项登记扩展名、媒体类型和编码

	A01
	数据卡编号
	GHY26691-DC-02-0003-V1.0

	A02
	数据集名称
	产品工艺设计数据集

	A03
	用途子集
	人类偏好对齐

	A04
	所属业务域
	02 产品工艺设计；关联对象为产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围

	A05
	版本号
	卡片结构V1.0；实际数据发布版本由冻结记录绑定，并与内容、报告及封装一致

	A06
	发布日期
	发布审批生效时记录实际日期和业务时区；该日期作为近三年窗口基准，编制日期不替代发布日期

	A08
	样本总数
	有效交付净量8000组；以同一输入下完整候选回答及偏好依据构成的比较组为计数单位

	A09
	Token 总数
	本用途规模按组验收；如统计输入输出Tokens，分开保存且不替代任务或比较组数量

	A12
	数据结构说明
	采用第7章公共记录结构及本领域扩展字典；同一输入下完整候选回答及偏好依据构成的比较组具有稳定标识、业务对象、来源家族、时间、内容、资源、标签与证据关系

	A13
	目录组织方式
	根目录按02-PREF及数据版本组织；data保存记录，resources保存模态载荷，metadata保存来源与关系，dictionary保存字段和标签，cards保存卡片，reports保存报告，tools保存解析程序

	A14
	文件命名规则
	02-PREF-数据版本-六位分片序号.jsonl；资源以稳定资源标识命名；卡片使用完整卡号；路径采用相对路径并拒绝越界和重名冲突

	A15
	获取方式
	神兽 OS数据集运营服务管理入口：选择卡号、用途和版本，提交目的、环境与权限范围，完成业务及权限审核后按批准方式获取；具体流程执行1.7节

	A16
	技术支持渠道
	平台服务工单按卡号、数据版本及问题对象受理；由技术与产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位协同处理，服务时段和响应要求执行统一售后安排

	A17
	配套件清单
	数据字典、标签字典、来源清单、授权资料、数据卡、文件清单、质检报告、验证报告、正式评测及复测材料、读取程序与规范样本共同封装，固定相对路径和版本



A07 数据集简介：本卡覆盖产品型谱、图纸、产品配置、材料要求、物料清单、工艺路线、备料、焊接、热处理、机加工及检验要求之间的设计关系。以产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围建立对象关系，来源范围包括PLM中的图纸、配置及设计变更，ERP中的物料清单与材料主数据，MES中的工艺引用及工序反馈，QMS中的检验要求，企业工艺资料及经授权的技术标准。面向人类偏好对齐形成可比较的候选、独立判断结果、理由及仲裁记录，重点检查输入一致、候选可比、偏好依据有效、匿名展示和组完整性。数据支持产品智能选型、板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、标准规范智能问答助手，结论依据实际输入、专业条件和验证范围使用。涉及未公开设计图纸、结构尺寸、专有工艺、材料组合、专利资料和设计人员信息时执行相应授权及安全处理。业务事实、推断与未知状态分别标记，数据版本与引用依据保持一致。
4.3.2 内容特征
表4-32 内容特征
	字段
	名称
	内容

	B01
	模态构成
	文本、图像、时序、视频按有效载荷统计；重点关联产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围；图纸、表格载体不独立增加模态数

	B02
	模态种类数
	领域不少于三种有效模态；每个子集据实际合格资源登记种类和数量，汇总时核验资源及关系有效性

	B03
	多模态条数占比
	以同一输入下完整候选回答及偏好依据构成的比较组为分母，至少两种有效关联模态的记录为分子；分子、分母及互斥组合清单齐备，按1.4节满足40%要求

	B04
	近三年数据条数占比
	以实际发布日期倒推36个自然月；业务形成时间合格的完整记录计入分子，未知或无法确认窗口的记录留在分母，按1.4节满足40%要求

	B05
	业务主题分布
	按PD01产品结构与配置、PD02图纸与技术条件、PD03材料与备料、PD04工艺路线、PD05焊接与热处理、PD06设计变更与检验统计；主主题互斥，辅助主题允许多选并另列

	B06
	样本长度分布
	文本统计有效Tokens与长度分位数；时序统计时间跨度、采样点和缺口；视频统计片段时长、帧率与有效区间；各单位分别报告

	B07
	来源分布
	按源系统、业务对象、原始批次、来源家族和授权类别分层，披露最大来源占比及集中度；跨系统复制保留同源关系

	B08
	难度分布
	按候选差异涉及的事实、约束、证据与风险判断复杂性分层，不能仅按回答长短或文风判优

	B09
	标签体系
	采用本领域六项主题及本用途标签定义；标签版本固定，状态类标签保留未知、候选、确认和不适用的区别

	B10
	标签分布
	逐标签报告条数、占比、来源与难度切片；互斥标签总量守恒，多标签重叠另列；长尾不足以真实补充和任务调整处理

	B11
	样本示例
	本卡规范样本部分提供三条规范样本，正式发布时从相同版本选择至少三条实际合格代表样本并保存定位

	B12
	已知局限性
	异型结构、特殊材料、复杂焊缝和历史图纸清晰度需独立检查；相近型号不能自动共享工艺；工艺可行性受材料、设备、人员资质和检验条件共同约束。实际局限按检查证据、影响对象、可用边界和改进安排登记，已知错误按缺陷整改处理

	B13
	时间跨度
	分别统计最早及最晚业务时间、采集时间、未知数量和时间精度分布；不同来源区间按对象可追溯，不以最近导入日重置历史时间

	B14
	合成样本占比
	组内包含合成候选或其派生内容即计入合成来源组，比例不超过50%；纯真实增强另记加工属性



4.3.3 建设过程
表4-33 建设过程
	字段
	名称
	内容

	C01
	数据来源清单
	PLM中的图纸、配置及设计变更，ERP中的物料清单与材料主数据，MES中的工艺引用及工序反馈，QMS中的检验要求，企业工艺资料及经授权的技术标准；逐源登记组织、资料类别、业务期间、采集期间及许可依据

	C02
	采集方法
	结构化来源通过授权只读接口、视图或文件接收；文档按目录及附件关系导入；时序按设备测点与时间水位获取；影像保留原资源及事件映射；初次全量与后续增量分别留痕

	C03
	许可状态
	按企业自有、授权使用和公开许可逐源核验实际权利；来源类别不自动证明商用、训练或再分发许可，许可范围覆盖目标用途后入集

	C04
	加工处理流程
	图纸解析保留尺寸、公差、基准及版面定位；关联产品配置与适用版次；把材料、工序、设备适用条件和检验依据连接到工艺路线；变更按生效对象及批次区分；专业参数由有效批准依据确认；随后按用途完成标注、受控合成增强、去重、质检、训练验证和版本发布

	C05
	预处理参数
	保存解析器、字典、切分、窗口、重叠、单位换算、时间校正和对齐配置；产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围为关联校验重点；参数经真实资料验证后冻结

	C06
	标注规范编号
	候选标识、展示顺序、优选结果、可并列状态、事实与约束判断、偏好理由和仲裁结果；规范编号与实际生产记录绑定，不因预训练用途自动省略专业标记管理

	C07
	标注组织方式
	由产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位承担专业定义与争议裁决，标注人员依规范执行；自检、交叉复核、专家仲裁分别保存原始结果及修订记录

	C08
	跨标注员一致性
	对实际独立重叠标注样本统计一致性；类别、区间与多标签采用对应指标，记录样本量、分母、标签分布及分歧处置，仲裁结果不回写独立原始判断

	C09
	黄金集通过率
	黄金样本版本、适用任务、检查量、通过量及错误对象分别记录；校准集与正式基准家族隔离，实际通过率由执行记录复算

	C10
	合成方法记录
	基准用途禁止合成；其他用途逐条保留种子来源、合成方法、提示词版本、模型版本和人工核验结果，来源链继承原始授权

	C11
	教师模型许可登记
	使用教师模型时登记实际许可、调用方式、训练及交付权利；许可不覆盖目标用途的生成内容不得入集

	C12
	增强方法记录
	增强保留算子、参数、原始对象和标签同步结果；专业含义、关联条件和真实来源必须可核查，增强前后分布及质量分别比较

	C13
	去重与相似度比对结论
	按来源家族先隔离再加工，开展集内、跨集及训练与基准比对；文本、影像、时序和业务身份联合检查，命中按实际泄漏关系处置并保留复核证据

	C14
	版本变更记录
	逐版本记录新增、修订、剔除、划分变化、原因、责任角色与实际时间；比较实际清单差异，涉及标签或来源变化时重核质检及验证范围



4.3.4 应用说明
表4-34 应用说明
	字段
	名称
	内容

	D01
	使用许可条款
	仅在经核验的来源授权及项目合同允许范围内训练、验证和使用；商用、署名、派生、再分发、地域及期限逐项登记，限制随资源和派生内容传递

	D02
	目标应用场景
	产品智能选型、板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、标准规范智能问答助手；验证结论按实际场景、输入条件和版本形成

	D03
	目标模型任务类型
	偏好对齐；输入接口须支持实际文本、图像、时序或视频载荷及对应关系

	D04
	推荐评测指标
	图纸字段抽取精确率及召回率、单位与公差识别正确率、工艺次序判断正确率、适用版本判断正确率、专业证据引用正确率；各用途采用本卡评价协议并保留定义、方向和统计单位

	D05
	评测协议
	固定输入版本、模型阶段、执行环境、推理参数、随机种子、评分程序和失败处理；涉及人工评判采用盲评、专业依据和争议裁决，重复运行保留差异

	D06
	基线结果
	实际评测后登记模型与数据版本、逐题输出、切片结果和比较结论；汇总值由原始评分复算，尚无实际证据时不得声明性能增量或已验证效果

	D07
	可复现实现参考
	按第7章读取、校验及独立复算流程执行，程序读取封装内相对路径；业务评价配置与代码随数据版本交付，依赖和运行记录齐备

	D08
	典型应用案例
	以本领域规范样本所列业务任务组织结构核验；正式应用案例保留真实输入输出、证据、环境、模型版本和实际效果，不以规范样本替代场景验证

	D09
	不适用情形
	异型结构、特殊材料、复杂焊缝和历史图纸清晰度需独立检查；相近型号不能自动共享工艺；工艺可行性受材料、设备、人员资质和检验条件共同约束；使用范围受实际授权与验证条件限制

	D10
	配套数据集
	关联本领域0001至0004四张子集卡及0000汇总卡；跨域证据通过稳定对象与固定版本引用；训练内容与正式基准保持隔离



4.3.5 质量验证
表4-35 质量验证
	字段
	名称
	内容

	E01
	质检报告编号
	质检报告采用GHY26691-QC-02-0003并绑定实际版本、受检清单和内容根摘要

	E02
	六维度质检结果
	分别报告保真度、完备性、规整性、均衡性、可用性、可信性的方法、结果与问题；按产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围检查关键业务关联

	E03
	质检结论
	根据实际质量检查形成结论；发布所需条件全部满足后才进入正式交付；内部处理中或条件性结论不得替代正式合格状态

	E04
	未关闭缺陷
	按缺陷标识、级别、对象、用途、版本和状态列明；高风险清零，中低风险100%整改，高危命中100%人工复核；关闭证据与复测结果关联

	E05
	验证报告编号
	验证报告采用GHY26691-VR-02-0003及实际版本；引用数据、模型、协议、实验和原始输出，汇总与子集范围分别标明

	E06
	能力增量结论
	按同一协议比较招标指定基础模型与各训练阶段，保留逐项增量、退化、失败和不确定性；不得仅选择有利切片形成整体提升结论

	E07
	场景可用性结论
	由产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位结合产品智能选型、板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、标准规范智能问答助手的真实验证记录判定；数据支持能力与实际场景建设成果分别确认

	E08
	第三方评测状态
	正式评测覆盖81项指标，说明文档、数据质量、模型应用各90分且综合不低于85分；报告与受评版本一致，第三方正式盖章报告纳入交付

	E09
	依据标准版本
	依据招标文件高质量数据集质量评测规范及项目适用标准清单，登记标准编号、有效版本、适用条款及规则配置；历史结果保留当时有效依据

	E10
	复测记录
	不少于4次集中完整复测，首次检查和日常回归不计入；每轮关联问题、修复版本、受检范围、实际结果及正式报告，未达标继续整改



4.3.6 安全合规
表4-36 安全合规
	字段
	名称
	内容

	F01
	数据分类
	生产经营数据中的产品工艺设计相关数据；按产品型谱、图纸、产品配置、材料要求、物料清单、工艺路线、备料、焊接、热处理、机加工及检验要求之间的设计关系细分并关联资产目录

	F02
	数据分级
	采用L1公开、L2内部、L3重要、L4敏感、L5机密五级；按实际内容及批准分级确定资源和字段控制，卡片汇总保留各级分布

	F03
	涉及敏感信息类型
	未公开设计图纸、结构尺寸、专有工艺、材料组合、专利资料和设计人员信息；实际敏感要素由检测与人工复核确认，未知状态不按无敏感信息处理

	F04
	去标识化方法
	设计人员身份与签署信息按授权范围替代或受控保留；产品及图号使用稳定映射；必要尺寸与公差保留单位和精度，涉及商业秘密的完整图纸按资源权限提供

	F05
	去标识化效果评估
	同时核查敏感残留、可识别风险、关联可用性和专业信息保真；文本、图片、视频、附件及元数据均纳入检查，发现影响重新处理并复核

	F06
	商用可用性核查
	逐源及所用工具核验商业使用条件，来源类别和公开可见性不替代授权；限制与实际目标用途不符的内容退出目标交付范围

	F07
	来源合法性承诺
	保存来源、取得方式、授权主体、凭证、用途范围和责任记录；加工派生继承限制，缺少合法来源依据的内容不进入有效供给

	F08
	访问权限范围
	产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位按业务必要性申请；加工、质量与评测岗位取得任务所需权限，基准答案、原始敏感资料和替代映射分别控制

	F09
	审计记录位置
	按卡号GHY26691-DC-02-0003-V1.0、实际数据版本、对象标识和工单关联查询采集、加工、访问、下载、评测及发布审计；交付留存必要受控记录

	F10
	出境与共享限制
	跨境与对外共享执行来源许可、适用管理要求及甲方批准范围；未经批准不扩大地域、对象或用途；接收方及派生使用保留审计



4.3.7 指纹血缘
表4-37 指纹血缘
	字段
	名称
	内容

	G01
	文件清单摘要
	最终封装清单按规范化相对路径列出实际字节数与摘要；清单摘要计算排除自身摘要及签名字段，算法和序列化规则固定

	G02
	内容根摘要
	先对数据内容、必要元数据和字典形成确定性内容根摘要，质检与验证据此绑定；最终封装再绑定卡片及报告，避免循环计算

	G03
	摘要算法
	采用项目密码方案规定的摘要算法；记录算法标识、编码、路径排序、规范化规则与执行工具版本，按同一字节序列复算

	G04
	签名算法
	采用项目密码方案规定的发布签名算法与参数；签名覆盖对象、证书及验证资料随受控发布档案保存

	G05
	签名值
	由实际发布签名操作生成，签名对象固定为规定的最终发布摘要或清单；验证成功并满足证书及权限条件后交付

	G06
	签名时间
	记录真实签名时点、时区和时间来源，核对发布记录、证书有效条件及授权，不能预先编造签名时间

	G07
	自描述封装文件
	02-PREF根目录内package.json登记身份、数据版本、结构版本、字典、卡片、资源和文件清单；脱离平台按第7章完成读取及核验

	G08
	上游版本
	记录直接前序版本、替代关系及来源版本；首版的无前序状态有发布记录支撑，结构首版不自动意味着业务内容无历史

	G09
	血缘标识
	原始批次、业务对象、来源家族、加工任务、样本、用途、数据版本与模型实验形成有向追溯关系；冻结节点不回写，修复生成后继节点



4.3.8 记录字典与标签
记录采用第7章公共字段，业务扩展字段如下。字段缺失、未知与不适用按明确状态处理，数值字段保留单位和精度，业务标识在同一版本内可解析到对应对象。
表4-38 记录字典与标签
	字段
	类型
	取值与含义
	校验要求

	drawing_id
	字符串
	图纸稳定编号
	同图号不同版次分别识别

	revision
	字符串
	批准版次
	同时关联生效范围与批准证据

	configuration_id
	字符串
	产品配置身份
	不得由型号名称推定完整配置

	feature_refs
	数组
	尺寸、基准、公差及技术条件的定位
	每个值附单位、精度和原文坐标

	route_id
	字符串
	工艺路线与版本
	与零件、材料和生效范围匹配

	operation_constraints
	数组
	工序顺序、前置条件、设备及检验依据
	专业条件变更引发受影响关系重核



表4-39 记录字典与标签
	主题码
	主题
	业务含义

	PD01
	产品结构与配置
	部件关系、接口及配置适用性

	PD02
	图纸与技术条件
	尺寸、公差、材料、表面及技术要求

	PD03
	材料与备料
	板材规格、下料条件和材料追溯

	PD04
	工艺路线
	工序次序、前置条件和适用设备

	PD05
	焊接与热处理
	批准工艺、关键阶段和适用范围

	PD06
	设计变更与检验
	版本生效、影响对象和检验依据



表4-40 记录字典与标签
	任务标签
	名称
	判定边界

	fact_reading
	事实识读
	从有效证据读取明确事实，保留原文位置

	relation_check
	关系核查
	核对身份、版次、状态和业务时间

	quantity_calculation
	数量计算
	明确单位、公式、输入及适用范围

	constraint_review
	约束核查
	逐项判断条件是否满足，未知不作通过

	evidence_insufficient
	证据不足
	说明缺少的必要依据及可判定范围

	professional_review
	专业复核
	需要有权专业岗位依据适用标准确认



表4-41 记录字典与标签
	业务细分标签
	定义与判定边界

	evidence_insufficient
	已有内容不足以支持所问结论，明确缺少的证据及仍可判定的范围

	inspection_dependency
	后续动作依赖有效检验结论，复核中、无结果与通过分别识别

	legal_historical_version
	历史对象合法适用旧版，较新版次存在本身不构成旧版错误

	precedence_check
	核验后续工序全部必要前置条件，不把单一状态当作完整开工依据

	stage_sequence
	按批准阶段及其时间次序核查记录结构，不直接等同专业工艺合格

	version_scope
	按批准版次的生效对象、期间及批次判断适用性



主主题从本领域六项主题中选择一项，辅助主题可多选。任务标签可多选，理由和证据与具体任务关联；候选缺陷、未确认故障、未知时间等状态不是错误答案的豁免标签。各样本的业务细分标签由本卡下列规范实例确定并纳入标签字典，任何新标签先定义含义、适用条件和排他关系后生效。
4.3.9 规范样本
规范样本1 图纸版次的适用范围判断
表4-42 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-02-PREF-001

	domain
	02

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PREF

	modalities
	文本与图像

	business_objects
	工艺规范对象1

	labels
	PD06、version_scope、legal_historical_version



输入内容：图纸D甲存在R1和R2两个批准版次。变更文件规定R2适用于批次B20及以后，B19仍适用R1。工单对象为B19，工艺卡引用R1；未提供其他改变生效范围的批准文件。
[image: ]
图4-4 图纸版次的适用范围判断
共同任务：工艺卡引用R1是否构成版本错误？
候选甲：按题定生效范围，B19适用R1，现有引用不构成版本错误。应保存工单批次、图纸版次及变更生效范围的关联。R2是较新版次，并不意味着所有历史批次必须改用R2。
候选乙：R2比R1新，所有工单必须立即改用R2。
偏好结论：候选甲优于候选乙。判断依据为B19适用R1、未构成版本错误、保留生效证据、不按最新版本机械覆盖。候选乙的错误涉及事实或约束，不以字数、语气或展示位置决定偏好。实际比较时随机交换展示顺序，保留原候选标识及独立判断。
规范样本2 工序前置条件核查
表4-43 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-02-PREF-002

	domain
	02

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PREF

	modalities
	文本

	business_objects
	工艺规范对象2

	labels
	PD04、precedence_check、inspection_dependency



输入内容：批准工艺规定工序P3必须在P2完成且检验通过后开始。记录显示P2已报工完成，检验状态为复核中；P3排程已经生成，但尚未下达开工指令。
共同任务：是否可以依据P2完成记录直接允许P3开工？
候选甲：不能直接允许。P3的前置条件包含P2完成和检验通过两项，复核中不等于检验通过。排程生成也不等于开工批准。应取得有效检验通过记录后，再由授权流程确认开工条件。
候选乙：P2已经报工，P3有排程即可自动开工。
偏好结论：候选甲优于候选乙。判断依据为识别两项前置条件、复核中不算通过、排程与开工不同、要求有效检验记录。候选乙的错误涉及事实或约束，不以字数、语气或展示位置决定偏好。实际比较时随机交换展示顺序，保留原候选标识及独立判断。
规范样本3 工艺曲线区间的适用性
表4-44 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-02-PREF-003

	domain
	02

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PREF

	modalities
	文本与时序

	business_objects
	工艺规范对象3

	labels
	PD05、stage_sequence、evidence_insufficient



输入内容：批准工艺片段划分为升温、保温、冷却三个阶段，阶段代码依次为H、S、C。提供的规范曲线记录为相对时刻0、1、2、3、4，阶段H、H、S、S、C；观测值只用于说明记录结构，未提供材料适用工艺限值。
表4-45 规范样本
	相对时刻或轮次
	观测值或状态

	0
	H

	1
	H

	2
	S

	3
	S

	4
	C



共同任务：能否仅凭该曲线宣布实际工艺合格？可以核查哪些内容？
候选甲：可以核查阶段顺序、时间递增和记录结构，现有序列满足H到S再到C的题定顺序。未提供材料、工件、测点条件及批准限值，不能判定实际工艺合格。专业合格判断必须关联相应批准工艺及完整测量依据。
候选乙：曲线经过升温、保温和冷却，因此实际工艺已经合格。
偏好结论：候选甲优于候选乙。判断依据为阶段顺序可检查、时间顺序可检查、不宣布工艺合格、要求适用限值与依据。候选乙的错误涉及事实或约束，不以字数、语气或展示位置决定偏好。实际比较时随机交换展示顺序，保留原候选标识及独立判断。
4.3.10 生产与使用核验
统计专业偏好一致率、固定协议下的胜率及平局率、事实约束违反率；展示次序随机化，盲化候选来源并保留交换顺序复核。本领域同时检查图纸字段抽取精确率及召回率、单位与公差识别正确率、工艺次序判断正确率、适用版本判断正确率、专业证据引用正确率。统计按任务类型、来源、模态、难度及关键业务对象分层，保留题目或记录级结果和失败对象。
生产检查从来源记录开始核对产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围，确认图纸解析保留尺寸、公差、基准及版面定位；关联产品配置与适用版次；把材料、工序、设备适用条件和检验依据连接到工艺路线；变更按生效对象及批次区分；专业参数由有效批准依据确认。专业分歧由产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位根据有效资料裁决，保留争议内容及理由。检查结果涉及共用转换程序或映射时扩展到同类对象，并核查下游用途。
版本修订逐项列出内容、元数据、标签、资源和引用的变化。删除或替换记录后重新计算净量、模态、时间及来源比例；修改答案或判分依据后重跑受影响评价；改变来源或划分后重做隔离检查。卡片、字典、报告与封装清单在同一发布审批中核对，旧版本保持可查询。
4.4 基准评测数据卡
4.4.1 基本信息
表4-46 基本信息
	字段
	名称
	内容

	A10
	存储总量
	按实际文件逐一累计未压缩字节数，同时记录压缩包字节数；显示GB值及换算规则，去重共享资源按文件清单唯一计量

	A11
	文件类型与编码
	记录文件采用UTF-8 JSONL，字典与卡片采用UTF-8 JSON；图像、时序、视频按实际载体保留格式及解析参数，清单逐项登记扩展名、媒体类型和编码

	A01
	数据卡编号
	GHY26691-DC-02-0004-V1.0

	A02
	数据集名称
	产品工艺设计数据集

	A03
	用途子集
	基准评测

	A04
	所属业务域
	02 产品工艺设计；关联对象为产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围

	A05
	版本号
	卡片结构V1.0；实际数据发布版本由冻结记录绑定，并与内容、报告及封装一致

	A06
	发布日期
	发布审批生效时记录实际日期和业务时区；该日期作为近三年窗口基准，编制日期不替代发布日期

	A08
	样本总数
	有效交付净量1000条；以固定输入、必要资源、参考依据与判分规则构成的完整题目为计数单位

	A09
	Token 总数
	本用途规模按条验收；如统计输入输出Tokens，分开保存且不替代任务或比较组数量

	A12
	数据结构说明
	采用第7章公共记录结构及本领域扩展字典；固定输入、必要资源、参考依据与判分规则构成的完整题目具有稳定标识、业务对象、来源家族、时间、内容、资源、标签与证据关系

	A13
	目录组织方式
	根目录按02-EVAL及数据版本组织；data保存记录，resources保存模态载荷，metadata保存来源与关系，dictionary保存字段和标签，cards保存卡片，reports保存报告，tools保存解析程序

	A14
	文件命名规则
	02-EVAL-数据版本-六位分片序号.jsonl；资源以稳定资源标识命名；卡片使用完整卡号；路径采用相对路径并拒绝越界和重名冲突

	A15
	获取方式
	神兽 OS数据集运营服务管理入口：选择卡号、用途和版本，提交目的、环境与权限范围，完成业务及权限审核后按批准方式获取；具体流程执行1.7节

	A16
	技术支持渠道
	平台服务工单按卡号、数据版本及问题对象受理；由技术与产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位协同处理，服务时段和响应要求执行统一售后安排

	A17
	配套件清单
	数据字典、标签字典、来源清单、授权资料、数据卡、文件清单、质检报告、验证报告、正式评测及复测材料、读取程序与规范样本共同封装，固定相对路径和版本



A07 数据集简介：本卡覆盖产品型谱、图纸、产品配置、材料要求、物料清单、工艺路线、备料、焊接、热处理、机加工及检验要求之间的设计关系。以产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围建立对象关系，来源范围包括PLM中的图纸、配置及设计变更，ERP中的物料清单与材料主数据，MES中的工艺引用及工序反馈，QMS中的检验要求，企业工艺资料及经授权的技术标准。面向基准评测形成真实来源独立题目、固定判分依据和可复现实验结果，重点检查来源真实、家族隔离、答案正确、题目完整、判分稳定和答案保密。数据支持产品智能选型、板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、标准规范智能问答助手，结论依据实际输入、专业条件和验证范围使用。涉及未公开设计图纸、结构尺寸、专有工艺、材料组合、专利资料和设计人员信息时执行相应授权及安全处理。业务事实、推断与未知状态分别标记，数据版本与引用依据保持一致。
4.4.2 内容特征
表4-47 内容特征
	字段
	名称
	内容

	B01
	模态构成
	文本、图像、时序、视频按有效载荷统计；重点关联产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围；图纸、表格载体不独立增加模态数

	B02
	模态种类数
	领域不少于三种有效模态；每个子集据实际合格资源登记种类和数量，汇总时核验资源及关系有效性

	B03
	多模态条数占比
	以固定输入、必要资源、参考依据与判分规则构成的完整题目为分母，至少两种有效关联模态的记录为分子；分子、分母及互斥组合清单齐备，按1.4节满足40%要求

	B04
	近三年数据条数占比
	以实际发布日期倒推36个自然月；业务形成时间合格的完整记录计入分子，未知或无法确认窗口的记录留在分母，按1.4节满足40%要求

	B05
	业务主题分布
	按PD01产品结构与配置、PD02图纸与技术条件、PD03材料与备料、PD04工艺路线、PD05焊接与热处理、PD06设计变更与检验统计；主主题互斥，辅助主题允许多选并另列

	B06
	样本长度分布
	文本统计有效Tokens与长度分位数；时序统计时间跨度、采样点和缺口；视频统计片段时长、帧率与有效区间；各单位分别报告

	B07
	来源分布
	按源系统、业务对象、原始批次、来源家族和授权类别分层，披露最大来源占比及集中度；跨系统复制保留同源关系

	B08
	难度分布
	基础识读、关联计算、复杂条件与证据不足判断分别成层；稀缺题型独立报告，避免总体分数掩盖薄弱项

	B09
	标签体系
	采用本领域六项主题及本用途标签定义；标签版本固定，状态类标签保留未知、候选、确认和不适用的区别

	B10
	标签分布
	逐标签报告条数、占比、来源与难度切片；互斥标签总量守恒，多标签重叠另列；长尾不足以真实补充和任务调整处理

	B11
	样本示例
	本卡规范样本部分提供三条规范样本，正式发布时从相同版本选择至少三条实际合格代表样本并保存定位

	B12
	已知局限性
	异型结构、特殊材料、复杂焊缝和历史图纸清晰度需独立检查；相近型号不能自动共享工艺；工艺可行性受材料、设备、人员资质和检验条件共同约束。实际局限按检查证据、影响对象、可用边界和改进安排登记，已知错误按缺陷整改处理

	B13
	时间跨度
	分别统计最早及最晚业务时间、采集时间、未知数量和时间精度分布；不同来源区间按对象可追溯，不以最近导入日重置历史时间

	B14
	合成样本占比
	合成占比为0%；不使用人为增强扩充题目数量



4.4.3 建设过程
表4-48 建设过程
	字段
	名称
	内容

	C01
	数据来源清单
	PLM中的图纸、配置及设计变更，ERP中的物料清单与材料主数据，MES中的工艺引用及工序反馈，QMS中的检验要求，企业工艺资料及经授权的技术标准；逐源登记组织、资料类别、业务期间、采集期间及许可依据

	C02
	采集方法
	结构化来源通过授权只读接口、视图或文件接收；文档按目录及附件关系导入；时序按设备测点与时间水位获取；影像保留原资源及事件映射；初次全量与后续增量分别留痕

	C03
	许可状态
	按企业自有、授权使用和公开许可逐源核验实际权利；来源类别不自动证明商用、训练或再分发许可，许可范围覆盖目标用途后入集

	C04
	加工处理流程
	图纸解析保留尺寸、公差、基准及版面定位；关联产品配置与适用版次；把材料、工序、设备适用条件和检验依据连接到工艺路线；变更按生效对象及批次区分；专业参数由有效批准依据确认；随后按用途完成标注、受控合成增强、去重、质检、训练验证和版本发布

	C05
	预处理参数
	保存解析器、字典、切分、窗口、重叠、单位换算、时间校正和对齐配置；产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围为关联校验重点；参数经真实资料验证后冻结

	C06
	标注规范编号
	题型、考核能力、参考答案、评分点、扣分条件、适用范围、难度及裁决依据；规范编号与实际生产记录绑定，不因预训练用途自动省略专业标记管理

	C07
	标注组织方式
	由产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位承担专业定义与争议裁决，标注人员依规范执行；自检、交叉复核、专家仲裁分别保存原始结果及修订记录

	C08
	跨标注员一致性
	对实际独立重叠标注样本统计一致性；类别、区间与多标签采用对应指标，记录样本量、分母、标签分布及分歧处置，仲裁结果不回写独立原始判断

	C09
	黄金集通过率
	黄金样本版本、适用任务、检查量、通过量及错误对象分别记录；校准集与正式基准家族隔离，实际通过率由执行记录复算

	C10
	合成方法记录
	正式基准不进行任何形式的合成；核查来源家族和派生记录，发现生成内容即退出有效基准并补足真实合格题目

	C11
	教师模型许可登记
	正式基准答案由真实证据和专业审核确定；辅助工具使用单独留痕，不把教师生成内容计作真实基准来源

	C12
	增强方法记录
	不以改写、扰动、裁剪派生或其他人为增强扩充正式题量；必要格式标准化保持原始题目身份与证据，不重复计数

	C13
	去重与相似度比对结论
	按来源家族先隔离再加工，开展集内、跨集及训练与基准比对；文本、影像、时序和业务身份联合检查，命中按实际泄漏关系处置并保留复核证据

	C14
	版本变更记录
	逐版本记录新增、修订、剔除、划分变化、原因、责任角色与实际时间；比较实际清单差异，涉及标签或来源变化时重核质检及验证范围



4.4.4 应用说明
表4-49 应用说明
	字段
	名称
	内容

	D01
	使用许可条款
	仅在经核验的来源授权及项目合同允许范围内训练、验证和使用；商用、署名、派生、再分发、地域及期限逐项登记，限制随资源和派生内容传递

	D02
	目标应用场景
	产品智能选型、板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、标准规范智能问答助手；验证结论按实际场景、输入条件和版本形成

	D03
	目标模型任务类型
	基准评测；输入接口须支持实际文本、图像、时序或视频载荷及对应关系

	D04
	推荐评测指标
	图纸字段抽取精确率及召回率、单位与公差识别正确率、工艺次序判断正确率、适用版本判断正确率、专业证据引用正确率；各用途采用本卡评价协议并保留定义、方向和统计单位

	D05
	评测协议
	固定输入版本、模型阶段、执行环境、推理参数、随机种子、评分程序和失败处理；涉及人工评判采用盲评、专业依据和争议裁决，重复运行保留差异

	D06
	基线结果
	实际评测后登记模型与数据版本、逐题输出、切片结果和比较结论；汇总值由原始评分复算，尚无实际证据时不得声明性能增量或已验证效果

	D07
	可复现实现参考
	按第7章读取、校验及独立复算流程执行，程序读取封装内相对路径；业务评价配置与代码随数据版本交付，依赖和运行记录齐备

	D08
	典型应用案例
	以本领域规范样本所列业务任务组织结构核验；正式应用案例保留真实输入输出、证据、环境、模型版本和实际效果，不以规范样本替代场景验证

	D09
	不适用情形
	异型结构、特殊材料、复杂焊缝和历史图纸清晰度需独立检查；相近型号不能自动共享工艺；工艺可行性受材料、设备、人员资质和检验条件共同约束；使用范围受实际授权与验证条件限制

	D10
	配套数据集
	关联本领域0001至0004四张子集卡及0000汇总卡；跨域证据通过稳定对象与固定版本引用；训练内容与正式基准保持隔离



4.4.5 质量验证
表4-50 质量验证
	字段
	名称
	内容

	E01
	质检报告编号
	质检报告采用GHY26691-QC-02-0004并绑定实际版本、受检清单和内容根摘要

	E02
	六维度质检结果
	分别报告保真度、完备性、规整性、均衡性、可用性、可信性的方法、结果与问题；按产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围检查关键业务关联

	E03
	质检结论
	根据实际质量检查形成结论；发布所需条件全部满足后才进入正式交付；内部处理中或条件性结论不得替代正式合格状态

	E04
	未关闭缺陷
	按缺陷标识、级别、对象、用途、版本和状态列明；高风险清零，中低风险100%整改，高危命中100%人工复核；关闭证据与复测结果关联

	E05
	验证报告编号
	验证报告采用GHY26691-VR-02-0004及实际版本；引用数据、模型、协议、实验和原始输出，汇总与子集范围分别标明

	E06
	能力增量结论
	按同一协议比较招标指定基础模型与各训练阶段，保留逐项增量、退化、失败和不确定性；不得仅选择有利切片形成整体提升结论

	E07
	场景可用性结论
	由产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位结合产品智能选型、板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、标准规范智能问答助手的真实验证记录判定；数据支持能力与实际场景建设成果分别确认

	E08
	第三方评测状态
	正式评测覆盖81项指标，说明文档、数据质量、模型应用各90分且综合不低于85分；报告与受评版本一致，第三方正式盖章报告纳入交付

	E09
	依据标准版本
	依据招标文件高质量数据集质量评测规范及项目适用标准清单，登记标准编号、有效版本、适用条款及规则配置；历史结果保留当时有效依据

	E10
	复测记录
	不少于4次集中完整复测，首次检查和日常回归不计入；每轮关联问题、修复版本、受检范围、实际结果及正式报告，未达标继续整改



4.4.6 安全合规
表4-51 安全合规
	字段
	名称
	内容

	F01
	数据分类
	生产经营数据中的产品工艺设计相关数据；按产品型谱、图纸、产品配置、材料要求、物料清单、工艺路线、备料、焊接、热处理、机加工及检验要求之间的设计关系细分并关联资产目录

	F02
	数据分级
	采用L1公开、L2内部、L3重要、L4敏感、L5机密五级；按实际内容及批准分级确定资源和字段控制，卡片汇总保留各级分布

	F03
	涉及敏感信息类型
	未公开设计图纸、结构尺寸、专有工艺、材料组合、专利资料和设计人员信息；实际敏感要素由检测与人工复核确认，未知状态不按无敏感信息处理

	F04
	去标识化方法
	设计人员身份与签署信息按授权范围替代或受控保留；产品及图号使用稳定映射；必要尺寸与公差保留单位和精度，涉及商业秘密的完整图纸按资源权限提供

	F05
	去标识化效果评估
	同时核查敏感残留、可识别风险、关联可用性和专业信息保真；文本、图片、视频、附件及元数据均纳入检查，发现影响重新处理并复核

	F06
	商用可用性核查
	逐源及所用工具核验商业使用条件，来源类别和公开可见性不替代授权；限制与实际目标用途不符的内容退出目标交付范围

	F07
	来源合法性承诺
	保存来源、取得方式、授权主体、凭证、用途范围和责任记录；加工派生继承限制，缺少合法来源依据的内容不进入有效供给

	F08
	访问权限范围
	产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位按业务必要性申请；加工、质量与评测岗位取得任务所需权限，基准答案、原始敏感资料和替代映射分别控制

	F09
	审计记录位置
	按卡号GHY26691-DC-02-0004-V1.0、实际数据版本、对象标识和工单关联查询采集、加工、访问、下载、评测及发布审计；交付留存必要受控记录

	F10
	出境与共享限制
	跨境与对外共享执行来源许可、适用管理要求及甲方批准范围；未经批准不扩大地域、对象或用途；接收方及派生使用保留审计



4.4.7 指纹血缘
表4-52 指纹血缘
	字段
	名称
	内容

	G01
	文件清单摘要
	最终封装清单按规范化相对路径列出实际字节数与摘要；清单摘要计算排除自身摘要及签名字段，算法和序列化规则固定

	G02
	内容根摘要
	先对数据内容、必要元数据和字典形成确定性内容根摘要，质检与验证据此绑定；最终封装再绑定卡片及报告，避免循环计算

	G03
	摘要算法
	采用项目密码方案规定的摘要算法；记录算法标识、编码、路径排序、规范化规则与执行工具版本，按同一字节序列复算

	G04
	签名算法
	采用项目密码方案规定的发布签名算法与参数；签名覆盖对象、证书及验证资料随受控发布档案保存

	G05
	签名值
	由实际发布签名操作生成，签名对象固定为规定的最终发布摘要或清单；验证成功并满足证书及权限条件后交付

	G06
	签名时间
	记录真实签名时点、时区和时间来源，核对发布记录、证书有效条件及授权，不能预先编造签名时间

	G07
	自描述封装文件
	02-EVAL根目录内package.json登记身份、数据版本、结构版本、字典、卡片、资源和文件清单；脱离平台按第7章完成读取及核验

	G08
	上游版本
	记录直接前序版本、替代关系及来源版本；首版的无前序状态有发布记录支撑，结构首版不自动意味着业务内容无历史

	G09
	血缘标识
	原始批次、业务对象、来源家族、加工任务、样本、用途、数据版本与模型实验形成有向追溯关系；冻结节点不回写，修复生成后继节点



4.4.8 记录字典与标签
记录采用第7章公共字段，业务扩展字段如下。字段缺失、未知与不适用按明确状态处理，数值字段保留单位和精度，业务标识在同一版本内可解析到对应对象。
表4-53 记录字典与标签
	字段
	类型
	取值与含义
	校验要求

	drawing_id
	字符串
	图纸稳定编号
	同图号不同版次分别识别

	revision
	字符串
	批准版次
	同时关联生效范围与批准证据

	configuration_id
	字符串
	产品配置身份
	不得由型号名称推定完整配置

	feature_refs
	数组
	尺寸、基准、公差及技术条件的定位
	每个值附单位、精度和原文坐标

	route_id
	字符串
	工艺路线与版本
	与零件、材料和生效范围匹配

	operation_constraints
	数组
	工序顺序、前置条件、设备及检验依据
	专业条件变更引发受影响关系重核



表4-54 记录字典与标签
	主题码
	主题
	业务含义

	PD01
	产品结构与配置
	部件关系、接口及配置适用性

	PD02
	图纸与技术条件
	尺寸、公差、材料、表面及技术要求

	PD03
	材料与备料
	板材规格、下料条件和材料追溯

	PD04
	工艺路线
	工序次序、前置条件和适用设备

	PD05
	焊接与热处理
	批准工艺、关键阶段和适用范围

	PD06
	设计变更与检验
	版本生效、影响对象和检验依据



表4-55 记录字典与标签
	任务标签
	名称
	判定边界

	fact_reading
	事实识读
	从有效证据读取明确事实，保留原文位置

	relation_check
	关系核查
	核对身份、版次、状态和业务时间

	quantity_calculation
	数量计算
	明确单位、公式、输入及适用范围

	constraint_review
	约束核查
	逐项判断条件是否满足，未知不作通过

	evidence_insufficient
	证据不足
	说明缺少的必要依据及可判定范围

	professional_review
	专业复核
	需要有权专业岗位依据适用标准确认



表4-56 记录字典与标签
	业务细分标签
	定义与判定边界

	evidence_insufficient
	已有内容不足以支持所问结论，明确缺少的证据及仍可判定的范围

	inspection_dependency
	后续动作依赖有效检验结论，复核中、无结果与通过分别识别

	legal_historical_version
	历史对象合法适用旧版，较新版次存在本身不构成旧版错误

	precedence_check
	核验后续工序全部必要前置条件，不把单一状态当作完整开工依据

	stage_sequence
	按批准阶段及其时间次序核查记录结构，不直接等同专业工艺合格

	version_scope
	按批准版次的生效对象、期间及批次判断适用性



主主题从本领域六项主题中选择一项，辅助主题可多选。任务标签可多选，理由和证据与具体任务关联；候选缺陷、未确认故障、未知时间等状态不是错误答案的豁免标签。各样本的业务细分标签由本卡下列规范实例确定并纳入标签字典，任何新标签先定义含义、适用条件和排他关系后生效。
4.4.9 规范样本
规范样本1 图纸版次的适用范围判断
表4-57 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-02-EVAL-001

	domain
	02

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	EVAL

	modalities
	文本与图像

	business_objects
	工艺规范对象1

	labels
	PD06、version_scope、legal_historical_version



输入内容：图纸D甲存在R1和R2两个批准版次。变更文件规定R2适用于批次B20及以后，B19仍适用R1。工单对象为B19，工艺卡引用R1；未提供其他改变生效范围的批准文件。
[image: ]
图4-5 图纸版次的适用范围判断
评测问题：工艺卡引用R1是否构成版本错误？
参考依据：按题定生效范围，B19适用R1，现有引用不构成版本错误。应保存工单批次、图纸版次及变更生效范围的关联。R2是较新版次，并不意味着所有历史批次必须改用R2。
表4-58 规范样本
	评分点
	分值
	判分要求

	B19适用R1
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	未构成版本错误
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	保留生效证据
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	不按最新版本机械覆盖
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断



本规范题满分4分，四个评分点各1分。未回答的点计0分；回答同时包含互相矛盾的判断，相应评分点计0分。涉及直接放行、确认故障或工艺合格的无依据结论另记关键错误标记，汇总时单独报告，不因其他评分点得分而隐去。该业务题评分用于模型任务分析，正式三维质量评测仍执行规定的独立指标体系。
规范样本2 工序前置条件核查
表4-59 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-02-EVAL-002

	domain
	02

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	EVAL

	modalities
	文本

	business_objects
	工艺规范对象2

	labels
	PD04、precedence_check、inspection_dependency



输入内容：批准工艺规定工序P3必须在P2完成且检验通过后开始。记录显示P2已报工完成，检验状态为复核中；P3排程已经生成，但尚未下达开工指令。
评测问题：是否可以依据P2完成记录直接允许P3开工？
参考依据：不能直接允许。P3的前置条件包含P2完成和检验通过两项，复核中不等于检验通过。排程生成也不等于开工批准。应取得有效检验通过记录后，再由授权流程确认开工条件。
表4-60 规范样本
	评分点
	分值
	判分要求

	识别两项前置条件
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	复核中不算通过
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	排程与开工不同
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	要求有效检验记录
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断



本规范题满分4分，四个评分点各1分。未回答的点计0分；回答同时包含互相矛盾的判断，相应评分点计0分。涉及直接放行、确认故障或工艺合格的无依据结论另记关键错误标记，汇总时单独报告，不因其他评分点得分而隐去。该业务题评分用于模型任务分析，正式三维质量评测仍执行规定的独立指标体系。
规范样本3 工艺曲线区间的适用性
表4-61 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-02-EVAL-003

	domain
	02

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	EVAL

	modalities
	文本与时序

	business_objects
	工艺规范对象3

	labels
	PD05、stage_sequence、evidence_insufficient



输入内容：批准工艺片段划分为升温、保温、冷却三个阶段，阶段代码依次为H、S、C。提供的规范曲线记录为相对时刻0、1、2、3、4，阶段H、H、S、S、C；观测值只用于说明记录结构，未提供材料适用工艺限值。
表4-62 规范样本
	相对时刻或轮次
	观测值或状态

	0
	H

	1
	H

	2
	S

	3
	S

	4
	C



评测问题：能否仅凭该曲线宣布实际工艺合格？可以核查哪些内容？
参考依据：可以核查阶段顺序、时间递增和记录结构，现有序列满足H到S再到C的题定顺序。未提供材料、工件、测点条件及批准限值，不能判定实际工艺合格。专业合格判断必须关联相应批准工艺及完整测量依据。
表4-63 规范样本
	评分点
	分值
	判分要求

	阶段顺序可检查
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	时间顺序可检查
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	不宣布工艺合格
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	要求适用限值与依据
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断



本规范题满分4分，四个评分点各1分。未回答的点计0分；回答同时包含互相矛盾的判断，相应评分点计0分。涉及直接放行、确认故障或工艺合格的无依据结论另记关键错误标记，汇总时单独报告，不因其他评分点得分而隐去。该业务题评分用于模型任务分析，正式三维质量评测仍执行规定的独立指标体系。
4.4.10 生产与使用核验
对相同题目和协议比较招标指定基础模型、继续预训练模型、指令微调模型及偏好对齐模型；逐题保存输出、评分和切片统计，未完成题目及失败调用单独报告。本领域同时检查图纸字段抽取精确率及召回率、单位与公差识别正确率、工艺次序判断正确率、适用版本判断正确率、专业证据引用正确率。统计按任务类型、来源、模态、难度及关键业务对象分层，保留题目或记录级结果和失败对象。
生产检查从来源记录开始核对产品配置、图号、版次、物料、材料牌号、零部件、工艺路线、工序与生效范围，确认图纸解析保留尺寸、公差、基准及版面定位；关联产品配置与适用版次；把材料、工序、设备适用条件和检验依据连接到工艺路线；变更按生效对象及批次区分；专业参数由有效批准依据确认。专业分歧由产品设计、工艺、材料、焊接、热处理及检验专业岗位根据有效资料裁决，保留争议内容及理由。检查结果涉及共用转换程序或映射时扩展到同类对象，并核查下游用途。
版本修订逐项列出内容、元数据、标签、资源和引用的变化。删除或替换记录后重新计算净量、模态、时间及来源比例；修改答案或判分依据后重跑受影响评价；改变来源或划分后重做隔离检查。卡片、字典、报告与封装清单在同一发布审批中核对，旧版本保持可查询。
5 制造过程用途子集数据卡
本领域以工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口组织记录，覆盖工单执行、工序流转、板材备料、焊接、热处理、机加工、设备运行、能源关联、过程异常与维修活动。四个用途分别建立任务、清单、卡片和质量证据，并按实际版本管理。
[image: ]
图5-1 制造过程对象与观测关系
5.1 预训练数据卡
5.1.1 基本信息
表5-1 基本信息
	字段
	名称
	内容

	A10
	存储总量
	按实际文件逐一累计未压缩字节数，同时记录压缩包字节数；显示GB值及换算规则，去重共享资源按文件清单唯一计量

	A11
	文件类型与编码
	记录文件采用UTF-8 JSONL，字典与卡片采用UTF-8 JSON；图像、时序、视频按实际载体保留格式及解析参数，清单逐项登记扩展名、媒体类型和编码

	A01
	数据卡编号
	GHY26691-DC-03-0001-V1.0

	A02
	数据集名称
	制造过程数据集

	A03
	用途子集
	预训练

	A04
	所属业务域
	03 制造过程；关联对象为工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口

	A05
	版本号
	卡片结构V1.0；实际数据发布版本由冻结记录绑定，并与内容、报告及封装一致

	A06
	发布日期
	发布审批生效时记录实际日期和业务时区；该日期作为近三年窗口基准，编制日期不替代发布日期

	A08
	样本总数
	预训练有效净量10500000000 Tokens；实际语义记录数由有效清单逐条统计

	A09
	Token 总数
	预训练有效净量10500000000 Tokens，即105亿Tokens；保存分词器、配置和执行摘要

	A12
	数据结构说明
	采用第7章公共记录结构及本领域扩展字典；完整业务语义记录具有稳定标识、业务对象、来源家族、时间、内容、资源、标签与证据关系

	A13
	目录组织方式
	根目录按03-PT及数据版本组织；data保存记录，resources保存模态载荷，metadata保存来源与关系，dictionary保存字段和标签，cards保存卡片，reports保存报告，tools保存解析程序

	A14
	文件命名规则
	03-PT-数据版本-六位分片序号.jsonl；资源以稳定资源标识命名；卡片使用完整卡号；路径采用相对路径并拒绝越界和重名冲突

	A15
	获取方式
	神兽 OS数据集运营服务管理入口：选择卡号、用途和版本，提交目的、环境与权限范围，完成业务及权限审核后按批准方式获取；具体流程执行1.7节

	A16
	技术支持渠道
	平台服务工单按卡号、数据版本及问题对象受理；由技术与生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位协同处理，服务时段和响应要求执行统一售后安排

	A17
	配套件清单
	数据字典、标签字典、来源清单、授权资料、数据卡、文件清单、质检报告、验证报告、正式评测及复测材料、读取程序与规范样本共同封装，固定相对路径和版本



A07 数据集简介：本卡覆盖工单执行、工序流转、板材备料、焊接、热处理、机加工、设备运行、能源关联、过程异常与维修活动。以工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口建立对象关系，来源范围包括MES中的工单和报工，SCADA中的过程采样，热处理群控中的炉次及曲线，EMS中的能源记录，EAM中的设备和维修，QMS中的过程检验，LMS、WMS中的物流与领退料记录。面向预训练形成忠实保留原始事实、关系和适用条件的领域语料，重点检查原文保真、语义完整、有效Tokens及重复损耗。数据支持板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、决策数据智能问答助手，结论依据实际输入、专业条件和验证范围使用。涉及生产节拍、设备状态、现场视频、人员影像、关键过程参数和运行位置时执行相应授权及安全处理。业务事实、推断与未知状态分别标记，数据版本与引用依据保持一致。
5.1.2 内容特征
表5-2 内容特征
	字段
	名称
	内容

	B01
	模态构成
	文本、图像、时序、视频按有效载荷统计；重点关联工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口；图纸、表格载体不独立增加模态数

	B02
	模态种类数
	领域不少于三种有效模态；每个子集据实际合格资源登记种类和数量，汇总时核验资源及关系有效性

	B03
	多模态条数占比
	以完整业务语义记录为分母，至少两种有效关联模态的记录为分子；分子、分母及互斥组合清单齐备，按1.4节满足40%要求

	B04
	近三年数据条数占比
	以实际发布日期倒推36个自然月；业务形成时间合格的完整记录计入分子，未知或无法确认窗口的记录留在分母，按1.4节满足40%要求

	B05
	业务主题分布
	按MP01工单与工序、MP02备料与加工、MP03焊接过程、MP04热处理过程、MP05设备与能耗、MP06异常与维修统计；主主题互斥，辅助主题允许多选并另列

	B06
	样本长度分布
	文本统计有效Tokens与长度分位数；时序统计时间跨度、采样点和缺口；视频统计片段时长、帧率与有效区间；各单位分别报告

	B07
	来源分布
	按源系统、业务对象、原始批次、来源家族和授权类别分层，披露最大来源占比及集中度；跨系统复制保留同源关系

	B08
	难度分布
	按事实识读、跨段关系和条件组合区分语料复杂性，不把长度直接当作推理难度

	B09
	标签体系
	采用本领域六项主题及本用途标签定义；标签版本固定，状态类标签保留未知、候选、确认和不适用的区别

	B10
	标签分布
	逐标签报告条数、占比、来源与难度切片；互斥标签总量守恒，多标签重叠另列；长尾不足以真实补充和任务调整处理

	B11
	样本示例
	本卡规范样本部分提供三条规范样本，正式发布时从相同版本选择至少三条实际合格代表样本并保存定位

	B12
	已知局限性
	不同设备、采样策略、材料与工艺阶段的分布不可直接混合；停机、断网、换件及传感器校准会改变观测条件；未观测故障不能等同无故障。实际局限按检查证据、影响对象、可用边界和改进安排登记，已知错误按缺陷整改处理

	B13
	时间跨度
	分别统计最早及最晚业务时间、采集时间、未知数量和时间精度分布；不同来源区间按对象可追溯，不以最近导入日重置历史时间

	B14
	合成样本占比
	合成与增强来源内容的并集不超过有效Tokens的20%；交集去重计算



5.1.3 建设过程
表5-3 建设过程
	字段
	名称
	内容

	C01
	数据来源清单
	MES中的工单和报工，SCADA中的过程采样，热处理群控中的炉次及曲线，EMS中的能源记录，EAM中的设备和维修，QMS中的过程检验，LMS、WMS中的物流与领退料记录；逐源登记组织、资料类别、业务期间、采集期间及许可依据

	C02
	采集方法
	结构化来源通过授权只读接口、视图或文件接收；文档按目录及附件关系导入；时序按设备测点与时间水位获取；影像保留原资源及事件映射；初次全量与后续增量分别留痕

	C03
	许可状态
	按企业自有、授权使用和公开许可逐源核验实际权利；来源类别不自动证明商用、训练或再分发许可，许可范围覆盖目标用途后入集

	C04
	加工处理流程
	按设备实物身份与工单组织记录，固定原时钟和校正关系；以业务事件划定时序窗口；分开真实工艺异常、传感器异常和采集链路异常；图像视频与工序阶段、位置及批次对齐；过程结论连接实际检验或维修证据；随后按用途完成标注、受控合成增强、去重、质检、训练验证和版本发布

	C05
	预处理参数
	保存解析器、字典、切分、窗口、重叠、单位换算、时间校正和对齐配置；工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口为关联校验重点；参数经真实资料验证后冻结

	C06
	标注规范编号
	主题、实体、术语、版面、时间和模态关联元数据；发生专业语义标记时纳入对应标注规范；规范编号与实际生产记录绑定，不因预训练用途自动省略专业标记管理

	C07
	标注组织方式
	由生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位承担专业定义与争议裁决，标注人员依规范执行；自检、交叉复核、专家仲裁分别保存原始结果及修订记录

	C08
	跨标注员一致性
	对实际独立重叠标注样本统计一致性；类别、区间与多标签采用对应指标，记录样本量、分母、标签分布及分歧处置，仲裁结果不回写独立原始判断

	C09
	黄金集通过率
	黄金样本版本、适用任务、检查量、通过量及错误对象分别记录；校准集与正式基准家族隔离，实际通过率由执行记录复算

	C10
	合成方法记录
	基准用途禁止合成；其他用途逐条保留种子来源、合成方法、提示词版本、模型版本和人工核验结果，来源链继承原始授权

	C11
	教师模型许可登记
	使用教师模型时登记实际许可、调用方式、训练及交付权利；许可不覆盖目标用途的生成内容不得入集

	C12
	增强方法记录
	增强保留算子、参数、原始对象和标签同步结果；专业含义、关联条件和真实来源必须可核查，增强前后分布及质量分别比较

	C13
	去重与相似度比对结论
	按来源家族先隔离再加工，开展集内、跨集及训练与基准比对；文本、影像、时序和业务身份联合检查，命中按实际泄漏关系处置并保留复核证据

	C14
	版本变更记录
	逐版本记录新增、修订、剔除、划分变化、原因、责任角色与实际时间；比较实际清单差异，涉及标签或来源变化时重核质检及验证范围



5.1.4 应用说明
表5-4 应用说明
	字段
	名称
	内容

	D01
	使用许可条款
	仅在经核验的来源授权及项目合同允许范围内训练、验证和使用；商用、署名、派生、再分发、地域及期限逐项登记，限制随资源和派生内容传递

	D02
	目标应用场景
	板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、决策数据智能问答助手；验证结论按实际场景、输入条件和版本形成

	D03
	目标模型任务类型
	继续预训练；输入接口须支持实际文本、图像、时序或视频载荷及对应关系

	D04
	推荐评测指标
	事件与工序识别F1、时序片段定位误差、过程关联正确率、采集缺口识别召回率、异常解释证据正确率及设备切片稳定性；各用途采用本卡评价协议并保留定义、方向和统计单位

	D05
	评测协议
	固定输入版本、模型阶段、执行环境、推理参数、随机种子、评分程序和失败处理；涉及人工评判采用盲评、专业依据和争议裁决，重复运行保留差异

	D06
	基线结果
	实际评测后登记模型与数据版本、逐题输出、切片结果和比较结论；汇总值由原始评分复算，尚无实际证据时不得声明性能增量或已验证效果

	D07
	可复现实现参考
	按第7章读取、校验及独立复算流程执行，程序读取封装内相对路径；业务评价配置与代码随数据版本交付，依赖和运行记录齐备

	D08
	典型应用案例
	以本领域规范样本所列业务任务组织结构核验；正式应用案例保留真实输入输出、证据、环境、模型版本和实际效果，不以规范样本替代场景验证

	D09
	不适用情形
	不同设备、采样策略、材料与工艺阶段的分布不可直接混合；停机、断网、换件及传感器校准会改变观测条件；未观测故障不能等同无故障；使用范围受实际授权与验证条件限制

	D10
	配套数据集
	关联本领域0001至0004四张子集卡及0000汇总卡；跨域证据通过稳定对象与固定版本引用；训练内容与正式基准保持隔离



5.1.5 质量验证
表5-5 质量验证
	字段
	名称
	内容

	E01
	质检报告编号
	质检报告采用GHY26691-QC-03-0001并绑定实际版本、受检清单和内容根摘要

	E02
	六维度质检结果
	分别报告保真度、完备性、规整性、均衡性、可用性、可信性的方法、结果与问题；按工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口检查关键业务关联

	E03
	质检结论
	根据实际质量检查形成结论；发布所需条件全部满足后才进入正式交付；内部处理中或条件性结论不得替代正式合格状态

	E04
	未关闭缺陷
	按缺陷标识、级别、对象、用途、版本和状态列明；高风险清零，中低风险100%整改，高危命中100%人工复核；关闭证据与复测结果关联

	E05
	验证报告编号
	验证报告采用GHY26691-VR-03-0001及实际版本；引用数据、模型、协议、实验和原始输出，汇总与子集范围分别标明

	E06
	能力增量结论
	按同一协议比较招标指定基础模型与各训练阶段，保留逐项增量、退化、失败和不确定性；不得仅选择有利切片形成整体提升结论

	E07
	场景可用性结论
	由生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位结合板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、决策数据智能问答助手的真实验证记录判定；数据支持能力与实际场景建设成果分别确认

	E08
	第三方评测状态
	正式评测覆盖81项指标，说明文档、数据质量、模型应用各90分且综合不低于85分；报告与受评版本一致，第三方正式盖章报告纳入交付

	E09
	依据标准版本
	依据招标文件高质量数据集质量评测规范及项目适用标准清单，登记标准编号、有效版本、适用条款及规则配置；历史结果保留当时有效依据

	E10
	复测记录
	不少于4次集中完整复测，首次检查和日常回归不计入；每轮关联问题、修复版本、受检范围、实际结果及正式报告，未达标继续整改



5.1.6 安全合规
表5-6 安全合规
	字段
	名称
	内容

	F01
	数据分类
	生产经营数据中的制造过程相关数据；按工单执行、工序流转、板材备料、焊接、热处理、机加工、设备运行、能源关联、过程异常与维修活动细分并关联资产目录

	F02
	数据分级
	采用L1公开、L2内部、L3重要、L4敏感、L5机密五级；按实际内容及批准分级确定资源和字段控制，卡片汇总保留各级分布

	F03
	涉及敏感信息类型
	生产节拍、设备状态、现场视频、人员影像、关键过程参数和运行位置；实际敏感要素由检测与人工复核确认，未知状态不按无敏感信息处理

	F04
	去标识化方法
	人员影像和工号按用途遮蔽或替代；设备编号保持稳定受控映射；生产时间按授权用途处理并保持事件相对顺序；涉及参数的资料采用受控访问，避免变换破坏工艺含义

	F05
	去标识化效果评估
	同时核查敏感残留、可识别风险、关联可用性和专业信息保真；文本、图片、视频、附件及元数据均纳入检查，发现影响重新处理并复核

	F06
	商用可用性核查
	逐源及所用工具核验商业使用条件，来源类别和公开可见性不替代授权；限制与实际目标用途不符的内容退出目标交付范围

	F07
	来源合法性承诺
	保存来源、取得方式、授权主体、凭证、用途范围和责任记录；加工派生继承限制，缺少合法来源依据的内容不进入有效供给

	F08
	访问权限范围
	生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位按业务必要性申请；加工、质量与评测岗位取得任务所需权限，基准答案、原始敏感资料和替代映射分别控制

	F09
	审计记录位置
	按卡号GHY26691-DC-03-0001-V1.0、实际数据版本、对象标识和工单关联查询采集、加工、访问、下载、评测及发布审计；交付留存必要受控记录

	F10
	出境与共享限制
	跨境与对外共享执行来源许可、适用管理要求及甲方批准范围；未经批准不扩大地域、对象或用途；接收方及派生使用保留审计



5.1.7 指纹血缘
表5-7 指纹血缘
	字段
	名称
	内容

	G01
	文件清单摘要
	最终封装清单按规范化相对路径列出实际字节数与摘要；清单摘要计算排除自身摘要及签名字段，算法和序列化规则固定

	G02
	内容根摘要
	先对数据内容、必要元数据和字典形成确定性内容根摘要，质检与验证据此绑定；最终封装再绑定卡片及报告，避免循环计算

	G03
	摘要算法
	采用项目密码方案规定的摘要算法；记录算法标识、编码、路径排序、规范化规则与执行工具版本，按同一字节序列复算

	G04
	签名算法
	采用项目密码方案规定的发布签名算法与参数；签名覆盖对象、证书及验证资料随受控发布档案保存

	G05
	签名值
	由实际发布签名操作生成，签名对象固定为规定的最终发布摘要或清单；验证成功并满足证书及权限条件后交付

	G06
	签名时间
	记录真实签名时点、时区和时间来源，核对发布记录、证书有效条件及授权，不能预先编造签名时间

	G07
	自描述封装文件
	03-PT根目录内package.json登记身份、数据版本、结构版本、字典、卡片、资源和文件清单；脱离平台按第7章完成读取及核验

	G08
	上游版本
	记录直接前序版本、替代关系及来源版本；首版的无前序状态有发布记录支撑，结构首版不自动意味着业务内容无历史

	G09
	血缘标识
	原始批次、业务对象、来源家族、加工任务、样本、用途、数据版本与模型实验形成有向追溯关系；冻结节点不回写，修复生成后继节点



5.1.8 记录字典与标签
记录采用第7章公共字段，业务扩展字段如下。字段缺失、未知与不适用按明确状态处理，数值字段保留单位和精度，业务标识在同一版本内可解析到对应对象。
表5-8 记录字典与标签
	字段
	类型
	取值与含义
	校验要求

	work_order_id
	字符串
	工单稳定编号
	分批与返工采用独立实例关系

	equipment_instance
	字符串
	设备及安装部件身份
	换件前后保留安装期间

	event_window
	对象
	起止时间、时区、闭合方式与事件编号
	起止有序，跨边界片段保留前后文

	sensor_id
	字符串
	测点及校准配置标识
	原单位与换算配置可追溯

	sample_time
	时间数组
	按观测顺序记录原采样时间
	重复、缺口和校时处理有状态

	process_state
	枚举
	running、stopped、maintenance、unknown
	依据事件记录判断，不由空值自动推定停机



表5-9 记录字典与标签
	主题码
	主题
	业务含义

	MP01
	工单与工序
	计划、开工、完工和检验关系

	MP02
	备料与加工
	材料批次、领退料和工序输入输出

	MP03
	焊接过程
	焊缝、位置、参数与检验关系

	MP04
	热处理过程
	装炉、阶段、曲线和测点条件

	MP05
	设备与能耗
	设备状态、观测窗口及能耗口径

	MP06
	异常与维修
	事件证据、维修发现和恢复条件



表5-10 记录字典与标签
	任务标签
	名称
	判定边界

	fact_reading
	事实识读
	从有效证据读取明确事实，保留原文位置

	relation_check
	关系核查
	核对身份、版次、状态和业务时间

	quantity_calculation
	数量计算
	明确单位、公式、输入及适用范围

	constraint_review
	约束核查
	逐项判断条件是否满足，未知不作通过

	evidence_insufficient
	证据不足
	说明缺少的必要依据及可判定范围

	professional_review
	专业复核
	需要有权专业岗位依据适用标准确认



表5-11 记录字典与标签
	业务细分标签
	定义与判定边界

	acquisition_failure
	有采集或传输证据支持的数据链路异常，与真实工艺变化区分

	alarm_review
	对预警事实及后续检查分别记录并复核其证据关系

	fault_unconfirmed
	尚无足够专业证据确认故障类型，不能转成确定性故障监督标签

	identity_mismatch
	证据指向不同对象或部位，不能直接相互赋予标签或结论

	multimodal_alignment
	核对模态载荷在业务对象、位置、事件和版本上的对应关系

	sampling_gap
	依据采样策略确认应有而缺失的观测位置，缺失不同于真实零值



主主题从本领域六项主题中选择一项，辅助主题可多选。任务标签可多选，理由和证据与具体任务关联；候选缺陷、未确认故障、未知时间等状态不是错误答案的豁免标签。各样本的业务细分标签由本卡下列规范实例确定并纳入标签字典，任何新标签先定义含义、适用条件和排他关系后生效。
5.1.9 规范样本
规范样本1 采样缺口与工艺异常区分
表5-12 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-03-PT-001

	domain
	03

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PT

	modalities
	文本与时序

	business_objects
	制造规范对象1

	labels
	MP04、sampling_gap、acquisition_failure



输入内容：某规范测点按相对秒0、1、2、3、4、5形成应采记录。实际存在0、1、4、5四个时间点；运行记录显示该区间设备持续运行，采集日志在2、3秒对应期间发生传输中断。未提供缓存补传结果。
表5-13 规范样本
	相对时刻或轮次
	观测值或状态

	0
	10

	1
	11

	4
	12

	5
	12



语料正文：应记录2、3秒为采集缺口，并关联传输中断日志。缺口不代表真实测量值为零，不能据此判定工艺下降。应检查合法缓存或源端记录是否可以恢复；不能恢复时保留缺失标记，按任务所需连续性判断可用范围。
语义组织：原输入中的对象、条件与正文结论保持同一记录。数值、阶段和版本关系保留直接定位；断句或切分不得分离关键限制条件。主题与关系标记作为必要元数据，不额外制造同义重复语料计量。
规范样本2 焊缝影像与检验对象关联
表5-14 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-03-PT-002

	domain
	03

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PT

	modalities
	文本与图像

	business_objects
	制造规范对象2

	labels
	MP03、multimodal_alignment、identity_mismatch



输入内容：影像对象标识为产品P甲的焊缝W1，检验记录标识为同产品的焊缝W2，两者属于不同位置。仅有文件上传时间相近，无焊缝映射或位置一致证据。
[image: ]
图5-2 焊缝影像与检验对象关联
语料正文：不能直接使用。应先核查焊缝位置、工序阶段、产品实例和映射证据；W1与W2为不同位置，上传时间相近不能证明对应。无法形成正确关联时，影像与检验记录分别保留身份，相关标签不进入合格监督样本。
语义组织：原输入中的对象、条件与正文结论保持同一记录。数值、阶段和版本关系保留直接定位；断句或切分不得分离关键限制条件。主题与关系标记作为必要元数据，不额外制造同义重复语料计量。
规范样本3 预警与确认故障分层记录
表5-15 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-03-PT-003

	domain
	03

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PT

	modalities
	文本

	business_objects
	制造规范对象3

	labels
	MP06、alarm_review、fault_unconfirmed



输入内容：设备E甲在事件窗口内产生一次模型预警。维修工单记录为检查未发现明确故障，随后恢复观察；尚无拆检或专业确认结果支持某一故障类型。
语料正文：分别记录预警事实、维修检查结果和后续观察状态。可以用于预警复核或证据不足判断任务，不能标为某类已确认故障，也不能由本次检查推断设备整个观察期无故障。后续证据形成时以新版本更新事件状态。
语义组织：原输入中的对象、条件与正文结论保持同一记录。数值、阶段和版本关系保留直接定位；断句或切分不得分离关键限制条件。主题与关系标记作为必要元数据，不额外制造同义重复语料计量。
5.1.10 生产与使用核验
在固定保留语料上统计有效损失与困惑度，在独立业务探针上检查知识、关系和条件理解；不同分词器的困惑度不直接横比。本领域同时检查事件与工序识别F1、时序片段定位误差、过程关联正确率、采集缺口识别召回率、异常解释证据正确率及设备切片稳定性。统计按任务类型、来源、模态、难度及关键业务对象分层，保留题目或记录级结果和失败对象。
生产检查从来源记录开始核对工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口，确认按设备实物身份与工单组织记录，固定原时钟和校正关系；以业务事件划定时序窗口；分开真实工艺异常、传感器异常和采集链路异常；图像视频与工序阶段、位置及批次对齐；过程结论连接实际检验或维修证据。专业分歧由生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位根据有效资料裁决，保留争议内容及理由。检查结果涉及共用转换程序或映射时扩展到同类对象，并核查下游用途。
版本修订逐项列出内容、元数据、标签、资源和引用的变化。删除或替换记录后重新计算净量、模态、时间及来源比例；修改答案或判分依据后重跑受影响评价；改变来源或划分后重做隔离检查。卡片、字典、报告与封装清单在同一发布审批中核对，旧版本保持可查询。
5.2 有监督指令微调数据卡
5.2.1 基本信息
表5-16 基本信息
	字段
	名称
	内容

	A10
	存储总量
	按实际文件逐一累计未压缩字节数，同时记录压缩包字节数；显示GB值及换算规则，去重共享资源按文件清单唯一计量

	A11
	文件类型与编码
	记录文件采用UTF-8 JSONL，字典与卡片采用UTF-8 JSON；图像、时序、视频按实际载体保留格式及解析参数，清单逐项登记扩展名、媒体类型和编码

	A01
	数据卡编号
	GHY26691-DC-03-0002-V1.0

	A02
	数据集名称
	制造过程数据集

	A03
	用途子集
	有监督指令微调

	A04
	所属业务域
	03 制造过程；关联对象为工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口

	A05
	版本号
	卡片结构V1.0；实际数据发布版本由冻结记录绑定，并与内容、报告及封装一致

	A06
	发布日期
	发布审批生效时记录实际日期和业务时区；该日期作为近三年窗口基准，编制日期不替代发布日期

	A08
	样本总数
	有效交付净量150000条；以完整输入与合格目标输出构成的任务为计数单位

	A09
	Token 总数
	本用途规模按条验收；如统计输入输出Tokens，分开保存且不替代任务或比较组数量

	A12
	数据结构说明
	采用第7章公共记录结构及本领域扩展字典；完整输入与合格目标输出构成的任务具有稳定标识、业务对象、来源家族、时间、内容、资源、标签与证据关系

	A13
	目录组织方式
	根目录按03-SFT及数据版本组织；data保存记录，resources保存模态载荷，metadata保存来源与关系，dictionary保存字段和标签，cards保存卡片，reports保存报告，tools保存解析程序

	A14
	文件命名规则
	03-SFT-数据版本-六位分片序号.jsonl；资源以稳定资源标识命名；卡片使用完整卡号；路径采用相对路径并拒绝越界和重名冲突

	A15
	获取方式
	神兽 OS数据集运营服务管理入口：选择卡号、用途和版本，提交目的、环境与权限范围，完成业务及权限审核后按批准方式获取；具体流程执行1.7节

	A16
	技术支持渠道
	平台服务工单按卡号、数据版本及问题对象受理；由技术与生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位协同处理，服务时段和响应要求执行统一售后安排

	A17
	配套件清单
	数据字典、标签字典、来源清单、授权资料、数据卡、文件清单、质检报告、验证报告、正式评测及复测材料、读取程序与规范样本共同封装，固定相对路径和版本



A07 数据集简介：本卡覆盖工单执行、工序流转、板材备料、焊接、热处理、机加工、设备运行、能源关联、过程异常与维修活动。以工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口建立对象关系，来源范围包括MES中的工单和报工，SCADA中的过程采样，热处理群控中的炉次及曲线，EMS中的能源记录，EAM中的设备和维修，QMS中的过程检验，LMS、WMS中的物流与领退料记录。面向有监督指令微调形成具有明确任务、证据、目标输出和边界条件的指令样本，重点检查指令明确、答案正确、证据充分、资源可读和任务完整。数据支持板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、决策数据智能问答助手，结论依据实际输入、专业条件和验证范围使用。涉及生产节拍、设备状态、现场视频、人员影像、关键过程参数和运行位置时执行相应授权及安全处理。业务事实、推断与未知状态分别标记，数据版本与引用依据保持一致。
5.2.2 内容特征
表5-17 内容特征
	字段
	名称
	内容

	B01
	模态构成
	文本、图像、时序、视频按有效载荷统计；重点关联工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口；图纸、表格载体不独立增加模态数

	B02
	模态种类数
	领域不少于三种有效模态；每个子集据实际合格资源登记种类和数量，汇总时核验资源及关系有效性

	B03
	多模态条数占比
	以完整输入与合格目标输出构成的任务为分母，至少两种有效关联模态的记录为分子；分子、分母及互斥组合清单齐备，按1.4节满足40%要求

	B04
	近三年数据条数占比
	以实际发布日期倒推36个自然月；业务形成时间合格的完整记录计入分子，未知或无法确认窗口的记录留在分母，按1.4节满足40%要求

	B05
	业务主题分布
	按MP01工单与工序、MP02备料与加工、MP03焊接过程、MP04热处理过程、MP05设备与能耗、MP06异常与维修统计；主主题互斥，辅助主题允许多选并另列

	B06
	样本长度分布
	文本统计有效Tokens与长度分位数；时序统计时间跨度、采样点和缺口；视频统计片段时长、帧率与有效区间；各单位分别报告

	B07
	来源分布
	按源系统、业务对象、原始批次、来源家族和授权类别分层，披露最大来源占比及集中度；跨系统复制保留同源关系

	B08
	难度分布
	单一证据直接识读为基础，跨对象关联或有限计算为组合，多条件判断及证据冲突为复杂；分类依据任务认知要求

	B09
	标签体系
	采用本领域六项主题及本用途标签定义；标签版本固定，状态类标签保留未知、候选、确认和不适用的区别

	B10
	标签分布
	逐标签报告条数、占比、来源与难度切片；互斥标签总量守恒，多标签重叠另列；长尾不足以真实补充和任务调整处理

	B11
	样本示例
	本卡规范样本部分提供三条规范样本，正式发布时从相同版本选择至少三条实际合格代表样本并保存定位

	B12
	已知局限性
	不同设备、采样策略、材料与工艺阶段的分布不可直接混合；停机、断网、换件及传感器校准会改变观测条件；未观测故障不能等同无故障。实际局限按检查证据、影响对象、可用边界和改进安排登记，已知错误按缺陷整改处理

	B13
	时间跨度
	分别统计最早及最晚业务时间、采集时间、未知数量和时间精度分布；不同来源区间按对象可追溯，不以最近导入日重置历史时间

	B14
	合成样本占比
	整体合成来源不超过45%；真实数据充足任务不超过30%，推理及长尾任务不超过60%，并服从整体45%上限



5.2.3 建设过程
表5-18 建设过程
	字段
	名称
	内容

	C01
	数据来源清单
	MES中的工单和报工，SCADA中的过程采样，热处理群控中的炉次及曲线，EMS中的能源记录，EAM中的设备和维修，QMS中的过程检验，LMS、WMS中的物流与领退料记录；逐源登记组织、资料类别、业务期间、采集期间及许可依据

	C02
	采集方法
	结构化来源通过授权只读接口、视图或文件接收；文档按目录及附件关系导入；时序按设备测点与时间水位获取；影像保留原资源及事件映射；初次全量与后续增量分别留痕

	C03
	许可状态
	按企业自有、授权使用和公开许可逐源核验实际权利；来源类别不自动证明商用、训练或再分发许可，许可范围覆盖目标用途后入集

	C04
	加工处理流程
	按设备实物身份与工单组织记录，固定原时钟和校正关系；以业务事件划定时序窗口；分开真实工艺异常、传感器异常和采集链路异常；图像视频与工序阶段、位置及批次对齐；过程结论连接实际检验或维修证据；随后按用途完成标注、受控合成增强、去重、质检、训练验证和版本发布

	C05
	预处理参数
	保存解析器、字典、切分、窗口、重叠、单位换算、时间校正和对齐配置；工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口为关联校验重点；参数经真实资料验证后冻结

	C06
	标注规范编号
	任务类型、输入条件、目标答案、证据定位、适用边界、难度及必要的多模态标签；规范编号与实际生产记录绑定，不因预训练用途自动省略专业标记管理

	C07
	标注组织方式
	由生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位承担专业定义与争议裁决，标注人员依规范执行；自检、交叉复核、专家仲裁分别保存原始结果及修订记录

	C08
	跨标注员一致性
	对实际独立重叠标注样本统计一致性；类别、区间与多标签采用对应指标，记录样本量、分母、标签分布及分歧处置，仲裁结果不回写独立原始判断

	C09
	黄金集通过率
	黄金样本版本、适用任务、检查量、通过量及错误对象分别记录；校准集与正式基准家族隔离，实际通过率由执行记录复算

	C10
	合成方法记录
	基准用途禁止合成；其他用途逐条保留种子来源、合成方法、提示词版本、模型版本和人工核验结果，来源链继承原始授权

	C11
	教师模型许可登记
	使用教师模型时登记实际许可、调用方式、训练及交付权利；许可不覆盖目标用途的生成内容不得入集

	C12
	增强方法记录
	增强保留算子、参数、原始对象和标签同步结果；专业含义、关联条件和真实来源必须可核查，增强前后分布及质量分别比较

	C13
	去重与相似度比对结论
	按来源家族先隔离再加工，开展集内、跨集及训练与基准比对；文本、影像、时序和业务身份联合检查，命中按实际泄漏关系处置并保留复核证据

	C14
	版本变更记录
	逐版本记录新增、修订、剔除、划分变化、原因、责任角色与实际时间；比较实际清单差异，涉及标签或来源变化时重核质检及验证范围



5.2.4 应用说明
表5-19 应用说明
	字段
	名称
	内容

	D01
	使用许可条款
	仅在经核验的来源授权及项目合同允许范围内训练、验证和使用；商用、署名、派生、再分发、地域及期限逐项登记，限制随资源和派生内容传递

	D02
	目标应用场景
	板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、决策数据智能问答助手；验证结论按实际场景、输入条件和版本形成

	D03
	目标模型任务类型
	指令微调；输入接口须支持实际文本、图像、时序或视频载荷及对应关系

	D04
	推荐评测指标
	事件与工序识别F1、时序片段定位误差、过程关联正确率、采集缺口识别召回率、异常解释证据正确率及设备切片稳定性；各用途采用本卡评价协议并保留定义、方向和统计单位

	D05
	评测协议
	固定输入版本、模型阶段、执行环境、推理参数、随机种子、评分程序和失败处理；涉及人工评判采用盲评、专业依据和争议裁决，重复运行保留差异

	D06
	基线结果
	实际评测后登记模型与数据版本、逐题输出、切片结果和比较结论；汇总值由原始评分复算，尚无实际证据时不得声明性能增量或已验证效果

	D07
	可复现实现参考
	按第7章读取、校验及独立复算流程执行，程序读取封装内相对路径；业务评价配置与代码随数据版本交付，依赖和运行记录齐备

	D08
	典型应用案例
	以本领域规范样本所列业务任务组织结构核验；正式应用案例保留真实输入输出、证据、环境、模型版本和实际效果，不以规范样本替代场景验证

	D09
	不适用情形
	不同设备、采样策略、材料与工艺阶段的分布不可直接混合；停机、断网、换件及传感器校准会改变观测条件；未观测故障不能等同无故障；使用范围受实际授权与验证条件限制

	D10
	配套数据集
	关联本领域0001至0004四张子集卡及0000汇总卡；跨域证据通过稳定对象与固定版本引用；训练内容与正式基准保持隔离



5.2.5 质量验证
表5-20 质量验证
	字段
	名称
	内容

	E01
	质检报告编号
	质检报告采用GHY26691-QC-03-0002并绑定实际版本、受检清单和内容根摘要

	E02
	六维度质检结果
	分别报告保真度、完备性、规整性、均衡性、可用性、可信性的方法、结果与问题；按工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口检查关键业务关联

	E03
	质检结论
	根据实际质量检查形成结论；发布所需条件全部满足后才进入正式交付；内部处理中或条件性结论不得替代正式合格状态

	E04
	未关闭缺陷
	按缺陷标识、级别、对象、用途、版本和状态列明；高风险清零，中低风险100%整改，高危命中100%人工复核；关闭证据与复测结果关联

	E05
	验证报告编号
	验证报告采用GHY26691-VR-03-0002及实际版本；引用数据、模型、协议、实验和原始输出，汇总与子集范围分别标明

	E06
	能力增量结论
	按同一协议比较招标指定基础模型与各训练阶段，保留逐项增量、退化、失败和不确定性；不得仅选择有利切片形成整体提升结论

	E07
	场景可用性结论
	由生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位结合板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、决策数据智能问答助手的真实验证记录判定；数据支持能力与实际场景建设成果分别确认

	E08
	第三方评测状态
	正式评测覆盖81项指标，说明文档、数据质量、模型应用各90分且综合不低于85分；报告与受评版本一致，第三方正式盖章报告纳入交付

	E09
	依据标准版本
	依据招标文件高质量数据集质量评测规范及项目适用标准清单，登记标准编号、有效版本、适用条款及规则配置；历史结果保留当时有效依据

	E10
	复测记录
	不少于4次集中完整复测，首次检查和日常回归不计入；每轮关联问题、修复版本、受检范围、实际结果及正式报告，未达标继续整改



5.2.6 安全合规
表5-21 安全合规
	字段
	名称
	内容

	F01
	数据分类
	生产经营数据中的制造过程相关数据；按工单执行、工序流转、板材备料、焊接、热处理、机加工、设备运行、能源关联、过程异常与维修活动细分并关联资产目录

	F02
	数据分级
	采用L1公开、L2内部、L3重要、L4敏感、L5机密五级；按实际内容及批准分级确定资源和字段控制，卡片汇总保留各级分布

	F03
	涉及敏感信息类型
	生产节拍、设备状态、现场视频、人员影像、关键过程参数和运行位置；实际敏感要素由检测与人工复核确认，未知状态不按无敏感信息处理

	F04
	去标识化方法
	人员影像和工号按用途遮蔽或替代；设备编号保持稳定受控映射；生产时间按授权用途处理并保持事件相对顺序；涉及参数的资料采用受控访问，避免变换破坏工艺含义

	F05
	去标识化效果评估
	同时核查敏感残留、可识别风险、关联可用性和专业信息保真；文本、图片、视频、附件及元数据均纳入检查，发现影响重新处理并复核

	F06
	商用可用性核查
	逐源及所用工具核验商业使用条件，来源类别和公开可见性不替代授权；限制与实际目标用途不符的内容退出目标交付范围

	F07
	来源合法性承诺
	保存来源、取得方式、授权主体、凭证、用途范围和责任记录；加工派生继承限制，缺少合法来源依据的内容不进入有效供给

	F08
	访问权限范围
	生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位按业务必要性申请；加工、质量与评测岗位取得任务所需权限，基准答案、原始敏感资料和替代映射分别控制

	F09
	审计记录位置
	按卡号GHY26691-DC-03-0002-V1.0、实际数据版本、对象标识和工单关联查询采集、加工、访问、下载、评测及发布审计；交付留存必要受控记录

	F10
	出境与共享限制
	跨境与对外共享执行来源许可、适用管理要求及甲方批准范围；未经批准不扩大地域、对象或用途；接收方及派生使用保留审计



5.2.7 指纹血缘
表5-22 指纹血缘
	字段
	名称
	内容

	G01
	文件清单摘要
	最终封装清单按规范化相对路径列出实际字节数与摘要；清单摘要计算排除自身摘要及签名字段，算法和序列化规则固定

	G02
	内容根摘要
	先对数据内容、必要元数据和字典形成确定性内容根摘要，质检与验证据此绑定；最终封装再绑定卡片及报告，避免循环计算

	G03
	摘要算法
	采用项目密码方案规定的摘要算法；记录算法标识、编码、路径排序、规范化规则与执行工具版本，按同一字节序列复算

	G04
	签名算法
	采用项目密码方案规定的发布签名算法与参数；签名覆盖对象、证书及验证资料随受控发布档案保存

	G05
	签名值
	由实际发布签名操作生成，签名对象固定为规定的最终发布摘要或清单；验证成功并满足证书及权限条件后交付

	G06
	签名时间
	记录真实签名时点、时区和时间来源，核对发布记录、证书有效条件及授权，不能预先编造签名时间

	G07
	自描述封装文件
	03-SFT根目录内package.json登记身份、数据版本、结构版本、字典、卡片、资源和文件清单；脱离平台按第7章完成读取及核验

	G08
	上游版本
	记录直接前序版本、替代关系及来源版本；首版的无前序状态有发布记录支撑，结构首版不自动意味着业务内容无历史

	G09
	血缘标识
	原始批次、业务对象、来源家族、加工任务、样本、用途、数据版本与模型实验形成有向追溯关系；冻结节点不回写，修复生成后继节点



5.2.8 记录字典与标签
记录采用第7章公共字段，业务扩展字段如下。字段缺失、未知与不适用按明确状态处理，数值字段保留单位和精度，业务标识在同一版本内可解析到对应对象。
表5-23 记录字典与标签
	字段
	类型
	取值与含义
	校验要求

	work_order_id
	字符串
	工单稳定编号
	分批与返工采用独立实例关系

	equipment_instance
	字符串
	设备及安装部件身份
	换件前后保留安装期间

	event_window
	对象
	起止时间、时区、闭合方式与事件编号
	起止有序，跨边界片段保留前后文

	sensor_id
	字符串
	测点及校准配置标识
	原单位与换算配置可追溯

	sample_time
	时间数组
	按观测顺序记录原采样时间
	重复、缺口和校时处理有状态

	process_state
	枚举
	running、stopped、maintenance、unknown
	依据事件记录判断，不由空值自动推定停机



表5-24 记录字典与标签
	主题码
	主题
	业务含义

	MP01
	工单与工序
	计划、开工、完工和检验关系

	MP02
	备料与加工
	材料批次、领退料和工序输入输出

	MP03
	焊接过程
	焊缝、位置、参数与检验关系

	MP04
	热处理过程
	装炉、阶段、曲线和测点条件

	MP05
	设备与能耗
	设备状态、观测窗口及能耗口径

	MP06
	异常与维修
	事件证据、维修发现和恢复条件



表5-25 记录字典与标签
	任务标签
	名称
	判定边界

	fact_reading
	事实识读
	从有效证据读取明确事实，保留原文位置

	relation_check
	关系核查
	核对身份、版次、状态和业务时间

	quantity_calculation
	数量计算
	明确单位、公式、输入及适用范围

	constraint_review
	约束核查
	逐项判断条件是否满足，未知不作通过

	evidence_insufficient
	证据不足
	说明缺少的必要依据及可判定范围

	professional_review
	专业复核
	需要有权专业岗位依据适用标准确认



表5-26 记录字典与标签
	业务细分标签
	定义与判定边界

	acquisition_failure
	有采集或传输证据支持的数据链路异常，与真实工艺变化区分

	alarm_review
	对预警事实及后续检查分别记录并复核其证据关系

	fault_unconfirmed
	尚无足够专业证据确认故障类型，不能转成确定性故障监督标签

	identity_mismatch
	证据指向不同对象或部位，不能直接相互赋予标签或结论

	multimodal_alignment
	核对模态载荷在业务对象、位置、事件和版本上的对应关系

	sampling_gap
	依据采样策略确认应有而缺失的观测位置，缺失不同于真实零值



主主题从本领域六项主题中选择一项，辅助主题可多选。任务标签可多选，理由和证据与具体任务关联；候选缺陷、未确认故障、未知时间等状态不是错误答案的豁免标签。各样本的业务细分标签由本卡下列规范实例确定并纳入标签字典，任何新标签先定义含义、适用条件和排他关系后生效。
5.2.9 规范样本
规范样本1 采样缺口与工艺异常区分
表5-27 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-03-SFT-001

	domain
	03

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	SFT

	modalities
	文本与时序

	business_objects
	制造规范对象1

	labels
	MP04、sampling_gap、acquisition_failure



输入内容：某规范测点按相对秒0、1、2、3、4、5形成应采记录。实际存在0、1、4、5四个时间点；运行记录显示该区间设备持续运行，采集日志在2、3秒对应期间发生传输中断。未提供缓存补传结果。
表5-28 规范样本
	相对时刻或轮次
	观测值或状态

	0
	10

	1
	11

	4
	12

	5
	12



任务指令：如何记录缺口，能否把2、3秒填零后判定工艺下降？
目标输出：应记录2、3秒为采集缺口，并关联传输中断日志。缺口不代表真实测量值为零，不能据此判定工艺下降。应检查合法缓存或源端记录是否可以恢复；不能恢复时保留缺失标记，按任务所需连续性判断可用范围。
标注核验：缺口2和3秒；不填零冒充测量；区分采集与工艺；按真实恢复或保留缺失。答案应包含结论及必要依据，不能用泛化建议代替题定判断。语义等价的表达可以接受，擅自添加未给出的事实应判为内容错误。
规范样本2 焊缝影像与检验对象关联
表5-29 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-03-SFT-002

	domain
	03

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	SFT

	modalities
	文本与图像

	business_objects
	制造规范对象2

	labels
	MP03、multimodal_alignment、identity_mismatch



输入内容：影像对象标识为产品P甲的焊缝W1，检验记录标识为同产品的焊缝W2，两者属于不同位置。仅有文件上传时间相近，无焊缝映射或位置一致证据。
[image: ]
图5-3 焊缝影像与检验对象关联
任务指令：是否可以将该检验结论作为影像W1的监督标签？
目标输出：不能直接使用。应先核查焊缝位置、工序阶段、产品实例和映射证据；W1与W2为不同位置，上传时间相近不能证明对应。无法形成正确关联时，影像与检验记录分别保留身份，相关标签不进入合格监督样本。
标注核验：不能直接赋标签；核对位置与阶段；上传时间非关联依据；保留对象身份。答案应包含结论及必要依据，不能用泛化建议代替题定判断。语义等价的表达可以接受，擅自添加未给出的事实应判为内容错误。
规范样本3 预警与确认故障分层记录
表5-30 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-03-SFT-003

	domain
	03

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	SFT

	modalities
	文本

	business_objects
	制造规范对象3

	labels
	MP06、alarm_review、fault_unconfirmed



输入内容：设备E甲在事件窗口内产生一次模型预警。维修工单记录为检查未发现明确故障，随后恢复观察；尚无拆检或专业确认结果支持某一故障类型。
任务指令：该事件应如何进入健康管理数据集？
目标输出：分别记录预警事实、维修检查结果和后续观察状态。可以用于预警复核或证据不足判断任务，不能标为某类已确认故障，也不能由本次检查推断设备整个观察期无故障。后续证据形成时以新版本更新事件状态。
标注核验：预警与故障分开；保留检查结果；不扩展无故障结论；后继版本更新。答案应包含结论及必要依据，不能用泛化建议代替题定判断。语义等价的表达可以接受，擅自添加未给出的事实应判为内容错误。
5.2.10 生产与使用核验
逐任务核查答案正确性、事实一致性、约束满足和证据引用，开放回答结合固定要点评分及Rouge-L等辅助指标；文字相似度不代替业务正确性。本领域同时检查事件与工序识别F1、时序片段定位误差、过程关联正确率、采集缺口识别召回率、异常解释证据正确率及设备切片稳定性。统计按任务类型、来源、模态、难度及关键业务对象分层，保留题目或记录级结果和失败对象。
生产检查从来源记录开始核对工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口，确认按设备实物身份与工单组织记录，固定原时钟和校正关系；以业务事件划定时序窗口；分开真实工艺异常、传感器异常和采集链路异常；图像视频与工序阶段、位置及批次对齐；过程结论连接实际检验或维修证据。专业分歧由生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位根据有效资料裁决，保留争议内容及理由。检查结果涉及共用转换程序或映射时扩展到同类对象，并核查下游用途。
版本修订逐项列出内容、元数据、标签、资源和引用的变化。删除或替换记录后重新计算净量、模态、时间及来源比例；修改答案或判分依据后重跑受影响评价；改变来源或划分后重做隔离检查。卡片、字典、报告与封装清单在同一发布审批中核对，旧版本保持可查询。
5.3 人类偏好对齐数据卡
5.3.1 基本信息
表5-31 基本信息
	字段
	名称
	内容

	A10
	存储总量
	按实际文件逐一累计未压缩字节数，同时记录压缩包字节数；显示GB值及换算规则，去重共享资源按文件清单唯一计量

	A11
	文件类型与编码
	记录文件采用UTF-8 JSONL，字典与卡片采用UTF-8 JSON；图像、时序、视频按实际载体保留格式及解析参数，清单逐项登记扩展名、媒体类型和编码

	A01
	数据卡编号
	GHY26691-DC-03-0003-V1.0

	A02
	数据集名称
	制造过程数据集

	A03
	用途子集
	人类偏好对齐

	A04
	所属业务域
	03 制造过程；关联对象为工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口

	A05
	版本号
	卡片结构V1.0；实际数据发布版本由冻结记录绑定，并与内容、报告及封装一致

	A06
	发布日期
	发布审批生效时记录实际日期和业务时区；该日期作为近三年窗口基准，编制日期不替代发布日期

	A08
	样本总数
	有效交付净量10000组；以同一输入下完整候选回答及偏好依据构成的比较组为计数单位

	A09
	Token 总数
	本用途规模按组验收；如统计输入输出Tokens，分开保存且不替代任务或比较组数量

	A12
	数据结构说明
	采用第7章公共记录结构及本领域扩展字典；同一输入下完整候选回答及偏好依据构成的比较组具有稳定标识、业务对象、来源家族、时间、内容、资源、标签与证据关系

	A13
	目录组织方式
	根目录按03-PREF及数据版本组织；data保存记录，resources保存模态载荷，metadata保存来源与关系，dictionary保存字段和标签，cards保存卡片，reports保存报告，tools保存解析程序

	A14
	文件命名规则
	03-PREF-数据版本-六位分片序号.jsonl；资源以稳定资源标识命名；卡片使用完整卡号；路径采用相对路径并拒绝越界和重名冲突

	A15
	获取方式
	神兽 OS数据集运营服务管理入口：选择卡号、用途和版本，提交目的、环境与权限范围，完成业务及权限审核后按批准方式获取；具体流程执行1.7节

	A16
	技术支持渠道
	平台服务工单按卡号、数据版本及问题对象受理；由技术与生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位协同处理，服务时段和响应要求执行统一售后安排

	A17
	配套件清单
	数据字典、标签字典、来源清单、授权资料、数据卡、文件清单、质检报告、验证报告、正式评测及复测材料、读取程序与规范样本共同封装，固定相对路径和版本



A07 数据集简介：本卡覆盖工单执行、工序流转、板材备料、焊接、热处理、机加工、设备运行、能源关联、过程异常与维修活动。以工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口建立对象关系，来源范围包括MES中的工单和报工，SCADA中的过程采样，热处理群控中的炉次及曲线，EMS中的能源记录，EAM中的设备和维修，QMS中的过程检验，LMS、WMS中的物流与领退料记录。面向人类偏好对齐形成可比较的候选、独立判断结果、理由及仲裁记录，重点检查输入一致、候选可比、偏好依据有效、匿名展示和组完整性。数据支持板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、决策数据智能问答助手，结论依据实际输入、专业条件和验证范围使用。涉及生产节拍、设备状态、现场视频、人员影像、关键过程参数和运行位置时执行相应授权及安全处理。业务事实、推断与未知状态分别标记，数据版本与引用依据保持一致。
5.3.2 内容特征
表5-32 内容特征
	字段
	名称
	内容

	B01
	模态构成
	文本、图像、时序、视频按有效载荷统计；重点关联工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口；图纸、表格载体不独立增加模态数

	B02
	模态种类数
	领域不少于三种有效模态；每个子集据实际合格资源登记种类和数量，汇总时核验资源及关系有效性

	B03
	多模态条数占比
	以同一输入下完整候选回答及偏好依据构成的比较组为分母，至少两种有效关联模态的记录为分子；分子、分母及互斥组合清单齐备，按1.4节满足40%要求

	B04
	近三年数据条数占比
	以实际发布日期倒推36个自然月；业务形成时间合格的完整记录计入分子，未知或无法确认窗口的记录留在分母，按1.4节满足40%要求

	B05
	业务主题分布
	按MP01工单与工序、MP02备料与加工、MP03焊接过程、MP04热处理过程、MP05设备与能耗、MP06异常与维修统计；主主题互斥，辅助主题允许多选并另列

	B06
	样本长度分布
	文本统计有效Tokens与长度分位数；时序统计时间跨度、采样点和缺口；视频统计片段时长、帧率与有效区间；各单位分别报告

	B07
	来源分布
	按源系统、业务对象、原始批次、来源家族和授权类别分层，披露最大来源占比及集中度；跨系统复制保留同源关系

	B08
	难度分布
	按候选差异涉及的事实、约束、证据与风险判断复杂性分层，不能仅按回答长短或文风判优

	B09
	标签体系
	采用本领域六项主题及本用途标签定义；标签版本固定，状态类标签保留未知、候选、确认和不适用的区别

	B10
	标签分布
	逐标签报告条数、占比、来源与难度切片；互斥标签总量守恒，多标签重叠另列；长尾不足以真实补充和任务调整处理

	B11
	样本示例
	本卡规范样本部分提供三条规范样本，正式发布时从相同版本选择至少三条实际合格代表样本并保存定位

	B12
	已知局限性
	不同设备、采样策略、材料与工艺阶段的分布不可直接混合；停机、断网、换件及传感器校准会改变观测条件；未观测故障不能等同无故障。实际局限按检查证据、影响对象、可用边界和改进安排登记，已知错误按缺陷整改处理

	B13
	时间跨度
	分别统计最早及最晚业务时间、采集时间、未知数量和时间精度分布；不同来源区间按对象可追溯，不以最近导入日重置历史时间

	B14
	合成样本占比
	组内包含合成候选或其派生内容即计入合成来源组，比例不超过50%；纯真实增强另记加工属性



5.3.3 建设过程
表5-33 建设过程
	字段
	名称
	内容

	C01
	数据来源清单
	MES中的工单和报工，SCADA中的过程采样，热处理群控中的炉次及曲线，EMS中的能源记录，EAM中的设备和维修，QMS中的过程检验，LMS、WMS中的物流与领退料记录；逐源登记组织、资料类别、业务期间、采集期间及许可依据

	C02
	采集方法
	结构化来源通过授权只读接口、视图或文件接收；文档按目录及附件关系导入；时序按设备测点与时间水位获取；影像保留原资源及事件映射；初次全量与后续增量分别留痕

	C03
	许可状态
	按企业自有、授权使用和公开许可逐源核验实际权利；来源类别不自动证明商用、训练或再分发许可，许可范围覆盖目标用途后入集

	C04
	加工处理流程
	按设备实物身份与工单组织记录，固定原时钟和校正关系；以业务事件划定时序窗口；分开真实工艺异常、传感器异常和采集链路异常；图像视频与工序阶段、位置及批次对齐；过程结论连接实际检验或维修证据；随后按用途完成标注、受控合成增强、去重、质检、训练验证和版本发布

	C05
	预处理参数
	保存解析器、字典、切分、窗口、重叠、单位换算、时间校正和对齐配置；工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口为关联校验重点；参数经真实资料验证后冻结

	C06
	标注规范编号
	候选标识、展示顺序、优选结果、可并列状态、事实与约束判断、偏好理由和仲裁结果；规范编号与实际生产记录绑定，不因预训练用途自动省略专业标记管理

	C07
	标注组织方式
	由生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位承担专业定义与争议裁决，标注人员依规范执行；自检、交叉复核、专家仲裁分别保存原始结果及修订记录

	C08
	跨标注员一致性
	对实际独立重叠标注样本统计一致性；类别、区间与多标签采用对应指标，记录样本量、分母、标签分布及分歧处置，仲裁结果不回写独立原始判断

	C09
	黄金集通过率
	黄金样本版本、适用任务、检查量、通过量及错误对象分别记录；校准集与正式基准家族隔离，实际通过率由执行记录复算

	C10
	合成方法记录
	基准用途禁止合成；其他用途逐条保留种子来源、合成方法、提示词版本、模型版本和人工核验结果，来源链继承原始授权

	C11
	教师模型许可登记
	使用教师模型时登记实际许可、调用方式、训练及交付权利；许可不覆盖目标用途的生成内容不得入集

	C12
	增强方法记录
	增强保留算子、参数、原始对象和标签同步结果；专业含义、关联条件和真实来源必须可核查，增强前后分布及质量分别比较

	C13
	去重与相似度比对结论
	按来源家族先隔离再加工，开展集内、跨集及训练与基准比对；文本、影像、时序和业务身份联合检查，命中按实际泄漏关系处置并保留复核证据

	C14
	版本变更记录
	逐版本记录新增、修订、剔除、划分变化、原因、责任角色与实际时间；比较实际清单差异，涉及标签或来源变化时重核质检及验证范围



5.3.4 应用说明
表5-34 应用说明
	字段
	名称
	内容

	D01
	使用许可条款
	仅在经核验的来源授权及项目合同允许范围内训练、验证和使用；商用、署名、派生、再分发、地域及期限逐项登记，限制随资源和派生内容传递

	D02
	目标应用场景
	板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、决策数据智能问答助手；验证结论按实际场景、输入条件和版本形成

	D03
	目标模型任务类型
	偏好对齐；输入接口须支持实际文本、图像、时序或视频载荷及对应关系

	D04
	推荐评测指标
	事件与工序识别F1、时序片段定位误差、过程关联正确率、采集缺口识别召回率、异常解释证据正确率及设备切片稳定性；各用途采用本卡评价协议并保留定义、方向和统计单位

	D05
	评测协议
	固定输入版本、模型阶段、执行环境、推理参数、随机种子、评分程序和失败处理；涉及人工评判采用盲评、专业依据和争议裁决，重复运行保留差异

	D06
	基线结果
	实际评测后登记模型与数据版本、逐题输出、切片结果和比较结论；汇总值由原始评分复算，尚无实际证据时不得声明性能增量或已验证效果

	D07
	可复现实现参考
	按第7章读取、校验及独立复算流程执行，程序读取封装内相对路径；业务评价配置与代码随数据版本交付，依赖和运行记录齐备

	D08
	典型应用案例
	以本领域规范样本所列业务任务组织结构核验；正式应用案例保留真实输入输出、证据、环境、模型版本和实际效果，不以规范样本替代场景验证

	D09
	不适用情形
	不同设备、采样策略、材料与工艺阶段的分布不可直接混合；停机、断网、换件及传感器校准会改变观测条件；未观测故障不能等同无故障；使用范围受实际授权与验证条件限制

	D10
	配套数据集
	关联本领域0001至0004四张子集卡及0000汇总卡；跨域证据通过稳定对象与固定版本引用；训练内容与正式基准保持隔离



5.3.5 质量验证
表5-35 质量验证
	字段
	名称
	内容

	E01
	质检报告编号
	质检报告采用GHY26691-QC-03-0003并绑定实际版本、受检清单和内容根摘要

	E02
	六维度质检结果
	分别报告保真度、完备性、规整性、均衡性、可用性、可信性的方法、结果与问题；按工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口检查关键业务关联

	E03
	质检结论
	根据实际质量检查形成结论；发布所需条件全部满足后才进入正式交付；内部处理中或条件性结论不得替代正式合格状态

	E04
	未关闭缺陷
	按缺陷标识、级别、对象、用途、版本和状态列明；高风险清零，中低风险100%整改，高危命中100%人工复核；关闭证据与复测结果关联

	E05
	验证报告编号
	验证报告采用GHY26691-VR-03-0003及实际版本；引用数据、模型、协议、实验和原始输出，汇总与子集范围分别标明

	E06
	能力增量结论
	按同一协议比较招标指定基础模型与各训练阶段，保留逐项增量、退化、失败和不确定性；不得仅选择有利切片形成整体提升结论

	E07
	场景可用性结论
	由生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位结合板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、决策数据智能问答助手的真实验证记录判定；数据支持能力与实际场景建设成果分别确认

	E08
	第三方评测状态
	正式评测覆盖81项指标，说明文档、数据质量、模型应用各90分且综合不低于85分；报告与受评版本一致，第三方正式盖章报告纳入交付

	E09
	依据标准版本
	依据招标文件高质量数据集质量评测规范及项目适用标准清单，登记标准编号、有效版本、适用条款及规则配置；历史结果保留当时有效依据

	E10
	复测记录
	不少于4次集中完整复测，首次检查和日常回归不计入；每轮关联问题、修复版本、受检范围、实际结果及正式报告，未达标继续整改



5.3.6 安全合规
表5-36 安全合规
	字段
	名称
	内容

	F01
	数据分类
	生产经营数据中的制造过程相关数据；按工单执行、工序流转、板材备料、焊接、热处理、机加工、设备运行、能源关联、过程异常与维修活动细分并关联资产目录

	F02
	数据分级
	采用L1公开、L2内部、L3重要、L4敏感、L5机密五级；按实际内容及批准分级确定资源和字段控制，卡片汇总保留各级分布

	F03
	涉及敏感信息类型
	生产节拍、设备状态、现场视频、人员影像、关键过程参数和运行位置；实际敏感要素由检测与人工复核确认，未知状态不按无敏感信息处理

	F04
	去标识化方法
	人员影像和工号按用途遮蔽或替代；设备编号保持稳定受控映射；生产时间按授权用途处理并保持事件相对顺序；涉及参数的资料采用受控访问，避免变换破坏工艺含义

	F05
	去标识化效果评估
	同时核查敏感残留、可识别风险、关联可用性和专业信息保真；文本、图片、视频、附件及元数据均纳入检查，发现影响重新处理并复核

	F06
	商用可用性核查
	逐源及所用工具核验商业使用条件，来源类别和公开可见性不替代授权；限制与实际目标用途不符的内容退出目标交付范围

	F07
	来源合法性承诺
	保存来源、取得方式、授权主体、凭证、用途范围和责任记录；加工派生继承限制，缺少合法来源依据的内容不进入有效供给

	F08
	访问权限范围
	生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位按业务必要性申请；加工、质量与评测岗位取得任务所需权限，基准答案、原始敏感资料和替代映射分别控制

	F09
	审计记录位置
	按卡号GHY26691-DC-03-0003-V1.0、实际数据版本、对象标识和工单关联查询采集、加工、访问、下载、评测及发布审计；交付留存必要受控记录

	F10
	出境与共享限制
	跨境与对外共享执行来源许可、适用管理要求及甲方批准范围；未经批准不扩大地域、对象或用途；接收方及派生使用保留审计



5.3.7 指纹血缘
表5-37 指纹血缘
	字段
	名称
	内容

	G01
	文件清单摘要
	最终封装清单按规范化相对路径列出实际字节数与摘要；清单摘要计算排除自身摘要及签名字段，算法和序列化规则固定

	G02
	内容根摘要
	先对数据内容、必要元数据和字典形成确定性内容根摘要，质检与验证据此绑定；最终封装再绑定卡片及报告，避免循环计算

	G03
	摘要算法
	采用项目密码方案规定的摘要算法；记录算法标识、编码、路径排序、规范化规则与执行工具版本，按同一字节序列复算

	G04
	签名算法
	采用项目密码方案规定的发布签名算法与参数；签名覆盖对象、证书及验证资料随受控发布档案保存

	G05
	签名值
	由实际发布签名操作生成，签名对象固定为规定的最终发布摘要或清单；验证成功并满足证书及权限条件后交付

	G06
	签名时间
	记录真实签名时点、时区和时间来源，核对发布记录、证书有效条件及授权，不能预先编造签名时间

	G07
	自描述封装文件
	03-PREF根目录内package.json登记身份、数据版本、结构版本、字典、卡片、资源和文件清单；脱离平台按第7章完成读取及核验

	G08
	上游版本
	记录直接前序版本、替代关系及来源版本；首版的无前序状态有发布记录支撑，结构首版不自动意味着业务内容无历史

	G09
	血缘标识
	原始批次、业务对象、来源家族、加工任务、样本、用途、数据版本与模型实验形成有向追溯关系；冻结节点不回写，修复生成后继节点



5.3.8 记录字典与标签
记录采用第7章公共字段，业务扩展字段如下。字段缺失、未知与不适用按明确状态处理，数值字段保留单位和精度，业务标识在同一版本内可解析到对应对象。
表5-38 记录字典与标签
	字段
	类型
	取值与含义
	校验要求

	work_order_id
	字符串
	工单稳定编号
	分批与返工采用独立实例关系

	equipment_instance
	字符串
	设备及安装部件身份
	换件前后保留安装期间

	event_window
	对象
	起止时间、时区、闭合方式与事件编号
	起止有序，跨边界片段保留前后文

	sensor_id
	字符串
	测点及校准配置标识
	原单位与换算配置可追溯

	sample_time
	时间数组
	按观测顺序记录原采样时间
	重复、缺口和校时处理有状态

	process_state
	枚举
	running、stopped、maintenance、unknown
	依据事件记录判断，不由空值自动推定停机



表5-39 记录字典与标签
	主题码
	主题
	业务含义

	MP01
	工单与工序
	计划、开工、完工和检验关系

	MP02
	备料与加工
	材料批次、领退料和工序输入输出

	MP03
	焊接过程
	焊缝、位置、参数与检验关系

	MP04
	热处理过程
	装炉、阶段、曲线和测点条件

	MP05
	设备与能耗
	设备状态、观测窗口及能耗口径

	MP06
	异常与维修
	事件证据、维修发现和恢复条件



表5-40 记录字典与标签
	任务标签
	名称
	判定边界

	fact_reading
	事实识读
	从有效证据读取明确事实，保留原文位置

	relation_check
	关系核查
	核对身份、版次、状态和业务时间

	quantity_calculation
	数量计算
	明确单位、公式、输入及适用范围

	constraint_review
	约束核查
	逐项判断条件是否满足，未知不作通过

	evidence_insufficient
	证据不足
	说明缺少的必要依据及可判定范围

	professional_review
	专业复核
	需要有权专业岗位依据适用标准确认



表5-41 记录字典与标签
	业务细分标签
	定义与判定边界

	acquisition_failure
	有采集或传输证据支持的数据链路异常，与真实工艺变化区分

	alarm_review
	对预警事实及后续检查分别记录并复核其证据关系

	fault_unconfirmed
	尚无足够专业证据确认故障类型，不能转成确定性故障监督标签

	identity_mismatch
	证据指向不同对象或部位，不能直接相互赋予标签或结论

	multimodal_alignment
	核对模态载荷在业务对象、位置、事件和版本上的对应关系

	sampling_gap
	依据采样策略确认应有而缺失的观测位置，缺失不同于真实零值



主主题从本领域六项主题中选择一项，辅助主题可多选。任务标签可多选，理由和证据与具体任务关联；候选缺陷、未确认故障、未知时间等状态不是错误答案的豁免标签。各样本的业务细分标签由本卡下列规范实例确定并纳入标签字典，任何新标签先定义含义、适用条件和排他关系后生效。
5.3.9 规范样本
规范样本1 采样缺口与工艺异常区分
表5-42 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-03-PREF-001

	domain
	03

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PREF

	modalities
	文本与时序

	business_objects
	制造规范对象1

	labels
	MP04、sampling_gap、acquisition_failure



输入内容：某规范测点按相对秒0、1、2、3、4、5形成应采记录。实际存在0、1、4、5四个时间点；运行记录显示该区间设备持续运行，采集日志在2、3秒对应期间发生传输中断。未提供缓存补传结果。
表5-43 规范样本
	相对时刻或轮次
	观测值或状态

	0
	10

	1
	11

	4
	12

	5
	12



共同任务：如何记录缺口，能否把2、3秒填零后判定工艺下降？
候选甲：应记录2、3秒为采集缺口，并关联传输中断日志。缺口不代表真实测量值为零，不能据此判定工艺下降。应检查合法缓存或源端记录是否可以恢复；不能恢复时保留缺失标记，按任务所需连续性判断可用范围。
候选乙：缺少的点统一补零，曲线下降可以直接标为工艺故障。
偏好结论：候选甲优于候选乙。判断依据为缺口2和3秒、不填零冒充测量、区分采集与工艺、按真实恢复或保留缺失。候选乙的错误涉及事实或约束，不以字数、语气或展示位置决定偏好。实际比较时随机交换展示顺序，保留原候选标识及独立判断。
规范样本2 焊缝影像与检验对象关联
表5-44 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-03-PREF-002

	domain
	03

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PREF

	modalities
	文本与图像

	business_objects
	制造规范对象2

	labels
	MP03、multimodal_alignment、identity_mismatch



输入内容：影像对象标识为产品P甲的焊缝W1，检验记录标识为同产品的焊缝W2，两者属于不同位置。仅有文件上传时间相近，无焊缝映射或位置一致证据。
[image: ]
图5-4 焊缝影像与检验对象关联
共同任务：是否可以将该检验结论作为影像W1的监督标签？
候选甲：不能直接使用。应先核查焊缝位置、工序阶段、产品实例和映射证据；W1与W2为不同位置，上传时间相近不能证明对应。无法形成正确关联时，影像与检验记录分别保留身份，相关标签不进入合格监督样本。
候选乙：同一产品且上传时间相近，W2的检验结论可直接标注W1。
偏好结论：候选甲优于候选乙。判断依据为不能直接赋标签、核对位置与阶段、上传时间非关联依据、保留对象身份。候选乙的错误涉及事实或约束，不以字数、语气或展示位置决定偏好。实际比较时随机交换展示顺序，保留原候选标识及独立判断。
规范样本3 预警与确认故障分层记录
表5-45 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-03-PREF-003

	domain
	03

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PREF

	modalities
	文本

	business_objects
	制造规范对象3

	labels
	MP06、alarm_review、fault_unconfirmed



输入内容：设备E甲在事件窗口内产生一次模型预警。维修工单记录为检查未发现明确故障，随后恢复观察；尚无拆检或专业确认结果支持某一故障类型。
共同任务：该事件应如何进入健康管理数据集？
候选甲：分别记录预警事实、维修检查结果和后续观察状态。可以用于预警复核或证据不足判断任务，不能标为某类已确认故障，也不能由本次检查推断设备整个观察期无故障。后续证据形成时以新版本更新事件状态。
候选乙：凡有模型预警就标为已确认故障，便于增加故障样本。
偏好结论：候选甲优于候选乙。判断依据为预警与故障分开、保留检查结果、不扩展无故障结论、后继版本更新。候选乙的错误涉及事实或约束，不以字数、语气或展示位置决定偏好。实际比较时随机交换展示顺序，保留原候选标识及独立判断。
5.3.10 生产与使用核验
统计专业偏好一致率、固定协议下的胜率及平局率、事实约束违反率；展示次序随机化，盲化候选来源并保留交换顺序复核。本领域同时检查事件与工序识别F1、时序片段定位误差、过程关联正确率、采集缺口识别召回率、异常解释证据正确率及设备切片稳定性。统计按任务类型、来源、模态、难度及关键业务对象分层，保留题目或记录级结果和失败对象。
生产检查从来源记录开始核对工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口，确认按设备实物身份与工单组织记录，固定原时钟和校正关系；以业务事件划定时序窗口；分开真实工艺异常、传感器异常和采集链路异常；图像视频与工序阶段、位置及批次对齐；过程结论连接实际检验或维修证据。专业分歧由生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位根据有效资料裁决，保留争议内容及理由。检查结果涉及共用转换程序或映射时扩展到同类对象，并核查下游用途。
版本修订逐项列出内容、元数据、标签、资源和引用的变化。删除或替换记录后重新计算净量、模态、时间及来源比例；修改答案或判分依据后重跑受影响评价；改变来源或划分后重做隔离检查。卡片、字典、报告与封装清单在同一发布审批中核对，旧版本保持可查询。
5.4 基准评测数据卡
5.4.1 基本信息
表5-46 基本信息
	字段
	名称
	内容

	A10
	存储总量
	按实际文件逐一累计未压缩字节数，同时记录压缩包字节数；显示GB值及换算规则，去重共享资源按文件清单唯一计量

	A11
	文件类型与编码
	记录文件采用UTF-8 JSONL，字典与卡片采用UTF-8 JSON；图像、时序、视频按实际载体保留格式及解析参数，清单逐项登记扩展名、媒体类型和编码

	A01
	数据卡编号
	GHY26691-DC-03-0004-V1.0

	A02
	数据集名称
	制造过程数据集

	A03
	用途子集
	基准评测

	A04
	所属业务域
	03 制造过程；关联对象为工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口

	A05
	版本号
	卡片结构V1.0；实际数据发布版本由冻结记录绑定，并与内容、报告及封装一致

	A06
	发布日期
	发布审批生效时记录实际日期和业务时区；该日期作为近三年窗口基准，编制日期不替代发布日期

	A08
	样本总数
	有效交付净量2000条；以固定输入、必要资源、参考依据与判分规则构成的完整题目为计数单位

	A09
	Token 总数
	本用途规模按条验收；如统计输入输出Tokens，分开保存且不替代任务或比较组数量

	A12
	数据结构说明
	采用第7章公共记录结构及本领域扩展字典；固定输入、必要资源、参考依据与判分规则构成的完整题目具有稳定标识、业务对象、来源家族、时间、内容、资源、标签与证据关系

	A13
	目录组织方式
	根目录按03-EVAL及数据版本组织；data保存记录，resources保存模态载荷，metadata保存来源与关系，dictionary保存字段和标签，cards保存卡片，reports保存报告，tools保存解析程序

	A14
	文件命名规则
	03-EVAL-数据版本-六位分片序号.jsonl；资源以稳定资源标识命名；卡片使用完整卡号；路径采用相对路径并拒绝越界和重名冲突

	A15
	获取方式
	神兽 OS数据集运营服务管理入口：选择卡号、用途和版本，提交目的、环境与权限范围，完成业务及权限审核后按批准方式获取；具体流程执行1.7节

	A16
	技术支持渠道
	平台服务工单按卡号、数据版本及问题对象受理；由技术与生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位协同处理，服务时段和响应要求执行统一售后安排

	A17
	配套件清单
	数据字典、标签字典、来源清单、授权资料、数据卡、文件清单、质检报告、验证报告、正式评测及复测材料、读取程序与规范样本共同封装，固定相对路径和版本



A07 数据集简介：本卡覆盖工单执行、工序流转、板材备料、焊接、热处理、机加工、设备运行、能源关联、过程异常与维修活动。以工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口建立对象关系，来源范围包括MES中的工单和报工，SCADA中的过程采样，热处理群控中的炉次及曲线，EMS中的能源记录，EAM中的设备和维修，QMS中的过程检验，LMS、WMS中的物流与领退料记录。面向基准评测形成真实来源独立题目、固定判分依据和可复现实验结果，重点检查来源真实、家族隔离、答案正确、题目完整、判分稳定和答案保密。数据支持板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、决策数据智能问答助手，结论依据实际输入、专业条件和验证范围使用。涉及生产节拍、设备状态、现场视频、人员影像、关键过程参数和运行位置时执行相应授权及安全处理。业务事实、推断与未知状态分别标记，数据版本与引用依据保持一致。
5.4.2 内容特征
表5-47 内容特征
	字段
	名称
	内容

	B01
	模态构成
	文本、图像、时序、视频按有效载荷统计；重点关联工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口；图纸、表格载体不独立增加模态数

	B02
	模态种类数
	领域不少于三种有效模态；每个子集据实际合格资源登记种类和数量，汇总时核验资源及关系有效性

	B03
	多模态条数占比
	以固定输入、必要资源、参考依据与判分规则构成的完整题目为分母，至少两种有效关联模态的记录为分子；分子、分母及互斥组合清单齐备，按1.4节满足40%要求

	B04
	近三年数据条数占比
	以实际发布日期倒推36个自然月；业务形成时间合格的完整记录计入分子，未知或无法确认窗口的记录留在分母，按1.4节满足40%要求

	B05
	业务主题分布
	按MP01工单与工序、MP02备料与加工、MP03焊接过程、MP04热处理过程、MP05设备与能耗、MP06异常与维修统计；主主题互斥，辅助主题允许多选并另列

	B06
	样本长度分布
	文本统计有效Tokens与长度分位数；时序统计时间跨度、采样点和缺口；视频统计片段时长、帧率与有效区间；各单位分别报告

	B07
	来源分布
	按源系统、业务对象、原始批次、来源家族和授权类别分层，披露最大来源占比及集中度；跨系统复制保留同源关系

	B08
	难度分布
	基础识读、关联计算、复杂条件与证据不足判断分别成层；稀缺题型独立报告，避免总体分数掩盖薄弱项

	B09
	标签体系
	采用本领域六项主题及本用途标签定义；标签版本固定，状态类标签保留未知、候选、确认和不适用的区别

	B10
	标签分布
	逐标签报告条数、占比、来源与难度切片；互斥标签总量守恒，多标签重叠另列；长尾不足以真实补充和任务调整处理

	B11
	样本示例
	本卡规范样本部分提供三条规范样本，正式发布时从相同版本选择至少三条实际合格代表样本并保存定位

	B12
	已知局限性
	不同设备、采样策略、材料与工艺阶段的分布不可直接混合；停机、断网、换件及传感器校准会改变观测条件；未观测故障不能等同无故障。实际局限按检查证据、影响对象、可用边界和改进安排登记，已知错误按缺陷整改处理

	B13
	时间跨度
	分别统计最早及最晚业务时间、采集时间、未知数量和时间精度分布；不同来源区间按对象可追溯，不以最近导入日重置历史时间

	B14
	合成样本占比
	合成占比为0%；不使用人为增强扩充题目数量



5.4.3 建设过程
表5-48 建设过程
	字段
	名称
	内容

	C01
	数据来源清单
	MES中的工单和报工，SCADA中的过程采样，热处理群控中的炉次及曲线，EMS中的能源记录，EAM中的设备和维修，QMS中的过程检验，LMS、WMS中的物流与领退料记录；逐源登记组织、资料类别、业务期间、采集期间及许可依据

	C02
	采集方法
	结构化来源通过授权只读接口、视图或文件接收；文档按目录及附件关系导入；时序按设备测点与时间水位获取；影像保留原资源及事件映射；初次全量与后续增量分别留痕

	C03
	许可状态
	按企业自有、授权使用和公开许可逐源核验实际权利；来源类别不自动证明商用、训练或再分发许可，许可范围覆盖目标用途后入集

	C04
	加工处理流程
	按设备实物身份与工单组织记录，固定原时钟和校正关系；以业务事件划定时序窗口；分开真实工艺异常、传感器异常和采集链路异常；图像视频与工序阶段、位置及批次对齐；过程结论连接实际检验或维修证据；随后按用途完成标注、受控合成增强、去重、质检、训练验证和版本发布

	C05
	预处理参数
	保存解析器、字典、切分、窗口、重叠、单位换算、时间校正和对齐配置；工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口为关联校验重点；参数经真实资料验证后冻结

	C06
	标注规范编号
	题型、考核能力、参考答案、评分点、扣分条件、适用范围、难度及裁决依据；规范编号与实际生产记录绑定，不因预训练用途自动省略专业标记管理

	C07
	标注组织方式
	由生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位承担专业定义与争议裁决，标注人员依规范执行；自检、交叉复核、专家仲裁分别保存原始结果及修订记录

	C08
	跨标注员一致性
	对实际独立重叠标注样本统计一致性；类别、区间与多标签采用对应指标，记录样本量、分母、标签分布及分歧处置，仲裁结果不回写独立原始判断

	C09
	黄金集通过率
	黄金样本版本、适用任务、检查量、通过量及错误对象分别记录；校准集与正式基准家族隔离，实际通过率由执行记录复算

	C10
	合成方法记录
	正式基准不进行任何形式的合成；核查来源家族和派生记录，发现生成内容即退出有效基准并补足真实合格题目

	C11
	教师模型许可登记
	正式基准答案由真实证据和专业审核确定；辅助工具使用单独留痕，不把教师生成内容计作真实基准来源

	C12
	增强方法记录
	不以改写、扰动、裁剪派生或其他人为增强扩充正式题量；必要格式标准化保持原始题目身份与证据，不重复计数

	C13
	去重与相似度比对结论
	按来源家族先隔离再加工，开展集内、跨集及训练与基准比对；文本、影像、时序和业务身份联合检查，命中按实际泄漏关系处置并保留复核证据

	C14
	版本变更记录
	逐版本记录新增、修订、剔除、划分变化、原因、责任角色与实际时间；比较实际清单差异，涉及标签或来源变化时重核质检及验证范围



5.4.4 应用说明
表5-49 应用说明
	字段
	名称
	内容

	D01
	使用许可条款
	仅在经核验的来源授权及项目合同允许范围内训练、验证和使用；商用、署名、派生、再分发、地域及期限逐项登记，限制随资源和派生内容传递

	D02
	目标应用场景
	板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、决策数据智能问答助手；验证结论按实际场景、输入条件和版本形成

	D03
	目标模型任务类型
	基准评测；输入接口须支持实际文本、图像、时序或视频载荷及对应关系

	D04
	推荐评测指标
	事件与工序识别F1、时序片段定位误差、过程关联正确率、采集缺口识别召回率、异常解释证据正确率及设备切片稳定性；各用途采用本卡评价协议并保留定义、方向和统计单位

	D05
	评测协议
	固定输入版本、模型阶段、执行环境、推理参数、随机种子、评分程序和失败处理；涉及人工评判采用盲评、专业依据和争议裁决，重复运行保留差异

	D06
	基线结果
	实际评测后登记模型与数据版本、逐题输出、切片结果和比较结论；汇总值由原始评分复算，尚无实际证据时不得声明性能增量或已验证效果

	D07
	可复现实现参考
	按第7章读取、校验及独立复算流程执行，程序读取封装内相对路径；业务评价配置与代码随数据版本交付，依赖和运行记录齐备

	D08
	典型应用案例
	以本领域规范样本所列业务任务组织结构核验；正式应用案例保留真实输入输出、证据、环境、模型版本和实际效果，不以规范样本替代场景验证

	D09
	不适用情形
	不同设备、采样策略、材料与工艺阶段的分布不可直接混合；停机、断网、换件及传感器校准会改变观测条件；未观测故障不能等同无故障；使用范围受实际授权与验证条件限制

	D10
	配套数据集
	关联本领域0001至0004四张子集卡及0000汇总卡；跨域证据通过稳定对象与固定版本引用；训练内容与正式基准保持隔离



5.4.5 质量验证
表5-50 质量验证
	字段
	名称
	内容

	E01
	质检报告编号
	质检报告采用GHY26691-QC-03-0004并绑定实际版本、受检清单和内容根摘要

	E02
	六维度质检结果
	分别报告保真度、完备性、规整性、均衡性、可用性、可信性的方法、结果与问题；按工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口检查关键业务关联

	E03
	质检结论
	根据实际质量检查形成结论；发布所需条件全部满足后才进入正式交付；内部处理中或条件性结论不得替代正式合格状态

	E04
	未关闭缺陷
	按缺陷标识、级别、对象、用途、版本和状态列明；高风险清零，中低风险100%整改，高危命中100%人工复核；关闭证据与复测结果关联

	E05
	验证报告编号
	验证报告采用GHY26691-VR-03-0004及实际版本；引用数据、模型、协议、实验和原始输出，汇总与子集范围分别标明

	E06
	能力增量结论
	按同一协议比较招标指定基础模型与各训练阶段，保留逐项增量、退化、失败和不确定性；不得仅选择有利切片形成整体提升结论

	E07
	场景可用性结论
	由生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位结合板材智能备料、热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、决策数据智能问答助手的真实验证记录判定；数据支持能力与实际场景建设成果分别确认

	E08
	第三方评测状态
	正式评测覆盖81项指标，说明文档、数据质量、模型应用各90分且综合不低于85分；报告与受评版本一致，第三方正式盖章报告纳入交付

	E09
	依据标准版本
	依据招标文件高质量数据集质量评测规范及项目适用标准清单，登记标准编号、有效版本、适用条款及规则配置；历史结果保留当时有效依据

	E10
	复测记录
	不少于4次集中完整复测，首次检查和日常回归不计入；每轮关联问题、修复版本、受检范围、实际结果及正式报告，未达标继续整改



5.4.6 安全合规
表5-51 安全合规
	字段
	名称
	内容

	F01
	数据分类
	生产经营数据中的制造过程相关数据；按工单执行、工序流转、板材备料、焊接、热处理、机加工、设备运行、能源关联、过程异常与维修活动细分并关联资产目录

	F02
	数据分级
	采用L1公开、L2内部、L3重要、L4敏感、L5机密五级；按实际内容及批准分级确定资源和字段控制，卡片汇总保留各级分布

	F03
	涉及敏感信息类型
	生产节拍、设备状态、现场视频、人员影像、关键过程参数和运行位置；实际敏感要素由检测与人工复核确认，未知状态不按无敏感信息处理

	F04
	去标识化方法
	人员影像和工号按用途遮蔽或替代；设备编号保持稳定受控映射；生产时间按授权用途处理并保持事件相对顺序；涉及参数的资料采用受控访问，避免变换破坏工艺含义

	F05
	去标识化效果评估
	同时核查敏感残留、可识别风险、关联可用性和专业信息保真；文本、图片、视频、附件及元数据均纳入检查，发现影响重新处理并复核

	F06
	商用可用性核查
	逐源及所用工具核验商业使用条件，来源类别和公开可见性不替代授权；限制与实际目标用途不符的内容退出目标交付范围

	F07
	来源合法性承诺
	保存来源、取得方式、授权主体、凭证、用途范围和责任记录；加工派生继承限制，缺少合法来源依据的内容不进入有效供给

	F08
	访问权限范围
	生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位按业务必要性申请；加工、质量与评测岗位取得任务所需权限，基准答案、原始敏感资料和替代映射分别控制

	F09
	审计记录位置
	按卡号GHY26691-DC-03-0004-V1.0、实际数据版本、对象标识和工单关联查询采集、加工、访问、下载、评测及发布审计；交付留存必要受控记录

	F10
	出境与共享限制
	跨境与对外共享执行来源许可、适用管理要求及甲方批准范围；未经批准不扩大地域、对象或用途；接收方及派生使用保留审计



5.4.7 指纹血缘
表5-52 指纹血缘
	字段
	名称
	内容

	G01
	文件清单摘要
	最终封装清单按规范化相对路径列出实际字节数与摘要；清单摘要计算排除自身摘要及签名字段，算法和序列化规则固定

	G02
	内容根摘要
	先对数据内容、必要元数据和字典形成确定性内容根摘要，质检与验证据此绑定；最终封装再绑定卡片及报告，避免循环计算

	G03
	摘要算法
	采用项目密码方案规定的摘要算法；记录算法标识、编码、路径排序、规范化规则与执行工具版本，按同一字节序列复算

	G04
	签名算法
	采用项目密码方案规定的发布签名算法与参数；签名覆盖对象、证书及验证资料随受控发布档案保存

	G05
	签名值
	由实际发布签名操作生成，签名对象固定为规定的最终发布摘要或清单；验证成功并满足证书及权限条件后交付

	G06
	签名时间
	记录真实签名时点、时区和时间来源，核对发布记录、证书有效条件及授权，不能预先编造签名时间

	G07
	自描述封装文件
	03-EVAL根目录内package.json登记身份、数据版本、结构版本、字典、卡片、资源和文件清单；脱离平台按第7章完成读取及核验

	G08
	上游版本
	记录直接前序版本、替代关系及来源版本；首版的无前序状态有发布记录支撑，结构首版不自动意味着业务内容无历史

	G09
	血缘标识
	原始批次、业务对象、来源家族、加工任务、样本、用途、数据版本与模型实验形成有向追溯关系；冻结节点不回写，修复生成后继节点



5.4.8 记录字典与标签
记录采用第7章公共字段，业务扩展字段如下。字段缺失、未知与不适用按明确状态处理，数值字段保留单位和精度，业务标识在同一版本内可解析到对应对象。
表5-53 记录字典与标签
	字段
	类型
	取值与含义
	校验要求

	work_order_id
	字符串
	工单稳定编号
	分批与返工采用独立实例关系

	equipment_instance
	字符串
	设备及安装部件身份
	换件前后保留安装期间

	event_window
	对象
	起止时间、时区、闭合方式与事件编号
	起止有序，跨边界片段保留前后文

	sensor_id
	字符串
	测点及校准配置标识
	原单位与换算配置可追溯

	sample_time
	时间数组
	按观测顺序记录原采样时间
	重复、缺口和校时处理有状态

	process_state
	枚举
	running、stopped、maintenance、unknown
	依据事件记录判断，不由空值自动推定停机



表5-54 记录字典与标签
	主题码
	主题
	业务含义

	MP01
	工单与工序
	计划、开工、完工和检验关系

	MP02
	备料与加工
	材料批次、领退料和工序输入输出

	MP03
	焊接过程
	焊缝、位置、参数与检验关系

	MP04
	热处理过程
	装炉、阶段、曲线和测点条件

	MP05
	设备与能耗
	设备状态、观测窗口及能耗口径

	MP06
	异常与维修
	事件证据、维修发现和恢复条件



表5-55 记录字典与标签
	任务标签
	名称
	判定边界

	fact_reading
	事实识读
	从有效证据读取明确事实，保留原文位置

	relation_check
	关系核查
	核对身份、版次、状态和业务时间

	quantity_calculation
	数量计算
	明确单位、公式、输入及适用范围

	constraint_review
	约束核查
	逐项判断条件是否满足，未知不作通过

	evidence_insufficient
	证据不足
	说明缺少的必要依据及可判定范围

	professional_review
	专业复核
	需要有权专业岗位依据适用标准确认



表5-56 记录字典与标签
	业务细分标签
	定义与判定边界

	acquisition_failure
	有采集或传输证据支持的数据链路异常，与真实工艺变化区分

	alarm_review
	对预警事实及后续检查分别记录并复核其证据关系

	fault_unconfirmed
	尚无足够专业证据确认故障类型，不能转成确定性故障监督标签

	identity_mismatch
	证据指向不同对象或部位，不能直接相互赋予标签或结论

	multimodal_alignment
	核对模态载荷在业务对象、位置、事件和版本上的对应关系

	sampling_gap
	依据采样策略确认应有而缺失的观测位置，缺失不同于真实零值



主主题从本领域六项主题中选择一项，辅助主题可多选。任务标签可多选，理由和证据与具体任务关联；候选缺陷、未确认故障、未知时间等状态不是错误答案的豁免标签。各样本的业务细分标签由本卡下列规范实例确定并纳入标签字典，任何新标签先定义含义、适用条件和排他关系后生效。
5.4.9 规范样本
规范样本1 采样缺口与工艺异常区分
表5-57 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-03-EVAL-001

	domain
	03

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	EVAL

	modalities
	文本与时序

	business_objects
	制造规范对象1

	labels
	MP04、sampling_gap、acquisition_failure



输入内容：某规范测点按相对秒0、1、2、3、4、5形成应采记录。实际存在0、1、4、5四个时间点；运行记录显示该区间设备持续运行，采集日志在2、3秒对应期间发生传输中断。未提供缓存补传结果。
表5-58 规范样本
	相对时刻或轮次
	观测值或状态

	0
	10

	1
	11

	4
	12

	5
	12



评测问题：如何记录缺口，能否把2、3秒填零后判定工艺下降？
参考依据：应记录2、3秒为采集缺口，并关联传输中断日志。缺口不代表真实测量值为零，不能据此判定工艺下降。应检查合法缓存或源端记录是否可以恢复；不能恢复时保留缺失标记，按任务所需连续性判断可用范围。
表5-59 规范样本
	评分点
	分值
	判分要求

	缺口2和3秒
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	不填零冒充测量
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	区分采集与工艺
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	按真实恢复或保留缺失
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断



本规范题满分4分，四个评分点各1分。未回答的点计0分；回答同时包含互相矛盾的判断，相应评分点计0分。涉及直接放行、确认故障或工艺合格的无依据结论另记关键错误标记，汇总时单独报告，不因其他评分点得分而隐去。该业务题评分用于模型任务分析，正式三维质量评测仍执行规定的独立指标体系。
规范样本2 焊缝影像与检验对象关联
表5-60 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-03-EVAL-002

	domain
	03

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	EVAL

	modalities
	文本与图像

	business_objects
	制造规范对象2

	labels
	MP03、multimodal_alignment、identity_mismatch



输入内容：影像对象标识为产品P甲的焊缝W1，检验记录标识为同产品的焊缝W2，两者属于不同位置。仅有文件上传时间相近，无焊缝映射或位置一致证据。
[image: ]
图5-5 焊缝影像与检验对象关联
评测问题：是否可以将该检验结论作为影像W1的监督标签？
参考依据：不能直接使用。应先核查焊缝位置、工序阶段、产品实例和映射证据；W1与W2为不同位置，上传时间相近不能证明对应。无法形成正确关联时，影像与检验记录分别保留身份，相关标签不进入合格监督样本。
表5-61 规范样本
	评分点
	分值
	判分要求

	不能直接赋标签
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	核对位置与阶段
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	上传时间非关联依据
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	保留对象身份
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断



本规范题满分4分，四个评分点各1分。未回答的点计0分；回答同时包含互相矛盾的判断，相应评分点计0分。涉及直接放行、确认故障或工艺合格的无依据结论另记关键错误标记，汇总时单独报告，不因其他评分点得分而隐去。该业务题评分用于模型任务分析，正式三维质量评测仍执行规定的独立指标体系。
规范样本3 预警与确认故障分层记录
表5-62 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-03-EVAL-003

	domain
	03

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	EVAL

	modalities
	文本

	business_objects
	制造规范对象3

	labels
	MP06、alarm_review、fault_unconfirmed



输入内容：设备E甲在事件窗口内产生一次模型预警。维修工单记录为检查未发现明确故障，随后恢复观察；尚无拆检或专业确认结果支持某一故障类型。
评测问题：该事件应如何进入健康管理数据集？
参考依据：分别记录预警事实、维修检查结果和后续观察状态。可以用于预警复核或证据不足判断任务，不能标为某类已确认故障，也不能由本次检查推断设备整个观察期无故障。后续证据形成时以新版本更新事件状态。
表5-63 规范样本
	评分点
	分值
	判分要求

	预警与故障分开
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	保留检查结果
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	不扩展无故障结论
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	后继版本更新
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断



本规范题满分4分，四个评分点各1分。未回答的点计0分；回答同时包含互相矛盾的判断，相应评分点计0分。涉及直接放行、确认故障或工艺合格的无依据结论另记关键错误标记，汇总时单独报告，不因其他评分点得分而隐去。该业务题评分用于模型任务分析，正式三维质量评测仍执行规定的独立指标体系。
5.4.10 生产与使用核验
对相同题目和协议比较招标指定基础模型、继续预训练模型、指令微调模型及偏好对齐模型；逐题保存输出、评分和切片统计，未完成题目及失败调用单独报告。本领域同时检查事件与工序识别F1、时序片段定位误差、过程关联正确率、采集缺口识别召回率、异常解释证据正确率及设备切片稳定性。统计按任务类型、来源、模态、难度及关键业务对象分层，保留题目或记录级结果和失败对象。
生产检查从来源记录开始核对工单、产品实例、材料批次、工序、炉次、焊缝、设备、测点、事件及时间窗口，确认按设备实物身份与工单组织记录，固定原时钟和校正关系；以业务事件划定时序窗口；分开真实工艺异常、传感器异常和采集链路异常；图像视频与工序阶段、位置及批次对齐；过程结论连接实际检验或维修证据。专业分歧由生产、设备、工艺、能源、质量及现场采集专业岗位根据有效资料裁决，保留争议内容及理由。检查结果涉及共用转换程序或映射时扩展到同类对象，并核查下游用途。
版本修订逐项列出内容、元数据、标签、资源和引用的变化。删除或替换记录后重新计算净量、模态、时间及来源比例；修改答案或判分依据后重跑受影响评价；改变来源或划分后重做隔离检查。卡片、字典、报告与封装清单在同一发布审批中核对，旧版本保持可查询。
6 产品质量用途子集数据卡
本领域以产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态组织记录，覆盖来料、过程、成品和使用反馈质量，检验标准、测量记录、缺陷形态、不合格处置、复检、放行与质量追溯。四个用途分别建立任务、清单、卡片和质量证据，并按实际版本管理。
[image: ]
图6-1 产品质量检查与处置关系
6.1 预训练数据卡
6.1.1 基本信息
表6-1 基本信息
	字段
	名称
	内容

	A10
	存储总量
	按实际文件逐一累计未压缩字节数，同时记录压缩包字节数；显示GB值及换算规则，去重共享资源按文件清单唯一计量

	A11
	文件类型与编码
	记录文件采用UTF-8 JSONL，字典与卡片采用UTF-8 JSON；图像、时序、视频按实际载体保留格式及解析参数，清单逐项登记扩展名、媒体类型和编码

	A01
	数据卡编号
	GHY26691-DC-04-0001-V1.0

	A02
	数据集名称
	产品质量数据集

	A03
	用途子集
	预训练

	A04
	所属业务域
	04 产品质量；关联对象为产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态

	A05
	版本号
	卡片结构V1.0；实际数据发布版本由冻结记录绑定，并与内容、报告及封装一致

	A06
	发布日期
	发布审批生效时记录实际日期和业务时区；该日期作为近三年窗口基准，编制日期不替代发布日期

	A08
	样本总数
	预训练有效净量16400000000 Tokens；实际语义记录数由有效清单逐条统计

	A09
	Token 总数
	预训练有效净量16400000000 Tokens，即164亿Tokens；保存分词器、配置和执行摘要

	A12
	数据结构说明
	采用第7章公共记录结构及本领域扩展字典；完整业务语义记录具有稳定标识、业务对象、来源家族、时间、内容、资源、标签与证据关系

	A13
	目录组织方式
	根目录按04-PT及数据版本组织；data保存记录，resources保存模态载荷，metadata保存来源与关系，dictionary保存字段和标签，cards保存卡片，reports保存报告，tools保存解析程序

	A14
	文件命名规则
	04-PT-数据版本-六位分片序号.jsonl；资源以稳定资源标识命名；卡片使用完整卡号；路径采用相对路径并拒绝越界和重名冲突

	A15
	获取方式
	神兽 OS数据集运营服务管理入口：选择卡号、用途和版本，提交目的、环境与权限范围，完成业务及权限审核后按批准方式获取；具体流程执行1.7节

	A16
	技术支持渠道
	平台服务工单按卡号、数据版本及问题对象受理；由技术与质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位协同处理，服务时段和响应要求执行统一售后安排

	A17
	配套件清单
	数据字典、标签字典、来源清单、授权资料、数据卡、文件清单、质检报告、验证报告、正式评测及复测材料、读取程序与规范样本共同封装，固定相对路径和版本



A07 数据集简介：本卡覆盖来料、过程、成品和使用反馈质量，检验标准、测量记录、缺陷形态、不合格处置、复检、放行与质量追溯。以产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态建立对象关系，来源范围包括QMS中的检验及不合格记录，MES中的工单和过程批次，PLM中的技术条件，ERP与WMS中的物料及质量状态，EAM中的设备和维修记录，以及经授权的客户质量反馈。面向预训练形成忠实保留原始事实、关系和适用条件的领域语料，重点检查原文保真、语义完整、有效Tokens及重复损耗。数据支持热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、标准规范智能问答助手、决策数据智能问答助手，结论依据实际输入、专业条件和验证范围使用。涉及检验报告、质量事件、客户反馈、产品追溯关系、工艺秘密和检验人员信息时执行相应授权及安全处理。业务事实、推断与未知状态分别标记，数据版本与引用依据保持一致。
6.1.2 内容特征
表6-2 内容特征
	字段
	名称
	内容

	B01
	模态构成
	文本、图像、时序、视频按有效载荷统计；重点关联产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态；图纸、表格载体不独立增加模态数

	B02
	模态种类数
	领域不少于三种有效模态；每个子集据实际合格资源登记种类和数量，汇总时核验资源及关系有效性

	B03
	多模态条数占比
	以完整业务语义记录为分母，至少两种有效关联模态的记录为分子；分子、分母及互斥组合清单齐备，按1.4节满足40%要求

	B04
	近三年数据条数占比
	以实际发布日期倒推36个自然月；业务形成时间合格的完整记录计入分子，未知或无法确认窗口的记录留在分母，按1.4节满足40%要求

	B05
	业务主题分布
	按PQ01来料质量、PQ02过程检验、PQ03成品检验、PQ04缺陷与不合格、PQ05处置与复检、PQ06追溯与反馈统计；主主题互斥，辅助主题允许多选并另列

	B06
	样本长度分布
	文本统计有效Tokens与长度分位数；时序统计时间跨度、采样点和缺口；视频统计片段时长、帧率与有效区间；各单位分别报告

	B07
	来源分布
	按源系统、业务对象、原始批次、来源家族和授权类别分层，披露最大来源占比及集中度；跨系统复制保留同源关系

	B08
	难度分布
	按事实识读、跨段关系和条件组合区分语料复杂性，不把长度直接当作推理难度

	B09
	标签体系
	采用本领域六项主题及本用途标签定义；标签版本固定，状态类标签保留未知、候选、确认和不适用的区别

	B10
	标签分布
	逐标签报告条数、占比、来源与难度切片；互斥标签总量守恒，多标签重叠另列；长尾不足以真实补充和任务调整处理

	B11
	样本示例
	本卡规范样本部分提供三条规范样本，正式发布时从相同版本选择至少三条实际合格代表样本并保存定位

	B12
	已知局限性
	稀缺缺陷、复合缺陷、特定材料及使用工况的覆盖需分层披露；单张影像不能替代全部检验条件；相关过程变化不能单独证明质量缺陷根因。实际局限按检查证据、影响对象、可用边界和改进安排登记，已知错误按缺陷整改处理

	B13
	时间跨度
	分别统计最早及最晚业务时间、采集时间、未知数量和时间精度分布；不同来源区间按对象可追溯，不以最近导入日重置历史时间

	B14
	合成样本占比
	合成与增强来源内容的并集不超过有效Tokens的20%；交集去重计算



6.1.3 建设过程
表6-3 建设过程
	字段
	名称
	内容

	C01
	数据来源清单
	QMS中的检验及不合格记录，MES中的工单和过程批次，PLM中的技术条件，ERP与WMS中的物料及质量状态，EAM中的设备和维修记录，以及经授权的客户质量反馈；逐源登记组织、资料类别、业务期间、采集期间及许可依据

	C02
	采集方法
	结构化来源通过授权只读接口、视图或文件接收；文档按目录及附件关系导入；时序按设备测点与时间水位获取；影像保留原资源及事件映射；初次全量与后续增量分别留痕

	C03
	许可状态
	按企业自有、授权使用和公开许可逐源核验实际权利；来源类别不自动证明商用、训练或再分发许可，许可范围覆盖目标用途后入集

	C04
	加工处理流程
	检验结果绑定有效标准与测量条件；数值、单位、精度、上下限及边界条件共同解析；缺陷标签绑定位置和证据；处置、复检与放行按时序串联；质量结论沿材料、工序和产品关系追溯；随后按用途完成标注、受控合成增强、去重、质检、训练验证和版本发布

	C05
	预处理参数
	保存解析器、字典、切分、窗口、重叠、单位换算、时间校正和对齐配置；产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态为关联校验重点；参数经真实资料验证后冻结

	C06
	标注规范编号
	主题、实体、术语、版面、时间和模态关联元数据；发生专业语义标记时纳入对应标注规范；规范编号与实际生产记录绑定，不因预训练用途自动省略专业标记管理

	C07
	标注组织方式
	由质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位承担专业定义与争议裁决，标注人员依规范执行；自检、交叉复核、专家仲裁分别保存原始结果及修订记录

	C08
	跨标注员一致性
	对实际独立重叠标注样本统计一致性；类别、区间与多标签采用对应指标，记录样本量、分母、标签分布及分歧处置，仲裁结果不回写独立原始判断

	C09
	黄金集通过率
	黄金样本版本、适用任务、检查量、通过量及错误对象分别记录；校准集与正式基准家族隔离，实际通过率由执行记录复算

	C10
	合成方法记录
	基准用途禁止合成；其他用途逐条保留种子来源、合成方法、提示词版本、模型版本和人工核验结果，来源链继承原始授权

	C11
	教师模型许可登记
	使用教师模型时登记实际许可、调用方式、训练及交付权利；许可不覆盖目标用途的生成内容不得入集

	C12
	增强方法记录
	增强保留算子、参数、原始对象和标签同步结果；专业含义、关联条件和真实来源必须可核查，增强前后分布及质量分别比较

	C13
	去重与相似度比对结论
	按来源家族先隔离再加工，开展集内、跨集及训练与基准比对；文本、影像、时序和业务身份联合检查，命中按实际泄漏关系处置并保留复核证据

	C14
	版本变更记录
	逐版本记录新增、修订、剔除、划分变化、原因、责任角色与实际时间；比较实际清单差异，涉及标签或来源变化时重核质检及验证范围



6.1.4 应用说明
表6-4 应用说明
	字段
	名称
	内容

	D01
	使用许可条款
	仅在经核验的来源授权及项目合同允许范围内训练、验证和使用；商用、署名、派生、再分发、地域及期限逐项登记，限制随资源和派生内容传递

	D02
	目标应用场景
	热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、标准规范智能问答助手、决策数据智能问答助手；验证结论按实际场景、输入条件和版本形成

	D03
	目标模型任务类型
	继续预训练；输入接口须支持实际文本、图像、时序或视频载荷及对应关系

	D04
	推荐评测指标
	检验字段抽取正确率、数值与单位判定正确率、缺陷分类宏平均F1、缺陷定位指标、质量追溯证据召回率及处置建议依据正确率；各用途采用本卡评价协议并保留定义、方向和统计单位

	D05
	评测协议
	固定输入版本、模型阶段、执行环境、推理参数、随机种子、评分程序和失败处理；涉及人工评判采用盲评、专业依据和争议裁决，重复运行保留差异

	D06
	基线结果
	实际评测后登记模型与数据版本、逐题输出、切片结果和比较结论；汇总值由原始评分复算，尚无实际证据时不得声明性能增量或已验证效果

	D07
	可复现实现参考
	按第7章读取、校验及独立复算流程执行，程序读取封装内相对路径；业务评价配置与代码随数据版本交付，依赖和运行记录齐备

	D08
	典型应用案例
	以本领域规范样本所列业务任务组织结构核验；正式应用案例保留真实输入输出、证据、环境、模型版本和实际效果，不以规范样本替代场景验证

	D09
	不适用情形
	稀缺缺陷、复合缺陷、特定材料及使用工况的覆盖需分层披露；单张影像不能替代全部检验条件；相关过程变化不能单独证明质量缺陷根因；使用范围受实际授权与验证条件限制

	D10
	配套数据集
	关联本领域0001至0004四张子集卡及0000汇总卡；跨域证据通过稳定对象与固定版本引用；训练内容与正式基准保持隔离



6.1.5 质量验证
表6-5 质量验证
	字段
	名称
	内容

	E01
	质检报告编号
	质检报告采用GHY26691-QC-04-0001并绑定实际版本、受检清单和内容根摘要

	E02
	六维度质检结果
	分别报告保真度、完备性、规整性、均衡性、可用性、可信性的方法、结果与问题；按产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态检查关键业务关联

	E03
	质检结论
	根据实际质量检查形成结论；发布所需条件全部满足后才进入正式交付；内部处理中或条件性结论不得替代正式合格状态

	E04
	未关闭缺陷
	按缺陷标识、级别、对象、用途、版本和状态列明；高风险清零，中低风险100%整改，高危命中100%人工复核；关闭证据与复测结果关联

	E05
	验证报告编号
	验证报告采用GHY26691-VR-04-0001及实际版本；引用数据、模型、协议、实验和原始输出，汇总与子集范围分别标明

	E06
	能力增量结论
	按同一协议比较招标指定基础模型与各训练阶段，保留逐项增量、退化、失败和不确定性；不得仅选择有利切片形成整体提升结论

	E07
	场景可用性结论
	由质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位结合热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、标准规范智能问答助手、决策数据智能问答助手的真实验证记录判定；数据支持能力与实际场景建设成果分别确认

	E08
	第三方评测状态
	正式评测覆盖81项指标，说明文档、数据质量、模型应用各90分且综合不低于85分；报告与受评版本一致，第三方正式盖章报告纳入交付

	E09
	依据标准版本
	依据招标文件高质量数据集质量评测规范及项目适用标准清单，登记标准编号、有效版本、适用条款及规则配置；历史结果保留当时有效依据

	E10
	复测记录
	不少于4次集中完整复测，首次检查和日常回归不计入；每轮关联问题、修复版本、受检范围、实际结果及正式报告，未达标继续整改



6.1.6 安全合规
表6-6 安全合规
	字段
	名称
	内容

	F01
	数据分类
	生产经营数据中的产品质量相关数据；按来料、过程、成品和使用反馈质量，检验标准、测量记录、缺陷形态、不合格处置、复检、放行与质量追溯细分并关联资产目录

	F02
	数据分级
	采用L1公开、L2内部、L3重要、L4敏感、L5机密五级；按实际内容及批准分级确定资源和字段控制，卡片汇总保留各级分布

	F03
	涉及敏感信息类型
	检验报告、质量事件、客户反馈、产品追溯关系、工艺秘密和检验人员信息；实际敏感要素由检测与人工复核确认，未知状态不按无敏感信息处理

	F04
	去标识化方法
	客户与人员采用稳定替代标识，报告中的签署和联系方式按授权处理；测量值、单位和判定依据在授权环境保真保留；图像遮蔽无关身份信息并复核缺陷区域完整性

	F05
	去标识化效果评估
	同时核查敏感残留、可识别风险、关联可用性和专业信息保真；文本、图片、视频、附件及元数据均纳入检查，发现影响重新处理并复核

	F06
	商用可用性核查
	逐源及所用工具核验商业使用条件，来源类别和公开可见性不替代授权；限制与实际目标用途不符的内容退出目标交付范围

	F07
	来源合法性承诺
	保存来源、取得方式、授权主体、凭证、用途范围和责任记录；加工派生继承限制，缺少合法来源依据的内容不进入有效供给

	F08
	访问权限范围
	质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位按业务必要性申请；加工、质量与评测岗位取得任务所需权限，基准答案、原始敏感资料和替代映射分别控制

	F09
	审计记录位置
	按卡号GHY26691-DC-04-0001-V1.0、实际数据版本、对象标识和工单关联查询采集、加工、访问、下载、评测及发布审计；交付留存必要受控记录

	F10
	出境与共享限制
	跨境与对外共享执行来源许可、适用管理要求及甲方批准范围；未经批准不扩大地域、对象或用途；接收方及派生使用保留审计



6.1.7 指纹血缘
表6-7 指纹血缘
	字段
	名称
	内容

	G01
	文件清单摘要
	最终封装清单按规范化相对路径列出实际字节数与摘要；清单摘要计算排除自身摘要及签名字段，算法和序列化规则固定

	G02
	内容根摘要
	先对数据内容、必要元数据和字典形成确定性内容根摘要，质检与验证据此绑定；最终封装再绑定卡片及报告，避免循环计算

	G03
	摘要算法
	采用项目密码方案规定的摘要算法；记录算法标识、编码、路径排序、规范化规则与执行工具版本，按同一字节序列复算

	G04
	签名算法
	采用项目密码方案规定的发布签名算法与参数；签名覆盖对象、证书及验证资料随受控发布档案保存

	G05
	签名值
	由实际发布签名操作生成，签名对象固定为规定的最终发布摘要或清单；验证成功并满足证书及权限条件后交付

	G06
	签名时间
	记录真实签名时点、时区和时间来源，核对发布记录、证书有效条件及授权，不能预先编造签名时间

	G07
	自描述封装文件
	04-PT根目录内package.json登记身份、数据版本、结构版本、字典、卡片、资源和文件清单；脱离平台按第7章完成读取及核验

	G08
	上游版本
	记录直接前序版本、替代关系及来源版本；首版的无前序状态有发布记录支撑，结构首版不自动意味着业务内容无历史

	G09
	血缘标识
	原始批次、业务对象、来源家族、加工任务、样本、用途、数据版本与模型实验形成有向追溯关系；冻结节点不回写，修复生成后继节点



6.1.8 记录字典与标签
记录采用第7章公共字段，业务扩展字段如下。字段缺失、未知与不适用按明确状态处理，数值字段保留单位和精度，业务标识在同一版本内可解析到对应对象。
表6-8 记录字典与标签
	字段
	类型
	取值与含义
	校验要求

	inspection_id
	字符串
	检验活动身份
	与检验批及轮次共同唯一

	characteristic_id
	字符串
	检验项目及适用标准项
	同名不同方法分别识别

	measurement
	对象
	值、单位、精度、方法及设备条件
	原始值与换算值同时留痕

	acceptance_rule
	对象
	上下限、边界及标准版本
	与产品材料和业务时间匹配

	defect_location
	对象
	产品部位、区域或坐标
	坐标参照和影像版本明确

	disposition_state
	枚举
	open、rework、reinspect、accepted、rejected
	状态迁移有授权记录和实际依据



表6-9 记录字典与标签
	主题码
	主题
	业务含义

	PQ01
	来料质量
	材质、批次、证明与入厂检验

	PQ02
	过程检验
	工序、测量条件、结果及状态

	PQ03
	成品检验
	产品配置、项目覆盖和放行

	PQ04
	缺陷与不合格
	位置、形态、级别及专业依据

	PQ05
	处置与复检
	返修、复检轮次和最终放行

	PQ06
	追溯与反馈
	材料、过程、设备及客户事件关联



表6-10 记录字典与标签
	任务标签
	名称
	判定边界

	fact_reading
	事实识读
	从有效证据读取明确事实，保留原文位置

	relation_check
	关系核查
	核对身份、版次、状态和业务时间

	quantity_calculation
	数量计算
	明确单位、公式、输入及适用范围

	constraint_review
	约束核查
	逐项判断条件是否满足，未知不作通过

	evidence_insufficient
	证据不足
	说明缺少的必要依据及可判定范围

	professional_review
	专业复核
	需要有权专业岗位依据适用标准确认



表6-11 记录字典与标签
	业务细分标签
	定义与判定边界

	boundary_check
	按规定上下限及是否包含边界进行判断，保留单位和精度条件

	candidate_defect
	只确认候选区域或疑似现象，类型、级别与真实缺陷状态另行复核

	coverage_limit
	明确输入仅覆盖的区域、时间或对象，结论不扩展到未覆盖范围

	incomplete_reinspection
	复检项目或有效结论仍有缺口，返修完成不能替代复检通过

	numeric_judgement
	对题定数值及规则得出可复算结果，不外推未检查项目

	release_condition
	所有必要放行条件及授权流程满足后才能确认放行状态



主主题从本领域六项主题中选择一项，辅助主题可多选。任务标签可多选，理由和证据与具体任务关联；候选缺陷、未确认故障、未知时间等状态不是错误答案的豁免标签。各样本的业务细分标签由本卡下列规范实例确定并纳入标签字典，任何新标签先定义含义、适用条件和排他关系后生效。
6.1.9 规范样本
规范样本1 检验边界值与判定条件
表6-12 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-04-PT-001

	domain
	04

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PT

	modalities
	文本与时序

	business_objects
	质量规范对象1

	labels
	PQ02、boundary_check、numeric_judgement



输入内容：规范实例的尺寸要求为10.00至10.20毫米，两个边界均允许取等号；测量方法与判定规则约定直接比较已给出的记录值。三次记录值依次为10.00、10.20、10.21毫米。本题不引入其他测量不确定度或复检规则。
表6-13 规范样本
	相对时刻或轮次
	观测值或状态

	m1
	10.0

	m2
	10.2

	m3
	10.21



语料正文：10.00和10.20毫米均位于包含边界的允许区间内，满足题定区间；10.21毫米大于上限，不满足。结论仅针对该尺寸项目及题定判定规则，不能据此宣布整个产品合格。
语义组织：原输入中的对象、条件与正文结论保持同一记录。数值、阶段和版本关系保留直接定位；断句或切分不得分离关键限制条件。主题与关系标记作为必要元数据，不额外制造同义重复语料计量。
规范样本2 缺陷区域与完整产品结论
表6-14 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-04-PT-002

	domain
	04

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PT

	modalities
	文本与图像

	business_objects
	质量规范对象2

	labels
	PQ04、candidate_defect、coverage_limit



输入内容：规范图像在坐标区域R甲标出一处疑似缺陷。记录只覆盖产品表面局部区域，未提供其他表面、内部检验或专业确认。图中区域标记为候选定位。
[image: ]
图6-2 缺陷区域与完整产品结论
语料正文：标签应记录局部候选缺陷位置和疑似状态，保留图像版本及坐标参照。可以用于候选区域定位或待复核任务；缺陷类型及等级需要专业确认，局部影像也不足以判定产品其他区域无缺陷或整品合格。
语义组织：原输入中的对象、条件与正文结论保持同一记录。数值、阶段和版本关系保留直接定位；断句或切分不得分离关键限制条件。主题与关系标记作为必要元数据，不额外制造同义重复语料计量。
规范样本3 返修复检与放行链核验
表6-15 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-04-PT-003

	domain
	04

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PT

	modalities
	文本

	business_objects
	质量规范对象3

	labels
	PQ05、release_condition、incomplete_reinspection



输入内容：不合格单NC甲记录返修已完成，随后复检项目K1通过，项目K2结果尚未形成。批准处置要求K1与K2均通过后才能放行，目前无其他放行批准依据。
语料正文：不能改为放行。返修完成、K1通过与整体放行是不同状态，K2仍缺少结果。应保留NC甲、返修记录、两项复检及批准处置之间的关系，取得K2有效通过结果并满足授权放行流程后再变更状态。
语义组织：原输入中的对象、条件与正文结论保持同一记录。数值、阶段和版本关系保留直接定位；断句或切分不得分离关键限制条件。主题与关系标记作为必要元数据，不额外制造同义重复语料计量。
6.1.10 生产与使用核验
在固定保留语料上统计有效损失与困惑度，在独立业务探针上检查知识、关系和条件理解；不同分词器的困惑度不直接横比。本领域同时检查检验字段抽取正确率、数值与单位判定正确率、缺陷分类宏平均F1、缺陷定位指标、质量追溯证据召回率及处置建议依据正确率。统计按任务类型、来源、模态、难度及关键业务对象分层，保留题目或记录级结果和失败对象。
生产检查从来源记录开始核对产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态，确认检验结果绑定有效标准与测量条件；数值、单位、精度、上下限及边界条件共同解析；缺陷标签绑定位置和证据；处置、复检与放行按时序串联；质量结论沿材料、工序和产品关系追溯。专业分歧由质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位根据有效资料裁决，保留争议内容及理由。检查结果涉及共用转换程序或映射时扩展到同类对象，并核查下游用途。
版本修订逐项列出内容、元数据、标签、资源和引用的变化。删除或替换记录后重新计算净量、模态、时间及来源比例；修改答案或判分依据后重跑受影响评价；改变来源或划分后重做隔离检查。卡片、字典、报告与封装清单在同一发布审批中核对，旧版本保持可查询。
6.2 有监督指令微调数据卡
6.2.1 基本信息
表6-16 基本信息
	字段
	名称
	内容

	A10
	存储总量
	按实际文件逐一累计未压缩字节数，同时记录压缩包字节数；显示GB值及换算规则，去重共享资源按文件清单唯一计量

	A11
	文件类型与编码
	记录文件采用UTF-8 JSONL，字典与卡片采用UTF-8 JSON；图像、时序、视频按实际载体保留格式及解析参数，清单逐项登记扩展名、媒体类型和编码

	A01
	数据卡编号
	GHY26691-DC-04-0002-V1.0

	A02
	数据集名称
	产品质量数据集

	A03
	用途子集
	有监督指令微调

	A04
	所属业务域
	04 产品质量；关联对象为产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态

	A05
	版本号
	卡片结构V1.0；实际数据发布版本由冻结记录绑定，并与内容、报告及封装一致

	A06
	发布日期
	发布审批生效时记录实际日期和业务时区；该日期作为近三年窗口基准，编制日期不替代发布日期

	A08
	样本总数
	有效交付净量240000条；以完整输入与合格目标输出构成的任务为计数单位

	A09
	Token 总数
	本用途规模按条验收；如统计输入输出Tokens，分开保存且不替代任务或比较组数量

	A12
	数据结构说明
	采用第7章公共记录结构及本领域扩展字典；完整输入与合格目标输出构成的任务具有稳定标识、业务对象、来源家族、时间、内容、资源、标签与证据关系

	A13
	目录组织方式
	根目录按04-SFT及数据版本组织；data保存记录，resources保存模态载荷，metadata保存来源与关系，dictionary保存字段和标签，cards保存卡片，reports保存报告，tools保存解析程序

	A14
	文件命名规则
	04-SFT-数据版本-六位分片序号.jsonl；资源以稳定资源标识命名；卡片使用完整卡号；路径采用相对路径并拒绝越界和重名冲突

	A15
	获取方式
	神兽 OS数据集运营服务管理入口：选择卡号、用途和版本，提交目的、环境与权限范围，完成业务及权限审核后按批准方式获取；具体流程执行1.7节

	A16
	技术支持渠道
	平台服务工单按卡号、数据版本及问题对象受理；由技术与质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位协同处理，服务时段和响应要求执行统一售后安排

	A17
	配套件清单
	数据字典、标签字典、来源清单、授权资料、数据卡、文件清单、质检报告、验证报告、正式评测及复测材料、读取程序与规范样本共同封装，固定相对路径和版本



A07 数据集简介：本卡覆盖来料、过程、成品和使用反馈质量，检验标准、测量记录、缺陷形态、不合格处置、复检、放行与质量追溯。以产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态建立对象关系，来源范围包括QMS中的检验及不合格记录，MES中的工单和过程批次，PLM中的技术条件，ERP与WMS中的物料及质量状态，EAM中的设备和维修记录，以及经授权的客户质量反馈。面向有监督指令微调形成具有明确任务、证据、目标输出和边界条件的指令样本，重点检查指令明确、答案正确、证据充分、资源可读和任务完整。数据支持热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、标准规范智能问答助手、决策数据智能问答助手，结论依据实际输入、专业条件和验证范围使用。涉及检验报告、质量事件、客户反馈、产品追溯关系、工艺秘密和检验人员信息时执行相应授权及安全处理。业务事实、推断与未知状态分别标记，数据版本与引用依据保持一致。
6.2.2 内容特征
表6-17 内容特征
	字段
	名称
	内容

	B01
	模态构成
	文本、图像、时序、视频按有效载荷统计；重点关联产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态；图纸、表格载体不独立增加模态数

	B02
	模态种类数
	领域不少于三种有效模态；每个子集据实际合格资源登记种类和数量，汇总时核验资源及关系有效性

	B03
	多模态条数占比
	以完整输入与合格目标输出构成的任务为分母，至少两种有效关联模态的记录为分子；分子、分母及互斥组合清单齐备，按1.4节满足40%要求

	B04
	近三年数据条数占比
	以实际发布日期倒推36个自然月；业务形成时间合格的完整记录计入分子，未知或无法确认窗口的记录留在分母，按1.4节满足40%要求

	B05
	业务主题分布
	按PQ01来料质量、PQ02过程检验、PQ03成品检验、PQ04缺陷与不合格、PQ05处置与复检、PQ06追溯与反馈统计；主主题互斥，辅助主题允许多选并另列

	B06
	样本长度分布
	文本统计有效Tokens与长度分位数；时序统计时间跨度、采样点和缺口；视频统计片段时长、帧率与有效区间；各单位分别报告

	B07
	来源分布
	按源系统、业务对象、原始批次、来源家族和授权类别分层，披露最大来源占比及集中度；跨系统复制保留同源关系

	B08
	难度分布
	单一证据直接识读为基础，跨对象关联或有限计算为组合，多条件判断及证据冲突为复杂；分类依据任务认知要求

	B09
	标签体系
	采用本领域六项主题及本用途标签定义；标签版本固定，状态类标签保留未知、候选、确认和不适用的区别

	B10
	标签分布
	逐标签报告条数、占比、来源与难度切片；互斥标签总量守恒，多标签重叠另列；长尾不足以真实补充和任务调整处理

	B11
	样本示例
	本卡规范样本部分提供三条规范样本，正式发布时从相同版本选择至少三条实际合格代表样本并保存定位

	B12
	已知局限性
	稀缺缺陷、复合缺陷、特定材料及使用工况的覆盖需分层披露；单张影像不能替代全部检验条件；相关过程变化不能单独证明质量缺陷根因。实际局限按检查证据、影响对象、可用边界和改进安排登记，已知错误按缺陷整改处理

	B13
	时间跨度
	分别统计最早及最晚业务时间、采集时间、未知数量和时间精度分布；不同来源区间按对象可追溯，不以最近导入日重置历史时间

	B14
	合成样本占比
	整体合成来源不超过45%；真实数据充足任务不超过30%，推理及长尾任务不超过60%，并服从整体45%上限



6.2.3 建设过程
表6-18 建设过程
	字段
	名称
	内容

	C01
	数据来源清单
	QMS中的检验及不合格记录，MES中的工单和过程批次，PLM中的技术条件，ERP与WMS中的物料及质量状态，EAM中的设备和维修记录，以及经授权的客户质量反馈；逐源登记组织、资料类别、业务期间、采集期间及许可依据

	C02
	采集方法
	结构化来源通过授权只读接口、视图或文件接收；文档按目录及附件关系导入；时序按设备测点与时间水位获取；影像保留原资源及事件映射；初次全量与后续增量分别留痕

	C03
	许可状态
	按企业自有、授权使用和公开许可逐源核验实际权利；来源类别不自动证明商用、训练或再分发许可，许可范围覆盖目标用途后入集

	C04
	加工处理流程
	检验结果绑定有效标准与测量条件；数值、单位、精度、上下限及边界条件共同解析；缺陷标签绑定位置和证据；处置、复检与放行按时序串联；质量结论沿材料、工序和产品关系追溯；随后按用途完成标注、受控合成增强、去重、质检、训练验证和版本发布

	C05
	预处理参数
	保存解析器、字典、切分、窗口、重叠、单位换算、时间校正和对齐配置；产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态为关联校验重点；参数经真实资料验证后冻结

	C06
	标注规范编号
	任务类型、输入条件、目标答案、证据定位、适用边界、难度及必要的多模态标签；规范编号与实际生产记录绑定，不因预训练用途自动省略专业标记管理

	C07
	标注组织方式
	由质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位承担专业定义与争议裁决，标注人员依规范执行；自检、交叉复核、专家仲裁分别保存原始结果及修订记录

	C08
	跨标注员一致性
	对实际独立重叠标注样本统计一致性；类别、区间与多标签采用对应指标，记录样本量、分母、标签分布及分歧处置，仲裁结果不回写独立原始判断

	C09
	黄金集通过率
	黄金样本版本、适用任务、检查量、通过量及错误对象分别记录；校准集与正式基准家族隔离，实际通过率由执行记录复算

	C10
	合成方法记录
	基准用途禁止合成；其他用途逐条保留种子来源、合成方法、提示词版本、模型版本和人工核验结果，来源链继承原始授权

	C11
	教师模型许可登记
	使用教师模型时登记实际许可、调用方式、训练及交付权利；许可不覆盖目标用途的生成内容不得入集

	C12
	增强方法记录
	增强保留算子、参数、原始对象和标签同步结果；专业含义、关联条件和真实来源必须可核查，增强前后分布及质量分别比较

	C13
	去重与相似度比对结论
	按来源家族先隔离再加工，开展集内、跨集及训练与基准比对；文本、影像、时序和业务身份联合检查，命中按实际泄漏关系处置并保留复核证据

	C14
	版本变更记录
	逐版本记录新增、修订、剔除、划分变化、原因、责任角色与实际时间；比较实际清单差异，涉及标签或来源变化时重核质检及验证范围



6.2.4 应用说明
表6-19 应用说明
	字段
	名称
	内容

	D01
	使用许可条款
	仅在经核验的来源授权及项目合同允许范围内训练、验证和使用；商用、署名、派生、再分发、地域及期限逐项登记，限制随资源和派生内容传递

	D02
	目标应用场景
	热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、标准规范智能问答助手、决策数据智能问答助手；验证结论按实际场景、输入条件和版本形成

	D03
	目标模型任务类型
	指令微调；输入接口须支持实际文本、图像、时序或视频载荷及对应关系

	D04
	推荐评测指标
	检验字段抽取正确率、数值与单位判定正确率、缺陷分类宏平均F1、缺陷定位指标、质量追溯证据召回率及处置建议依据正确率；各用途采用本卡评价协议并保留定义、方向和统计单位

	D05
	评测协议
	固定输入版本、模型阶段、执行环境、推理参数、随机种子、评分程序和失败处理；涉及人工评判采用盲评、专业依据和争议裁决，重复运行保留差异

	D06
	基线结果
	实际评测后登记模型与数据版本、逐题输出、切片结果和比较结论；汇总值由原始评分复算，尚无实际证据时不得声明性能增量或已验证效果

	D07
	可复现实现参考
	按第7章读取、校验及独立复算流程执行，程序读取封装内相对路径；业务评价配置与代码随数据版本交付，依赖和运行记录齐备

	D08
	典型应用案例
	以本领域规范样本所列业务任务组织结构核验；正式应用案例保留真实输入输出、证据、环境、模型版本和实际效果，不以规范样本替代场景验证

	D09
	不适用情形
	稀缺缺陷、复合缺陷、特定材料及使用工况的覆盖需分层披露；单张影像不能替代全部检验条件；相关过程变化不能单独证明质量缺陷根因；使用范围受实际授权与验证条件限制

	D10
	配套数据集
	关联本领域0001至0004四张子集卡及0000汇总卡；跨域证据通过稳定对象与固定版本引用；训练内容与正式基准保持隔离



6.2.5 质量验证
表6-20 质量验证
	字段
	名称
	内容

	E01
	质检报告编号
	质检报告采用GHY26691-QC-04-0002并绑定实际版本、受检清单和内容根摘要

	E02
	六维度质检结果
	分别报告保真度、完备性、规整性、均衡性、可用性、可信性的方法、结果与问题；按产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态检查关键业务关联

	E03
	质检结论
	根据实际质量检查形成结论；发布所需条件全部满足后才进入正式交付；内部处理中或条件性结论不得替代正式合格状态

	E04
	未关闭缺陷
	按缺陷标识、级别、对象、用途、版本和状态列明；高风险清零，中低风险100%整改，高危命中100%人工复核；关闭证据与复测结果关联

	E05
	验证报告编号
	验证报告采用GHY26691-VR-04-0002及实际版本；引用数据、模型、协议、实验和原始输出，汇总与子集范围分别标明

	E06
	能力增量结论
	按同一协议比较招标指定基础模型与各训练阶段，保留逐项增量、退化、失败和不确定性；不得仅选择有利切片形成整体提升结论

	E07
	场景可用性结论
	由质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位结合热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、标准规范智能问答助手、决策数据智能问答助手的真实验证记录判定；数据支持能力与实际场景建设成果分别确认

	E08
	第三方评测状态
	正式评测覆盖81项指标，说明文档、数据质量、模型应用各90分且综合不低于85分；报告与受评版本一致，第三方正式盖章报告纳入交付

	E09
	依据标准版本
	依据招标文件高质量数据集质量评测规范及项目适用标准清单，登记标准编号、有效版本、适用条款及规则配置；历史结果保留当时有效依据

	E10
	复测记录
	不少于4次集中完整复测，首次检查和日常回归不计入；每轮关联问题、修复版本、受检范围、实际结果及正式报告，未达标继续整改



6.2.6 安全合规
表6-21 安全合规
	字段
	名称
	内容

	F01
	数据分类
	生产经营数据中的产品质量相关数据；按来料、过程、成品和使用反馈质量，检验标准、测量记录、缺陷形态、不合格处置、复检、放行与质量追溯细分并关联资产目录

	F02
	数据分级
	采用L1公开、L2内部、L3重要、L4敏感、L5机密五级；按实际内容及批准分级确定资源和字段控制，卡片汇总保留各级分布

	F03
	涉及敏感信息类型
	检验报告、质量事件、客户反馈、产品追溯关系、工艺秘密和检验人员信息；实际敏感要素由检测与人工复核确认，未知状态不按无敏感信息处理

	F04
	去标识化方法
	客户与人员采用稳定替代标识，报告中的签署和联系方式按授权处理；测量值、单位和判定依据在授权环境保真保留；图像遮蔽无关身份信息并复核缺陷区域完整性

	F05
	去标识化效果评估
	同时核查敏感残留、可识别风险、关联可用性和专业信息保真；文本、图片、视频、附件及元数据均纳入检查，发现影响重新处理并复核

	F06
	商用可用性核查
	逐源及所用工具核验商业使用条件，来源类别和公开可见性不替代授权；限制与实际目标用途不符的内容退出目标交付范围

	F07
	来源合法性承诺
	保存来源、取得方式、授权主体、凭证、用途范围和责任记录；加工派生继承限制，缺少合法来源依据的内容不进入有效供给

	F08
	访问权限范围
	质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位按业务必要性申请；加工、质量与评测岗位取得任务所需权限，基准答案、原始敏感资料和替代映射分别控制

	F09
	审计记录位置
	按卡号GHY26691-DC-04-0002-V1.0、实际数据版本、对象标识和工单关联查询采集、加工、访问、下载、评测及发布审计；交付留存必要受控记录

	F10
	出境与共享限制
	跨境与对外共享执行来源许可、适用管理要求及甲方批准范围；未经批准不扩大地域、对象或用途；接收方及派生使用保留审计



6.2.7 指纹血缘
表6-22 指纹血缘
	字段
	名称
	内容

	G01
	文件清单摘要
	最终封装清单按规范化相对路径列出实际字节数与摘要；清单摘要计算排除自身摘要及签名字段，算法和序列化规则固定

	G02
	内容根摘要
	先对数据内容、必要元数据和字典形成确定性内容根摘要，质检与验证据此绑定；最终封装再绑定卡片及报告，避免循环计算

	G03
	摘要算法
	采用项目密码方案规定的摘要算法；记录算法标识、编码、路径排序、规范化规则与执行工具版本，按同一字节序列复算

	G04
	签名算法
	采用项目密码方案规定的发布签名算法与参数；签名覆盖对象、证书及验证资料随受控发布档案保存

	G05
	签名值
	由实际发布签名操作生成，签名对象固定为规定的最终发布摘要或清单；验证成功并满足证书及权限条件后交付

	G06
	签名时间
	记录真实签名时点、时区和时间来源，核对发布记录、证书有效条件及授权，不能预先编造签名时间

	G07
	自描述封装文件
	04-SFT根目录内package.json登记身份、数据版本、结构版本、字典、卡片、资源和文件清单；脱离平台按第7章完成读取及核验

	G08
	上游版本
	记录直接前序版本、替代关系及来源版本；首版的无前序状态有发布记录支撑，结构首版不自动意味着业务内容无历史

	G09
	血缘标识
	原始批次、业务对象、来源家族、加工任务、样本、用途、数据版本与模型实验形成有向追溯关系；冻结节点不回写，修复生成后继节点



6.2.8 记录字典与标签
记录采用第7章公共字段，业务扩展字段如下。字段缺失、未知与不适用按明确状态处理，数值字段保留单位和精度，业务标识在同一版本内可解析到对应对象。
表6-23 记录字典与标签
	字段
	类型
	取值与含义
	校验要求

	inspection_id
	字符串
	检验活动身份
	与检验批及轮次共同唯一

	characteristic_id
	字符串
	检验项目及适用标准项
	同名不同方法分别识别

	measurement
	对象
	值、单位、精度、方法及设备条件
	原始值与换算值同时留痕

	acceptance_rule
	对象
	上下限、边界及标准版本
	与产品材料和业务时间匹配

	defect_location
	对象
	产品部位、区域或坐标
	坐标参照和影像版本明确

	disposition_state
	枚举
	open、rework、reinspect、accepted、rejected
	状态迁移有授权记录和实际依据



表6-24 记录字典与标签
	主题码
	主题
	业务含义

	PQ01
	来料质量
	材质、批次、证明与入厂检验

	PQ02
	过程检验
	工序、测量条件、结果及状态

	PQ03
	成品检验
	产品配置、项目覆盖和放行

	PQ04
	缺陷与不合格
	位置、形态、级别及专业依据

	PQ05
	处置与复检
	返修、复检轮次和最终放行

	PQ06
	追溯与反馈
	材料、过程、设备及客户事件关联



表6-25 记录字典与标签
	任务标签
	名称
	判定边界

	fact_reading
	事实识读
	从有效证据读取明确事实，保留原文位置

	relation_check
	关系核查
	核对身份、版次、状态和业务时间

	quantity_calculation
	数量计算
	明确单位、公式、输入及适用范围

	constraint_review
	约束核查
	逐项判断条件是否满足，未知不作通过

	evidence_insufficient
	证据不足
	说明缺少的必要依据及可判定范围

	professional_review
	专业复核
	需要有权专业岗位依据适用标准确认



表6-26 记录字典与标签
	业务细分标签
	定义与判定边界

	boundary_check
	按规定上下限及是否包含边界进行判断，保留单位和精度条件

	candidate_defect
	只确认候选区域或疑似现象，类型、级别与真实缺陷状态另行复核

	coverage_limit
	明确输入仅覆盖的区域、时间或对象，结论不扩展到未覆盖范围

	incomplete_reinspection
	复检项目或有效结论仍有缺口，返修完成不能替代复检通过

	numeric_judgement
	对题定数值及规则得出可复算结果，不外推未检查项目

	release_condition
	所有必要放行条件及授权流程满足后才能确认放行状态



主主题从本领域六项主题中选择一项，辅助主题可多选。任务标签可多选，理由和证据与具体任务关联；候选缺陷、未确认故障、未知时间等状态不是错误答案的豁免标签。各样本的业务细分标签由本卡下列规范实例确定并纳入标签字典，任何新标签先定义含义、适用条件和排他关系后生效。
6.2.9 规范样本
规范样本1 检验边界值与判定条件
表6-27 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-04-SFT-001

	domain
	04

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	SFT

	modalities
	文本与时序

	business_objects
	质量规范对象1

	labels
	PQ02、boundary_check、numeric_judgement



输入内容：规范实例的尺寸要求为10.00至10.20毫米，两个边界均允许取等号；测量方法与判定规则约定直接比较已给出的记录值。三次记录值依次为10.00、10.20、10.21毫米。本题不引入其他测量不确定度或复检规则。
表6-28 规范样本
	相对时刻或轮次
	观测值或状态

	m1
	10.0

	m2
	10.2

	m3
	10.21



任务指令：分别判断三次记录是否满足题定尺寸区间。
目标输出：10.00和10.20毫米均位于包含边界的允许区间内，满足题定区间；10.21毫米大于上限，不满足。结论仅针对该尺寸项目及题定判定规则，不能据此宣布整个产品合格。
标注核验：下限包含；上限包含；10.21超上限；不外推整品合格。答案应包含结论及必要依据，不能用泛化建议代替题定判断。语义等价的表达可以接受，擅自添加未给出的事实应判为内容错误。
规范样本2 缺陷区域与完整产品结论
表6-29 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-04-SFT-002

	domain
	04

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	SFT

	modalities
	文本与图像

	business_objects
	质量规范对象2

	labels
	PQ04、candidate_defect、coverage_limit



输入内容：规范图像在坐标区域R甲标出一处疑似缺陷。记录只覆盖产品表面局部区域，未提供其他表面、内部检验或专业确认。图中区域标记为候选定位。
[image: ]
图6-3 缺陷区域与完整产品结论
任务指令：应如何描述该图像标签及可用范围？
目标输出：标签应记录局部候选缺陷位置和疑似状态，保留图像版本及坐标参照。可以用于候选区域定位或待复核任务；缺陷类型及等级需要专业确认，局部影像也不足以判定产品其他区域无缺陷或整品合格。
标注核验：候选定位；疑似状态；需要专业确认；不外推未覆盖区域。答案应包含结论及必要依据，不能用泛化建议代替题定判断。语义等价的表达可以接受，擅自添加未给出的事实应判为内容错误。
规范样本3 返修复检与放行链核验
表6-30 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-04-SFT-003

	domain
	04

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	SFT

	modalities
	文本

	business_objects
	质量规范对象3

	labels
	PQ05、release_condition、incomplete_reinspection



输入内容：不合格单NC甲记录返修已完成，随后复检项目K1通过，项目K2结果尚未形成。批准处置要求K1与K2均通过后才能放行，目前无其他放行批准依据。
任务指令：能否据此把产品状态改为放行？质量记录应保留哪些关系？
目标输出：不能改为放行。返修完成、K1通过与整体放行是不同状态，K2仍缺少结果。应保留NC甲、返修记录、两项复检及批准处置之间的关系，取得K2有效通过结果并满足授权放行流程后再变更状态。
标注核验：不放行；识别K2缺口；区分返修与放行；保留处置复检关系。答案应包含结论及必要依据，不能用泛化建议代替题定判断。语义等价的表达可以接受，擅自添加未给出的事实应判为内容错误。
6.2.10 生产与使用核验
逐任务核查答案正确性、事实一致性、约束满足和证据引用，开放回答结合固定要点评分及Rouge-L等辅助指标；文字相似度不代替业务正确性。本领域同时检查检验字段抽取正确率、数值与单位判定正确率、缺陷分类宏平均F1、缺陷定位指标、质量追溯证据召回率及处置建议依据正确率。统计按任务类型、来源、模态、难度及关键业务对象分层，保留题目或记录级结果和失败对象。
生产检查从来源记录开始核对产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态，确认检验结果绑定有效标准与测量条件；数值、单位、精度、上下限及边界条件共同解析；缺陷标签绑定位置和证据；处置、复检与放行按时序串联；质量结论沿材料、工序和产品关系追溯。专业分歧由质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位根据有效资料裁决，保留争议内容及理由。检查结果涉及共用转换程序或映射时扩展到同类对象，并核查下游用途。
版本修订逐项列出内容、元数据、标签、资源和引用的变化。删除或替换记录后重新计算净量、模态、时间及来源比例；修改答案或判分依据后重跑受影响评价；改变来源或划分后重做隔离检查。卡片、字典、报告与封装清单在同一发布审批中核对，旧版本保持可查询。
6.3 人类偏好对齐数据卡
6.3.1 基本信息
表6-31 基本信息
	字段
	名称
	内容

	A10
	存储总量
	按实际文件逐一累计未压缩字节数，同时记录压缩包字节数；显示GB值及换算规则，去重共享资源按文件清单唯一计量

	A11
	文件类型与编码
	记录文件采用UTF-8 JSONL，字典与卡片采用UTF-8 JSON；图像、时序、视频按实际载体保留格式及解析参数，清单逐项登记扩展名、媒体类型和编码

	A01
	数据卡编号
	GHY26691-DC-04-0003-V1.0

	A02
	数据集名称
	产品质量数据集

	A03
	用途子集
	人类偏好对齐

	A04
	所属业务域
	04 产品质量；关联对象为产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态

	A05
	版本号
	卡片结构V1.0；实际数据发布版本由冻结记录绑定，并与内容、报告及封装一致

	A06
	发布日期
	发布审批生效时记录实际日期和业务时区；该日期作为近三年窗口基准，编制日期不替代发布日期

	A08
	样本总数
	有效交付净量16000组；以同一输入下完整候选回答及偏好依据构成的比较组为计数单位

	A09
	Token 总数
	本用途规模按组验收；如统计输入输出Tokens，分开保存且不替代任务或比较组数量

	A12
	数据结构说明
	采用第7章公共记录结构及本领域扩展字典；同一输入下完整候选回答及偏好依据构成的比较组具有稳定标识、业务对象、来源家族、时间、内容、资源、标签与证据关系

	A13
	目录组织方式
	根目录按04-PREF及数据版本组织；data保存记录，resources保存模态载荷，metadata保存来源与关系，dictionary保存字段和标签，cards保存卡片，reports保存报告，tools保存解析程序

	A14
	文件命名规则
	04-PREF-数据版本-六位分片序号.jsonl；资源以稳定资源标识命名；卡片使用完整卡号；路径采用相对路径并拒绝越界和重名冲突

	A15
	获取方式
	神兽 OS数据集运营服务管理入口：选择卡号、用途和版本，提交目的、环境与权限范围，完成业务及权限审核后按批准方式获取；具体流程执行1.7节

	A16
	技术支持渠道
	平台服务工单按卡号、数据版本及问题对象受理；由技术与质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位协同处理，服务时段和响应要求执行统一售后安排

	A17
	配套件清单
	数据字典、标签字典、来源清单、授权资料、数据卡、文件清单、质检报告、验证报告、正式评测及复测材料、读取程序与规范样本共同封装，固定相对路径和版本



A07 数据集简介：本卡覆盖来料、过程、成品和使用反馈质量，检验标准、测量记录、缺陷形态、不合格处置、复检、放行与质量追溯。以产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态建立对象关系，来源范围包括QMS中的检验及不合格记录，MES中的工单和过程批次，PLM中的技术条件，ERP与WMS中的物料及质量状态，EAM中的设备和维修记录，以及经授权的客户质量反馈。面向人类偏好对齐形成可比较的候选、独立判断结果、理由及仲裁记录，重点检查输入一致、候选可比、偏好依据有效、匿名展示和组完整性。数据支持热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、标准规范智能问答助手、决策数据智能问答助手，结论依据实际输入、专业条件和验证范围使用。涉及检验报告、质量事件、客户反馈、产品追溯关系、工艺秘密和检验人员信息时执行相应授权及安全处理。业务事实、推断与未知状态分别标记，数据版本与引用依据保持一致。
6.3.2 内容特征
表6-32 内容特征
	字段
	名称
	内容

	B01
	模态构成
	文本、图像、时序、视频按有效载荷统计；重点关联产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态；图纸、表格载体不独立增加模态数

	B02
	模态种类数
	领域不少于三种有效模态；每个子集据实际合格资源登记种类和数量，汇总时核验资源及关系有效性

	B03
	多模态条数占比
	以同一输入下完整候选回答及偏好依据构成的比较组为分母，至少两种有效关联模态的记录为分子；分子、分母及互斥组合清单齐备，按1.4节满足40%要求

	B04
	近三年数据条数占比
	以实际发布日期倒推36个自然月；业务形成时间合格的完整记录计入分子，未知或无法确认窗口的记录留在分母，按1.4节满足40%要求

	B05
	业务主题分布
	按PQ01来料质量、PQ02过程检验、PQ03成品检验、PQ04缺陷与不合格、PQ05处置与复检、PQ06追溯与反馈统计；主主题互斥，辅助主题允许多选并另列

	B06
	样本长度分布
	文本统计有效Tokens与长度分位数；时序统计时间跨度、采样点和缺口；视频统计片段时长、帧率与有效区间；各单位分别报告

	B07
	来源分布
	按源系统、业务对象、原始批次、来源家族和授权类别分层，披露最大来源占比及集中度；跨系统复制保留同源关系

	B08
	难度分布
	按候选差异涉及的事实、约束、证据与风险判断复杂性分层，不能仅按回答长短或文风判优

	B09
	标签体系
	采用本领域六项主题及本用途标签定义；标签版本固定，状态类标签保留未知、候选、确认和不适用的区别

	B10
	标签分布
	逐标签报告条数、占比、来源与难度切片；互斥标签总量守恒，多标签重叠另列；长尾不足以真实补充和任务调整处理

	B11
	样本示例
	本卡规范样本部分提供三条规范样本，正式发布时从相同版本选择至少三条实际合格代表样本并保存定位

	B12
	已知局限性
	稀缺缺陷、复合缺陷、特定材料及使用工况的覆盖需分层披露；单张影像不能替代全部检验条件；相关过程变化不能单独证明质量缺陷根因。实际局限按检查证据、影响对象、可用边界和改进安排登记，已知错误按缺陷整改处理

	B13
	时间跨度
	分别统计最早及最晚业务时间、采集时间、未知数量和时间精度分布；不同来源区间按对象可追溯，不以最近导入日重置历史时间

	B14
	合成样本占比
	组内包含合成候选或其派生内容即计入合成来源组，比例不超过50%；纯真实增强另记加工属性



6.3.3 建设过程
表6-33 建设过程
	字段
	名称
	内容

	C01
	数据来源清单
	QMS中的检验及不合格记录，MES中的工单和过程批次，PLM中的技术条件，ERP与WMS中的物料及质量状态，EAM中的设备和维修记录，以及经授权的客户质量反馈；逐源登记组织、资料类别、业务期间、采集期间及许可依据

	C02
	采集方法
	结构化来源通过授权只读接口、视图或文件接收；文档按目录及附件关系导入；时序按设备测点与时间水位获取；影像保留原资源及事件映射；初次全量与后续增量分别留痕

	C03
	许可状态
	按企业自有、授权使用和公开许可逐源核验实际权利；来源类别不自动证明商用、训练或再分发许可，许可范围覆盖目标用途后入集

	C04
	加工处理流程
	检验结果绑定有效标准与测量条件；数值、单位、精度、上下限及边界条件共同解析；缺陷标签绑定位置和证据；处置、复检与放行按时序串联；质量结论沿材料、工序和产品关系追溯；随后按用途完成标注、受控合成增强、去重、质检、训练验证和版本发布

	C05
	预处理参数
	保存解析器、字典、切分、窗口、重叠、单位换算、时间校正和对齐配置；产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态为关联校验重点；参数经真实资料验证后冻结

	C06
	标注规范编号
	候选标识、展示顺序、优选结果、可并列状态、事实与约束判断、偏好理由和仲裁结果；规范编号与实际生产记录绑定，不因预训练用途自动省略专业标记管理

	C07
	标注组织方式
	由质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位承担专业定义与争议裁决，标注人员依规范执行；自检、交叉复核、专家仲裁分别保存原始结果及修订记录

	C08
	跨标注员一致性
	对实际独立重叠标注样本统计一致性；类别、区间与多标签采用对应指标，记录样本量、分母、标签分布及分歧处置，仲裁结果不回写独立原始判断

	C09
	黄金集通过率
	黄金样本版本、适用任务、检查量、通过量及错误对象分别记录；校准集与正式基准家族隔离，实际通过率由执行记录复算

	C10
	合成方法记录
	基准用途禁止合成；其他用途逐条保留种子来源、合成方法、提示词版本、模型版本和人工核验结果，来源链继承原始授权

	C11
	教师模型许可登记
	使用教师模型时登记实际许可、调用方式、训练及交付权利；许可不覆盖目标用途的生成内容不得入集

	C12
	增强方法记录
	增强保留算子、参数、原始对象和标签同步结果；专业含义、关联条件和真实来源必须可核查，增强前后分布及质量分别比较

	C13
	去重与相似度比对结论
	按来源家族先隔离再加工，开展集内、跨集及训练与基准比对；文本、影像、时序和业务身份联合检查，命中按实际泄漏关系处置并保留复核证据

	C14
	版本变更记录
	逐版本记录新增、修订、剔除、划分变化、原因、责任角色与实际时间；比较实际清单差异，涉及标签或来源变化时重核质检及验证范围



6.3.4 应用说明
表6-34 应用说明
	字段
	名称
	内容

	D01
	使用许可条款
	仅在经核验的来源授权及项目合同允许范围内训练、验证和使用；商用、署名、派生、再分发、地域及期限逐项登记，限制随资源和派生内容传递

	D02
	目标应用场景
	热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、标准规范智能问答助手、决策数据智能问答助手；验证结论按实际场景、输入条件和版本形成

	D03
	目标模型任务类型
	偏好对齐；输入接口须支持实际文本、图像、时序或视频载荷及对应关系

	D04
	推荐评测指标
	检验字段抽取正确率、数值与单位判定正确率、缺陷分类宏平均F1、缺陷定位指标、质量追溯证据召回率及处置建议依据正确率；各用途采用本卡评价协议并保留定义、方向和统计单位

	D05
	评测协议
	固定输入版本、模型阶段、执行环境、推理参数、随机种子、评分程序和失败处理；涉及人工评判采用盲评、专业依据和争议裁决，重复运行保留差异

	D06
	基线结果
	实际评测后登记模型与数据版本、逐题输出、切片结果和比较结论；汇总值由原始评分复算，尚无实际证据时不得声明性能增量或已验证效果

	D07
	可复现实现参考
	按第7章读取、校验及独立复算流程执行，程序读取封装内相对路径；业务评价配置与代码随数据版本交付，依赖和运行记录齐备

	D08
	典型应用案例
	以本领域规范样本所列业务任务组织结构核验；正式应用案例保留真实输入输出、证据、环境、模型版本和实际效果，不以规范样本替代场景验证

	D09
	不适用情形
	稀缺缺陷、复合缺陷、特定材料及使用工况的覆盖需分层披露；单张影像不能替代全部检验条件；相关过程变化不能单独证明质量缺陷根因；使用范围受实际授权与验证条件限制

	D10
	配套数据集
	关联本领域0001至0004四张子集卡及0000汇总卡；跨域证据通过稳定对象与固定版本引用；训练内容与正式基准保持隔离



6.3.5 质量验证
表6-35 质量验证
	字段
	名称
	内容

	E01
	质检报告编号
	质检报告采用GHY26691-QC-04-0003并绑定实际版本、受检清单和内容根摘要

	E02
	六维度质检结果
	分别报告保真度、完备性、规整性、均衡性、可用性、可信性的方法、结果与问题；按产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态检查关键业务关联

	E03
	质检结论
	根据实际质量检查形成结论；发布所需条件全部满足后才进入正式交付；内部处理中或条件性结论不得替代正式合格状态

	E04
	未关闭缺陷
	按缺陷标识、级别、对象、用途、版本和状态列明；高风险清零，中低风险100%整改，高危命中100%人工复核；关闭证据与复测结果关联

	E05
	验证报告编号
	验证报告采用GHY26691-VR-04-0003及实际版本；引用数据、模型、协议、实验和原始输出，汇总与子集范围分别标明

	E06
	能力增量结论
	按同一协议比较招标指定基础模型与各训练阶段，保留逐项增量、退化、失败和不确定性；不得仅选择有利切片形成整体提升结论

	E07
	场景可用性结论
	由质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位结合热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、标准规范智能问答助手、决策数据智能问答助手的真实验证记录判定；数据支持能力与实际场景建设成果分别确认

	E08
	第三方评测状态
	正式评测覆盖81项指标，说明文档、数据质量、模型应用各90分且综合不低于85分；报告与受评版本一致，第三方正式盖章报告纳入交付

	E09
	依据标准版本
	依据招标文件高质量数据集质量评测规范及项目适用标准清单，登记标准编号、有效版本、适用条款及规则配置；历史结果保留当时有效依据

	E10
	复测记录
	不少于4次集中完整复测，首次检查和日常回归不计入；每轮关联问题、修复版本、受检范围、实际结果及正式报告，未达标继续整改



6.3.6 安全合规
表6-36 安全合规
	字段
	名称
	内容

	F01
	数据分类
	生产经营数据中的产品质量相关数据；按来料、过程、成品和使用反馈质量，检验标准、测量记录、缺陷形态、不合格处置、复检、放行与质量追溯细分并关联资产目录

	F02
	数据分级
	采用L1公开、L2内部、L3重要、L4敏感、L5机密五级；按实际内容及批准分级确定资源和字段控制，卡片汇总保留各级分布

	F03
	涉及敏感信息类型
	检验报告、质量事件、客户反馈、产品追溯关系、工艺秘密和检验人员信息；实际敏感要素由检测与人工复核确认，未知状态不按无敏感信息处理

	F04
	去标识化方法
	客户与人员采用稳定替代标识，报告中的签署和联系方式按授权处理；测量值、单位和判定依据在授权环境保真保留；图像遮蔽无关身份信息并复核缺陷区域完整性

	F05
	去标识化效果评估
	同时核查敏感残留、可识别风险、关联可用性和专业信息保真；文本、图片、视频、附件及元数据均纳入检查，发现影响重新处理并复核

	F06
	商用可用性核查
	逐源及所用工具核验商业使用条件，来源类别和公开可见性不替代授权；限制与实际目标用途不符的内容退出目标交付范围

	F07
	来源合法性承诺
	保存来源、取得方式、授权主体、凭证、用途范围和责任记录；加工派生继承限制，缺少合法来源依据的内容不进入有效供给

	F08
	访问权限范围
	质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位按业务必要性申请；加工、质量与评测岗位取得任务所需权限，基准答案、原始敏感资料和替代映射分别控制

	F09
	审计记录位置
	按卡号GHY26691-DC-04-0003-V1.0、实际数据版本、对象标识和工单关联查询采集、加工、访问、下载、评测及发布审计；交付留存必要受控记录

	F10
	出境与共享限制
	跨境与对外共享执行来源许可、适用管理要求及甲方批准范围；未经批准不扩大地域、对象或用途；接收方及派生使用保留审计



6.3.7 指纹血缘
表6-37 指纹血缘
	字段
	名称
	内容

	G01
	文件清单摘要
	最终封装清单按规范化相对路径列出实际字节数与摘要；清单摘要计算排除自身摘要及签名字段，算法和序列化规则固定

	G02
	内容根摘要
	先对数据内容、必要元数据和字典形成确定性内容根摘要，质检与验证据此绑定；最终封装再绑定卡片及报告，避免循环计算

	G03
	摘要算法
	采用项目密码方案规定的摘要算法；记录算法标识、编码、路径排序、规范化规则与执行工具版本，按同一字节序列复算

	G04
	签名算法
	采用项目密码方案规定的发布签名算法与参数；签名覆盖对象、证书及验证资料随受控发布档案保存

	G05
	签名值
	由实际发布签名操作生成，签名对象固定为规定的最终发布摘要或清单；验证成功并满足证书及权限条件后交付

	G06
	签名时间
	记录真实签名时点、时区和时间来源，核对发布记录、证书有效条件及授权，不能预先编造签名时间

	G07
	自描述封装文件
	04-PREF根目录内package.json登记身份、数据版本、结构版本、字典、卡片、资源和文件清单；脱离平台按第7章完成读取及核验

	G08
	上游版本
	记录直接前序版本、替代关系及来源版本；首版的无前序状态有发布记录支撑，结构首版不自动意味着业务内容无历史

	G09
	血缘标识
	原始批次、业务对象、来源家族、加工任务、样本、用途、数据版本与模型实验形成有向追溯关系；冻结节点不回写，修复生成后继节点



6.3.8 记录字典与标签
记录采用第7章公共字段，业务扩展字段如下。字段缺失、未知与不适用按明确状态处理，数值字段保留单位和精度，业务标识在同一版本内可解析到对应对象。
表6-38 记录字典与标签
	字段
	类型
	取值与含义
	校验要求

	inspection_id
	字符串
	检验活动身份
	与检验批及轮次共同唯一

	characteristic_id
	字符串
	检验项目及适用标准项
	同名不同方法分别识别

	measurement
	对象
	值、单位、精度、方法及设备条件
	原始值与换算值同时留痕

	acceptance_rule
	对象
	上下限、边界及标准版本
	与产品材料和业务时间匹配

	defect_location
	对象
	产品部位、区域或坐标
	坐标参照和影像版本明确

	disposition_state
	枚举
	open、rework、reinspect、accepted、rejected
	状态迁移有授权记录和实际依据



表6-39 记录字典与标签
	主题码
	主题
	业务含义

	PQ01
	来料质量
	材质、批次、证明与入厂检验

	PQ02
	过程检验
	工序、测量条件、结果及状态

	PQ03
	成品检验
	产品配置、项目覆盖和放行

	PQ04
	缺陷与不合格
	位置、形态、级别及专业依据

	PQ05
	处置与复检
	返修、复检轮次和最终放行

	PQ06
	追溯与反馈
	材料、过程、设备及客户事件关联



表6-40 记录字典与标签
	任务标签
	名称
	判定边界

	fact_reading
	事实识读
	从有效证据读取明确事实，保留原文位置

	relation_check
	关系核查
	核对身份、版次、状态和业务时间

	quantity_calculation
	数量计算
	明确单位、公式、输入及适用范围

	constraint_review
	约束核查
	逐项判断条件是否满足，未知不作通过

	evidence_insufficient
	证据不足
	说明缺少的必要依据及可判定范围

	professional_review
	专业复核
	需要有权专业岗位依据适用标准确认



表6-41 记录字典与标签
	业务细分标签
	定义与判定边界

	boundary_check
	按规定上下限及是否包含边界进行判断，保留单位和精度条件

	candidate_defect
	只确认候选区域或疑似现象，类型、级别与真实缺陷状态另行复核

	coverage_limit
	明确输入仅覆盖的区域、时间或对象，结论不扩展到未覆盖范围

	incomplete_reinspection
	复检项目或有效结论仍有缺口，返修完成不能替代复检通过

	numeric_judgement
	对题定数值及规则得出可复算结果，不外推未检查项目

	release_condition
	所有必要放行条件及授权流程满足后才能确认放行状态



主主题从本领域六项主题中选择一项，辅助主题可多选。任务标签可多选，理由和证据与具体任务关联；候选缺陷、未确认故障、未知时间等状态不是错误答案的豁免标签。各样本的业务细分标签由本卡下列规范实例确定并纳入标签字典，任何新标签先定义含义、适用条件和排他关系后生效。
6.3.9 规范样本
规范样本1 检验边界值与判定条件
表6-42 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-04-PREF-001

	domain
	04

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PREF

	modalities
	文本与时序

	business_objects
	质量规范对象1

	labels
	PQ02、boundary_check、numeric_judgement



输入内容：规范实例的尺寸要求为10.00至10.20毫米，两个边界均允许取等号；测量方法与判定规则约定直接比较已给出的记录值。三次记录值依次为10.00、10.20、10.21毫米。本题不引入其他测量不确定度或复检规则。
表6-43 规范样本
	相对时刻或轮次
	观测值或状态

	m1
	10.0

	m2
	10.2

	m3
	10.21



共同任务：分别判断三次记录是否满足题定尺寸区间。
候选甲：10.00和10.20毫米均位于包含边界的允许区间内，满足题定区间；10.21毫米大于上限，不满足。结论仅针对该尺寸项目及题定判定规则，不能据此宣布整个产品合格。
候选乙：上限值10.20也不合格，只有严格小于10.20才算合格。
偏好结论：候选甲优于候选乙。判断依据为下限包含、上限包含、10.21超上限、不外推整品合格。候选乙的错误涉及事实或约束，不以字数、语气或展示位置决定偏好。实际比较时随机交换展示顺序，保留原候选标识及独立判断。
规范样本2 缺陷区域与完整产品结论
表6-44 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-04-PREF-002

	domain
	04

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PREF

	modalities
	文本与图像

	business_objects
	质量规范对象2

	labels
	PQ04、candidate_defect、coverage_limit



输入内容：规范图像在坐标区域R甲标出一处疑似缺陷。记录只覆盖产品表面局部区域，未提供其他表面、内部检验或专业确认。图中区域标记为候选定位。
[image: ]
图6-4 缺陷区域与完整产品结论
共同任务：应如何描述该图像标签及可用范围？
候选甲：标签应记录局部候选缺陷位置和疑似状态，保留图像版本及坐标参照。可以用于候选区域定位或待复核任务；缺陷类型及等级需要专业确认，局部影像也不足以判定产品其他区域无缺陷或整品合格。
候选乙：图上只有一处标记，所以该产品只有一个缺陷，其他部位全部合格。
偏好结论：候选甲优于候选乙。判断依据为候选定位、疑似状态、需要专业确认、不外推未覆盖区域。候选乙的错误涉及事实或约束，不以字数、语气或展示位置决定偏好。实际比较时随机交换展示顺序，保留原候选标识及独立判断。
规范样本3 返修复检与放行链核验
表6-45 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-04-PREF-003

	domain
	04

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	PREF

	modalities
	文本

	business_objects
	质量规范对象3

	labels
	PQ05、release_condition、incomplete_reinspection



输入内容：不合格单NC甲记录返修已完成，随后复检项目K1通过，项目K2结果尚未形成。批准处置要求K1与K2均通过后才能放行，目前无其他放行批准依据。
共同任务：能否据此把产品状态改为放行？质量记录应保留哪些关系？
候选甲：不能改为放行。返修完成、K1通过与整体放行是不同状态，K2仍缺少结果。应保留NC甲、返修记录、两项复检及批准处置之间的关系，取得K2有效通过结果并满足授权放行流程后再变更状态。
候选乙：返修已经完成且有一项复检通过，可以直接结束不合格单并放行。
偏好结论：候选甲优于候选乙。判断依据为不放行、识别K2缺口、区分返修与放行、保留处置复检关系。候选乙的错误涉及事实或约束，不以字数、语气或展示位置决定偏好。实际比较时随机交换展示顺序，保留原候选标识及独立判断。
6.3.10 生产与使用核验
统计专业偏好一致率、固定协议下的胜率及平局率、事实约束违反率；展示次序随机化，盲化候选来源并保留交换顺序复核。本领域同时检查检验字段抽取正确率、数值与单位判定正确率、缺陷分类宏平均F1、缺陷定位指标、质量追溯证据召回率及处置建议依据正确率。统计按任务类型、来源、模态、难度及关键业务对象分层，保留题目或记录级结果和失败对象。
生产检查从来源记录开始核对产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态，确认检验结果绑定有效标准与测量条件；数值、单位、精度、上下限及边界条件共同解析；缺陷标签绑定位置和证据；处置、复检与放行按时序串联；质量结论沿材料、工序和产品关系追溯。专业分歧由质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位根据有效资料裁决，保留争议内容及理由。检查结果涉及共用转换程序或映射时扩展到同类对象，并核查下游用途。
版本修订逐项列出内容、元数据、标签、资源和引用的变化。删除或替换记录后重新计算净量、模态、时间及来源比例；修改答案或判分依据后重跑受影响评价；改变来源或划分后重做隔离检查。卡片、字典、报告与封装清单在同一发布审批中核对，旧版本保持可查询。
6.4 基准评测数据卡
6.4.1 基本信息
表6-46 基本信息
	字段
	名称
	内容

	A10
	存储总量
	按实际文件逐一累计未压缩字节数，同时记录压缩包字节数；显示GB值及换算规则，去重共享资源按文件清单唯一计量

	A11
	文件类型与编码
	记录文件采用UTF-8 JSONL，字典与卡片采用UTF-8 JSON；图像、时序、视频按实际载体保留格式及解析参数，清单逐项登记扩展名、媒体类型和编码

	A01
	数据卡编号
	GHY26691-DC-04-0004-V1.0

	A02
	数据集名称
	产品质量数据集

	A03
	用途子集
	基准评测

	A04
	所属业务域
	04 产品质量；关联对象为产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态

	A05
	版本号
	卡片结构V1.0；实际数据发布版本由冻结记录绑定，并与内容、报告及封装一致

	A06
	发布日期
	发布审批生效时记录实际日期和业务时区；该日期作为近三年窗口基准，编制日期不替代发布日期

	A08
	样本总数
	有效交付净量2500条；以固定输入、必要资源、参考依据与判分规则构成的完整题目为计数单位

	A09
	Token 总数
	本用途规模按条验收；如统计输入输出Tokens，分开保存且不替代任务或比较组数量

	A12
	数据结构说明
	采用第7章公共记录结构及本领域扩展字典；固定输入、必要资源、参考依据与判分规则构成的完整题目具有稳定标识、业务对象、来源家族、时间、内容、资源、标签与证据关系

	A13
	目录组织方式
	根目录按04-EVAL及数据版本组织；data保存记录，resources保存模态载荷，metadata保存来源与关系，dictionary保存字段和标签，cards保存卡片，reports保存报告，tools保存解析程序

	A14
	文件命名规则
	04-EVAL-数据版本-六位分片序号.jsonl；资源以稳定资源标识命名；卡片使用完整卡号；路径采用相对路径并拒绝越界和重名冲突

	A15
	获取方式
	神兽 OS数据集运营服务管理入口：选择卡号、用途和版本，提交目的、环境与权限范围，完成业务及权限审核后按批准方式获取；具体流程执行1.7节

	A16
	技术支持渠道
	平台服务工单按卡号、数据版本及问题对象受理；由技术与质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位协同处理，服务时段和响应要求执行统一售后安排

	A17
	配套件清单
	数据字典、标签字典、来源清单、授权资料、数据卡、文件清单、质检报告、验证报告、正式评测及复测材料、读取程序与规范样本共同封装，固定相对路径和版本



A07 数据集简介：本卡覆盖来料、过程、成品和使用反馈质量，检验标准、测量记录、缺陷形态、不合格处置、复检、放行与质量追溯。以产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态建立对象关系，来源范围包括QMS中的检验及不合格记录，MES中的工单和过程批次，PLM中的技术条件，ERP与WMS中的物料及质量状态，EAM中的设备和维修记录，以及经授权的客户质量反馈。面向基准评测形成真实来源独立题目、固定判分依据和可复现实验结果，重点检查来源真实、家族隔离、答案正确、题目完整、判分稳定和答案保密。数据支持热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、标准规范智能问答助手、决策数据智能问答助手，结论依据实际输入、专业条件和验证范围使用。涉及检验报告、质量事件、客户反馈、产品追溯关系、工艺秘密和检验人员信息时执行相应授权及安全处理。业务事实、推断与未知状态分别标记，数据版本与引用依据保持一致。
6.4.2 内容特征
表6-47 内容特征
	字段
	名称
	内容

	B01
	模态构成
	文本、图像、时序、视频按有效载荷统计；重点关联产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态；图纸、表格载体不独立增加模态数

	B02
	模态种类数
	领域不少于三种有效模态；每个子集据实际合格资源登记种类和数量，汇总时核验资源及关系有效性

	B03
	多模态条数占比
	以固定输入、必要资源、参考依据与判分规则构成的完整题目为分母，至少两种有效关联模态的记录为分子；分子、分母及互斥组合清单齐备，按1.4节满足40%要求

	B04
	近三年数据条数占比
	以实际发布日期倒推36个自然月；业务形成时间合格的完整记录计入分子，未知或无法确认窗口的记录留在分母，按1.4节满足40%要求

	B05
	业务主题分布
	按PQ01来料质量、PQ02过程检验、PQ03成品检验、PQ04缺陷与不合格、PQ05处置与复检、PQ06追溯与反馈统计；主主题互斥，辅助主题允许多选并另列

	B06
	样本长度分布
	文本统计有效Tokens与长度分位数；时序统计时间跨度、采样点和缺口；视频统计片段时长、帧率与有效区间；各单位分别报告

	B07
	来源分布
	按源系统、业务对象、原始批次、来源家族和授权类别分层，披露最大来源占比及集中度；跨系统复制保留同源关系

	B08
	难度分布
	基础识读、关联计算、复杂条件与证据不足判断分别成层；稀缺题型独立报告，避免总体分数掩盖薄弱项

	B09
	标签体系
	采用本领域六项主题及本用途标签定义；标签版本固定，状态类标签保留未知、候选、确认和不适用的区别

	B10
	标签分布
	逐标签报告条数、占比、来源与难度切片；互斥标签总量守恒，多标签重叠另列；长尾不足以真实补充和任务调整处理

	B11
	样本示例
	本卡规范样本部分提供三条规范样本，正式发布时从相同版本选择至少三条实际合格代表样本并保存定位

	B12
	已知局限性
	稀缺缺陷、复合缺陷、特定材料及使用工况的覆盖需分层披露；单张影像不能替代全部检验条件；相关过程变化不能单独证明质量缺陷根因。实际局限按检查证据、影响对象、可用边界和改进安排登记，已知错误按缺陷整改处理

	B13
	时间跨度
	分别统计最早及最晚业务时间、采集时间、未知数量和时间精度分布；不同来源区间按对象可追溯，不以最近导入日重置历史时间

	B14
	合成样本占比
	合成占比为0%；不使用人为增强扩充题目数量



6.4.3 建设过程
表6-48 建设过程
	字段
	名称
	内容

	C01
	数据来源清单
	QMS中的检验及不合格记录，MES中的工单和过程批次，PLM中的技术条件，ERP与WMS中的物料及质量状态，EAM中的设备和维修记录，以及经授权的客户质量反馈；逐源登记组织、资料类别、业务期间、采集期间及许可依据

	C02
	采集方法
	结构化来源通过授权只读接口、视图或文件接收；文档按目录及附件关系导入；时序按设备测点与时间水位获取；影像保留原资源及事件映射；初次全量与后续增量分别留痕

	C03
	许可状态
	按企业自有、授权使用和公开许可逐源核验实际权利；来源类别不自动证明商用、训练或再分发许可，许可范围覆盖目标用途后入集

	C04
	加工处理流程
	检验结果绑定有效标准与测量条件；数值、单位、精度、上下限及边界条件共同解析；缺陷标签绑定位置和证据；处置、复检与放行按时序串联；质量结论沿材料、工序和产品关系追溯；随后按用途完成标注、受控合成增强、去重、质检、训练验证和版本发布

	C05
	预处理参数
	保存解析器、字典、切分、窗口、重叠、单位换算、时间校正和对齐配置；产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态为关联校验重点；参数经真实资料验证后冻结

	C06
	标注规范编号
	题型、考核能力、参考答案、评分点、扣分条件、适用范围、难度及裁决依据；规范编号与实际生产记录绑定，不因预训练用途自动省略专业标记管理

	C07
	标注组织方式
	由质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位承担专业定义与争议裁决，标注人员依规范执行；自检、交叉复核、专家仲裁分别保存原始结果及修订记录

	C08
	跨标注员一致性
	对实际独立重叠标注样本统计一致性；类别、区间与多标签采用对应指标，记录样本量、分母、标签分布及分歧处置，仲裁结果不回写独立原始判断

	C09
	黄金集通过率
	黄金样本版本、适用任务、检查量、通过量及错误对象分别记录；校准集与正式基准家族隔离，实际通过率由执行记录复算

	C10
	合成方法记录
	正式基准不进行任何形式的合成；核查来源家族和派生记录，发现生成内容即退出有效基准并补足真实合格题目

	C11
	教师模型许可登记
	正式基准答案由真实证据和专业审核确定；辅助工具使用单独留痕，不把教师生成内容计作真实基准来源

	C12
	增强方法记录
	不以改写、扰动、裁剪派生或其他人为增强扩充正式题量；必要格式标准化保持原始题目身份与证据，不重复计数

	C13
	去重与相似度比对结论
	按来源家族先隔离再加工，开展集内、跨集及训练与基准比对；文本、影像、时序和业务身份联合检查，命中按实际泄漏关系处置并保留复核证据

	C14
	版本变更记录
	逐版本记录新增、修订、剔除、划分变化、原因、责任角色与实际时间；比较实际清单差异，涉及标签或来源变化时重核质检及验证范围



6.4.4 应用说明
表6-49 应用说明
	字段
	名称
	内容

	D01
	使用许可条款
	仅在经核验的来源授权及项目合同允许范围内训练、验证和使用；商用、署名、派生、再分发、地域及期限逐项登记，限制随资源和派生内容传递

	D02
	目标应用场景
	热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、标准规范智能问答助手、决策数据智能问答助手；验证结论按实际场景、输入条件和版本形成

	D03
	目标模型任务类型
	基准评测；输入接口须支持实际文本、图像、时序或视频载荷及对应关系

	D04
	推荐评测指标
	检验字段抽取正确率、数值与单位判定正确率、缺陷分类宏平均F1、缺陷定位指标、质量追溯证据召回率及处置建议依据正确率；各用途采用本卡评价协议并保留定义、方向和统计单位

	D05
	评测协议
	固定输入版本、模型阶段、执行环境、推理参数、随机种子、评分程序和失败处理；涉及人工评判采用盲评、专业依据和争议裁决，重复运行保留差异

	D06
	基线结果
	实际评测后登记模型与数据版本、逐题输出、切片结果和比较结论；汇总值由原始评分复算，尚无实际证据时不得声明性能增量或已验证效果

	D07
	可复现实现参考
	按第7章读取、校验及独立复算流程执行，程序读取封装内相对路径；业务评价配置与代码随数据版本交付，依赖和运行记录齐备

	D08
	典型应用案例
	以本领域规范样本所列业务任务组织结构核验；正式应用案例保留真实输入输出、证据、环境、模型版本和实际效果，不以规范样本替代场景验证

	D09
	不适用情形
	稀缺缺陷、复合缺陷、特定材料及使用工况的覆盖需分层披露；单张影像不能替代全部检验条件；相关过程变化不能单独证明质量缺陷根因；使用范围受实际授权与验证条件限制

	D10
	配套数据集
	关联本领域0001至0004四张子集卡及0000汇总卡；跨域证据通过稳定对象与固定版本引用；训练内容与正式基准保持隔离



6.4.5 质量验证
表6-50 质量验证
	字段
	名称
	内容

	E01
	质检报告编号
	质检报告采用GHY26691-QC-04-0004并绑定实际版本、受检清单和内容根摘要

	E02
	六维度质检结果
	分别报告保真度、完备性、规整性、均衡性、可用性、可信性的方法、结果与问题；按产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态检查关键业务关联

	E03
	质检结论
	根据实际质量检查形成结论；发布所需条件全部满足后才进入正式交付；内部处理中或条件性结论不得替代正式合格状态

	E04
	未关闭缺陷
	按缺陷标识、级别、对象、用途、版本和状态列明；高风险清零，中低风险100%整改，高危命中100%人工复核；关闭证据与复测结果关联

	E05
	验证报告编号
	验证报告采用GHY26691-VR-04-0004及实际版本；引用数据、模型、协议、实验和原始输出，汇总与子集范围分别标明

	E06
	能力增量结论
	按同一协议比较招标指定基础模型与各训练阶段，保留逐项增量、退化、失败和不确定性；不得仅选择有利切片形成整体提升结论

	E07
	场景可用性结论
	由质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位结合热处理工艺优化、焊接工艺优化、刮板输送机健康管理、标准规范智能问答助手、决策数据智能问答助手的真实验证记录判定；数据支持能力与实际场景建设成果分别确认

	E08
	第三方评测状态
	正式评测覆盖81项指标，说明文档、数据质量、模型应用各90分且综合不低于85分；报告与受评版本一致，第三方正式盖章报告纳入交付

	E09
	依据标准版本
	依据招标文件高质量数据集质量评测规范及项目适用标准清单，登记标准编号、有效版本、适用条款及规则配置；历史结果保留当时有效依据

	E10
	复测记录
	不少于4次集中完整复测，首次检查和日常回归不计入；每轮关联问题、修复版本、受检范围、实际结果及正式报告，未达标继续整改



6.4.6 安全合规
表6-51 安全合规
	字段
	名称
	内容

	F01
	数据分类
	生产经营数据中的产品质量相关数据；按来料、过程、成品和使用反馈质量，检验标准、测量记录、缺陷形态、不合格处置、复检、放行与质量追溯细分并关联资产目录

	F02
	数据分级
	采用L1公开、L2内部、L3重要、L4敏感、L5机密五级；按实际内容及批准分级确定资源和字段控制，卡片汇总保留各级分布

	F03
	涉及敏感信息类型
	检验报告、质量事件、客户反馈、产品追溯关系、工艺秘密和检验人员信息；实际敏感要素由检测与人工复核确认，未知状态不按无敏感信息处理

	F04
	去标识化方法
	客户与人员采用稳定替代标识，报告中的签署和联系方式按授权处理；测量值、单位和判定依据在授权环境保真保留；图像遮蔽无关身份信息并复核缺陷区域完整性

	F05
	去标识化效果评估
	同时核查敏感残留、可识别风险、关联可用性和专业信息保真；文本、图片、视频、附件及元数据均纳入检查，发现影响重新处理并复核

	F06
	商用可用性核查
	逐源及所用工具核验商业使用条件，来源类别和公开可见性不替代授权；限制与实际目标用途不符的内容退出目标交付范围

	F07
	来源合法性承诺
	保存来源、取得方式、授权主体、凭证、用途范围和责任记录；加工派生继承限制，缺少合法来源依据的内容不进入有效供给

	F08
	访问权限范围
	质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位按业务必要性申请；加工、质量与评测岗位取得任务所需权限，基准答案、原始敏感资料和替代映射分别控制

	F09
	审计记录位置
	按卡号GHY26691-DC-04-0004-V1.0、实际数据版本、对象标识和工单关联查询采集、加工、访问、下载、评测及发布审计；交付留存必要受控记录

	F10
	出境与共享限制
	跨境与对外共享执行来源许可、适用管理要求及甲方批准范围；未经批准不扩大地域、对象或用途；接收方及派生使用保留审计



6.4.7 指纹血缘
表6-52 指纹血缘
	字段
	名称
	内容

	G01
	文件清单摘要
	最终封装清单按规范化相对路径列出实际字节数与摘要；清单摘要计算排除自身摘要及签名字段，算法和序列化规则固定

	G02
	内容根摘要
	先对数据内容、必要元数据和字典形成确定性内容根摘要，质检与验证据此绑定；最终封装再绑定卡片及报告，避免循环计算

	G03
	摘要算法
	采用项目密码方案规定的摘要算法；记录算法标识、编码、路径排序、规范化规则与执行工具版本，按同一字节序列复算

	G04
	签名算法
	采用项目密码方案规定的发布签名算法与参数；签名覆盖对象、证书及验证资料随受控发布档案保存

	G05
	签名值
	由实际发布签名操作生成，签名对象固定为规定的最终发布摘要或清单；验证成功并满足证书及权限条件后交付

	G06
	签名时间
	记录真实签名时点、时区和时间来源，核对发布记录、证书有效条件及授权，不能预先编造签名时间

	G07
	自描述封装文件
	04-EVAL根目录内package.json登记身份、数据版本、结构版本、字典、卡片、资源和文件清单；脱离平台按第7章完成读取及核验

	G08
	上游版本
	记录直接前序版本、替代关系及来源版本；首版的无前序状态有发布记录支撑，结构首版不自动意味着业务内容无历史

	G09
	血缘标识
	原始批次、业务对象、来源家族、加工任务、样本、用途、数据版本与模型实验形成有向追溯关系；冻结节点不回写，修复生成后继节点



6.4.8 记录字典与标签
记录采用第7章公共字段，业务扩展字段如下。字段缺失、未知与不适用按明确状态处理，数值字段保留单位和精度，业务标识在同一版本内可解析到对应对象。
表6-53 记录字典与标签
	字段
	类型
	取值与含义
	校验要求

	inspection_id
	字符串
	检验活动身份
	与检验批及轮次共同唯一

	characteristic_id
	字符串
	检验项目及适用标准项
	同名不同方法分别识别

	measurement
	对象
	值、单位、精度、方法及设备条件
	原始值与换算值同时留痕

	acceptance_rule
	对象
	上下限、边界及标准版本
	与产品材料和业务时间匹配

	defect_location
	对象
	产品部位、区域或坐标
	坐标参照和影像版本明确

	disposition_state
	枚举
	open、rework、reinspect、accepted、rejected
	状态迁移有授权记录和实际依据



表6-54 记录字典与标签
	主题码
	主题
	业务含义

	PQ01
	来料质量
	材质、批次、证明与入厂检验

	PQ02
	过程检验
	工序、测量条件、结果及状态

	PQ03
	成品检验
	产品配置、项目覆盖和放行

	PQ04
	缺陷与不合格
	位置、形态、级别及专业依据

	PQ05
	处置与复检
	返修、复检轮次和最终放行

	PQ06
	追溯与反馈
	材料、过程、设备及客户事件关联



表6-55 记录字典与标签
	任务标签
	名称
	判定边界

	fact_reading
	事实识读
	从有效证据读取明确事实，保留原文位置

	relation_check
	关系核查
	核对身份、版次、状态和业务时间

	quantity_calculation
	数量计算
	明确单位、公式、输入及适用范围

	constraint_review
	约束核查
	逐项判断条件是否满足，未知不作通过

	evidence_insufficient
	证据不足
	说明缺少的必要依据及可判定范围

	professional_review
	专业复核
	需要有权专业岗位依据适用标准确认



表6-56 记录字典与标签
	业务细分标签
	定义与判定边界

	boundary_check
	按规定上下限及是否包含边界进行判断，保留单位和精度条件

	candidate_defect
	只确认候选区域或疑似现象，类型、级别与真实缺陷状态另行复核

	coverage_limit
	明确输入仅覆盖的区域、时间或对象，结论不扩展到未覆盖范围

	incomplete_reinspection
	复检项目或有效结论仍有缺口，返修完成不能替代复检通过

	numeric_judgement
	对题定数值及规则得出可复算结果，不外推未检查项目

	release_condition
	所有必要放行条件及授权流程满足后才能确认放行状态



主主题从本领域六项主题中选择一项，辅助主题可多选。任务标签可多选，理由和证据与具体任务关联；候选缺陷、未确认故障、未知时间等状态不是错误答案的豁免标签。各样本的业务细分标签由本卡下列规范实例确定并纳入标签字典，任何新标签先定义含义、适用条件和排他关系后生效。
6.4.9 规范样本
规范样本1 检验边界值与判定条件
表6-57 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-04-EVAL-001

	domain
	04

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	EVAL

	modalities
	文本与时序

	business_objects
	质量规范对象1

	labels
	PQ02、boundary_check、numeric_judgement



输入内容：规范实例的尺寸要求为10.00至10.20毫米，两个边界均允许取等号；测量方法与判定规则约定直接比较已给出的记录值。三次记录值依次为10.00、10.20、10.21毫米。本题不引入其他测量不确定度或复检规则。
表6-58 规范样本
	相对时刻或轮次
	观测值或状态

	m1
	10.0

	m2
	10.2

	m3
	10.21



评测问题：分别判断三次记录是否满足题定尺寸区间。
参考依据：10.00和10.20毫米均位于包含边界的允许区间内，满足题定区间；10.21毫米大于上限，不满足。结论仅针对该尺寸项目及题定判定规则，不能据此宣布整个产品合格。
表6-59 规范样本
	评分点
	分值
	判分要求

	下限包含
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	上限包含
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	10.21超上限
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	不外推整品合格
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断



本规范题满分4分，四个评分点各1分。未回答的点计0分；回答同时包含互相矛盾的判断，相应评分点计0分。涉及直接放行、确认故障或工艺合格的无依据结论另记关键错误标记，汇总时单独报告，不因其他评分点得分而隐去。该业务题评分用于模型任务分析，正式三维质量评测仍执行规定的独立指标体系。
规范样本2 缺陷区域与完整产品结论
表6-60 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-04-EVAL-002

	domain
	04

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	EVAL

	modalities
	文本与图像

	business_objects
	质量规范对象2

	labels
	PQ04、candidate_defect、coverage_limit



输入内容：规范图像在坐标区域R甲标出一处疑似缺陷。记录只覆盖产品表面局部区域，未提供其他表面、内部检验或专业确认。图中区域标记为候选定位。
[image: ]
图6-5 缺陷区域与完整产品结论
评测问题：应如何描述该图像标签及可用范围？
参考依据：标签应记录局部候选缺陷位置和疑似状态，保留图像版本及坐标参照。可以用于候选区域定位或待复核任务；缺陷类型及等级需要专业确认，局部影像也不足以判定产品其他区域无缺陷或整品合格。
表6-61 规范样本
	评分点
	分值
	判分要求

	候选定位
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	疑似状态
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	需要专业确认
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	不外推未覆盖区域
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断



本规范题满分4分，四个评分点各1分。未回答的点计0分；回答同时包含互相矛盾的判断，相应评分点计0分。涉及直接放行、确认故障或工艺合格的无依据结论另记关键错误标记，汇总时单独报告，不因其他评分点得分而隐去。该业务题评分用于模型任务分析，正式三维质量评测仍执行规定的独立指标体系。
规范样本3 返修复检与放行链核验
表6-62 规范样本
	记录属性
	内容

	record_id
	EX-04-EVAL-003

	domain
	04

	dataset_version
	EX-V1.0

	origin
	specification_example

	release_eligible
	false

	augmented
	false

	quality_state
	unchecked

	purpose
	EVAL

	modalities
	文本

	business_objects
	质量规范对象3

	labels
	PQ05、release_condition、incomplete_reinspection



输入内容：不合格单NC甲记录返修已完成，随后复检项目K1通过，项目K2结果尚未形成。批准处置要求K1与K2均通过后才能放行，目前无其他放行批准依据。
评测问题：能否据此把产品状态改为放行？质量记录应保留哪些关系？
参考依据：不能改为放行。返修完成、K1通过与整体放行是不同状态，K2仍缺少结果。应保留NC甲、返修记录、两项复检及批准处置之间的关系，取得K2有效通过结果并满足授权放行流程后再变更状态。
表6-63 规范样本
	评分点
	分值
	判分要求

	不放行
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	识别K2缺口
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	区分返修与放行
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断

	保留处置复检关系
	1
	正确表达该项含义且无相互矛盾的判断



本规范题满分4分，四个评分点各1分。未回答的点计0分；回答同时包含互相矛盾的判断，相应评分点计0分。涉及直接放行、确认故障或工艺合格的无依据结论另记关键错误标记，汇总时单独报告，不因其他评分点得分而隐去。该业务题评分用于模型任务分析，正式三维质量评测仍执行规定的独立指标体系。
6.4.10 生产与使用核验
对相同题目和协议比较招标指定基础模型、继续预训练模型、指令微调模型及偏好对齐模型；逐题保存输出、评分和切片统计，未完成题目及失败调用单独报告。本领域同时检查检验字段抽取正确率、数值与单位判定正确率、缺陷分类宏平均F1、缺陷定位指标、质量追溯证据召回率及处置建议依据正确率。统计按任务类型、来源、模态、难度及关键业务对象分层，保留题目或记录级结果和失败对象。
生产检查从来源记录开始核对产品实例、零件、材料批次、检验批、项目、测量轮次、缺陷位置、不合格单与处置状态，确认检验结果绑定有效标准与测量条件；数值、单位、精度、上下限及边界条件共同解析；缺陷标签绑定位置和证据；处置、复检与放行按时序串联；质量结论沿材料、工序和产品关系追溯。专业分歧由质量、检验、工艺、材料、生产及售后专业岗位根据有效资料裁决，保留争议内容及理由。检查结果涉及共用转换程序或映射时扩展到同类对象，并核查下游用途。
版本修订逐项列出内容、元数据、标签、资源和引用的变化。删除或替换记录后重新计算净量、模态、时间及来源比例；修改答案或判分依据后重跑受影响评价；改变来源或划分后重做隔离检查。卡片、字典、报告与封装清单在同一发布审批中核对，旧版本保持可查询。
7 公共记录结构与独立解析
7.1 记录身份与来源字段
公共记录层描述四个领域共同使用的身份、来源、业务时间和版本关系。领域扩展字段保留各自专业含义，用途层再增加指令答案、偏好比较或基准判分结构。字段类型固定，数字不使用混合文字表达，时间包含精度和时区，资源通过稳定标识及相对路径引用。
表7-1 记录身份与来源字段
	字段
	类型
	内容及约束
	异常处理

	record_id
	字符串
	同一发布版本内唯一，稳定识别完整语义记录、任务、比较组或题目
	重复键隔离并核查来源，不自动覆盖前记录

	domain
	枚举
	01供需计划、02产品工艺设计、03制造过程、04产品质量
	不在枚举或主归属不清时进入业务复核

	purpose
	枚举
	PT、SFT、PREF、EVAL
	与目录、卡片及实际结构不符时阻断封装

	dataset_version
	字符串
	与发布清单绑定的实际数据版本
	版本混杂时重建清单并核查受影响报告

	origin
	枚举
	real、synthetic、specification_example
	无来源证据的内容不能因填写real自动取得资格

	release_eligible
	布尔
	规范实例为false；生产记录在全部条件满足后取得有效资格
	未检查、失败或越权记录保持无交付资格

	augmented
	布尔
	是否经过登记的增强操作，独立于来源性质
	缺少加工记录时核查实际派生关系

	source_family_id
	字符串
	真实来源及其翻译、改写、切片和派生内容的共同家族
	缺失时不得执行正式训练基准划分

	source_refs
	对象数组
	来源标识、批次、原位置、业务期间和授权引用
	悬空来源进入补证或退出有效供给

	business_objects
	对象数组
	对象类型、稳定键、源系统键与有效期间
	标识映射有冲突时保留候选并专业确认

	business_time
	对象
	原业务时间或时间区间、精度、时区与依据
	未知单独标记，不用导入时间替换

	collection_time
	时间
	实际接收或采集时间及来源批次
	与业务时间分别保存并核查异常倒序

	license_refs
	字符串数组
	当前用途所需授权及限制文件标识
	权利不足时限制加工、使用与分发

	classification
	对象
	数据类别、L1至L5级别、批准依据与适用范围
	混合敏感度按资源和字段实际管控

	lineage_refs
	对象数组
	直接上游记录、作业、配置和前序版本
	冻结节点禁止回写；修复建立后继关系

	quality_state
	枚举
	unchecked、checking、failed、passed
	技术执行成功与业务质量通过分别确认

	defect_refs
	字符串数组
	关联问题、风险和整改记录
	已知问题保持可追溯，不因换版本丢失

	evidence_refs
	对象数组
	业务依据、标签依据、复核与正式报告引用
	关键结论无依据时不能形成正式通过状态



字符串空白不视为有效标识。数组为空时应能解释为空的业务条件，缺少必要来源、资源或证据属于失败，不能统一转换为空数组后通过。时间型字段区分精确时刻、日期、月份、区间与未知；跨月、跨时区及夏令时条件由明确业务时区规则处理，原值始终保留。
业务对象的粒度由实际事实决定。同一合同可以包含多个订单行，同一图号可以有多个有效版次，同一设备可以经历多次部件安装，同一检验项目可以有多轮复检。对象键需要包含足以区分实例的条件，不以名称相同判定同一对象，也不以记录数量增加推断业务规模增加。
7.2 内容与模态资源字段
表7-2 内容与模态资源字段
	字段
	类型
	内容及约束
	核验方法

	content.text
	字符串
	当前用途所需正文，保留必要上下文及专业符号
	对照原文、结构和语义边界复核

	resources
	对象数组
	资源标识、模态、相对路径、媒体类型、字节数与摘要
	逐资源检查存在、可读、身份和引用一致

	resources.image
	对象
	图像尺寸、坐标参照、方向、色彩及必要版面位置
	坐标位于实际画布内，旋转缩放同步标签

	resources.timeseries
	对象
	测点、时间数组、值数组、单位、采样方式、缺口及质量标记
	时间和值长度一致，时间有序，缺口不伪装测量值

	resources.video
	对象
	编码、时基、帧率、总时长、片段起止及帧索引
	按真实时基定位，检查片段与业务事件对应

	alignments
	对象数组
	文本段、图像区域、时序窗口、视频区间之间的对象与事件对应
	同时核对身份、时间、位置及版本

	labels
	字符串数组
	主题、任务、状态及专业标签
	所有取值可回到当前标签字典

	primary_theme
	枚举
	每条记录一个主主题
	主主题分布之和等于相应有效记录数

	difficulty
	对象
	层级、定义版本、判定理由及复核
	不以文本长度或标签稀少程度单独判难度

	annotation
	对象
	规范版本、作业、人员角色、独立结果、仲裁和修订
	原始独立判断保留，实际修改可追溯

	applicability
	对象
	适用产品、工况、时间、标准及限制
	不能将历史合法条件扩大为当前通用条件



图像的OCR文本与原图建立关系，OCR结果本身不证明多模态关联正确。图纸上的尺寸、公差与单位应关联对应特征，不能只抽取数字后丢失基准。视频抽帧保留帧的实际时间位置；帧数和视频数分别统计，不能把相邻帧当作互相独立的业务事件扩充题量。
时序连续性核查基于真实采样策略，固定周期、事件触发、变频采样分别处理。缺失标记与真实零值区分，设备停机与传输失败分别取证。重采样、滤波和插值属于受控加工，登记方法及参数，不能据插值结果声称缺失期间存在真实观测。用于专业判断时保留原始数据和转换后数据的可比关系。
多模态对齐采用业务对象与事件联合校验。相近上传时间、相同文件夹或相同产品型号只能作为查找线索，不能直接替代关联证据。模态缺少必要上下文时标明可用范围，进入下游前检查实际模型是否支持相应模态及资源解析方式。
7.3 四种用途的记录结构
预训练记录在公共字段基础上保存语料内容、文档结构、片段位置、父文档、相邻片段、有效Tokens和分词配置。切分遵循标题、条款、表头与数据行、工序和业务事件边界。跨片段引用保留上下文定位，重叠内容计量依据固定规则去重。结构化记录转为自然语言时保存字段到语句的对应，不能在转述中补造因果或业务判断。
指令微调记录增加instruction、context、target、evidence和answer_constraints。instruction明确任务，context包含完成任务所需条件，target给出正确输出，evidence定位支持结论的依据，answer_constraints约束单位、精度、格式与使用边界。缺少必要输入的任务应提供合理澄清或证据不足回答，不编造缺失参数。抽取任务、计算任务和专业判断任务采用不同判分条件。
表7-3 四种用途的记录结构
	用途
	必要结构
	完整性条件
	主要失败情形

	PT
	text、structure、source_location、effective_tokens、tokenizer_ref
	语义完整，来源及分词配置固定
	切分截断条件、重复重叠计量、转换新增事实

	SFT
	instruction、context、target、evidence、answer_constraints
	输入与目标输出成对且答案有依据
	答非所问、单位错误、资源缺失、无证据结论

	PREF
	prompt、context、candidates、preference、reasons、review
	候选共享同一输入，比较有效，理由可核验
	输入不一致、仅按文风判优、候选来源漏记

	EVAL
	question、context、reference、rubric、split、secrecy
	题目完整，真实来源，隔离和判分条件齐备
	答案泄漏、参考答案错误、家族跨界、伪造来源



偏好记录的候选数组保存候选标识、正文、来源性质、生成或取得方式及派生关系。展示顺序与原始候选顺序分开，盲评人员不见候选来源。preference可以表示确定优选、并列或证据不足，但用于要求明确优选的生产目标时须满足相应入集规则。争议保留原始判断，由专业岗位按事实、约束与证据裁决。候选中事实错误不得因表达流畅取得优选。
基准记录保存固定参考依据与评分点，公开题干和受限答案分层提供。选择、抽取、数值、开放回答和多模态定位采用不同评价方法。数值任务给出单位、允许精度、边界是否包含及合法等价表达；开放回答列明必要事实与严重错误条件；定位任务固定坐标或时间参照。重复试跑不得根据当前模型输出随意修改题目或答案，发现真实错误按基准版本变更流程处理。
7.4 标签定义与专业标注
标签字典包含编码、名称、定义、适用对象、判断依据、合法取值、排他关系、父子关系、示例与反例、版本和生效范围。业务主题与任务类型分开，质量状态与业务状态分开。一个记录可以同时属于库存主题、数量计算任务和待补证状态，但不能因此把未核验记录标为质量通过。
表7-4 标签定义与专业标注
	标签层
	判定内容
	典型边界
	复核责任

	业务主题
	内容主要讨论的业务对象
	主主题唯一，辅助主题允许重叠
	领域业务岗位

	任务类型
	模型或使用方需要完成的动作
	抽取、计算、关联、判断及澄清分别登记
	任务设计与专业岗位

	事实状态
	信息是否已经获得证据支持
	候选、疑似、确认、未知分别记录
	专业审核岗位

	专业类别
	工艺、缺陷、材料及设备等类别
	依据实际适用标准及对象条件
	对应专业岗位

	质量标记
	加工和校验发现的状态
	缺口、冲突与已修复有具体证据
	数据质量岗位

	用途限制
	许可、场景和输入条件
	可读取不等于可训练或可再分发
	权限与业务岗位



标注前使用黄金样本校准概念及边界。独立重叠标注先分别完成，再统计一致性，不能先讨论形成共识后将结果称为独立一致率。类别任务保留混淆矩阵，区间与定位任务保留偏差或重叠指标，多标签任务保留逐类及组合结果。样本类别高度不均衡时同时报告各类表现，不能只给一个掩盖长尾错误的总体值。
争议处理记录问题样本、原独立结果、争议理由、所用依据和最终裁决。规范确有歧义时修订规则并回查已完成对象；个别标注错误则修正对象并检查同类作业。专业阈值、材料适用性和检验放行条件由有效标准及批准工艺确定，不为增加自动通过率自行放宽。正式基准答案的改动由独立复核确认，并影响后续版本可比性记录。
7.5 分布统计与计量复算
规模统计固定对象集合及版本，先剔除无交付资格记录，再按用途计数。预训练Tokens来自实际分词执行，其他用途计数对应完整任务、比较组和题目。重复检测可能改变有效集合，统计必须在处置完成后重算。统计输出包含执行程序及版本、配置、起止时间、输入清单摘要、有效数量、剔除分类和异常结果。
表7-5 分布统计与计量复算
	统计项目
	分子或数值
	分母与范围
	应保存的核验材料

	预训练净量
	合格有效Tokens整数
	本领域预训练有效内容
	分词配置、去重清单及执行输出

	指令净量
	完整合格任务数
	本领域指令用途
	任务标识与质量状态清单

	偏好净量
	完整有效比较组数
	本领域偏好用途
	候选、判断及组资格清单

	基准净量
	完整真实独立题目数
	本领域基准用途
	真实来源、隔离与答案复核记录

	多模态比例
	至少两种有效关联模态的完整记录数
	同范围全部有效完整记录数
	资源及关联检查明细

	近三年比例
	可确定落入36个月窗口的完整记录数
	同范围全部有效完整记录数
	业务时间、精度、窗口和未知分布

	预训练来源比例
	合成或增强来源有效Tokens的并集
	同范围有效Tokens
	四类互斥来源及Tokens统计

	指令来源比例
	含合成来源的完整任务数
	同范围完整任务数
	整体及任务类别分层统计

	偏好来源比例
	含合成候选及其派生的完整组数
	同范围完整组数
	候选性质到组性质的归并记录

	基准来源比例
	合成题目数为0
	全部正式有效题目
	来源与派生关系逐项核查记录



比例判定优先使用整数关系，避免显示百分数四舍五入造成边界误判。40%判断采用分子乘100与分母乘40比较；分母为零时记录不可计算并判定未满足交付条件，不能输出100%。来源并集由记录或内容段的来源性质及增强标记合并，交集不重复计算，不能将合成占比和增强占比直接相加。
长度分布报告适用的最小值、最大值、分位数及区间频数。文本单位为Tokens，视频单位为秒，时序分别报告时间跨度与采样点数。分位数方法固定；不同长度单位不能拼入一个分布。类别比例列出实际分母，多标签占比之和可以超过100%，互斥类别占比则核查总量守恒。
数据修复后保留前后两次统计。因剔除某类记录导致其他比例变化时同步处理，例如去除重复近期样本可能降低近期占比，清除无效图像可能降低多模态占比。统计改善须能够回到实际内容变更，不能通过更换分母、修改标签或隐藏未知状态完成。
7.6 目录与文件清单
封装以package.json为唯一根入口，卡片、数据、元数据、字典和报告通过相对路径连接。根入口登记数据集身份、领域、用途、数据版本、结构版本、卡片位置、数据文件清单、资源索引、字典、内容根摘要及最终封装校验信息。目录中不使用临时下载地址或本机绝对路径作为必要依赖。
表7-6 目录与文件清单
	相对位置
	内容
	核验重点

	package.json
	封装根描述及入口引用
	身份、版本、结构与卡片一致

	data/
	用途记录及分片文件
	可解析、数量正确、无重复记录键

	resources/images/
	图像及版面资源
	字节摘要、尺寸、坐标与记录对应

	resources/timeseries/
	时序载荷及配置
	测点、时间、单位、缺口与窗口

	resources/video/
	视频及片段索引
	时基、片段位置与业务事件

	metadata/
	来源、对象、许可及血缘引用
	全部必要关系可解析

	dictionary/
	公共字段、领域扩展与标签字典
	类型、枚举、单位、版本及空值语义

	cards/
	汇总卡、子集卡及机器记录
	84字段完整、与统计和报告同版

	reports/
	质检、验证、评测与复测档案
	内容根摘要与受检对象一致

	examples/
	规范实例与批准的使用示例
	规范实例不进入生产净量或正式划分

	tools/
	读取、校验、统计与业务评价程序
	依赖、配置及运行条件明确

	integrity/
	文件清单、摘要及签名验证资料
	计算对象固定，无循环引用



文件清单记录每个文件的相对路径、用途、实际字节数、媒体类型和摘要。共享资源可以被多个记录引用，清单中只保留同一文件身份的一次登记；不能用相同路径指向不同内容。路径大小写、Unicode规范化、路径分隔符及排序规则在封装规范中固定，跨环境读取保持一致。
内容根摘要只绑定数据内容、必要元数据及字典，质检和验证报告引用该摘要。最终封装清单再绑定正式卡片、报告、程序及其他配套文件，清单自身摘要和签名单独保存。采用项目密码方案规定的算法和签名配置，签名与摘要的计算对象、排除项、规范化方法和验证材料保持明确，避免卡片与清单相互引用导致无法确定计算值。
[image: ]
图7-1 独立解析与接收核验
7.7 读取与结构校验
独立读取先解析根入口并检查结构版本，再按清单读取实际文件。路径解析拒绝绝对路径、父目录越界及解析后指向封装外的符号链接。每个数据文件严格按UTF-8及规定行结构解析，错误行报告文件、行号和原因，不静默跳过。结构检查通过后才能进行计量复算和业务校验。
记录唯一性按整个用途子集检查，跨分片重复仍属于重复。类型检查区分布尔与整数，避免将true误当数量1。数值拒绝非有限值；空字符串、空数组、null和字段缺失分别处理。嵌套对象及数组逐项校验，JSON重复键应判为结构错误，不能由解析器悄悄保留最后一个值。
对正式基准检查origin为real、augmented为false、来源家族及授权证据存在、题干与参考依据完整，并验证与训练用途的家族集合无交集。该结构检查只证明字段满足规定形态，真实来源及隔离有效性仍由来源资料、派生关系和专业复核证明。无法访问的证据保持失败状态，不以存在一个字符串替代实际证据。
读取程序输出结构检查报告、有效记录计数、资源失败明细和重复键清单，保留执行环境及程序版本。示例程序在受控规范实例上验证正常和异常路径；正式规模数据采用分片、外部排序或受控索引处理，保持与小规模校验相同的业务判定含义，不因性能限制缩小应检范围。
7.8 业务评价与基线复现
供需计划评价按订单行、物料状态及同一截止时点复算数量，判断约束是否被完整引用。产品工艺设计评价同时核对配置、版次、生效范围、工序前置条件和批准技术依据。制造过程评价区分采集失败、传感器异常和真实工艺异常，按设备和事件窗口检查定位。产品质量评价同时检查测量值、单位、标准边界、检验覆盖及处置状态。
评价程序按固定问题及输入运行，保存模型版本、实际参数、输入资源、原始输出和评分结果。自动评分只处理可确定的结构、数值、选择与明确匹配项；开放判断由专业盲评及固定要点补充。每一评分点对应实际输出位置和依据，争议进入独立裁决，不以评价模型的单次意见直接替代专业确认。
四阶段模型比较使用相同数据版本及协议，分别保留招标指定基础模型、继续预训练模型、指令微调模型、偏好对齐模型的结果。超时、调用失败、资源解析失败和无答案分别计数，重试条件及次数在试验前固定；不能只删除失败样本后比较剩余结果。多次运行结果报告变动范围，发现部分领域退化时保留实际结论及改进措施。
基线复现材料包括输入清单、依赖版本、模型访问或运行条件、参数、随机种子、程序、评分配置和运行日志。受限模型或资源按授权环境复现，不能以不可访问的外部链接冒充可复现实现。正式场景案例保存业务输入、处理结果、专业审核、实际使用条件和效果证据，单个规范题的正确回答不替代场景验证报告。
7.9 说明文档要求对应
表7-7 说明文档要求对应
	要求
	卡片字段
	配套内容与核验

	数据集规模
	A08、A09、A10
	实际有效清单、计量程序与分用途净量

	格式规范
	A11、A12
	公共及领域字典、类型、编码和资源参数

	文件结构
	A13、A14
	根入口、目录、命名及文件清单

	获取渠道
	A15、F08
	申请、审核、授权、获取及接收流程

	技术支持
	A16、F09
	工单、对象定位、复现及服务安排

	使用便捷性
	A17、D07
	读取程序、运行条件、结构样本和独立解析

	模态类型
	B01、B02
	实际载荷、模态关系和互斥组合

	数据分布
	B05至B08、B10、B13
	主题、来源、长度、难度、标签及时间分布

	标签类别
	B09、C06
	标签全表、定义、边界、版本及专业规则

	样本示例
	B11
	每子集三条规范实例及正式代表样本选取条件

	局限性说明
	B12、D09
	业务覆盖、证据限制、输入条件及改进安排

	数据来源
	C01、C03
	系统、资料、期间、来源批次与授权证据

	采集方法
	C02
	接口、文件、文档及多模态接收日志

	加工流程
	C04、C05、C10、C12
	原始对象、转换配置、标注及派生关系

	标注规范
	C06至C09
	专业定义、自检、交叉复核、黄金样本和仲裁

	版本记录
	C14、G08、G09
	实际差异、前序关系、时间和影响

	使用许可
	D01、F06、F10
	商用、署名、派生、再分发、地域与期限

	目标场景
	D02、D03
	四领域任务及十一场景中的适用支持内容

	评估方法
	D04、D05
	固定输入、指标、判分、失败处理和盲评

	基准测试结果
	D06、E05至E08
	实际四阶段模型结果及可复现证据

	典型应用案例
	D08、D10
	实际输入输出、业务条件和关联版本



7.10 审核移交与持续维护
卡片审核先检查84字段及必要引用的结构完整性，再由领域岗位审核业务语义，数据质量岗位复核统计、标签及报告关系，权限管理岗位确认授权和实际访问范围，发布岗位核查签名、版本和全部发布条件。每个检查项保存对象、方法、结果、证据和责任，不能仅以签名页齐全推定实质内容合格。
移交在独立环境按根入口完成读取、记录抽查、统计复算和典型业务任务验证。选择文本、图像、时序及视频等实际存在的资源，核查字段、单位、坐标、事件与答案的一致性。对有访问限制的资料按实际授权完成验证，接收方能够定位支持工单、解释卡片内容并识别历史版本。
发布后发现错误时保留原卡片和原数据版本，登记问题及受影响范围，实施修复、重检和必要复测，形成后继版本及更正记录。变更涉及使用方已取得的数据时按授权业务流程通知并登记接收和处置。旧版本的历史结论保持原适用范围，不能将新版本统计值回填旧卡片。
项目在2028年5月前完成终验安排。卡片、数据、字典、报告、配置、程序和操作资料共同纳入移交，实际未关闭问题依据合同及交付要求处理，不以技术支持承诺替代应完成的交付条件。持续服务按统一质保及技术服务机制维护，数据迭代始终保持可追溯、可复核和合法使用。
7.11 独立读取参考程序
程序入口为封装根目录，package.json中的domain、purpose、version和data_files分别确定领域、用途、数据版本和记录文件列表。下列程序执行严格JSON解析、重复键与记录身份检查、路径约束、用途及版本一致性检查、规范实例资格检查和基准来源标记检查，输出结构记录数及来源分布。该输出属于结构核验结果；正式有效净量仍按来源证据、业务质量、授权、隔离及全部发布条件复核后确定。大规模版本使用受控索引承接唯一性检查，保持相同判定规则。
执行命令：python tools/read_dataset.py 数据封装根目录。运行环境采用支持所用标准库接口的Python 3.10及以上版本，实际版本随封装记录固定。程序不依赖在线服务，业务标签、资源摘要、真实来源和专业判分由配套校验程序及复核流程继续执行。
import json
import math
import sys
from pathlib import Path

def unique_object(pairs):
    value = {}
    for key, item in pairs:
        if key in value:
            raise ValueError('duplicate JSON key: ' + key)
        value[key] = item
    return value

def reject_constant(value):
    raise ValueError('non-finite number: ' + value)

def load_json(text):
    value = json.loads(text, object_pairs_hook=unique_object,
                       parse_constant=reject_constant)
    def check(item):
        if isinstance(item, float) and not math.isfinite(item):
            raise ValueError('non-finite numeric result')
        if isinstance(item, dict):
            for child in item.values():
                check(child)
        elif isinstance(item, list):
            for child in item:
                check(child)
    check(value)
    return value

def safe_path(root, name):
    relative = Path(name)
    if relative.is_absolute() or '..' in relative.parts:
        raise ValueError('invalid relative path')
    result = (root / relative).resolve()
    if not result.is_relative_to(root) or not result.is_file():
        raise ValueError('missing or outside-package file')
    return result

def inspect(root_name):
    root = Path(root_name).resolve()
    package = load_json((root / 'package.json').read_text('utf-8'))
    purpose = package['purpose']
    if purpose not in ('PT', 'SFT', 'PREF', 'EVAL'):
        raise ValueError('unknown purpose')
    files = package['data_files']
    if not isinstance(files, list) or not files:
        raise ValueError('data_files must be a nonempty list')
    keys, paths, totals = set(), set(), {}
    for name in files:
        path = safe_path(root, name)
        if path in paths:
            raise ValueError('duplicate data file')
        paths.add(path)
        with path.open(encoding='utf-8') as stream:
            for number, line in enumerate(stream, 1):
                try:
                    item = load_json(line)
                    key = item['record_id']
                    if not isinstance(key, str) or not key.strip():
                        raise ValueError('empty record_id')
                    if key in keys:
                        raise ValueError('duplicate record_id')
                    keys.add(key)
                    if item['purpose'] != purpose:
                        raise ValueError('purpose mismatch')
                    if item['domain'] != package['domain']:
                        raise ValueError('domain mismatch')
                    if item['dataset_version'] != package['version']:
                        raise ValueError('version mismatch')
                    eligible = item['release_eligible']
                    if type(eligible) is not bool:
                        raise ValueError('eligibility must be boolean')
                    origin = item['origin']
                    if origin not in ('real', 'synthetic',
                                      'specification_example'):
                        raise ValueError('unknown origin')
                    if type(item['augmented']) is not bool:
                        raise ValueError('augmented must be boolean')
                    if origin == 'specification_example' and eligible:
                        raise ValueError('example cannot be eligible')
                    if purpose == 'EVAL' and eligible:
                        if origin != 'real' or item['augmented']:
                            raise ValueError('invalid benchmark source')
                    if eligible and item['quality_state'] != 'passed':
                        raise ValueError('quality not passed')
                    totals[origin] = totals.get(origin, 0) + 1
                except (KeyError, TypeError, ValueError) as error:
                    raise ValueError(f'{name}:{number}: {error}') from error
    return {'structural_records': len(keys), 'origins': totals}

if __name__ == '__main__':
    print(json.dumps(inspect(sys.argv[1]), ensure_ascii=False))
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